一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司移动式生物质锅炉建设项目

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	专项评价
设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/


二、建设项目工程分析
	建设内容
	建设内容
本项目新购置2台2.5t/h的生物质锅炉，主要为鄯善县吐哈油田火车站镇作业区范围内钻井过程对井口、泥浆罐、水罐、钻井平台通过管线进行保温。
表2-1     主要工程建设内容
	项目组成
	规模

	
	项目
	规模/功能

	主体工程
	移动锅炉
	新购置2台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉，以生物质成型颗粒为燃料

	依托工程
	生活区
	作业期项目主要为项目服务的井号钻井过程井口、泥浆罐、水罐、钻井平台通过管线进行保温，不新建生活区，员工住宿依托钻井队现有生活设施；

	储运工程
	水箱
	新购置2台移动锅炉，每台移动锅炉内安装一个水罐，容积为5m3

	
	锅炉贮存区
	项目非作业期间将移动锅炉托运至巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司现有在鄯善县的生活区贮存；

	
	燃料贮存区
	项目作业期间在每台锅炉附近设置20m2的燃料贮存区（合计40m2），生物质燃料为袋装，采用帆布遮盖。

	
	废包装贮存区
	运营期产生的废包装袋集中贮存于钻井队指定的贮存区域，定期外售综合利用。

	
	水车
	新购置水车1台，水箱容积为15m3，配套软化水制备系统

	公用工程
	给水
	作业期：生活设施依托钻井队生活区现有设施；生活用水及锅炉用水由钻井队生活区供水设施供给；非作业期：职工不在吐哈油田内食宿。

	
	排水
	生活设施依托钻井队生活区现有设施，生活污水排入生活区现有防渗化粪池，由钻井队委托吸污车定期抽运至鄯善县污水处理厂处理；软化处理废水，用于作业区道路抑尘；

	
	供电
	依托钻井队现有供电设施

	
	供热
	钻井队生活区冬季采用电采暖

	环保工程
	废气治理
	项目采用生物质成型燃料为燃料，废气经“布袋除尘器”处理后分别通过2根30m排气筒（可拆卸）排放。

	
	废水治理
	生活污水依托钻井队生活区现有防渗化粪池，由钻井队定期委托吸污车抽运至鄯善县污水处理厂处理。锅炉排污水和软化处理废水，用于作业区道路抑尘；

	
	噪声治理
	设备基础减振、隔声处理。

	
	固废治理
	生活垃圾集中收集至垃圾箱，锅炉灰渣、布袋收集粉尘集中收集于吨袋中，暂存于钻井队指定地点，定期清运至合规的工业固废填埋场处理；废包装集中收集，外售综合利用；
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	环境
保护
目标
	[bookmark: _Ref369164422]1.大气环境
本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2.声环境
本项目周边50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目位于吐哈油田作业区，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。

	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
生物质锅炉产生的废气中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限值。
无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
2.噪声排放标准
运营期本项目运行区域及周边噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值。
3.固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

	总量
控制
指标
	根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOX、VOCS，水污染物减排因子为COD和总磷。依据本项目污染物排放特点，项目涉及大气污染物总量控制因子为NOx。
本项目污染物总量控制指标为：NOx：1.836t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期约2天，无土建工程施工，施工内容主要为将一体化移动锅炉及配套设施运至作业区钻井队指定钻井位置，施工期主要为锅炉配套环保设施的安装连接，区域地面平整。虽然本项目工程量小、施工周期短，产生的污染极少，但是在建设过程中依然要保护环境，施工人员应按以下措施进行安装。
（1） 运输车辆进入施工现场低速行驶，减少鸣笛。
（2） 锅炉放置区域地面平整，会产生少量扬尘，采取洒水抑尘措施。
（3） 施工过程中，施工人员依托钻井队生活区现有设施，生活垃圾集中收集后，由钻井队统一处理。
（4）施工期尽量减少占地，减少施工对周围植被扰动。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1.大气污染物
1.1废气污染源分析
本项目生产过程中产生的废气主要有锅炉废气、锅炉清灰粉尘及灰渣贮存粉尘。
1.1.1 锅炉废气
锅炉采用生物质成型燃料为燃料，平均低位发热值16.11MJ/kg，根据建设单位提供资料，1台2.5t/h的生物质锅炉每天使用燃料312kg/h，7.5t/d（900t/a），则2台2.5t/h的生物质锅炉燃料耗用量约为15t/d（1800t/a）。
项目2台2.5t/h的生物质锅炉污染物治理措施相同。
运营期间锅炉废气经“布袋除尘器”处理后，通过30m高排气筒排放；废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值要求。
1.1.2锅炉清灰粉尘
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）计算可知，本项目锅炉灰渣产生量为130t/a，本项目锅炉灰渣类似于粉煤灰，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中烧结块和石膏磨碎机出口卸料、贮存、装料出仓产生的粉尘无组织排放。
1.1.3锅炉灰渣贮存粉尘
[bookmark: _Hlk173487446]项目运营期无组织颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求，对区域环境空气的影响较小。
1.1.4燃料上料粉尘
本项目使用成型生物质为燃料，产生的粉尘较少，可忽略不计。
表4-1     排放口基本情况
	排放口编号
	排放口名称
	排放口类型
	污染物名称
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟温

	
	
	
	
	
	
	

	DA001~DA002
	2.5t/h锅炉
	一般排放口
	颗粒物（粒径较小以PM10计）、SO2、NOX
	30m（可拆卸式排气筒）
	0.3m
	90℃


[bookmark: _Hlk175932245][bookmark: _Hlk173487454][bookmark: _Hlk175932615]综上所述，项目周边500m范围内无大气环境保护目标分布，锅炉烟气配套的污染防治措施为可行技术，烟气经处理后可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放浓度限值要求，对周边环境影响较小。
（3）堆场扬尘污染防治措施
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中Ⅱ类料堆场的相关要求，本项目需建设半封闭式仓库，装卸作业活动时进行洒水降尘，堆场内地面硬化，灰渣等采用吨包袋密闭收集贮存；项目采取的堆场扬尘防治方案满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中Ⅱ类料堆场的相关要求。
综上所述，本项目废渣堆场通过采取上述措施后，对区域空气环境质量影响不大。
1.4废气自行监测
本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）与《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求制定自行监测计划

	
	2.水污染物
2.1水污染源分析
本项目软化水过程产生的浓水属于清净下水集中收集后用于道路洒水。
生活污水：生活污水依托钻井队生活区现有防渗化粪池，由油田清污车定期抽运至鄯善县污水处理厂处理。
2.2依托现有化粪池的可行性分析
本项目生活污水排入钻井队生活区内现有防渗化粪池预处理，由油田清污车定期抽运至鄯善县污水处理厂处理。防渗化粪池已进行防渗处理，容积为10m3，现有生活区居住人员较少，生活污水产生量较少，余量可满足新增生活污水的需求。
3.噪声
[bookmark: _Toc10381]3.1、污染源分析
项目运营期产生噪声主要来源于设备运行过程，主要为空压机、泵、锅炉主体运行噪声。本项目设备噪声源强参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D，源强约为80~110dB（A）
3.2、处理措施
（1）控制设备噪声：在满足工艺设计的前提下，加强维修保养。
（2）设备减振、锅炉房隔声：根据设备自重及振动特性采取底座支撑等。
（3）强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各类设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。
（4）运行期采取隔声措施，减少噪声对外界环境的影响。
3.3、噪声排放达标性分析
由于锅炉为移动式锅炉，新建移动锅炉在吐哈油田作业区范围内对钻井过程井口、泥浆罐、水罐、钻井平台通过管线进行保温。
运营期的噪声在锅炉房外30m处时昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，运营期的噪声在厂界外100m处时夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。
3.3自行监测计划
本项目锅炉的建设主要为油田开采进行服务，可纳入油区监测计划中，根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）中5.3厂界环境噪声监测，本项目移动锅炉建设在油区，无明显厂界限制且周边范围内无噪声敏感建筑物的场站，因此可不开展厂界环境噪声监测。
4.固体废物影响分析
项目运营期固废主要为生活垃圾、锅炉灰渣、生物质燃料废包装袋；运营期锅炉维护检修主要为电机维修和更换，拆除后拉运至鄯善县火车站镇电机维修或更换，不在作业区进行，无危险废物产生和贮存。
（1） 生活垃圾
项目本项目劳动定员8人，年工作120d，生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处理。
（2） 锅炉灰渣
本项目使用生物质作为锅炉燃料，锅炉灰渣参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中8.1物料核算法计算
①锅炉灰渣
经计算本项产生的灰渣为130t/a，灰渣冷却后装入吨袋中，暂存在钻井队指定地点，定期清运至合规的工业固废填埋场处理。本次环评要求灰渣暂存点需在三面围挡加盖的环境下贮存。
根据《固体废物分类与代码目录》，确定布袋收集粉尘和锅炉灰渣代码为900-099-S17，运营期产生的锅炉灰渣、除尘灰均采用吨包袋密闭暂存于灰渣场内，定期清运至合规的工业固废填埋场处理。
（3） 废包装袋
本项目使用的生物质成型颗粒为燃料，使用吨袋包装，产生的废包装袋集中收集后外售。
（4） 除尘灰
除尘器收集的除尘灰产生量约为0.882t/a，采用吨包袋集中收集于灰渣堆场，定期清运至合规的工业固废填埋场处理。
（5）环境管理要求
按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。一般工业固体废物管理台账应由专人管理，防止遗失，台账保存期限不少于5年。
5.地下水、土壤影响分析
本项目为生物质蒸汽锅炉项目，根据生产单元情况，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），将锅炉放置区、燃料贮存区、灰渣贮存区、废包装贮存区划分为简单防渗区，本项目一体化移动式生物锅炉为箱式设计，锅炉设施不与地面接触；燃料贮存区和灰渣贮存区、废包装贮存区进行一般地面硬化；正常工况下不存在地下水、土壤污染途径，运营期间建设单位应加强环境管理，定期加强对各类机泵的检查，防止跑、冒、滴、漏的现象。
在采取上述措施后，运营期对地下水和土壤环境的影响不大。
6.环境风险分析
环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在环境风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
6.1环境风险识别
依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及风险物质。项目Q为0，Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。
运营期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施，当发生风险事故时立即启动厂内突发环境事件应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。
[bookmark: _GoBack]



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	2.5t/h锅炉（DA001~DA002）
	SO2、NOX、烟尘、林格曼黑度
	布袋除尘器，烟囱30m
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放限值；

	水环境
	生活污水、锅炉及软化水系统排污水
	COD、BOD、氨氮、SS等
	生活污水排入钻井队生活区化粪池，由钻井队委托吸污车定期抽运至鄯善县污水处理厂处理；软化水装置浓排水，用于作业区道路抑尘
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	声环境
	锅炉、风机、泵等设备运行
	噪声
	优先选用低噪声设备，基础减振，锅炉房隔声，加强维护和保养
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	灰渣、除尘灰等固废装入吨袋中，密闭暂存于钻井队指定堆渣场，定期清运至合规的工业固废填埋场填埋处理。废包装袋及废包装桶集中收集后外售。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①源头控制：从各种工艺设备和连接管线上，防止和减少水的跑冒滴漏，合理布局，管线、储水罐均采取防漏防渗措施，定期进行巡检。
②过程控制：项目燃料贮存区、灰渣贮存区、废包装贮存区为简单防渗区域。

	生态保护措施
	合理规划路线，禁止车辆乱碾乱压，减少对地表植被的破坏。

	环境风险
防范措施
	配备一定数量的灭火器、消防沙、应急救援器材以及防渗和收集泄漏污染物的应急物资；制定环境应急预案等。加强管理，建设单位应树立并强化环境风险意识。建立健全突发环境事故应急组织机构等。

	其他环境
管理要求
	（1）建设单位应按规定填报排污单位基本信息表，并按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）设置规范化排污口。
（2）严格执行各项环境管理制度，保证排污口的正常运行。
（3）合理利用能源、资源、节水、节能。
（4）按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中要求，排污单位应查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法向社会公开监测结果。
（5）按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。



六、结论
		该项目要切实落实报告表中提出的各项防治措施，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行污染治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的环境影响是可行的。
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