一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆叶美佳食品有限公司5000吨/年葡萄叶子加工项目

	国民经济

行业类别
	C1499

其他未列明食品制造
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业14 

24其他食品制造149

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	不设置

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1.基本概况
项目名称：新疆叶美佳食品有限公司5000吨/年葡萄叶子加工项目

建设单位：新疆叶美佳食品有限公司

建设性质：新建
本项目土地用途为工业用地。新建1条生产加工5000吨的新鲜葡萄叶子生产线。
项目主要建设内容见下表。

表2-1  项目建设内容一览表

工程

类别

建设项目

建设内容及规模

备注

主体

工程

加工车间
1F，钢结构，占地面积约3300m2，用于葡萄叶挑选。
新建
罐装车间
1F，钢结构，占地面积约2258m2，用于罐装环节
新建
锅炉房
钢结构，占地面积50m2，建设1台4t/h和1台2t/h（备用）天然气锅炉
新建

配套工程

办公楼

砖混结构建筑，占地面积约757.7m2，用于职工行政办公及休息。

新建

储运工程

库房

钢结构，占地面积576m2，用于产品葡萄叶的存放。

新建

公用

工程

给水

依托鄯善县供水管网。

新建

排水

生活污水经化粪池（15m³）预处理后通过管道输送至吐鲁番甜心屋果业有限公司地埋式一体污水处理站处理；

依托
软化废水用于洒水抑尘；

腌制废水排入蒸发池中自然蒸发。

新建

供热
电采暖

新建

供电

依托鄯善县供电电网。

新建

环保

工程
废气
锅炉烟气
低氮燃烧及烟气再循环工艺8m排气筒（DA001）
新建

恶臭
废葡萄叶日产日清，防止腐烂变质发臭
废水

生活污水

生活污水经化粪池（15m³）预处理后通过管道输送至吐鲁番甜心屋果业有限公司地埋式一体污水处理站处理。
依托

生产废水

软化废水用于洒水抑尘；腌制废水排入蒸发池中自然蒸发。

新建

噪声

对水泵等设备采取基础减振、厂房隔声等措施。

新建

固体废物

生活

垃圾

集中收集，定期由环境卫生管理部门清运。

新建

一般

固废
废离子交换树脂：由厂家更换时带走回收利用；

烂葡萄叶日产日清，供给当地居民作为牲畜饲料综合利用；

废包装材料：收集后外售物资回收单位；

蒸发池结晶盐：外售制盐企业综合利用；

化粪池污泥：定期联系环境卫生管理部门清理；

新建

危险

废物
废机油、废机油桶、废弃含油抹布和手套、废墨盒暂存于危险废物贮存点（5㎡），委托有资质单位处理

新建




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	环境

保护

目标
	1.大气环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2.声环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，本次评价不设声环境保护目标。

3.地表水环境保护目标
根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护，项目本次评价不设地下水环境保护目标。

4.地下水环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源点和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目本次评价不设地下水环境保护目标。

5.生态环境保护目标
项目区域无受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落。

	污染

物排

放控

制标

准
	（一）大气污染物排放标准

1.施工期

项目施工期废气主要为运输车辆扬尘、挖土填方扬尘及运输车辆尾气，施工期的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放标准。

2.运行期

本项目收购的葡萄叶在堆存过程中可能会产生少量异味，氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，锅炉烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2天然气锅炉排放标准，NOX执行《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》NOX限值。详见下表。

表3.4    大气污染物排放标准

时段

污染源

污染物

级别

最高允许排放浓度

标准来源

运营期

锅炉烟气

颗粒物

天然气锅炉

20mg/m³
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

SO2
50mg/m³

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

NOX
50mg/m³

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》

恶臭气体

NH3
厂界无组织

1.5mg/m³

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

H2S

0.06mg/m³

臭气浓度

20（无量纲）

（二）噪声排放标准

1.施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见下表所示。

表 3-5  建筑施工噪声排放标准
昼间
夜间
70
55

2.运营期

项目运营期主要产噪源为车辆运输过程及装卸搬运时的噪声，其噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表所示。

表 3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准

昼间

夜间

60
50
（四）固废污染物排放标准

项目运营期产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。


四、主要环境影响和保护措施
	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期废气环境影响分析

1.1废气产排情况

（1）不合格的葡萄叶产生的恶臭、异味

不合格的葡萄叶存放在密闭式收集桶内，并落实日产日清制度。产生的废叶通过与周边养殖户签订领用协议，每天下班前由领用人清运完毕，可以降低恶臭对环境的影响，故本次评价不做定量分析，厂界臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值（臭气浓度≤20）。本项目虽然产生量极小且采取了日产日清措施，但仍需按计划对厂界无组织废气进行监测。

（2）天然气锅炉烟气
本项目建设1台4t/h（1台2t/h备用）天然气锅炉为配汤工序提供热水，锅炉年工作时间120天，每天工作4h，天然气用量为13.44万m³/a。主要产生的污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

天然气燃烧废气中颗粒物的产生量参照《环境保护实用数据手册》中天然气废气的产污系数（0.8～2.4kg/万m³-原料）计算，颗粒物的产污系数取2.0kg/万m³-原料；天然气燃烧废气中SO₂、NOx的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”的产污系数计算，SO₂的产污系数为0.02Skg/万m³-原料，NOx的产污系数为6.97kg/万m³-原料。根据强制性国家标准《天然气》（GB17820-2018），天然气须符合一类气技术指标，即总硫≤20mg/m³，项目取20mg/m³，则S=20。

本项目天然气锅炉烟气以5000m³/h计算，燃烧烟气产排情况如下：

表4-3 有组织废气（DA001）产生及排放情况一览表

产污环节

污染物

产生量

t/a

处理措施及效率

排放量t/a

排放速率kg/h
排放

浓度

mg/m³

执行标准浓度

mg/m³

天然气锅炉烟气

烟气量

5000m³/h

天然气锅炉配套低氮燃烧及烟气再循环工艺，锅炉烟气通过一根8m的烟囱排放

/

/

/

/

二氧化硫

0.00528
0.005
0.0112
2.24
50
氮氧化物

0.092
0.094
0.1952
39.032
50

烟尘

0.0264
0.027
0.053
11.2
20

（2）交通运输粉尘

本项目葡萄叶运输采用轻型货车运输，经过计算，本项目原料运输扬尘量为0.038t/a。环评要求项目区地面洒水降尘，运输车辆降低行驶速度，减少载重量，以减少扬尘的产生量。

（3）喷码废气

本项目采用喷码机喷印生产日期，年喷码次数约13400次，1个墨盒容量42ml，喷印生产日期16000—20000条，本项目年用墨盒约2个（约84ml/a），喷码废气产生量极微，通过加强车间通风后对环境影响较小。

1.2 废气治理设施的可行性分析

本项目燃气蒸汽发生器安装有低氮燃烧及烟气再循环工艺以抑制氮氧化物的生成量。低氮燃烧器是通过改变燃烧设备的燃烧条件降低氮氧化物的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制氮氧化物的生成或者破坏已产生的氮氧化物。

环评要求建设单位使用带外部FGR管路及风机的低氮燃烧器，即将发生器尾部低温烟气送入助燃空气中，与助燃空气充分混合后参与燃烧，可以有效降低助燃空气中氧气的体积分数，从而降低混合初期燃烧剧烈程度及炉内燃烧温度，最终达到降低炉内热力型NOX生成的效果，本项目采用带外部FGR管路及风机的低氮燃烧器具有抑制氧化氮和节能双重效果，符合《燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范》（DB65/T 4243-2019）相关要求。

根据《自治区大气污染防治行动计划实施方案》对本地区的要求，国家和自治区大气污染联防联控区域内新建火电、钢铁、石化、水泥、有色金属冶炼、化工等企业以及燃煤锅炉要执行大气污染物特别排放限值，现有企业要按规定时限达到大气污染物特别排放限值要求，对达不到要求的，要采取限期治理、关停等措施。本项目拟建1台4/h（1台2/h备用）的燃气锅炉，经低氮燃烧处理后，符合NOX50mg/m³的特别排放限值。

二、运营期废水环境影响及防治措施

2.1废水产排情况

本项目废水包括生活污水和生产废水。生产废水包括软水制备浓水、腌制废水和生活污水。

（1）软水制备浓水

项目生产过程中使用的软水由纯水制备系统提供，锅炉补充用水（192m³/a）和配汤用水（2500m³/a）使用软水共计2692m³/a（8.16m³/d），纯水制备装置采用反渗透工艺，制备效率75%，则纯水制备装置新鲜水用量为3589.33m³/a（10.88m³/d）。则软水制备用浓水量为897.33m³/a（2.719m³/d），浓水收集至容积为10m³的回用水箱内，用于洒水抑尘用水（900m³/a），在冬季洒水抑尘不具备条件时，浓水回用于锅炉房冲洗环节，不外排。

（2）腌制废水

本项目腌制过程需要用软水加入盐、柠檬酸、焦亚硫酸钾等配成腌制用水，软腌制用水量为2500m³/a，为保证食品口感，90%的腌制水与葡萄叶一同盛装作为产品外售，剩余腌制废水约250m³/a排入蒸发池中自然蒸发。

（3）生活污水

本项目劳动定员60人，每年工作330天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中办公及写字间人员用水定额20—25L/人d，本项目生活用水按每人25L/d计算，计算可得，生活用水1.5m³/d，495m³/a。

2.2项目废水防治措施

（1）软水制备浓水
软水制备浓水水质清洁、无特征污染物，主要区别是盐度略高，用水洒水抑尘。软水制备用浓水为897.33m³/a，低于本项目洒水抑尘用水量（900m³/a）

（2）腌制废水

腌制废水约250m³/a，建设项目拟建设150m×22m蒸发池（3300㎡），深1m，可储存3300m³污水。
要求建设增加蒸发池池壁防渗层巡检记录。每半年对池体渗漏情况进行感官及液位异常比对检查，并在结晶盐清挖过程中严格操作规程，防止机械损伤HDPE防渗膜。建立结晶盐转运三联单台账确保所有工业副产盐类去向合法合规，形成从产生到处置的全链条环境监管闭环。

（3）生活污水

生活污水经化粪池（15m³）预处理后通过管道输送至吐鲁番甜心屋果业有限公司地埋式一体污水处理站处理。

三、运营期噪声环境影响及防治措施

3.1噪声源强

由上表可知，根据预测结果，本项目运行后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（夜间不生产），对周围声环境的影响较小。




	
	四、固废环境影响及防治措施

4.1固废产生情况
表4-9项目固废产生与处置情况汇总表

名称

产生工序

贮存方式

类别

形态

处置方式

环境管理要求

生活垃圾

职工生活
桶
生活垃圾

固态

环境卫生管理部门清运处理

建立环境管理台账制度

废离子交换树脂

软化水过程
袋装

一般工业固体废物

固态

厂家更换时带走回收

不合格的葡萄叶

验收、生产加工过程

袋装

固态

给当地居民作为牲畜饲料综合利用

废包装材料

原料包装

袋装

固态

统一收集后外售处理

蒸发池结晶盐

污水处理
袋装
固态

外售给制盐企业综合利用

化粪池污泥

污水处理
桶装

液态

定期清掏

废机油

设备维保

桶装

危险废物
液态

交由有资质单位进行处置

废机油桶

机油

桶装

固态

废含油抹布

设备维保

桶装

固态

废墨盒

喷码
袋装

固态

表4-10 危险废物汇总表

序号

危险废物名称

形态

主要成分

产废周期

污染防治措施

1

废机油

液态

矿物油

间断

暂存危险废物贮存点，交由危废处置资质单位处理。

2

废机油桶

固态

矿物油

间断

3

废含油抹布

固态

矿物油

间断

4
废墨盒

固态

废墨
间断

五、地下水、土壤影响分析

表4-13  项目区域防渗要求

序号
防渗分区
具体范围

应该达到的防渗等级要求
1
重点防渗区
危险废物贮存点、蒸发池
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。
2
一般防渗区
库房、加工车间、罐装车间、锅炉房、化粪池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行；化粪池采用抗渗混凝土池体外加防渗涂层，防止污水下渗污染土壤。
3
简单防渗区
办公楼
一般地面硬化
通过采取以上措施，本项目对可能产生地下水、土壤环境影响的各项途径均进行有效的预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可以有效地控制危险废物贮存点、蒸发池等区域发生渗漏，避免污染地下水和土壤。因此，该项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉废气

(DA001)
	颗粒物、SO2、烟气黑度
	低氮燃烧及烟气再循环工艺+8m排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	NOx
	
	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》新政办发〔2024〕58号

	
	无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	加强管理、对不合格的葡萄叶做到日产日清；
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建厂界标准值

	地表水环境
	生活污水
	BOD

CODcr

SS

NH3-N
	经化粪池（15m³）预处理后通过管道输送至吐鲁番甜心屋果业有限公司地埋式一体污水处理设备处理
	/

	
	腌制废水
	无机盐
	蒸发池自然蒸发
	增加蒸发池池壁防渗层巡检记录。每半年对池体渗漏情况进行感官及液位异常比对检查，并在结晶盐清挖过程中严格操作规程，防止机械损伤HDPE防渗膜。建立结晶盐转运三联单台账确保所有工业副产盐类去向合法合规，形成从产生到处置的全链条环境监管闭环

	
	软水制备浓水
	BOD

CODcr

SS

NH3-N
	洒水抑尘
	/

	声环境
	生产设备
	厂区噪声
	选用噪声低的设备；安装减振基座；墙体隔声；合理布局；加强绿化等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固废
	（1）生活垃圾：垃圾箱集中收集后由环境卫生管理部门清运处理

（2）一般固废：

废离子交换树脂：由厂家更换时带走回收利用；

烂葡萄叶日产日清，供给当地居民作为牲畜饲料综合利用；

废包装材料：收集后外售物资回收单位；

蒸发池结晶盐：外售制盐企业综合利用，增加蒸发池池壁防渗层巡检记录。每半年对池体渗漏情况进行感官及液位异常比对检查，并在结晶盐清挖过程中严格操作规程，防止机械损伤HDPE防渗膜。建立结晶盐转运三联单台账确保所有工业副产盐类去向合法合规，形成从产生到处置的全链条环境监管闭环。

化粪池污泥：定期联系环境卫生管理部门清理；

（3）危险废物：废机油、废机油桶、废弃含油抹布和手套、废墨盒暂存于危险废物贮存点（5㎡），委托有资质单位处理；

	土壤及地下水污染防治措施
	①源头控制，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。

②对项目区可能产生污染和泄漏下渗的场地进行防渗处理。

重点防渗区：危险废物贮存点、蒸发池；

一般防渗区：库房、加工车间、罐装车间、锅炉房、化粪池；
简单防渗区：办公楼。

	生态保护措施
	加强厂区绿化

	环境风险防范措施
	加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态，减少机械伤害的发生。

加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，安全管理人员必须增强安全意识和法治观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。

要落实消防安全责任制，严格规章制度。

当发生天然气泄漏时，立即打开所有门窗，关闭室外燃气总阀门，汇报值班干部。

在锅炉房及进站管道处安装可燃气体在线检测报警装置，并配置紧急切断阀联锁系统。当天然气泄漏浓度达到爆炸下限的20%时，系统应自动关闭燃气进气总阀并联动开启防爆机械排风机。通过构建“感、报、断”三位一体的风险自动响应机制，最大限度降低火灾爆炸事故对周边环境及人员安全的威胁。

定期用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。

	其他环境管理要求
	1.严格落实“三同时”要求，本项目建成运营后及时开展竣工环境保护验收工作，按要求开展环境监测。

2.严格落实排污许可要求，建设完成后、生产前根据排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）完成排污许可的申领。

3.完善企业环保管理制度，加强员工培训和环境管理，规范环保标识标牌的设置，落实专人负责环保管理，加强环保设施日常运行维护管理，确保污染物达标排放。

4.排污口规范化管理。

（1）排污口标识

本项目应尽快完成新增废气、噪声、固废排放源等的规范化建设，排放口应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562.1-1995）《环境保护图形标志  固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单和排污许可证的要求进行规范化设置。项目区排污口图形标志具体见表5-1。
表5-1 排污口提示图形符号

排放口

废气排放口

废水排放口

固体废物提示

噪声排放源

图形符号
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背景颜色

绿色

图形颜色

白色

表5-2 排污口警告图形符号

排放口

废气排放口

废水排放口

噪声排放源

图形符号
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危险废物贮存设施标志

危险废物标签样式

固体废物警告
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六、结论

	综上所述，新疆叶美佳食品有限公司5000吨/年葡萄叶子加工项目符合区域环境功能区划要求，选址合理，并且符合产业政策的相关要求。项目运营期如能采取积极措施不断加大污染治理力度，并严格执行“三同时”制度，严格控制污染物排放量，将产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，加强污染治理设施和设备的运行管理，则项目运营期对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。




