一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆新科源物流仓储有限责任公司300万吨/年煤炭仓储中转站建设项目

	国民经济

行业类别
	B0690其他煤炭采选、G5990 其他仓储业
	建设项目

行业类别
	煤炭开采和洗选业 06烟煤和无烟煤开采洗选；褐煤开采洗选；其他煤炭采选：煤炭储存、集运

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》的有关规定，本项目属于“煤炭开采和洗选业 06烟煤和无烟煤开采洗选；褐煤开采洗选；其他煤炭采选：煤炭储存、集运”，需编制环境影响报告表。

2、项目概况

（1）项目名称：新疆新科源物流仓储有限责任公司300万吨/年煤炭仓储中转站建设项目
（2）建设单位：新疆新科源物流仓储有限责任公司
（3）建设性质：新建
3、主要建设内容

本次建设主要包括：建设规模：该项目用地面积60170m2，总建筑面积46225.91平方米，建设300万吨/年煤炭仓储中转站及配套附属设施。

建设内容：建设煤炭储存中转棚1座，配套建设生活、办公区、道路，管网管线等附属设施。
本项目主要工程建设内容见表2-1。

表2-1主要工程建设内容

工程类别

工程名称

规格

备注

主体工程
堆煤罩棚
建设300万吨/年煤炭仓储中转站。煤罩棚建筑面积44300.64m2，堆煤罩棚主体管桁架结构，地上一层，层高为29.022m。出入口设置喷淋抑尘设备，装卸过程中设置4套移动式雾炮洒水降尘，对堆煤罩棚地面铺设煤矸石，道路硬化。
新建
辅助工程

综合楼
主体结构为砖混，地上2层，建筑面积1678.28m2
新建
消防泵房
建筑面积为113.4m2，共1栋，主体结构为砖混，地下一层。
新建
消防水池

1座容积为280m3消防水池，地下一层
新建
配电室
建筑面积为133.59m2，共1栋，地上1层
公用工程

给水

市政供水管网。

依托

排水

生活污水经化粪池暂存后拉运至鄯善县污水处理厂。洗车废水经处理后循环使用，不外排。
新建
供电

国家电网供电。

依托

供热

办公生活区采用电采暖。
/
环保工程

废气

煤炭堆场粉尘及装卸扬尘：设置密闭的网架结构仓库，出入口设置喷淋抑尘设备，并配套雾炮，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，从而减轻粉尘的影响；

破碎机置于封闭厂房内，喷洒水降尘；及时清理作业区域散落煤尘并定期洒水抑尘；
汽车运输扬尘：定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度，严格控制汽车装载量，运输时加盖篷布，同时限制车速，低速行驶；
通过优化发动机设计、采用先进的燃烧技术、使用低硫燃油、配置废气处理装置等措施降低柴油废气；
对堆煤罩棚地面铺设煤矸石，道路硬化。
新建
废水

生活污水经化粪池（6m3）暂存后拉运至鄯善县污水处理厂。洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。
新建
噪声

选购低噪声环保设备；采用橡胶伸缩接头；加强日常维护；厂房隔噪。

/

固体废物

生活垃圾委托环卫部门清运；

隔油沉淀池沉渣、废机油及柴油、废油桶分区暂存危废贮存库，委托有资质单位处置。
新建
土壤和地下水污染防控措施
分区防渗，设置环境风险防范措施
新建



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	环境

保护

目标
	（1）大气环境：项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标分布；

（2）声环境：项目区厂界外50m范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域保护目标分布；

（3）地下水环境：项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目洗车水循环使用不外排，生活污水经化粪池暂存后定期拉运至鄯善县污水处理厂，可确保项目所在区域的水环境不改变其现有使用功能；
（4）生态环境：项目区位于新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇，本项目占地范围不属于特殊及重要生态敏感区，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

表3-4废气排放标准    单位 mg/m3
产污环节
污染物

监控点

限值
标准依据

备注
煤炭堆场粉尘及装卸扬尘、破碎粉尘
颗粒物
周界外质量浓度最高点
1.0
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5的规定限值
监控点与参考点浓度差值
汽车运输扬尘
颗粒物
周界外质量浓度最高点
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值
-
汽车尾气
CO、THC、NOX
-

-
《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）

-
2、废水排放标准

（1）生活污水：项目生活污水执行污水处理厂的进水水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。
（2）洗车废水经“隔油+格栅与调节池+混凝破乳+溶气气浮+过滤”工艺处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中车辆冲洗浓度限值后，用于车辆清洗，
3、噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固废排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》中污染物排放总量控制管理要求，“十四五”期间主要控制污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。结合本项目实际污染物排放情况，确定本项目无需申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期环境保护措施

1.1大气环境影响保护措施

（1）严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生；
（2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；
（3）建设施工工地周边必须设置2m以上的硬质密闭围挡，严禁敞开式作业；要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s时采取防尘措施，减轻施工扬尘外溢对周围环境空气的影响；
（4）运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘；
（5）施工出入口设置洗车台，对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施；
（6）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水抑尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘；
（7）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单中标准限值；
（8）渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放；
（9）对开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并设置防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟和用防尘网遮盖；

（10）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

综上，采取以上措施后，项目施工期废气对周边环境影响较小。
1.2水环境保护措施

生活污水

施工人员少量生活污水排入厂区内化粪池暂存，定期由吸污车清运至鄯善县污水处理厂。
（2）生产废水

项目施工期间的生产用水主要为施工区喷洒抑尘用水和建筑过程的混凝土养护水等，该部分用水排放量较少，其成分主要为泥沙，不含有害物质和其他有机物。由于当地气候干燥，养护废水量较少，在自然状态下自然蒸发，不外排。

综上，采取以上措施后，项目施工期废水对周边环境影响较小。
1.3声环境保护措施

为了减小施工噪声对周边声环境质量的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下：
（1）加强施工管理，合理安排施工设备位置和作业时间，在经济条件允许情况下尽量选用低噪声施工设备和先进工艺进行施工；
（2）做好施工人员噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备以降低对施工人员不利影响；日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的噪声；

（3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个角度对施工噪声进行控制。

综上，采取以上措施满足《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准。
1.4固体废物污染防治措施
施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施：

（1）在工程区设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放；

（2）建筑垃圾及时清运至鄯善县垃圾填埋场处理，不在厂区内随意堆放；

（3）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司定期集中清理和转运；

（4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、弃土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物清理工作，将其妥善处置。

1.5施工期生态环境保护措施

施工期对生态环境的影响主要包括工程建设占用土地影响、对土壤环境的影响、对动植物生态环境的影响以及水土流失环境影响。

（1）工程建设占用土地影响

工程建设包括生产车间及其他辅助工程属永久性占地，本工程用地为未利用土地，无需单独征地。工程完成后，通过及时回填土方和植被恢复，经一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能，因此，工程建设占用土地影响小。建议采取以下占地恢复措施：

①开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占地又方便施工的目的。

②施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

③施工完毕后恢复临时占地原有地貌。

④工程施工过程中，要严格作业，不允许将工程弃方任意弃于道路一侧，更不允许随挖随倒，破坏土壤植被。

（2）对土壤环境的影响

由于工程开挖，施工阶段对土壤环境有一定破坏作用，建议采取以下土壤保护措施：

①严格控制施工作业带宽度，以减少土壤扰动，减少裸地和土方暴露面积；

②一切施工作业均利用既有公路和施工便道，沿已有车辙行驶，杜绝车辆乱碾乱轧情况发生，不随意开设便道；

③施工结束后，对施工垃圾进行清理，防止其在土壤中难以降解；

④施工结束后，应按国务院《土地复垦条例》复垦，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，施工结束后进行平整压实，再将预先保留的表层土壤回填，以防改变原有土壤结构；

⑤施工中控制人员、车辆行动，减少占地和对环境的破坏。

（3）对动植物生态环境影响

经实地查看，工程沿线两侧200m范围内植被状况一般，无自然保护区和珍稀野生动植物等特殊敏感区存在。为此，在保证施工结束后及时植被恢复的情况下，工程施工对动植物生态环境不会产生明显影响。

（4）水土流失环境影响

本项目水土流失主要在施工阶段，如果不采取措施对生态环境产生一定的不利影响，本环评提出以下减缓及保护措施：

①施工中，尽量缩小施工作业范围，减轻对地上土层的扰动；

②严格执行管沟区土壤的分层开挖、分层堆放、按层回填的操作规程，尽量保持植物原有的生长条件，以利植被尽快恢复，回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水造成地表下陷和水土流失；

③提高施工作业效率，缩短施工时间，同时采取边敷设管道边分层覆土的措施，减少裸露时间；

④尽量减小施工面坡度，并做到施工材料的随取、随铺、随压，以减少风蚀和水蚀引起的水土流失；

⑤严明施工队伍纪律，严禁施工人员破坏项目周边植被，约束其在施工期间的活动范围；

⑥施工场地周边设临时排水沟，防止雨水冲刷场地，减少施工水土流失量。

随着工程建设的结束，大部分地表已硬化，各项水土保持措施逐步落实及完善，水土保持功能日益得到发挥，生态环境在营运期间将逐步得到恢复和改善，水土流失逐渐减少直至达到新的稳定状态。

综上所述，工程生态环境影响主要集中在施工期，通过采取相应的生态保护和恢复措施后，对生态环境影响是可接受的。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）运营期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

1.1正常排放情况分析

本项目生产过程中的大气污染源主要为物料装卸、堆存、转运、破碎粉尘以及厂区道路扬尘，污染物为颗粒物。
1.1.1大气环境影响

（1）煤炭堆场粉尘及装卸扬尘

本项目储煤棚均全封闭，四周上方设喷淋洒水抑尘装置，转载采用密闭输煤廊道，入煤口落煤处设置雾炮喷淋设施，煤棚出入口设置喷淋抑尘设备，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，冬季使用保暖材料如棉麻布、海绵、棉絮等捆扎水管，并在外层包裹防水材料如塑料布，防止水管受冻‌。

（2）破碎粉尘
本项目移动式破碎作业全部设置于全封闭钢结构厂房内，厂房采用大空间全密闭设计，无敞口通风点位，物料、检修通道均配备密闭门，作业期间保持全封闭状态，可全覆盖移动式破碎机所有作业区域。密闭厂房形成有效物理屏障，可拦截喷淋未捕获的残余粉尘，杜绝粉尘随设备移动、空气对流等方式向外无组织扩散。依据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4标准，全封闭厂房对粉尘拦截控制效率可达99%，是遏制破碎粉尘无组织外溢的关键末端防控措施。

（3）汽车运输扬尘

建设单位拟采取如下措施：

①对进厂道路经常进行清扫维护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤引起扬尘，加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加苫盖，定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度；

②严格控制汽车装载量，产品尽量采用厢式密封车，或加盖篷布，同时限制车速，低速行驶；
③在厂区设置一处车辆清洗台，对出场前运输汽车车辆进行清洗。

（4）运输车辆尾气

运输车辆基本以燃油为主，柴油发电机以柴油为燃料，燃烧尾气中含有CO、THC、NOX等大气污染物，影响施工区域大气环境质量，鉴于本项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，对项目区大气环境影响轻微。

（5）环境空气防护措施

1）扬尘源头管控：①运输车辆准入管理，所有进入中转站的煤炭运输车辆必须采用密闭式车厢，装载完成后覆盖双层防尘布并捆扎牢固，车厢边缘无煤炭外露，经中转站门卫检查合格后方可驶离；②推广使用新能源或国六标准重型柴油车，签订运输合同及环保协议，明确扬尘防控责任；③场内道路及场外衔接道路每日进行2次机械化清扫，干燥季节（4-6月、9-11月）增加每日洒水抑尘，洒水时间避开交通高峰时段，保持路面湿润。

2）扬尘扩散拦截：①在场外道路两侧规划建设宽度≥15m的绿化隔离带，种植骆驼刺、苜蓿等耐旱草本植物，减少路面扬尘扩散；②中转站出入口设置自动喷淋装置，车辆进出时对车轮、车厢外侧进行冲洗，避免带泥上路；③大风天气（风速≥5级）时，减少或暂停运输作业，开启道路沿线雾炮机降尘，同时对裸露地面及临时堆场覆盖防尘网。

1.1.2污染防治技术可行性分析

（1）装卸堆存扬尘：本项目煤炭堆场采用全封闭的储煤罩棚并在出入口设置喷淋抑尘设备和雾炮，喷雾抑尘装置作业时对煤堆可达到全覆盖，可有效抑制扬尘的排放量。本项目储煤罩棚设有台铲车，在仓内将原煤装入集装箱，装车机送至装车站火车外运；储煤棚转载煤炭时采用密封皮带进行转载，煤炭转载过程中采用雾炮抑尘。堆场产生的颗粒物大部分无组织降落在储煤罩棚内部，无组织排放量较小，排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值，故本项目采取的治理设施可行。
（2）破碎粉尘：本项目对部分大块状原煤进行破碎作业，破碎过程产生粉尘，主要污染物为颗粒物。本项目对部分大块原煤进行破碎，过程产生颗粒物粉尘。项目采用源头前置增湿抑尘，原煤入破碎机前经专用洒水设备均匀增湿提高含水率；煤棚内设置雾炮，及时清理作业区散落煤尘并定期洒水抑尘。
（3）运输扬尘：本项目车辆运输过程采用洒水抑尘+覆盖苫布措施，可有效抑制扬尘的排放量，运输过程中颗粒物无组织排放量较小，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求，故本项目采取的治理设施可行。

（4）汽车尾气：以无组织面源的形式排放，污染物排放量不大，再加上本项目后期区域绿化，对局地大气环境的净化起到一定作用，因此汽车尾气的排放对环境影响很小。

1.1.3结论

项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物，煤炭堆场粉尘及装卸扬尘采取对储煤罩棚设置密闭车间，仅保留进出口，出入口设置喷淋抑尘设备和雾炮；在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度；破碎粉尘通过将破碎机置于封闭厂房内并在作业时设置喷雾头进行喷洒水降尘后无组织排放；汽车运输扬尘主要采取篷布遮盖密闭运输、及时清扫和洒水降尘措施，尤其是在干旱大风天气要增大洒水次数及洒水量等措施后，无组织粉尘排放浓度可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值（颗粒物：1.0mg/m3）要求，通过采取以上措施后将粉尘对周边环境空气的影响降到了最低。

1.1.4废气监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目废气自行监测计划见表4-3。

表4-3废气自行监测一览表
监测阶段

监测类别

污染源

监测点位

监测

项目

监测频次
监测时间

采样时间

执行标准

运营期

废气

厂界

厂界上风向1个点，下风向3个点

颗粒物
1次/季度

1天

每天4次

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

表5规定限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值
1.2非正常排放情况分析

建设项目发生废气非正常排放的情况主要为作业时未进行洒水降尘。因此本次评价要求，建设单位应该严格落实本项目废气防治措施。

2、水环境影响分析

2.1水环境影响
本项目主要废水为洗车废水，洗车废水产生量为1800m3/a，废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。生活污水按生活用水的80%计，生活污水产生量为0.672m3/d（201.6m3/a）。生活污水经化粪池（容积为6m3）暂存后，通过吸污车运至鄯善县污水处理厂处理。

2.2洗车废水循环利用可行性分析

本项目洗车废水根据工程分析，产生量为1800m3/a。本项目在项目区南侧入口处设置洗车台。清洗废水经“隔油+格栅与调节池+混凝破乳+溶气气浮+过滤”工艺处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中车辆冲洗浓度限值后，用于车辆清洗，隔油沉淀池产生的煤泥委托有资质单位处置。

3、声环境影响分析

本项目的主要噪声源为生产设备，噪声源强约为80-95dB(A)。在采取隔声减振措施后项目区边界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（1）对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内。

（2）尽量选用低噪声设备。

（3）加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等。

（4）在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。

（5）场内道路设置限速标识（≤20km/h），场外道路设置限速抓拍设备（≤40km/h），严禁超速行驶；

（6）合理安排运输时间，严禁夜间（22:00-次日6:00）运输车辆通行场外道路，确需夜间运输的特殊情况，需提前报备鄯善县生态环境局及社区管理部门，采取降噪措施并避开居民休息时段。

（7）中转站出入口设置车辆减速带及缓冲区域，减少车辆制动噪声。
4、固体废弃物影响分析

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾和危险废物。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾，集中收集，由环卫部门统一清运。
（2）危险废物
①隔油沉渣

对车辆冲洗产生的废水采用隔油沉淀池沉淀处理后回用，由此产生沉渣，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-210-08，交由有相应资质的单位处理。

②废机油、废柴油
项目在运营阶段，对机械设备进行维修时，会产生少量的维修机械更换废油，废机油属于危险废物（HW08），危废代码900-214-08。

本项目废柴油主要来源于场内移动设备、破碎机械等日常维修保养时更换的废弃油品及受污染柴油，危险废物（HW08），危废代码900-249-08，暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置。

③废机油桶、废柴油桶
根据建设单位提供的资料，本项目使用的机油会产生废机油桶，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物：其他生产、销售使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，废物代码900-249-08，暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
5、地下水、土壤影响

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类；依据HJ610-2016中“11.3地下水环境监测与管理”，本项目不再设地下水跟踪监测点；土壤跟踪检测要求：依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价行业类别为Ⅳ类；依据HJ964-2018中“4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，本项目不再设土壤跟踪监测点。

综上所述，本项目不再开展地下水、土壤跟踪监测。

6、生态环境影响分析

根据调查，本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煤炭堆场粉尘及装卸扬尘(无组织)
	颗粒物
	原煤储仓设置全封闭车间，出入口设置喷淋以及配套安装雾炮，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，对煤棚地面清扫，从而减轻粉尘的影响。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值（颗粒物：1.0mg/m3）

	
	破碎粉尘
	
	置于封闭厂房内，喷洒水降尘，及时清理作业区域散落煤尘并定期洒水抑尘。
	

	
	汽车运输扬尘（无组织）
	
	定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度；严格控制汽车装载量，运输时加盖篷布，同时限制车速，低速行驶。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值

	
	汽车尾气
	CO、THC、NOX等
	采用高效的尾气净化装置。
	/

	地表水

环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物
	生活污水经化粪池暂存后通过吸污车运至鄯善县污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	
	洗车废水
	pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物等
	经浓缩机+压滤机处理后，暂存循环水池，回用于生产，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	机械噪声
	设备安装于室内，安装减振垫、消声器等，加强设备维护。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	隔油沉淀池沉渣、废机油及柴油、废油桶分区暂存危废贮存库，委托有资质单位处置。

生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	对储煤罩棚进行地面一般防渗（水泥硬化）。危废贮存库、隔油沉淀池进行重点防渗。办公区、道路进行简单防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）堆放场地设置明显的标志，分区存放，按生产计划合理进料；
（2）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入原料堆放场地、成品堆放场地，对有原料堆放场、成品堆放场地作业动火实行全过程安全监督制度；

（3）贮运区与其他构筑物间按照消防要求留出足够的安全距离；
（4）实行安全责任制。

火灾处理措施一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》确定危险废物贮存容器及贮存场所的选址及设计要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废贮存库防渗要求。明确危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人，填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物。

严格安全生产制度，配备一定的应急物资以应对突发环境事件；企业需编制突发环境应急事件应急预案并于生态环境主管部门备案。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可制度
控制污染物排污许可制（以下简称排污许可制）是依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。设区的市级以上地方环境保护主管部门，应当将实行排污许可重点管理的排污单位确定为重点排污单位。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本项目为二、煤炭开采和洗选业06/3.烟煤和无烟煤开采洗选061/其他，实施登记管理。

2、根据本报告要求的自行监测方案落实监测。

3、环保验收

建设单位严格执行三同时制度，竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件开展自主验收。




六、结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策，项目建成后，对区域的大气、地下水、声环境、土壤环境及生态环境的影响轻微，不会导致评价区域环境功能明显改变，没有明显的环境制约因素。该项目应严格按照报告表提出的施工期和运营期污染防治及生态保护措施要求，加强环境管理，严格执行环保验收制度，实现污染物达标排放和生态有效保护，将项目对环境的影响降低到最低程度，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。




