一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	胜北28H、胜北29H、胜北603H和胜北1102H钻试工程

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	98292m2（临时用地）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无


二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市

	项目组成及规模
	本项目部署4口探井，井号为胜北28H井、胜北29H井、胜北603H井和胜北1102H井，钻井总进尺22445.58m，完井后进行试油，获取有关技术参数。本项目临时占地98292m2。

	总平面及现场布置
	施工现场主要为钻井井场、探临道路、试油井场的布置，其中钻井井场以部署井井口为中心，按照钻井期井场平面布置图进行布置。新建探临道路将周边已建道路与钻井井场连接；钻井结束后将钻井井场改为试油井场，试油设备均在原钻井井场内布置，不新增占地。

	施工方案
	施工时序依次为钻前工程、钻井工程、试油工程和完井四个阶段。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.主体功能区规划
本项目所在地位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区域——天山北坡地区。
2.生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ4北天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。

3.生态环境现状
3.1土地利用类型
本项目临时占地范围内的土地利用类型为未利用土地（裸土地），临时占地面积98292m2。
3.2植被现状
项目区植被类型为裸地，评价范围内无国家及自治区级保护植物分布。
3.3野生动物现状
项目区域未见《关于印发〈新疆国家重点保护野生动物名录〉的通知》及《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》中的国家和自治区级保护野生动物。

3.4土地沙化现状
本项目所在区域属于沙化土地中的戈壁。
3.5水土流失现状
本项目不属于自治区级水土流失重点预防区和重点治理区。
4.区域环境质量现状
4.1环境空气质量现状调查
项目所在区域为不达标区。
4.2水环境质量现状调查
本项目不进行地表水环境质量现状调查。
本项目无需对地下水环境质量现状进行评价。

4.3声环境质量现状调查
本项目无需对声环境质量现状进行评价。

4.4土壤环境质量现状调查
本项目无需对土壤环境质量现状进行评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。

	评价

标准
	1.环境质量标准
环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。

2.污染物排放标准
2.1废气
（1）扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值，≤1.0mg/m3；
（2）试油期无组织排放非甲烷总烃参照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值；
（3）伴生气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值，施工机械及车辆废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）。
2.2噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
2.3固体废物
（1）水基钻井岩屑执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；

（3）钻井固废收集、运输和处置须同时执行《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）。

	其他
	本项目不涉及总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析
1.1工程占地
本项目井场、生活营地和探临道路占地均为临时占地，施工结束后进行恢复平整，不涉及永久占地。本项目无弃方产生。

1.2对植被的影响分析
本项目场址范围内无国家及自治区级重点保护野生植物分布，施工结束后将采取机械平整压实自然恢复措施，因此，项目施工对当地植物多样性影响很小。
1.3对野生动物的影响分析
施工结束后，机械噪声、人类活动影响消失，野生动物有可能逐渐返回原来的区域。故该建设项目对动物影响较小。
1.4土地沙化影响分析
施工活动会扰动地表，使下层松散沙土裸露，结合区域干旱多风的气候特点，易引发扬尘和就地起沙，加剧局部风蚀沙化风险。

1.5水土流失影响分析
施工结束后，占用土地恢复原状，工程建设引起的水土流失较轻微。

1.6对戈壁砾幕层的影响分析
施工活动扰动、破坏施工范围内的戈壁砾幕层，进而加剧区域风蚀沙化风险，破坏区域生态系统的稳定性。
2.大气环境影响分析
本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气、伴生气燃烧废气、试油期采出液储存及装车过程中无组织逸散废气。
3.地表水环境影响分析
本项目实施过程中产生的生活污水通过生活营地防渗废水收集池暂存，定期清运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理。洗井废水和压裂返排液由专用储罐收集后拉运至神泉联合站污水处理系统进行处理。
4.地下水、土壤环境影响分析
4.1地下水环境影响分析

（1）正常情况下对地下水环境影响
正常情况下，本项目不会对地下水环境产生影响。
（2）事故状态下对地下水环境影响
①井漏事故

项目在井下作业过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。

②危险废物泄漏

井场内设置的危险废物贮存点必须采取防晒、防雨、防腐及防渗等措施。

③钻井液、采出液、废水储罐、柴油储罐泄漏对地下水影响分析

为了避免事故状态下泄漏物质进入地下水，施工期须采取分区防渗措施。

4.2土壤环境影响分析

钻施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地得到恢复，项目建设对原有的土壤结构和理化性质影响不大。
5.声环境影响分析
本项目施工期噪声源主要为施工机械、钻井液循环泵和压裂车等各类施工机械。项目区周边200m范围内无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生明显影响。

6.固体废物影响分析
本项目产生的固体废物分为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾和建筑垃圾。

7.环境风险影响分析
7.1评价依据
施工期涉及的危险物质主要为柴油、油基钻井液中白油、原油、伴生气（天然气）和伴生气中的少量硫化氢、危险废物中的石油类物质。
7.2环境敏感目标概况

本次不设风险评价范围，占地范围内环境风险敏感目标为土壤环境。

7.3环境风险识别

（1）危险物质识别

施工期间涉及的环境危险物质主要为原油、伴生气（主要成分为天然气）、柴油、白油。

（2）生产设施风险识别

①井喷事故风险

②储罐泄漏风险

③井漏事故风险

④拉运过程中的环境风险

（3）环境风险类型

环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

（4）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式

井场内各储罐若出现破损造成柴油/采出液泄漏污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油/采出液若遇明火，可能发生火灾、爆炸，污染大气环境。

7.4环境风险分析

（1）井喷事故环境影响分析

①由于项目区人口稀少，所以井喷对人员的伤害有限，但对土壤环境、大气环境和地下水可能产生影响。

②对大气环境影响分析

由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，若及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。
③对地下水环境影响分析

及时采取有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。
④对土壤环境影响分析

采取相关措施后，不会对周围土壤环境产生明显影响。

⑤对植被影响分析

采取严格有效的风险防范措施，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。

（2）储罐泄漏环境影响分析

①对大气环境影响分析

发生事故后若能及时采取相应措施，则不会对周围环境空气产生明显影响。

②对土壤环境影响分析

采取相应防护措施后不会对周围土壤环境产生明显影响。

③对植被的影响

储罐区采取防渗措施、对受污染区域及时处理后，油类物料泄漏不会对周围植被产生明显影响。

④对地下水环境的影响

施工期发生渗漏污染地下水的风险事故可能性很小。

（3）井漏环境影响分析

井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。

（4）采出液、废水及柴油拉运过程中泄漏风险分析

其影响与储罐泄漏影响相同，具体影响见储罐泄漏影响分析。

（5）油基岩屑环境影响分析

钻井过程中油基岩屑收集在专用储罐内。当专用储罐发生泄漏时，会对周围环境空气、水体、土壤和植被造成一定的不利影响。

8.其他产出物说明

试油过程产生的采出物包括伴生气和采出液（原油和采出水）。

	运营期生态环境影响分析
	本项目无运营期，钻试活动结束后无废气、废水、噪声和固体废物产生，临时占地范围内生态可得到逐步恢复。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选址选线合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
1.1植被保护措施
（1）工程避让措施

（2）减缓措施

（3）修复措施

（4）管理措施

1.2对野生动物的生态环保措施要求
严格规定工作人员的活动范围，加强保护野生动物宣传教育工作，加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。

1.3防沙治沙措施
大力宣传防沙治沙相关法律法规；严格控制施工活动范围；优化施工组织，缩短施工时间，避免在大风天气作业；施工结束后及时对占地进行清理、平整。
1.4水土流失防治措施
严格划定施工活动范围；合理安排施工时间，避免大风天气施工；施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中要保证土体再塑，防止水土流失。

1.5戈壁砾幕层保护措施
优化施工工艺；便道尽量避开砾幕层完好区域，运输车辆按照规划线路行驶；施工物料统一堆放至指定区域；项目施工过程中采用“随挖随护”方式，施工后及时回填原有砾石，恢复砾幕层完整性，避免长期裸露引发侵蚀。
2.大气污染防治措施
使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；严格控制车速；车辆不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿探临道路行驶，不得随意开设便道。

（3）易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；施工过程中采取设置围挡、洒水、覆盖等降尘措施，合理安排施工时间；定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护；加强采出液储罐管理，装卸必须采取密闭装载方式；加强储罐的检修和维护；水基钻井岩屑和油基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运，不在井场长期贮存。

3.水污染防治措施
3.1试油废水
本项目试油废水包括洗井废水及压裂返排液，分别由专用储罐收集后由罐车拉运至神泉联合站污水处理系统处理。

3.2生活污水
生活用经临时防渗废水收集池暂存，定期由吸污车抽出后运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理

4.地下水和土壤环境保护措施
本项目对井场进行分区防渗。

5.噪声污染防治措施

施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养；加强施工场地管理；禁止运输车辆随意高声鸣笛。

6.固体废物处置措施
固体废物主要为钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油及废弃的润滑油桶、沾油废劳保用品、生活垃圾。

7.环境风险应急措施及应急要求
建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053-2017）的要求执行。

7.1井喷环境风险防范措施

（1）井控装置及值班管理：明确各岗位职责，定期维保、检查井控装置，确保设备完好待命。落实溢流监测、关井定岗及干部值班制度。

（2）钻开油层管控措施：钻开油层后专人坐岗监测井口及液面，发现溢流、井漏、油气异常立即上报。停工超5d复工前，活动并试压防喷器及锁紧装置。起钻严格执行灌浆制度，灌浆异常立即停钻处置；严禁空井检修设备。井口30m内禁止车辆停放，确需进入的车辆必须加装阻火器、车头朝外。

（3）溢流处置与压井措施：关井压力限值取井口额定压力、套管抗压80%、地层破裂压力最小值，严禁超压放喷。天然气溢流不得长期关井搁置，压井作业全程管控井筒压力。空井溢流根据险情采用置换法、压回法压井。

（4）测井、固井、完井管控：各类完井作业严格执行井控安全规程。电测前保证井内稳定，超安全作业时长需通井循环。钻台常备电缆剪切工具，出现溢流立即停测起缆，险情紧急时剪断电缆关井，严禁关环形防喷器起缆。

（5）井喷环境应急处置：发生井喷立即启动环境应急预案，关停井口、布设放喷池、收集废液、疏散人员。采取围堵措施控制油污扩散，回收溢油，污染油泥、残油统一交由资质单位处置，不在现场留存。同步开展环境监测，动态研判污染趋势并调整应急措施，遏制污染扩散。

（6）试油伴生气处置：试油伴生气气量不稳定，无回收条件，经管线充分燃烧后排放。定期维保燃烧设备，确保充分燃烧，减少废气污染物排放。

7.2储罐泄漏防控措施

（1）选用质量及防腐合格储罐，罐体焊缝100%探伤，采用刚性不燃基础；投用前按规范开展强度及气密性试验。

（2）严格储罐区用火管理，配套完善避雷、接地等防静电防雷设施。

（3）定期检测储罐及管线壁厚，排查腐蚀穿孔隐患，腐蚀超标及时检修更换。

（4）危废、油品储罐底部铺设防渗材料；发生泄漏立即堵漏，落地油统一收集，不经井场贮存，直接交由资质单位处置。规范储罐运输管理，规避泄漏风险。

（5）消防安全管理：储罐区设置防火防爆标识，严禁违规动火、吸烟；配齐消防器材并定期维保。采用防爆电气及照明设备，定期检修电路，杜绝电气火花引发事故。常态化开展消防培训及应急演练，强化岗位巡检，防范安全隐患。

（6）严格管控储罐温度、压力、液位等运行参数，杜绝超温、超压、超液位运行，配套参数报警装置。油品装卸严格依规操作，控制装卸速度，防范静电及泄漏风险。

（7）发生柴油泄漏立即关阀、封堵漏点；罐体无法封堵时利用围堰拦油并回收油品。若引发火灾、爆炸，立即疏散人员，至上风向紧急集合点避险。

7.3井漏防范措施

（1）健全安全管理制度及设备操作规程，规范施工工艺，严控施工质量，做好防漏、防窜、防腐作业。

（2）作业期间实时监测设备工况，发现管件刺漏、破损等问题及时处置，现场配齐应急消防设施。

（3）严格把控套管下入深度，保障固井施工质量。

（4）施工单位具备对应资质，强化施工现场安全管控与监督。

7.4硫化氢防范措施

（1）现场配备便携式硫化氢监测仪，落实常态化监测预警，编制专项应急预案；浓度超50ppm时严格执行含硫油气井作业规范。

（2）钻井期设置5处风向标，试油期设置2处风向标及2个多方向紧急集合点，明确撤离路线，突发险情统一向上风向撤离。

7.5物料运输环境风险防范措施

规范储罐运输管理，杜绝运输泄漏风险。危险废物储存、转移、运输严格执行《危险废物转移管理办法》，完善内部转运制度，规避二次污染及环境风险。

7.6油基岩屑环境风险防范措施

油基钻井液、岩屑储存区域及方罐区底部铺设防渗膜，周边设置围堰，场地满足防风、防晒、防雨要求。油基岩屑采用专用罐收集，交由资质单位处置。收集、贮存、运输全过程严格遵循国家及行业相关规范，依规办理危废转移联单。

7.7危险废物贮存点环境风险防范措施

（1）危废贮存点落实防晒、防雨、防渗、防腐、防漏措施，禁止露天堆放。按废物性质分类分区贮存，规避不相容废物混合接触；地面采用兼容防渗材料铺设。

（2）定期巡检贮存状态，及时更换破损容器、清理场地，保障防护设施完好。规范设置危废标识，建立管理台账及管理计划并报备生态环境部门，及时清运存量危废。

（3）与资质处置单位签订处置合同，危废转运全程严格执行转移联单制度，合规开展接收、转运、处置工作。

7.8结论

本项目施工期环境风险事故发生概率较低，项目配套完善的风险防范措施及专项应急预案。突发事故可快速启动应急处置，有效控制事故蔓延，降低对周边环境的影响。落实各项防控措施后，项目环境风险整体可控。

	运营期生态环境保护措施
	本项目无运营期，不涉及运营期环境保护措施及环境监测计划。项目后续根据试采结果判定钻井用途：若具备生产条件、转为生产井，需在产能开发建设前开展环境影响评价，编制对应环评文件；若不满足转产条件，则严格依据相关技术规范对钻井实施封堵、拆除配套设施，妥善处置各类废弃物，彻底消除土壤、地下水污染遗留隐患。同步编制并落实生态恢复方案，全面做好生态修复工作。

	其他
	1.环境管理和监测计划
1.1环境管理
本报告提出的环境管理主要内容见下表。
表5-2    施工期环境保护行动计划表

序号
影响因素
环保措施
1
大气环境
对易起尘物料存储、运输全程洒水降尘，大风天气禁止扬尘施工。施工设备车辆使用合规油品并定期维保，采出液、柴油均采用密闭储存、装载方式。
2
声环境
施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。
3
水环境和土壤环境
本项目钻井液处理后回用不外排，试油、生活污水分别收集清运处置。落实场地防渗及合格固井措施，各类废水、固废均妥善合规处置。
4
固体废物
生活垃圾集中收集后定期清运至吐鲁番市生活垃圾填埋场。水基岩屑达标综合利用，油基岩屑及各类含油危废分区暂存，统一委托资质单位合规处置。
5
生态环境
严格依规划定施工用地，规避大风施工，规范车辆行驶、保护生态，完工后平整清理临时占地。
6
环境管理
施工单位建立环保档案并留存施工影像，完整记录污染治理落实情况，全程开展环保自查、巡检，验收合格、场地清理完毕后方可竣工。
1.2环境监测计划
本项目钻试施工结束后，大气、噪声影响随之消除，不再产生废水、固废，施工废弃物全部清运处置；项目无运营期，不设置污染物监测计划。项目以生态影响为主，依据相关技术导则及行业规范，制定生态监测计划。

2.环保标识
本项目井场为标准化设计，井场进场处应设警示牌，危险废物贮存点应设危险废物标识。


六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱碾乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；

②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；

③建设单位按照相关要求办理临时占地手续；

④合理安排施工时间，避免大风天气施工；
⑤完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；

⑥施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实，植被自然恢复。
	施工结束后清理、平整，以利于土壤、植被自然恢复。井场、探临道路进行平整，临时占地范围内无废水和固体废物遗留。具有临时用地手续。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	地下水及土壤环境
	①洗井废水和压裂返排液收集至专用储罐后由罐车拉送至神泉联合站处理污水处理系统处置；

②生活污水通过生活营地临时防渗收集池暂存，定期清运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理；
③井场进行分区防渗。
	验收现场无污水外排痕迹，具有清运协议，无地下水及土壤污染事件发生。
	/
	/

	声环境
	①在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施；

②加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	/
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①使用符合国家标准的合格油品作为燃料，加强施工设备和车辆的维护和保养；

②试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，不具备回收利用条件，必须经放散管充分燃烧后排放，严禁不燃烧排放；

③加强车辆管理；对易起尘物料在运输和存放时加盖遮盖物，合理安排施工时间，避免大风天气作业；

④柴油采用密闭储存；
⑤加强采出液储罐管理，采取密闭装载方式。
	验收时现场无施工遗留问题。
	/
	/

	固体废物
	①水基钻井岩屑经处理满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）表1中综合利用污染物限值要求后用于矿区内井场、道路铺垫；

②油基钻井岩屑经钻井液不落地设备处理后进入专用储罐储存，最终交由具有相应危险废物处置资质的单位处置；
③未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料、废润滑油及油桶、含油抹布及劳保用品分区暂存在井场危险废物贮存点，定期交具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置；

④危险废物贮存点建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；
⑤生活垃圾集中在垃圾箱内，定期清运至吐鲁番市生活垃圾填埋场处置。
	具备水基钻井岩屑处置台账；具备危险废物处置协议及台账；具备生活垃圾清运协议；验收现场无固体废物遗留。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作，加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；

②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；

③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；

④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；

⑤加强施工期管理，严禁施工人员和车辆随意进入临时占地以外的区域；

⑥井场配备便携式硫化氢检测仪。
	验收时现场无施工遗留问题。
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	①施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。

②建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
	是否保留必要的影像资料；项目环评及审批手续是否完备、环境保护档案资料是否齐全。
	/
	/


七、结论
	本项目符合国家产业政策、生态环境分区管控和相关规划，选址选线合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。




