
1概述

1.1项目背景

1.1.1项目建设背景

本项目采坑系工程取料所形成，现已停采多年，区域内无矿业权设置。现有废弃矿坑呈不规则形状，东西长度在96m—196m之间，南北宽度在429m—507m之间，深度在6m—8m之间，采坑顶部及底部高差为6m—14m，边坡坡度角53°-90°。采砂坑内地表环境遭到严重破坏，使周边出现大面积的裸露荒地，无法进行工农业的开发和利用，极大地浪费了土地资源，且每年春秋两季大风天气频繁，造成大气扬尘，严重影响了当地的生态环境。采砂坑边缘较为陡立且较深，部分近于垂直，呈不规则状，且边坡的稳定性差，在雨水的冲刷下易引发崩塌等地质灾害，威胁过往行人及车辆的人身安全。

1.1.2项目特点

（1）拟建填埋场服务对象为周边企业产生的Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物填埋，主要包括化工厂、煤电厂、钻探工程公司所产生的以粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、煤矸石、钻井岩屑等为主的Ⅰ类、Ⅱ类工业固体废物，按照“固体废物接收计重→填埋→封场→土地复垦”的工艺路线，利用现有采砂坑建设一般工业固废填埋场。封场后及时进行土地复垦、植被恢复。

（2）项目生态影响区域无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园等特殊和重要生态环境敏感目标。根据土地利用图及现场勘查，项目区主要土地利用类型为采矿用地，项目区周边均为荒地。
1.2环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业——103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用——一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”类别，应编制环境影响报告书。

1.3分析判定相关情况
1.3.1产业政策符合性
本工程为一般工业固体废物填埋项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“四十二、环境保护与资源节约集约利用”中的“3、城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，项目建设符合国家产业政策。

1.3.2环境影响评价主要结论
本项目利用Ⅰ类、Ⅱ类一般工业固体废物对现有采砂坑进行填埋，对填埋区进行土地复垦和植被恢复，最终实现地质环境恢复治理的目的。项目在认真落实报告书提出的各项污染治理、环境保护、生产恢复、环境风险防范措施以及环境风险应急预案要求，严格执行环保“三同时”制度并加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

2总则
2.1编制依据

2.2评价目的与原则

2.2.1评价目的

本次评价工作的主要目的是：

（1）通过工程调查，查清项目周围的自然环境和环境质量现状，为该项目的环境影响评价提供背景资料。

（2）通过工程分析，查清项目的主要污染源、污染物及其污染防治措施；分析项目采取的污染防治措施是否可行，并提出防止和减轻工程建设对环境产生不利影响的环保对策和建议。

（3）通过分析和计算，核实项目的污染源强，预测本项目对自然环境要素产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化情况，提出消除或减缓不利影响的措施或对策，为该项目的工程建设和环境管理提供依据。

（4）按照达标排放、改善环境质量等原则，对项目环保治理设施的可行性进行论证，给出环保设施投资估算。

（5）进行环境经济损益分析，明确项目环境管理和环境监测要求，给出污染物排放清单。

2.2.2评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

（3）突出重点

根据建设项目的工作内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合有效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.5评价工作等级和评价范围
2.5.1评价工作等级
2.5.1.1大气环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目各污染源的最大环境影响，计算其最大浓度占标率，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据本项目工程分析结果，选择正常工况下主要污染物排放参数（见工程分析），采取估算模式（AERSCREEN）计算大气污染物的最大影响程度和最远影响范围，按评价工作等级判据进行分级，判定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.5.1.2地表水环境评价工作等级
本项目用水由市政供水管网供给。

根据工程分析可知，本工程废水主要为生活污水、运输车辆冲洗废水、渗滤液，生活污水经化粪池集中收集后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最终由鄯善工业园区污水处理厂处理；项目产生的渗滤液通过渗滤液导排系统收集后输送至渗滤液收集池中，用于填埋区抑尘用水，不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排。

2.5.1.3地下水环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产——152、工业固体废物（含污泥）集中处置”，填埋固体废物包括Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物，地下水项目类别为Ⅱ类。

2.5.1.4声环境评价工作等级
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目区为2类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021），结合本项目噪声源强和项目所在地声环境特点，项目区评价范围内无声环境敏感目标，判定声环境评价工作等级为二级。

2.5.1.5土壤环境评价工作等级
（1）土壤环境影响行业类别

本项目属于土壤评价行业分类中的“环境和公共设施管理业——采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”行业，为Ⅱ类项目。

（2）土壤环境影响评价等级判定

本项目评价范围土壤环境影响评价等级判定为三级。
2.5.1.6生态环境评价工作等级
本项目评价区内不涉及国家公园、自然保护区和世界自然遗产、重要生境，也不涉及自然公园和生态保护红线，属于一般区域。项目占地面积90993.8m2（约为0.09km2）<20km2，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），确定生态环境评价工作等级为三级。

2.5.1.7环境风险评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的内容，本工程中不存在导则附录B中的“突发环境事件风险物质”，不涉及导则附录C中的“表C.1行业及生产工艺”相关内容，因此，根据导则附录C要求，计算物质总量与其临界量比值（Q）＜1时，本工程环境风险潜势为Ⅰ。
2.7主要环境保护目标
（1）大气环境

保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别，即环境空气质量标准（GB 3095-2026）及修改单二级标准。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。

（2）地表水环境

根据工程分析可知，本工程废水主要为生活污水、运输车辆冲洗废水、渗滤液，生活污水经化粪池集中收集后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网；项目产生的渗滤液通过渗滤液导排系统收集后输送至渗滤液收集池中，用于填埋区抑尘用水，不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排。

（3）声环境

控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。确保本项目区域声环境依旧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区要求。

评价范围内无声环境敏感目标。
（4）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对地下水环境敏感区的定义，本项目评价范围内不涉及地下水环境敏感目标。
（5）土壤环境

防止渗滤液渗漏污染土壤环境，保证不因本项目的建设而使土壤污染因子监测值较现状明显上升，厂内土壤执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

因此本项目土壤环境敏感目标为项目区外围200m范围内耕地。

（6）生态环境

项目生态影响区域无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园等特殊和重要生态环境敏感目标。项目区涉及水浇地，不属于基本农田。
（7）环境风险保护目标

降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制。
3建设项目工程分析
3.1项目概况
建设规模：本工程历史遗留采坑建设Ⅱ类填埋场，利用一般工业固体废物进行充填，总充填量50万立方米。设计使用年限：8年。配套建设临时生产管理区、堆料场、磅房、环保、安防及配套道路等相关附属设施。填埋场主要用于处置无法资源化利用的工业固废垃圾，为Ⅱ类填埋场。

填埋场服务对象为周边企业产生的以粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、煤矸石、钻井水基岩屑为主的Ⅰ类、Ⅱ类一般工业固体废物，不包括危险废物、医疗废物、建筑垃圾和生活垃圾。

3.2遗留矿坑现状及存在的问题
3.2.1矿坑现状

（1）矿坑基本情况

本项目在现有废弃矿坑建设1座一般工业固废填埋场，利用煤灰、炉渣、炉灰等填埋资源，在对固体废物进行处置的同时，消除矿坑对地表形态的破坏，基本恢复原始地形地貌景观，改善土地功能，最大限度对现有矿坑地质环境进行恢复治理。

3.2.3拟采取环境治理措施

现有采坑深度较大，体积较大，周边紧邻道路，在地质环境治理设计过程中需考虑生态保护措施。针对采用煤灰、炉灰等固废物质进行采坑充填，需考虑充填物对周边土体及地下水的污染，以及充填后产生的大气污染。

4环境现状调查与评价
4.1自然环境现状调查与评价
4.1.3地质条件

项目所在地由山地的戈壁砾石组成，土质强烈积盐，形成具有厚层盐壳的残余盐土为主的土壤类型。地质年代为新生代第四纪淤积平原。地质条件为密集型的沙砾戈壁。

项目所在区地震烈度Ⅷ度设防。

4.1.4气候与气象
由于本区远离海洋，地貌复杂，形成了独特的气候。主要气候特征是：四季分明，冬寒夏炎，降雨稀少，蒸发强烈，气候干燥，光照充足，无霜期长，昼夜温差大，大风和风沙是当地较为严重的灾害天气。

多年平均风速2.21m/s，3~8月为大风季节，春季多为持续性大风，夏季多为阵性大风。主导风向为东北风。

4.1.5水文与水文地质
地下水

园区下游地下水埋藏较深，其平均埋深为100m左右。地下水的形成、补给、径流与排泄在本区反映为：北部山区降水洪流及冰雪消融是地下水主要补给源，而平原区大气降水对地下水的形成和补给无重要意义。地下水的排泄方式主要为人工开采、泉水排泄、潜水蒸发及侧向排泄。由于受丘陵断块隆起影响，地下水由北东向南西方向运动，流速缓慢。

4.1.6区域生态情况
项目地处山前冲积扇缘地带，生态环境状况总体较差，自然生态环境比较脆弱，表土层以砾质戈壁为主，含有石灰、石膏和易溶性盐类。土壤中普遍有盐盘的存在，属石膏盐盘棕漠土。根据外部形态表征观察，盐盘可分为砾石盐盘、粘质土盐盘、砂砾盐盘三种类型。

（2）植被

植被特征是：植物种类稀少，绝大多数为荒漠植被，盖度极低，相当面积区域甚至寸草不生，人工植被依赖灌溉生存，山前倾斜平原多为砾石戈壁，只是在局部冲沟有荒漠植被分布。

4.2环境质量现状调查与评价
4.2.1大气环境质量现状调查与评价
评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足环境空气质量标准（GB 3095-2026）中浓度限值要求的即为达标。
4.2.2地表水环境质量现状调查与评价
本项目废水间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，不设地表水环境影响评价范围。
4.2.3地下水环境质量现状调查与评价
（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，对项目区周边地下水进行调查，含水层类型为潜水含水层。

本项目地下水为三级评价，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）地下水监测点位设置原则三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，本项目选择水井监测数据，分别位于地下水流向的上游、下游以及侧向，符合布点原则。

4.2.4声环境质量现状调查与评价
项目区域声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.2.5土壤环境质量现状调查与评价
场区内表层样监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类工业用地筛选值要求，土壤环境质量现状较好。
4.2.6生态环境现状调查与评价
4.2.6.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域生态功能区为Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区-51。
4.2.6.2土地利用现状调查及评价

本项目在现有遗留矿坑基础上建设一般固废填埋场，遗留矿坑为原因采砂项目采坑。依据国土三调结果，遗留矿坑范围为工矿用地。根据项目土地利用现状调查，项目占地范围内主要土地利用现状为采矿用地。
4.2.6.3植被类型及分布

根据《新疆植被及其利用》植被区域划分结果，本项目厂址所在区域为新疆荒漠区—东疆—南疆荒漠亚区－东准噶尔-东疆荒漠省－东疆荒漠亚省－吐鲁番州，其植被类型主要为亚洲中部的典型荒漠。项目厂址所在园区自然植被极其稀疏，自然地表基本为裸地，仅有极少量霸王、无叶假木贼、蒿及合头草等。

4.2.6.4土壤类型及分布

项目占地范围土壤类型较简单，仅有棕漠土一种类型土壤。
4.2.6.5野生动物类型及分布

根据新疆动物地理区划，项目厂址所在园区属于古北界－中亚亚界－蒙新区－西部荒漠亚区－东疆小区，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。人类集中生活的绿洲区动物种类相对较丰富，分布有绿蟾蜍、大耳蝠、小家鼠、戴胜、红尾伯劳等绿洲动物，数量也比较多。项目厂址所在园区内野生动物极少分布，仅分布有少量的荒漠动物。项目区由于人类的开发，区域缺乏大型哺乳动物，没有地区特有和珍稀类动物。

5环境影响预测与评价
5.1施工期环境影响分析与评价
5.1.1施工期大气环境影响分析与评价
（1）施工扬尘 
施工扬尘主要来自各建设单元基础处理阶段，包括地表清理、填埋土方、弃土弃渣装运以及施工物料堆存等。由于施工扬尘粒径较大，具有沉降快等特点。一般情况下，扬尘影响局限于施工作业150～200m范围内。

施工场地应加强作业面洒水降尘，散装物料集中堆放并用防尘网或篷布遮盖，避免大风天气作业。

（2）机械废气

评价要求建设单位对施工过程中非道路移动机械用柴油机排放的污染物，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中第Ⅱ阶段标准限值。

5.1.2施工期水环境影响分析与评价
施工期的生产废水和生活污水经合理处置排放后，对周围水环境基本无影响。

5.1.3施工期声环境影响分析与评价
（1）施工期噪声预测

本项目施工过程中产生的噪声主要为各种机械设备产生的噪声，噪声值在80~110dB（A）之间，施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

（2）施工噪声影响分析

本项目200m范围内无声环境敏感点，夜间不进行施工作业，施工噪声影响随着施工结束而消失，对外环境影响不大。

2）运输线路

施工期间运输建筑物料车辆增多，将会增加道路车流量及沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB（A），为间断运行。施工期间运输车辆产生噪声污染是暂时的，通过加强管理，限速、禁鸣等措施，一般不会对沿线居民生活造成大的影响。

5.1.4施工期固体废物环境影响分析与评价
施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等，施工期地面平整时，先将建筑垃圾清运当地的建筑垃圾填埋场处置。

通过采取以上措施，施工固体废物得以合理处置，对周围环境影响小。

5.1.5施工期生态环境影响分析与评价
本工程是一般工业固废填埋场项目，针对填埋库区来说，对区域生态环境的影响是积极正向的。但磅房、卫生间等占地及地表建筑物的建设也不可避免地会对区域生态环境造成一些不利影响，主要表现在对土壤的扰动、对地表植被的碾压和破坏、对区域野生动物的影响等方面。但相比较整个填埋区的填埋工程来说，这部分工程施工对区域生态环境的不利影响是较小的。

由于本项目施工时间较短，项目造成的生态影响基本仅局限于磅房、卫生间等施工占地范围内，不会对占地外的生态环境造成破坏，施工期结束后，随着矿坑的逐步填埋、土地复垦和植被恢复，区域生态环境将逐步得到改善。

5.2运营期环境影响预测与评价
5.2.1运营期大气环境影响预测与评价
5.2.1.1资料来源

项目常规地面气象观测数据来源于距厂址直线距离约为29.68km的鄯善县常规地面气象观测站（A51581）。气象站海拔约750.0m，气象观测站距离项目区约28km。由于本工程与气象站受同一气候系统的影响和控制，鄯善县气象站的多年常规气象资料可以反映拟建工程区域的气候基本特征。本次环评收集整理了鄯善县气象站近20年常规气象资料及气温、气压、相对湿度、风向风速、蒸发量、降水量等主要气象要素资料。

5.2.1.2气候特征

鄯善县地处中纬度的亚洲腹部。由于远离海洋，群山环绕，地貌复杂，属于典型温带极干旱气候区。即气候干热、降雨稀少、四季分明、春季升温迅速、秋季降温迅速、风沙较多，每年都有八级以上大风，危害较重，夏热（7月平均气温37.8℃，曾出现过44.8℃高温），冬季最低气温出现过-28.7℃，春旱干燥，平均年降水量为25.4mm，降水量较少。

5.2.1.3地面气象要素

（1）风向、风频

可知，评价区全年各风向污染系数以东（E）方位最大，为13.24，其下风向西（W）向受污染程度最大；次之，为10.32，其下风西南偏西（WSW）向也容易受到污染。污染系数最小风向方位是西北（NW）向，为1.65，其下风东南（SE）向为污染最轻的方向。在污染系数最大的方向下风向没敏感点分布。

（4）气温

评价区域年平均温度12.56℃。7月温度最高，月平均温度29.59℃，12月温度最低，月平均温度-8.22℃。

5.2.2 运营期大气环境影响预测
（1）预测因子
根据本项目废气污染特征，选取TSP为评价因子。

（2）预测模型及相关参数
预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐的AERSCREEN模型对大气污染物浓度进行估算预测。根据预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为7.5654%，Cmax为68.089μg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

5.2.2运营期地表水环境影响分析
5.2.2.1运营期地表水影响评价
（1）废水对地表水的影响

本项目运营期产生的废水主要为垃圾堆体渗滤液和生活污水。运营期废水产生量小，且为间接排放，不设直接排放口，对地表水体基本无影响。

（2）洪水影响分析及防洪措施

项目区南侧13m处为灌溉渠水。考虑极端气候的发生，本工程应严格按照国家相关标准和技术规范进行设计，其防洪标准按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，在填埋场四周设置挡水堰，截留雨水并排至下游天然水沟，防止雨水进入场区，进一步降低了因暴雨、洪水引发的污染事故风险概率。
5.2.3运营期地下水环境影响预测与评价
5.2.3.1区域水文地质条件
（1）地下水赋存特征

南北盆地内沉积了第四纪松散沉积物，为地下水储存和运行场所。受地形和搬运距离控制，盆地边缘形成分布面积广、堆积厚度大、由单一砂卵石组成的地层，地表形成洪积扇群的戈壁砾石带；盆地中央则形成以细颗粒地层为主，由亚砂、亚黏土和中粗砂组成的多层结构，为地下水的补给、径流和储存创造了良好的条件。由于盆地内第四纪松散堆积物由单一结构的砂卵石层转变为双层、多层结构，地下水则由单一的潜水过渡到承压水直至自流水，地层的富水性也由强到弱，承压水和自流水的埋藏深度也逐渐增大。

北盆地靠近山区处地形坡度大，向南越靠近火焰山则地形坡度越小；南盆地地形向西倾斜，地势平缓，起伏较小。在北部山区河流的搬运作用下，盆地中形成了广阔的冲洪积扇，312国道以北地层主要为沙砾石层，以南地层为沙砾石层及黏土层所形成的互层。南盆地在迪坎乡的托特坎村以北分布有沙砾石地层，以南沉积颗粒较细，为沙和亚沙土。盆地内的地下水从北盆地流向南盆地。另外，在南盆地地下水是从东西两侧向中部流动。因为构成火焰山的岩石主要为泥质岩类，制约了地下水的流动，使地下水得以贮存在北盆地内产生了天然地下水库。

（2）地下水类型

鄯善县地下水类型分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水两大类。

①松散岩类孔隙水

广布于整个盆地，自山前向盆地中心，由单一的潜水含水岩组系统逐渐过渡为双层结构的赋存有潜水和承压水、自流水的含水岩组系统。第四系厚度据钻探和物探证实有十米到几百米甚至上千米。由于不同的地貌位置和受补给、径流、排泄条件与岩性的制约，各含水岩组系统的富水性和水化学系统均有差异。

②碎屑岩类裂隙孔隙水

第三系和中生界岩层，主要分布于北部山麓，岩性为泥岩、泥质砂岩、泥质 砾岩等，一般为相对隔水或透水性极差的岩层，局部地带含水。

5.2.4运营期声环境影响预测与评价
（1）噪声源性质概述

本项目控制噪声的主要措施是优先选择工艺先进、噪声小的机械设备，本项目运营期主要设备噪声源强见下表：

表5.2-10  项目主要设备噪声源强调查清单（室外噪声）

	序号
	声源名称
	设备型号
	设备数量
	单台噪声源强

dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	
	
	
	

	1
	推土机
	TY160
	1
	90
	填埋区外设围墙，且采用低噪声设备
	昼间，

间隙

	2
	挖掘机
	轮式210
	1
	90
	
	昼间，

间隙

	3
	装载车
	50型
	1
	85
	
	昼间，

间隙

	4
	自卸汽车
	双桥翻斗
	5
	85
	
	昼间，

间隙


（2）预测范围与内容

根据本项目噪声源的位置，确定厂界外1m的范围为噪声预测范围，预测本工程建成后的厂界噪声贡献值及叠加背景值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。

（3）预测模型

噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。为了保证噪声影响预测和评价的准确性，对于上述各因素引起的衰减需根据其空间分布形式进行简化处理，然后再根据下列公式进行预测计算：

LA(r)=LAref(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)
式中：LA（r）——距声源r米处的A声级；

LAref（ro）——参考位置ro米处的A声级；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar——声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc——附加衰减量。

①几何发散

对于室外声源，不考虑其指向性，其几何发散计算式为：

L(r)=L(ro)-20lg(r/ro)
②遮挡物引起的衰减

③空气吸收的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=a(r-ro)/100

式中：r－预测点距声源距离（m）；

ro－参考点距声源的距离（m）；

a－每100m空气吸收系数。

经过计算得出厂界噪声预测值结果表5.2-12。

表5.2-12   厂界噪声预测结果

	预测点
	昼间贡献值
	夜间贡献值
	评价结果

	东厂界外1m处
	46.3
	29.7
	达标

	南厂界外1m处
	40.5
	26.1
	达标

	西厂界外1m处
	38.7
	22.7
	达标

	北厂界外1m处
	35.2
	27.4
	达标


由上表可以看出，工程完成后，四周厂界昼间噪声贡献值为35.2～46.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。由于填埋机械设备集中分布于填埋场，故噪声影响范围主要限于填埋场及其附近区域。垃圾填埋场周围0.5km区域内无活动人群及环境敏感区，机械设备噪声经距离衰减及绿化带吸收后，不会对垃圾填埋场及其附近区域声环境造成明显影响。渗滤液水泵选用低噪声设备，并置于设备间内噪声源强不大。项目周边1km区域内无活动人群及环境敏感区，厂界噪声可以达标，因而，运营期噪声不会对周围环境造成明显不利影响。

5.2.5运营期固体废物环境影响分析与评价
填埋场运营期间产生的固体废物主要是职工生活垃圾。

生活垃圾年产生量约6t，集中收集后统一清运至鄯善县生活垃圾填埋场卫生填埋。

项目本身为固体废物处理环保工程，建设一方面可以修复历史遗留的采砂坑，另一方面也能够解决鄯善县及周边区域一般工业固体废物的处置问题，避免因工业固体废物裸露堆放带来的污染，整个项目建设在固体废物对环境影响方面利大于弊。

5.2.6运营期土壤环境影响评价
（1）土壤环境影响评价
正常情况下，灰渣由专用车辆拉运至填埋区，不存在遗撒现象，另外填埋区渗滤液经收集后用于填埋作业降尘洒水，不会造成土壤的污染。

非正常状态和事故状态，灰渣遗撒在周边区域，受雨水冲刷，污染物会入渗土壤，造成土壤污染。另外如存在填埋区防渗层破损和渗滤液收集池底部破损，则渗滤液会入渗土壤，造成土壤的污染。

根据本项目填埋区作业运行特点，对土壤可能产生的影响主要来源于大气沉降和渗滤液的下渗，本项目灰渣大气沉降和污染物下渗土壤可概化为以面源形式进入土壤环境，依据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018）的附录E中土壤环境预测方法，单位质量土壤中某种物质的增量按下式计算：

△S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D)
S=Sb+△S
式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；取0；
Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；取0；
ρb—表层土壤容重，kg/m3；取1600kg/m3；
A—预测评价范围，m2；取160000m2；
D—表层土壤深度，m；取0.2m；

n—持续年份，a；

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

通过本报告中前述对地下水环境影响分析，因填埋区所处区域为干旱气候区，气候干燥，降水少，蒸发大，在未降雨的情况下，填埋区内无灰水下渗，为预防干燥情况下起尘，尚需洒水抑尘，不断保湿。

在降雨情况下，雨（灰）水是否对土壤产生影响取决于降雨量，降雨时间，碾压灰体渗透性能、灰体厚度、灰体含水量、填埋区地层渗透性能，以及地下水埋深等因素。

灰体饱和厚度计算公式如下：

[image: image5.jpg]



式中：He—饱和厚度（cm）；

H降—最大日降水量（cm），取29.8mm；

W2—饱和含水量（%），取55%；

W1—干灰调湿后的含水量（%），取20%。

根据实验，干灰的饱和含水量为55%，干灰在碾压前调湿至含水量20%左右。考虑最不利情况，按鄯善县多年平均日最大降水量29.8mm全部渗入灰中，不计蒸发损失及填埋区径流外排（不存在外排），可使拌湿灰表层6cm达到饱和（进场为湿灰含水率20%）；入渗面积取填埋区面积90993.8m2，则降雨渗入量为7743.58m3。
由计算结果可知，该区域的日最大降水可使灰体表层6cm的灰尘处于饱和状态，其他灰体均处于非饱和状态。当干堆灰厚度较小时（小于6cm），遇到暴雨或最大连续降雨天气时，当防渗膜局部破裂，将有部分灰水通过裂缝渗入地下。
当防渗膜局部破裂，将有部分灰水通过裂缝渗入地下，考虑最不利情况，按最大日降水量29.8mm，防渗膜5%破裂计算（防渗膜铺设面积为208950.12m2），则1日降雨渗入量为888.583m3；按该地区最长降水连续日数3日计算，则最大降雨渗入量为2665.749m3。

根据本项目填埋区四周修建截洪沟，将雨水引流至填埋区下游地势低处，防止顶部雨水汇入填埋区。填埋区内雨水不向外排泄，截洪沟外雨水也不会汇入填埋区，故本项目表层土壤中无石油类经径流排出，Rs值取0。

通过本报告中前述对地下水环境影响分析，遇降雨、防渗膜破裂时，少量灰水下渗深度不会到达含水层，污染物质将全部存于土壤中，故本项目表层土壤中无经淋溶排出，Ls值取0。

通过预测分析，当堆灰厚度较小时（小于6cm），遇到暴雨或最大连续降雨天气时，当防渗膜局部破裂，将有部分灰水通过裂缝渗入地下。因此，只有在填埋区域初期堆灰且发生降雨及防渗膜局部破裂时，才具备灰水通过裂缝渗入地下的条件。初期堆灰的时间很短，一般为几天，最长不会超过1个月，考虑最不利情况，本次计算中“持续年份”为1年。本项目区土壤类型为灰土，类比同等土壤检测报告，其表层土壤容重约1600kg/m3。

综上，依据上述公式计算，本项目处置场运营，单位质量表层土壤中某种物质的增量（△S）为1.04×10-5g/kg；根据现状监测数据，土壤石油类未检出，预测结果见表5.2-13。

表5.2-13  土壤污染物预测结果情况一览表

	污染物
	浓度（mg/L）
	输入量Is（kg）
	增量△S（mg/kg）
	现状值Sb（mg/kg）
	预测值S（mg/kg）
	标准限值（mg/kg）*
	达标情况

	石油类
	0.2
	0.533
	1.04×10-5
	0
	1.04×10-5
	4500
	达标


根据预测结果，本项目正常运营，在采取相应措施（防渗膜及截洪沟等）后，对项目区土壤环境影响小。

（2）土壤污染风险分析
根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3—2019），项目土壤污染风险评估主要包括危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征，以及土壤和地下水风险控制值的计算。

①危害识别

本项目主要利用废弃的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、煤矸石、钻井水基岩屑等各类填埋资源等对现有矿坑填埋进行生态恢复治理，矿坑现有用地性质为采矿用地，恢复目标为“其他草地”，达到生态治理的效果，根据固废监测，固废中含有少量的As、Pb等，由于距离城镇具有一定距离，主要敏感受体为成人。

②暴露评估

项目占地范围内主要为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类工业用地筛选值，项目周边地下水埋深50m，评价范围内，无地下水保护区，且项目区域蒸发量远大于降雨量，土壤暴露途径主要通过皮肤接触土壤、吸入土壤颗粒物。

本项目风险表征得到的地矿污染物的危害商小于1，代表地块区域风险属于可接受区域。

利用废弃的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、钻井岩屑等各类填埋资源对废弃矿坑进行填埋
5.2.7运营期环境风险分析与评价
5.2.7.1环境风险调查
本项目为利用历史遗留的废弃采砂坑新建工业固废填埋场项目，填埋的固体废物种类包括化工厂、煤电厂产生的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、钻井岩屑等Ⅰ类、Ⅱ类一般工业固体废物，不含危险废物、医疗废物和生活垃圾。

主要环境风险源项包括渗滤液泄漏事故、填埋场溃坝导致下游地表水、地下水等环境污染事故等。

5.2.7.2环境风险潜势判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级，本项目不涉及危险化学品、易燃易爆等危险性物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险潜势划分依据见下表：

表5.2-15   建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危害性（P）

	
	极度危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为“简单分析”。环境风险等级判定依据见下表：

表5.2-16    环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


5.2.7.3环境风险识别
本项目为固体废物填埋场项目，根据项目的工程特点，并结合项目所处区域环境，确定本项目的环境风险因素主要为以下几方面：

（1）填埋场渗滤液、生活污水收集池发生泄漏，进而污染地下水；

（2）洪水冲击导致填埋区被淹没，从而造成环境污染事故。

5.2.7.4环境风险分析
填埋场渗滤液泄漏在地下水环境影响预测部分已作详细预测与分析，本次只分析洪水冲击引发的环境风险。

考虑极端气候的发生，本工程应严格按照国家相关标准和技术规范进行设计，其防洪标准按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，在填埋场四周设置挡水堰，截留雨水并排至下游天然水沟，防止雨水进入场区，进一步降低了因暴雨、洪水引发的污染事故风险概率。

5.2.7.5环境风险影响评价结论
通过定性分析典型事故对环境造成的风险影响程度，针对本项目可能造成的各类风险事故，提出了相关预防及应急管理措施（见第6章，风险管理措施章节），企业应在加强生产及环境管理的前提下，严格执行风险防范措施，加强事故应急演练，认真落实相关环保规定。在采取上述措施后，本项目环境风险影响程度可接受。

5.2.8运营期生态环境影响分析
（1）占地影响分析

本项目区位于新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇新京高速公路北侧，项目区土地利用类型主要为采矿用地，治理区总占地面积90993.8m2。封场后项目区最终将植被覆盖，改善场区生态环境，届时植被破坏将得到恢复，在较长的时间尺度上来看，植被的破坏是暂时的和可逆的。

（2）污染物排放对生态环境的影响

本项目一般固废运输过程的污染源为运输车辆，污染物为交通噪声和扬尘。运输采取的环境保护措施有运输车辆加盖篷布，防止固废散落。采取相应措施后运输过程产生的扬尘不会对周边生态环境产生明显影响。

（3）植被及作物影响分析

项目建成后植被破坏区域将分单元填埋，覆土绿化。封场后填埋区全部绿化，植被恢复略有提高。项目运营期对周边植被的影响主要是扬尘影响，由于影响范围较小，影响主要是对项目周边近距离内植被的影响。地表植被为荒草和低矮灌草植被，主要有仅有极少量霸王、无叶假木贼、蒿及合头草等，植物多为耐风沙型植物，对于灰尘具有较强抗性，因此扬尘对区域植被的影响很小。植被恢复远期随着植被生长，植被覆盖度逐渐增大，扬尘产生量会越来越少，最终植被恢复稳定后扬尘影响微弱。

（4）野生动物影响分析

项目运营期对野生动物的影响主要是噪声对野生动物的惊扰，运营期噪声为非连续排放，噪声影响较小，不会对区域野生动物产生明显惊扰作用。项目为历史遗留废弃遗留采砂坑，区域内原生态系统遭到破坏，不再适宜野生动物生存，但是由于该项目影响范围较小，小范围生境破坏后，不会造成野生动物大规模的远距离迁徙。

项目封场后生态环境及动物生存环境改善，可能会吸引部分动物进入区域，增加区域的生物多样性。

（5）土壤影响分析

本项目运营期对生态环境影响主要表现在填埋作业扬尘对周边农作物的影响。扬尘通过大气沉降作用，进入周边农作物生产的土壤环境中，扬尘中含有的重金属进入土壤，在土壤中富集，对土壤造成污染，进而影响农作物的生产。本项目填埋废物为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、钻井水基岩屑等一般工业固体废物，不属于涉重金属重点行业，所填埋废物中重金属含量基本属于微量元素，通过土壤环境影响分析（见土壤环境影响评价章节），预测年限（30a）内各重金属对土壤环境的贡献值叠加本底值后，均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值要求，大气扬尘对周边土壤环境影响较小。

（5）水土流失影响

项目水土流失影响主要体现在施工建设阶段，包括不稳定边坡修整、坡面加固、防渗层铺设等，修整边坡产生的土石方主要用于运营期填埋覆土，对水土流失影响较小。

5.3封场后的环境影响分析
5.3.1封场的环境影响

本项目在现有遗留矿坑基础上建设填埋场项目，项目运营后期实施封场。封场后项目区生态环境现状得到改善，具有环境正效益。

项目封场是填埋作业的一个重要环节，封场质量高低对填埋区能否保持良好封闭状态至关重要。封场后日常管理与维护则是填埋区能否继续安全运行的决定因素。

为了维护封场后填埋区的安全运行，必须进行封场后各种维护。封场后的维护主要包括填埋区的连续观察与维护、基础设施的不定期维护以及场内及周边环境的连续监测。具体内容如下：

对填埋区封场后的综合条件进行定期巡查，尽早发现问题、解决问题，防患于未然。还必须制定相关的安全规程和技术标准来应对可能出现的问题及采取相关的技术措施。

5.3.2封场的管理及采取的措施

关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请生态环境主管部门核准，并采取污染防治措施和植被恢复措施。封场污染防治措施及生态恢复措施主要包括：

（1）地下水监测

封场后，将继续按要求对所在地监测井中地下水进行监测。

（2）生态恢复措施

生态恢复主要内容为土壤恢复和植被恢复，具体工作主要为表面覆土。相关要求如下：封场时表面应覆土，主要作用是覆盖整个最后修复的表面，为生态恢复之用，该层厚度为不小于500mm覆耕土，用于生态复垦，恢复自然植被状态。
（3）污染防治措施

正常工况下，本项目在退役期无废水、噪声和固体废物产生，主要的污染物为封场后，填埋区上层覆土风力作用下产生一定量的扬尘，随着封场后时间的延长，填埋区上部会形成稳定的地表结皮，地表植被也会逐渐恢复，扬尘的产生量逐渐减少。

封场后填埋区将全部覆土填埋，填埋区上方的植被会逐渐自然恢复，在较长的时间尺度上来看，植被的破坏是暂时的和可逆的。

本项目退役期，非正常工况下，由于防渗层破裂或者失效导致渗滤液泄漏，会对地下水产生一定的影响。

5.4防沙治沙影响分析与评价

（1）占用土地的面积等情况

项目区利用现有废弃矿坑进行一般固废填埋，占地面积约为90993.8m2。
（2）弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响

项目建设过程中对现有地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，固废填埋过程若不及时进行填埋压实，洒水抑尘等措施，地表堆放的固废以及地表沙化的土壤遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。
（3）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）

本项目占地主要为废弃矿坑，占地范围内不涉及已建设的防沙治沙设施。
（4）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

项目施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆在驾驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。

运营期间，堆放的固体废物若不及时填埋，遇见大风天气极易产生扬尘，形成沙尘天气。

（5）治理措施

施工期间，严格按照规划红线以及运输路线进行，严禁在规划红线外施工，减少占地面积。填埋期间，减少地表扰动面积；对入场的固废及时填埋压实，填埋过程中进行洒水降尘，减少扬尘；遇见大风天气，减少或不进行填埋作业，避免扬尘的产生。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗 侵蚀能力，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。本项目编制了水土保持方案，在施工期采取加强施工管理等措施，减轻可能造成的土地沙化和沙尘影响。

6环境保护措施及其可行性论证
6.1施工期环境保护措施及可行性论证

评价要求加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育。在施工点设置临时警示牌，并与施工单位签订环保协议，制订相关保护条例，并严格执行。施工单位设置专人负责落实各项环保措施，并积极配合环保部门检查工作。

6.1.1施工扬尘控制要求

（1）严格按照当地政府有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，增强全员环保意识，加强环保宣传和教育，制定合理施工计划，文明施工，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

（2）施工场地采取洒水、覆盖等防尘措施，保证工地及周围环境整洁；矿坑北侧边界需设置不低于2m的挡墙，防止施工扬尘对北侧高速公路的影响。

（3）对场地内堆放的易产生扬尘污染物料应密闭存放或及时覆盖；当出现四级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。

（4）施工场地出入口地面必须硬化处理，应设运输车辆冲洗台及配套排水、泥浆沉淀设施，要求运输物料车辆进入工地前，必须将车轮、车身等冲洗干净，不得带泥进入。

（5）施工期土方开挖阶段应对施工现场车行道路进行硬化，采取洒水等降尘措施。

（6）施工期间，工地内从装卸或在建筑高处将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。

（7）施工现场弃土渣及其他建筑垃圾应及时清运，对在48h内不能及时清运的，应采取覆盖等防止二次扬尘措施。

（8）建设单位应指定专人负责实施施工现场扬尘污染措施；工地出入口必须设立环保监督牌，注明项目名称、建设与施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。

（9）施工中尽可能采用商品混凝土，减少现场拌制水泥。

（10）所有露天堆放易产生扬尘物料必须进行覆盖，采取喷洒水等抑尘措施。

（11）从事散装货物运输车辆，特别是运输建筑材料、建筑垃圾等易产生扬尘物料的车辆，装载高度不得超过车槽，必须封盖严密，不得撒漏。

（12）加强施工车辆、机械保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中第Ⅱ阶段标准限值。

以上施工扬尘污染防治措施可有效降低施工扬尘对环境的污染，施工期扬尘随着施工作业结束而消失，在严格落实以上措施后对环境影响有限。
6.1.2施工废水防治措施

施工期间，生产废水和生活污水若不进行妥善处理，将会对外环境造成一定污染，因此对施工期废水要求做好以下防治措施：

（1）施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》中相关规定，对地面水的排放应进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染道路和水体。

（2）严禁将施工废水直接排放。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用或用于工地洒水降尘；施工营地建设移动式环保厕所，施工生活污水排入环保厕所，由吸污车拉运至鄯善工业园区污水处理厂。

6.1.3施工噪声控制措施

为最大限度地减少噪声对环境的影响，建议施工期采用以下噪声防治措施：

（1）加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短工期，在满足施工作业前提下，合理布置高噪声施工机械位置和作业时间。
（2）合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，严禁夜间24:00～08:00进行高噪声施工作业，避免扰民。
（3）优选低噪声设备，对位置相对固定施工机械应将其设在专门工棚内，同时采取必要隔音、减振、消声等降噪措施，确保施工机械噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求，施工场界噪声达标排放。
（4）严格操作规程，加强施工机械管理，合理控制高噪声机械运行时段，尽量避免夜间施工，文明施工，降低人为噪声。
（5）严格控制施工车辆运输路线，避免进出场地造成道路堵塞；对进出运输车辆应禁止鸣笛、减速慢行，减少其交通噪声对周边敏感点的影响。

6.1.4施工固体废物处置要求

厂区设置临时堆场，并进行围挡防流失以及遮盖防尘，定点堆放，定期清运。临时堆场应按照环卫部门要求及时清运，严禁长期占地。针对施工期固体废物污染制定措施如下：
（1）施工期产生的建筑垃圾主要包括混凝土废料、砂石、碎砖、废钢板等。产生的废钢筋可进行回收；对于不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石、碎砖等材料，经收集后及时清运至市政部门指定垃圾填埋场填埋。

（2）对于地表建筑等地基开挖等将破坏的表层土壤，要求在场区内临时贮存，最终用于场区绿化；表土临时贮存场需做好临时防护措施，覆盖土工布，防止扬尘和雨水冲刷导致流失。

（3）施工营地设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，由当地环卫部门统一清运。

（4）土方尽量进行填埋，不能填埋的就近用于周边场地平整。

（5）结构装修阶段如产生废油漆、粘合剂及其包装物等属危险废物的固废，应送有该项危废处理资质单位处理，不得随意丢弃、自行处理。

6.1.5生态保护、恢复措施要求

（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。
（2）严格控制施工作业区，在满足施工要求前提下必须减少对施工场地周围土壤、植被和道路影响，不得随意扩大占地范围。临时施工场地如便道及施工营地占地应在施工结束后进行占地恢复。
（3）散装建筑物料、弃土渣应就近选择低洼、平坦地段集中堆放，设置土工布覆盖、截排水沟等措施，减少水土流失。
（4）对临时占地的开挖土方分层堆放，全部表土都应分层定点堆放并标注清楚，至少地表0.2m厚土层应被视作表土。填埋时应反序分层填埋，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于后期开展厂区环境绿化。

针对生活区施工、材料堆场等临时占地，清理剩余材料，以及建筑垃圾，按照施工前状态进行生态恢复，并种植植被。

（5）对完工的裸露地面要尽早平整，及时绿化。

综上所述，施工期在采取以上措施后，可有效降低“三废”及噪声对环境的影响，有效控制生态环境破坏程度，且大部分施工期污染随着施工结束而消失，对环境影响有限。

6.2运营期环境保护措施及可行性分析

6.2.1运营期废气污染防治措施及可行性分析
（1）卸车结束后及时按填埋方案进行表面平整和压实，做到平整压实不隔夜，减少堆体风力扬尘产生量。

（2）在填埋至坑顶时及时采取封场措施，做好场地表层的压实、植被恢复措施。

（3）卸车、填埋、覆土等易产尘作业应避开大风天气。对产尘作业面、填埋区、场区道路定期洒水。

（4）在进行填埋作业时，应在矿坑外边界设置围挡、水雾喷淋等防尘设施，保证不因本项目的车辆运输、卸车、平整等作业环节产生的大量扬尘对外环境造成不良影响，尤其应防止粉尘对周边农田的影响。

（5）合理规划不同种类固体废物的填埋区域和时序，减少扰动面积，降低扬尘。项目所接收的固体废物中粉状物料，如粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、煤矸石、钻井水基岩屑等的填埋作业，避免在矿坑靠近边界区域填埋，可集中在矿坑中心区域，通过距离沉降作用降低其无组织扬尘对外环境，尤其是周边农田的影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范－工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）附录C，一般工业固体废物贮存、处置排污单位废气治理可行技术参考下表：

表6.2-1  一般工业固体废物贮存、处置排污单位废气治理可行技术参考表

	生产单元
	废气产排污环节
	污染物种类
	可行技术

	贮存、处置单元
	贮存、处置
	颗粒物
	逐层填埋、覆土压实、及时覆盖、洒水抑尘、设置防风抑尘网、服务期满后及时封场


本项目拟采取的抑尘措施符合《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）推荐的废气治理可行技术，运营期大气污染防治措施可行。

6.2.2运营期废水污染防治措施及可行性分析
为防止运营期废水对环境造成不良影响，本项目应采取填埋库区和渗滤液收集池设置防渗层、渗滤液收集池、渗滤液和生活污水间接排放的措施防止废水污染外环境。
6.2.2.1防渗措施

本项目利用Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物填埋，对现有矿坑进行生态恢复治理，本项目按照Ⅱ类一般工业固体废物填埋场进行防渗设计，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中5.3Ⅱ类场技术要求，Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，其技术要求如下：
（1）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。

（2）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他黏土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

（3）填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。

项目区含水层厚50米，由中砂、细砂组成，项目区天然基础层渗透系数大于1.0×10-5cm/s，本项目设计采用人工铺设HDPE高密度聚乙烯土工膜的人工复合材料进行防渗，满足GB/T17643规定的技术指标要求，防渗系统结构由下而上设计如下：

填埋场底部及边坡均采用HDPE土工膜进行防渗处理。HDPE土工膜具有优良的防渗性能、化学稳定性和抗老化性能，其厚度不小于1.5mm，渗透系数不大于1×10-12cm/s，能够有效阻止垃圾渗滤液渗漏到地下水中，保护周边土壤和水体环境。
综上，项目拟采取防渗层措施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场要求，正常工况下可有效防止渗滤液对土壤和地下水造成污染，措施可行。

HDPE防渗膜必须是优质品，禁止使用次品或其他假冒等再生产品。另外，防渗层破裂是导致渗滤液污染环境的主因，防渗层碎裂有物理和化学两方面因素，本项目填埋一般工业固体废物，其化学性质稳定简单，因此物理因素是导致本项目防渗层HDPE膜破裂的主要原因。各类引起破损的原因和防护措施综合列于下表：

表6.2-2  防渗层破损原因和防护措施

	渗漏原因
	防护措施

	基础尖状物
	废物对基础的压力，迫使基础层的尖状物将HDPE膜穿孔
	严把基础层施工质量关，清除基础层中的尖状物；基础层中施用除萎剂，防止植物生长，穿透HDPE膜

	地基不均匀下陷
	由于基础地质构造不稳定，或由于填埋废物的局部压力造成地基不均匀下陷
	选址时必须弄清地质条件，不应将场址选在不稳定构造上；基础施工必须均匀夯实；废物填埋中防止堆放压力极度不均

	焊缝部位或修补

部位渗漏
	焊接部位或破坏性测试部位在修补时没有达到质量保证要求，造成局部渗漏
	焊接必须经过目测、非破坏性测试和破坏性测试检验；严格按质量控制程序进行不合格部位的修补

	塑性变形
	在填埋场底部持续承受压力的作用下，边坡、锚固沟、集水沟、拐角部位、易沉降部位和易折叠部位容易产生塑性变形
	在容易产生塑性变形的部位应进行设计应力计算，其实际应力应比HDPE的屈服应力小，安全系数为2

	机械破损
	机械在防渗膜上施工或填埋作业时，膜局部产生破损
	严格按照施工质量控制标准要求施工；焊接操作时应防止焊接机械造成膜的破损

	冻结-冻裂
	铺设防渗膜施工过程中，由于在低温下施工，造成HDPE材料变脆，容易产生裂纹
	施工中应注意气温，尽量避免在低于5℃的条件下施工

	基础防渗膜外露
	锚固沟、排水沟或填埋边封场过程中一部分基础防渗膜外露，由于光氧化作用使膜破损渗漏
	HDPE防渗膜生产时应加入2%—3%炭黑，防止紫外线照射引起衰变；防渗膜外露部分应覆盖一定厚度土层，以阻挡紫外辐射

	化学腐蚀
	危险废物或其产生的渗滤液pH＜3或pH＞12，可能加速防渗材料的老化；但对HDPE而言，在强酸、强碱条件下，材料性能仍然是稳定的
	严禁强酸、强碱等危险废物入场


6.2.2.2渗滤液回用可行性分析

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）5.1.3，本项目可视具体情况设置废水处理系统。本项目对于渗滤液的治理，必须从源头控制，因此对于渗滤液的控制首先要做到减量化，控制入场废水含水率符合GB18599-2020的要求，可有效降低渗滤液产生量。大气降水是渗滤液产生的主要来源，项目区位于吐鲁番市鄯善县，根据当地气候条件，蒸发量远远大于降雨量，另外本项目填埋固体废物渗滤液产生量很小或基本无渗滤液产生，考虑最不利情况，渗滤液产生进入渗滤液收集池，用于填埋作业降尘洒水。

通过以上措施，本项目运营期产生的渗滤液得到合理有效治理，间接排放对外环境基本无影响，污水处理措施可行。
6.2.2.3污水处理厂依托可行性分析

本项目仅排放生活污水，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排至污水处理厂的废水最大规模为1.68m3/d（504m3/a）。本项目排入园区污水处理厂废水量远小于污水处理厂余量规模，因此本项目生活污水排入鄯善工业园区污水处理厂处理是可行的。
6.2.2.4运营期地下水污染防治措施及可行性分析
地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。
（1）源头控制

严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对填埋区和渗滤液收集池进行防渗处理，设置渗滤液收集系统。采购优质防渗层和导排设施建筑材料，加强填埋场施工期环境监理，保证施工和工程质量。

（2）分区防控

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2，本项目属于已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，即《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按其要求对项目区进行防渗处理，为避免冲突，不再结合包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性单独提出防渗技术要求。

本项目分区防渗情况如下表：

表6.2-3  分区防渗情况

	防渗区域
	防渗要求

	填埋库区
	根据GB18599-2020，应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求：

a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。

b）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他黏土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

	渗滤液收集池
	渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应填埋场的防渗要求。

	管理区
	按简单防渗区进行一般地面硬化


（3）污染监控
建设填埋区防渗层监控系统（详见风险措施）和地下水监测井，制定监测计划（见第八章监测计划），环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。

本项目地下水为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），应至少在项目场地下游布置1口地下水监测井；根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）污染监测要求，本项目应至少设置3口地下水监测井（具体布置方案见“环境管理与监测计划”章节），本次评价地下水监测井布置要求从严，即按GB18599-2020要求布置。
（4）在风险应急预案（见风险章节）中包含地下水污染应急响应部分，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。
项目拟采取地下水污染防治措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，措施可行。

6.2.3运营期土壤污染防治措施及可行性分析
按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”的理念对土壤污染防治提出以下措施：

（1）填埋作业进行前开展环境本底调查，进行现有矿坑场地调查与风险评估，按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）相关要求进行环境风险评估，重点评估对地下水、周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受。如果存在污染风险，应在开展填埋作业进行前进行生态治理。

（2）严格控制入场废物种类，不得接收危险废物、生活垃圾、与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物（食品制造、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物）以及其他有机物含量超过5%的一般工业固体废物。

（3）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，对填埋区、渗滤液收集池进行防渗，设置雨、污分流导排系统。

（4）在填埋场区四周种植绿化林带，减轻扬尘对周边农作物及土壤的影响。

（5）对土壤进行跟踪监测，设置土壤监测对照点，充填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受影响的土壤，开展长期监测，监测要求见第八章“环境监测计划”要求。

以上措施可满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中有关土壤污染防治的有关要求，措施可行。

6.2.4运营期固体废物污染防治措施及可行性分析
本项目固体废物主要是职工生活垃圾，生活垃圾集中收集后统一清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

根据项目特征和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），提出本项目填埋废物的入场要求如下：

（1）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。

（2）有机质含量小于5%（煤矸石除外），测定方法按照HJ761进行。

（3）水溶性盐总量小于5%，测定方法按照NY/T1121.16进行。

（4）危险废物和生活垃圾不得进入本填埋场。

（5）食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物，以及有机质含量超过5%的一般工业固体废物（煤矸石除外），处理满足（2）、（3）条要求后方可进入本填埋场。

以上要求符合生活垃圾和一般工业固体废物处理处置要求，措施可行。

6.2.5运营期噪声污染防治措施及可行性分析
噪声污染主要从声源、传播途径和受体防护三个方面进行防治。尽可能选用低噪声设备、设备消声、设备隔振、设备减振等措施从声源上控制噪声。采用隔声、吸声等措施在传播途径上降噪。针对本项目应采取噪声污染防治措施如下：

（1）合理安排作业时间，避免在夜间进行垃圾运输和填埋作业。

（2）选购低噪声设备，填埋作业所需的各种工程设备及运输车辆要定期维护保养，从源头上控制噪声产生强度。

（3）加强车辆运输过程管理，提出减速禁鸣等要求。

（4）设置绿化带，加强绿化隔声效果。

根据预测结果，本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间≤60dB（A）要求，夜间不生产，以上措施可有效降低噪声对外环境影响，措施可行。
6.2.6运营期风险防范措施及其可行性论证

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及本项目可能产生的环境风险，制定风险防范及应急措施如下：

6.2.6.1渗漏风险防范与应急措施
（1）防渗层渗漏监控系统

为保证防渗结构的完整性，一般工业固体废物填埋场应设置防渗层渗滤监控系统和地下水监测井，用于检测衬层系统的完整性和地下水水质的变化。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目应设置库区防渗层渗漏监控系统，并在填埋场上游设置1口地下水监测井，下游设置2口地下水监测井，上游监测井为对照井，下游井为污染扩散监测井。同时要求在固体废物填埋场投入运行之前，应对衬层系统的完整性、渗滤液导排系统等的有效性进行质量验收，确保填埋场的安全运行。

（2）防渗层破损、断裂的防范措施

a选择合适的防渗衬里，粘土压实、设计规范，施工要保证质量；

b要让渗滤液排出系统通畅，以减少对衬层的压力；

c在固废填埋过程中要防止由于基础沉降、撞击或撕破，穿透人工防渗衬层，防渗层要均匀压实；

d设置导流渠、排洪沟等，减少地表径流进入场地；

e渗滤液收集系统应有适当的余量，承担起多雨、暴雨季节的导排；

f选择合适的覆土材料，防止雨水渗入；

g设立观测井，定期监测，发现问题及时处理。

6.2.6.2环境风险应急预案

从风险的理论出发，降低和控制风险的策略之一是降低事件发生的可能性，这就需要采取预测、监测、预警、控制等预防性措施；之二就是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，这就需要启动风险应急预案采取应急救援措施。企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。
表6.2-4    应急预案纲要

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	整个项目区

	2
	应急组织机构、人员
	明确应急组织机构的构成。主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等。

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息。


以上环境风险防范措施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对环境风险防范的要求，参照《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015）提出了对相关填埋区风险防范措施，在制定环境风险应急预案，严格按照环境风险应急预案执行相关风险防范措施并加强演练的情况下，环境风险可控，以上风险措施可行。

6.3封场后的环境保护措施

当填埋作业终了时，应对填埋区予以关闭或封场。关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请吐鲁番生态环境局鄯善县分局核准，并采取污染防治措施和植被恢复措施。封场污染防治措施及生态恢复措施主要包括：
（1）地下水监测
封场后，将继续按要求对所在地监测井中地下水进行监测。当停止场内渗滤液收集运行时，可取消对地下水的监测。
（2）生态恢复措施
生态恢复主要内容为土壤恢复和植被恢复，具体工作主要为表面覆土。相关要求如下：封场时表面应覆土二层，第一层为阻隔层，为厚度不小于300mm粗砂层；第二层为覆盖层，表层土层，它的主要作用是覆盖整个最后修复的表面，为生态恢复之用，该层厚度为不小于500mm覆耕土，用于生态复垦，恢复自然植被状态。

（3）填埋场封场顶面坡度不应小于5%。边坡大于10%时宜采用多级台阶进行封场，台阶间边坡坡度不宜大于1:3，台阶宽度不宜小于2m。
（4）填埋场封场后的土地使用必须符合国家相关标准的要求。
（5）封场后应对渗滤液进行收集并定期清理渗滤液导排系统。封场后应对提升泵站、气体导出系统、电力系统等做定期维护。
（6）封场后进入后期维护与管理阶段的填埋场，应定期检测填埋场产生的渗滤液。
6.4填埋作业与管理

6.4.1场地施工要求

（1）填埋区的施工必须按设计要求进行施工，注意施工质量，保证场底及边坡的防渗功能，防渗层的施工必须严格按照设计图纸要求，注意施工质量，防渗层不得破坏。

（2）地基施工中必须先将场底进行夯实、平整、碾压、筑成符合要求坡度，符合场区渗滤液防渗系统的要求。

6.4.2填埋作业要求

6.4.2.1进场固废控制要求

本项目填埋的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、钻井岩屑等一般工业固体废物，企业产生的生活垃圾、危险废物不得进入本项目。

（1）一般工业固体废物填埋场、处置场，不应混入危险废物和生活垃圾。第I类和第Ⅱ类一般工业固体废物应分别处置。

（2）处置场应采取防止粉尘污染的措施；处置场周边应设置导流渠；应设计渗滤液集排水设施和构筑堤、坝、挡土墙等设施。

（3）堆放第Ⅱ类一般工业固体废物的处置场：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。

6.4.2.2填埋作业

（1）电厂企业采用专用自卸载重汽车，将调湿后的灰渣从电厂运入填埋区。
（2）填埋场作业人员应经过技术培训和安全教育，熟悉填埋作业要求及安全知识。运行管理人员应熟悉填埋作业工艺及技术指标的安全管理。
（3）灰渣运至填埋区后，边卸车边洒水，由推土机将灰渣推平，后采取洒水碾压的办法来进行作业；填埋灰渣必须进行分层碾压，使其具有一定的密实度，压实系数不小于0.85。
（4）对暂不堆灰的堆场表面，采用洒水车、喷雾炮区域抑尘。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬灰。例如干燥多风季节应勤洒多洒，阴雨天气可以少洒或不洒。一般情况下，建议根据作业气候的实际情况进行洒水，每遍洒水深度5mm。在贮灰运行过程中应经常了解天气预报，避免飞灰污染。对于长时间裸露的取灰面，应采用临时覆盖措施防止扬尘。填埋区达到相应填埋厚度时覆土覆盖。

（5）特殊季节运行措施

雨天时卸到现场的调湿灰应及时铺平、碾压，避免雨天时将松散灰渣堆在现场；压实后的灰渣表面应保持平整，避免中到大雨时形成的径流冲蚀灰面；雨天应适当降低调湿灰的含水量，并适当降低灰面碾压过程的喷洒水量；雨天灰面碾压工作应在积水区边缘30m以外进行，不得在积水区卸灰及碾压；坡度较陡的灰面临时边坡应做好防护措施，防止边坡被冲坏。

冬季寒冷的结冰季节，运灰过程宜快；在填埋区摊铺速度要快，防止灰渣在碾压前冻结而影响碾压质量；卸车后及时清理车厢的残留灰渣。灰渣摊铺过程中，若面层颗粒出现结冰现象，应增加碾压遍数，保证压实质量。冬季集中在较小的工作面，连续铺压是减轻冻害的有效措施。冬季应加强调度管理，使运输和碾压过程做到快速。

冰冻季节，在有冻胀现象的灰面上继续摊灰前，应先用振动压路机不振动碾压和振动碾压各一遍，再开始新的摊碾程序。对于暂时不堆灰的灰面，形成冰层或冰块覆盖后，抑制飞灰非常明显。但表面水分蒸发风干后，质地疏松的灰极易产生飞灰。冬季应适时检查灰面，对风干的灰面及时洒水，洒水深度不宜超过2.5mm。

每块场地上卸灰时，应根据每车灰量、铺灰厚度等因素，划定每堆灰的间距；按照矩阵式排列，定点卸车。摊铺碾压时，沿灰堆序列往返进行，使车辆在现场依次有序。严禁乱堆乱卸、卸而不摊、摊而不压。

6.4.2.3填埋区管理

（1）严格按照已定的填埋顺序对5个矿坑分批修整、平整、铺设防渗层、分批按顺序填埋，禁止随意扰动还未施工、修整、防渗的矿坑；

（2）应对该填埋区进行监管，严禁无关人员随意进出，禁止危险固废和生活垃圾及其他一般固废混入。

（3）公司组织人员，定期检查截洪沟等措施，发现损坏可能应及时采取必要的措施，保证其正常的雨水导排功能。

（4）填埋终了封场后，建设方将设置标志物，注明封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

（5）为利于植被恢复，填埋终了封场时严格按照设计对填埋区进行封场、土地复垦、恢复自然植被状态。

（6）关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。
（7）关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。
（8）堆放一般工业固体废物的处置场封场时，表面应覆土两层，第一层为阻隔层，覆20～45cm厚的粘土，并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆天然土壤，以利植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。
（9）封场后，渗滤液及其处理后排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止。
本项目采取各项环保措施后，经类似项目的实际运行结果证明，是基本可行的，也是较为可靠的。在日常生产中，只要企业加强管理，按照本次环评提出要求和建议实施，就能保证填埋区的填埋效果和污染物的达标排放。
6.5运输过程环境保护措施
本项目拟接收固体废物主要来自周边企业，运输车辆由各固体废物产生厂家协调提供和管理，本次评价针对运输过程中应采取的污染防治措施提供参考要求如下：

（1）保持运输车辆外表面基本清洁度，目测车轮不应黏附大量泥、土等污物；运输车辆应按道路运输管理及相关标准要求，对所拉运固体废物采取密闭措施，按路段要求车速减速慢行。防止固体废物因道路颠簸或风力作用产生大量扬尘，污染道路两侧大气环境，控制固体废物遗洒，造成固体废物对路面及两侧区域的污染。

（2）避免夜间（24:00~8:00）进行运输作业，车辆通过城区、居住区等人口较密集区域，应采取减速、禁鸣措施，防止交通噪声对两侧声环境造成较大影响。

（3）合理调度车辆运输时间和频次，防止集中、密集运输作业造成交通拥堵，影响交通和社会环境。

7环境影响经济损益分析
7.1社会、经济效益分析
工业固废处理工程本身是一项保护环境、造福后代的公用市政工程。对经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分表现为难以用货币量化的社会效益。

该项目建设不仅能够修复历史遗留的采砂坑，满足地质环境恢复治理、消除安全隐患的需要，同时也能有效解决区域一般工业固废随意堆弃带来的环境污染，项目建设地位于一处历史遗留的废弃采砂坑，封场后将进行植被恢复，对改善区域生态景观起到正面积极作用。

随着该项工程的展开，将为当地的劳务市场提供一定的就业机会。首先，在填埋场基础的施工期间，将提供一些短暂的、零散的就业机会。其次，当项目进入运营期，将提供一定量的长期稳定的就业机会，其中包括直接参与固废处理的工作人员，提供车辆维修、保养等辅助员工，固废填埋场的管理人员等。

工业固体废物集中处理处置，形成规模经营，从而降低一般工业固体废物处理处置成本，带来规模效益。在实际运行中应加强管理，合理降低经营成本。

7.2环境损益分析

7.2.2 环保经济损益分析

环境经济损益分析的目的，就是要通过经济分析的方法来评价该工程的实施可能使周围环境受到污染所引起的经济损失，以及环境工程投资情况和采取相应的污染防治对策后，使被污染的环境得到改善所带来的经济效益等综合评估。

工业固废填埋场产生的主要污染是扬尘和渗滤液对周围环境的影响，环保投资额比较大的是防止污染地下水库区防渗层建设、渗滤液收集及贮存、渗漏监控系统以及封场后的土地复垦和植被恢复等工程。这些设施投入运行后将会大大降低工程本身对环境的污染程度，使各项环境因素达到相应的环保标准的要求，植被恢复的落实，可使区域环境明显得到改善。

由此可见，工业固废的卫生填埋既减少固体废物堆放对环境的污染程度，又保护了环境和周围的人群健康，实现了环境效益与社会效益的最佳结合。本次项目建成投产后，如能落实环评报告建议的环保措施，将产生可观的环境效益。

8环境管理与环境监测计划
8.1环境管理要求
环境管理是按照国家、自治区和地州市县有关环境保护法规、法律政策与标准，进行环境管理，接受地方环境主管部门的监督，制定环保计划和目标。本项目环境管理包括施工期、运营期、封场期环境管理三个方面。本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出以下环境管理制度：

8.1.1施工期环境管理制度
工程施工管理组成应包括建设单位、环境监理单位、施工单位在内的三级管理体系；同时要求工程设计单位做好服务和配合，当地环保部门行使监督职能，确保实现环保工程“三同时”中的“同时施工”要求。

（1）建设单位施工期环境管理主要职责

首先，在与施工单位签订施工合同时，将环境保护要求纳入正式合同条款中，明确施工单位环境保护职责，为文明施工和环保工程能够高质量“同时施工”奠定基础；

其次，根据环境影响报告书及其批复意见，聘请有关专家组织开展工程环境保护培训工作，培训对象为建设单位工程指挥部主要领导、环境监理单位的总监、施工单位的项目经理或环保主管，根据项目所处环境特征和工程特点，依据环境影响报告书及其批复意见，编写施工期环保宣传材料并在施工管理人员中开展有关法律法规及环保知识的宣传教育；

第三，把握全局，审查施工单位施工组织设计中关于减缓环境影响的施工工艺、施工方法、管理措施及恢复时限等；及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程质量和进度要求；

第四，协调各施工单位关系，消除可能存在的环保项目遗漏和缺口，积极配合并主动接受环保主管部门的监督检查，在出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协调施工单位处理好环保部门、公众及利益相关各方的关系；

第五，工程竣工后，根据《建设项目环境保护管理条例》，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

（2）施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位主要领导（项目经理或总工程师）全面负责环保工作，配备必要的专、兼职环保管理人员；制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工方法、环境管理措施、防治责任范围等；环保专（兼）职人员需经过培训，具备一定的能力和资质，同时赋予其相关的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行；积极配合和接受上级主管环保部门和施工监理单位的监督检查。

（3）加强对施工期的环境监理工作，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“选址、设计”规定，对施工期开展环境监理工作。

环境监理单位应将环保工程及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作的重要内容，督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和相应的规章制度，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。同时，建立严格的工作制度，包括记录制度、报告制度、例会制度等，对每日发生的问题和处理结果记录在案，并将有关情况通报承包商和业主。

①监理目的

在项目施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查环境保护措施的实施及效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。同时，将施工期环境监理成果作为建设项目实施验收工作的基础和验收报告必备的专项报告之一。

②监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保条款。主要职责为：

在业主委托的业务范围内，从事工程环境监理；编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容；对承包商进行监督，防止和消减施工作业引起的环境污染和对生态环境的破坏行为；全面监督和检查施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；在日常工作中做好建立记录及监理报告，参与竣工验收；环境监理的内容包括填埋场的防渗系统、渗滤液收集导排系统等工程内容。对防渗工程、渗滤液收集导排系统等隐蔽工程在施工中应做详细记录，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方能开展下一阶段的施工。对不合格的施工项目责令施工单位返工。

③环境监理机构

根据有关规定，环境监理机构由工程建设单位在具有相应资质的单位中招标确定，并实行总监理工程师负责制。

在编报工程监理阶段报告和最终报告中，应包括有关环境监理的内容，并将环境监理内容也作为工程付款和工程验收的依据，相关报告报昌吉州生态环境主管部门监督审查。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表8.1-1。
表8.1-1   施工期环境保护管理及监理主要内容

	控制措施
	防治或控制措施

	施工扬尘
	①应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前应尽可能清除表面黏附的泥土等；运输砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布。

②施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑制。另外，砂土等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，也能起到抑尘的效果。

③应选择具有一定实力的施工单位，采用商品混凝土以及封闭式的运输车辆。

④临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。 

	建筑垃圾
	建筑垃圾及时清运，不长期堆存，弃土存放在存土区，用于运行期覆盖土，做到随有随清，车辆用毡布遮盖，防止撒落。

	施工噪声
	①选用低噪声工程机械设备，合理安排施工作业，禁止夜间高噪声设备施工。

②严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定。

	其他
	本项目填埋区防渗工程、渗滤液收集池防渗工程是项目监理重点，要求监理公司记录相应影像资料，保留工程验收记录。


8.1.2运营期环境管理制度
本项目运营期间的日常维护监督管理工作由公司设立专职环境管理工作人员负责承担，另外应建立必要的环境管理制度，涉及的内容应该包括：

（1）根据《固体废物分类与代码目录》，《一般工业固体废物管理台账制定指南》《固体废物污染环境防治信息发布指南》《固体废物环境管理指南》建立并运行一般固废电子台账，及时发布固废信息、加强固废管理。
（2）制定入场废物检查制度。发现有夹带危险废物的立即报告当地生态焊接部门，有与填埋场接收废物不一致的废物，拒绝接收。

（3）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七款规定，签订委托处置协议，其中约定清楚具体管理要求及双方责任。

（4）建设方应定期委托第三方检测机构对各单位入场废物取样检测，以核实进场固废属性。

（5）根据国家有关标准，制定环保设施运行指标、制度及职责，做好环境统计及运行记录。

（6）在填埋场投入运行之前，要制订一个运行计划，此计划不但要满足常规运行，而且要提出应急措施，以便保证填埋的有效利用和环境安全。

（7）必须设有醒目的标志牌，指示正确的交通路线，标志牌应满足GB15562.2的要求；

（8）每个工作日都应有填埋场运行情况的记录，入场废物来源、种类、数量，废物填埋位置及环境监测数据等。

（9）填埋场运行管理人员，应参加环保管理部门的岗位培训，合格后上岗。

（10）填埋场管理单位应建立有关填埋场的全部档案，从废物特性、废物倾倒位置、场址选择、勘探、征地、设计、施工、运行管理、封场及封场管理、监测直至验收等全过程形成的一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

（11）项目所处理的固体废物采用专门的车辆，密闭运输，严禁混装，禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。

8.1.3填埋场运行要求

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），项目填埋场运行管理要求如下：

（1）填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。

（2）填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。

（3）贮存场、填埋场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。档案资料主要包括但不限于以下内容：

①场址选择、勘察、征地、设计、施工、环评、验收资料；

②废物的来源、种类、污染特性、数量、贮存或填埋位置等资料；

③各种污染防治设施的检查维护资料；

④渗滤液、工艺水总量以及渗滤液、工艺水处理设备工艺参数及处理效果记录资料；

⑤封场及封场后管理资料；

⑥环境监测及应急处置资料。

（4）填埋场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护。

（5）易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。

（6）污染物排放控制要求

①填埋场产生的渗滤液应进行收集处理，用于填充喷洒降尘，不外排。

②填埋场产生的无组织气体排放应符合GB16297规定的无组织排放限值的相关要求。

③填埋场排放的环境噪声污染应符合GB12348的规定。

8.1.4封场期环境管理制度
填埋场整体服务期满后应封闭填埋场，用安全合理的方式净化废物处理设施，并实施生态修复计划。

（1）维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其他影响；
（2）继续运行渗滤液收集系统，直到渗滤液未检出为止；

（3）维护和检测地下水监测系统，继续开展封场后的地下水环境质量监测，直至水质稳定为止。

8.2环境管理计划
针对本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划，见下表。
表8.2-1    各阶段环境管理工作的具体内容

	各阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	环境管理总要求
	①依法自行或委托技术单位开展环境影响评价工作。

②依据“三同时”制度，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

③在发生排污行业前申请排污许可证。
④建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

⑤制定运行阶段的环境保护管理制度，保证环保设施正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

⑥按照监测计划对污染物排放和环境进行监测。

	建设阶段
	①建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

②建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

	竣工验收阶段
	①建设项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

②建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

③除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

④建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

	生产运行阶段
	①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到岗位。

②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明。

③建立健全企业污染监测系统，为企业环境管理提供依据。

④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。

⑤建立大气、地下水、土壤风险管理制度，制订风险应急预案。

⑥定期向生态环境主管部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。

	服务期结束后
	①封场平整，项目区整平后覆盖0.5m厚的剥离表土，作为营养植被层覆盖修复项目区的表面，主要促进植物生长；采用叉毛蓬、木地肤混合草籽，恢复土地原始功能；

②拆除地表设施，生活营房拖离场区；清理地表垃圾；

③土地复垦，种植植被。


8.3环境监测计划
8.3.1运营期环境监测计划

按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，制定本工程环境监测方案如下，企业可按以下监测方案配置相关监测技术力量或委托社会化第三方检测机构承担。
8.3.1.1污染源监测计划

（1）无组织废气

监测布点：在填埋区上风向设1个参照点，在填埋区下风向布设3个监控点；
监测项目：颗粒物（TSP）；
监测频率：1次/季；

（2）废水

监测布点：渗滤液收集池；

监测因子：生活污水为化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS等；渗滤液收集池为GB8978中第一类污染物。
监测频次：渗滤液收集池：次/月。
（3）噪声监测

监测布点：厂界外1m处；

监测项目：Leq；
监测频率：1次/季；

8.3.1.2环境质量监测计划

（1）地下水监测

监测布点：三个地下水监测井，分别为对照井（位于项目区附近）、污染监视监测井（场址地下水流向的下游）和污染扩散监测井（最可能出现扩散影响的场址周边），地下水监测井布点情况详见3.4.10章节

监测项目：与地下水现状监测相同，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠杆菌、细菌总数；
监测频率：1次/半年。
（2）土壤监测

监测项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH；

监测频率：1次/3年；
监测布点：填埋区上风向西侧农田处设置1个背景观测点，下风向东侧空地处设置1个扩散观测点。

本项目环境监测地点、项目、频率的建议见表8.3-1。
表8.3-1   运营期监测计划一览表

	类型
	监测点位置
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	废气
	填埋区上风向设1个参照点，在填埋区下风向布设3个监控点
	颗粒物（TSP）
	1次/季
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值

	噪声
	厂界外1m处
	Leq
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类

	地

下

水
	3个地下水监测井，分别为对照井和污染扩散监测井
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠杆菌、细菌总数
	1次/半年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

Ⅲ类

	土壤
	厂界内
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH
	1次/3年
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）


8.3.2封场后的环境监测计划

封场后，为能够管理好处置场的环境条件，确保填埋区没有释放出可能对公众健康和周边环境造成影响的污染物，仍需对填埋区内及周边环境继续维持正常监测运转，延续到各项检测数值稳定达标为止。监测范围主要为地下水、土壤监测，具体详见表8.3-2。

表8.3-2  封场期监测计划一览表

	类型
	监测点位置
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	地下水
	3个地下水监测井
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠杆菌、细菌总数
	地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超

出地下水本底水平。
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

Ⅲ类


8.3.3监测机构和设备

项目不设立专门环境监测机构，废气、渗滤液、地下水、土壤监测项目可委托具有相关资质单位承担。
8.4排污口设置及规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

8.4.1排污口规范化管理的基本原则

（1）凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

（2）将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

（3）排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

（4）如实向生态环境主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

8.4.2排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理。

（2）具体位置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。

8.4.3排污口立标管理

企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。示例见表8.4-1。

表8.4-1  排污口图形标志示例

	排放口
	废水排口
	废气排口
	噪声源
	固废堆场

	图形符号
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	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


（2）标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

（3）重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌。

8.4.4排污口建档管理

（1）使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

（3）选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

8.4.5排污许可制度

根据《排污许可管理办法（试行）》有关规定：排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。排污单位生产经营场所所在地设区的市级生态环境主管部门负责排污许可证核发。

如本项目被纳入排污许可管理的建设项目中，建设单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。
（1）环境管理台账记录

建设单位需建立完善的环境管理台账制度，按照排污许可证要求的频次与内容，定期记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测等环境管理信息。

（2）自行监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等要求，建设单位需建立环境监测计划。

（3）执行报告

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及后期环境保护管理部门的要求，建设单位应提交季度执行报告、年度执行报告。根据全国排污许可证管理信息平台，建设单位按照后期环境保护管理部门要求的频次，定时提交相关执行报告。

8.5信息公开

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不属于“生态环境保护和环境治理业”中的重点管理单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）7.4，本项目信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

8.6环境保护验收与“三同时”
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年），污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目完成后，在正常生产工况达到相关验收要求时，建设单位应及时组织自主环保设施竣工验收。

本项目在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告，并提交人工防渗衬层完整性检测报告。上述材料连同施工质量保证书一并作为竣工环境保护验收的依据。
本项目环保设施竣工验收与“三同时”情况见下表：

表8.6-1    环境保护措施竣工“三同时”验收内容及要求一览表

	项目
	验收内容/验收点位
	监测因子
	处理措施验收
	验收要求

	废气
	厂界无组织扬尘
	颗粒物
	定期洒水降尘，及时压实，固废运输车辆全封闭，车辆进出场进行清洗，灰渣填埋时喷洒结壳剂
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3”

	废水
	渗滤液收集池
	/
	项目产生的渗滤液通过渗滤液导排系统收集后输送至渗滤液收集池中，用于填埋区抑尘用水，不外排；
	/

	
	生活污水
	/
	生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网后，最终由鄯善工业园区污水处理厂处理；
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	噪声
	机械噪声/厂界四周
	Ld、Ln、Lmax
	隔声、减振、绿化带
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固废
	生活垃圾
	/
	管理站设置垃圾收集桶，集中收集，定期清运至生活垃圾填埋场处理。

	
	入场固废
	/
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）入场要求。

	绿化
	厂界四周
	/
	宽绿化带。

	地下水风险
	3口地下水监测井
	浑浊度、pH、氟化物、砷、六价铬、硫化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体
	在填埋区上、下游共布置3口监测井，上游设置1口对照井，下游分别设置1口污染监视监测井和1口污染扩散监测井；在符合点位要求地方已有地下水取水井的，可作为监测井。

	生态恢复
	覆盖种植土，然后进行平整，及时播撒草籽进行自然恢复


9环境影响评价结论
9.1建设概况
克拉玛依市开源鼎信环保科技有限公司吐哈分公司建设的鄯善县火车站镇历史遗留采坑治理恢复（一般固废填埋场）项目，位于新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇新京高速公路北侧，项目区总占地面积90993.8m2，建设库容：584113.93m3。I区填埋场，面积为：43327.9881m2，建设库容：295294.88m3；Ⅱ区填埋场，面积为：30035.9457m2，建设库容：204705.12m3。其中填埋固废量为50万m3。利用周边废弃的煤灰、炉渣、炉灰等一般固废对废弃矿坑进行填埋，服务年限为8年。

9.2产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“四十三、环境保护与资源节约集约利用”中的“3、城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，项目建设符合国家产业政策。
9.3环境质量现状
（1）大气环境质量现状
项目所在区域其他污染因子（TSP）监测期间现状浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。

（2）地表水环境质量现状

根据地表水监测结果可知，地表水各监测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
（3）地下水环境质量现状

根据现场监测与分析结果，项目区地下水各污染因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。
（4）声环境质量现状

根据现场监测与分析结果，项目区域四周噪声敏感点声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（5）土壤环境质量现状

根据现场监测与分析结果，场区内表层样监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类工业用地筛选值，土壤环境质量现状较好。

9.4环境影响结论

（1）大气环境

本项目大气环境影响在各环保设施正常运行的情况下，对周围环境及各环境敏感点的影响在可接受范围内，长期性影响较小，其环境影响是可以接受的。

（2）水环境

运营期主要废水为填埋堆体渗滤液和生活污水。项目产生的渗滤液通过渗滤液导排系统收集后输送至渗滤液收集池中，用于填埋区抑尘用水，不外排；生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网后，最终由鄯善工业园区污水处理厂处理，排放量为480m³/a。
（3）声环境

本项目厂界预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，拟建项目不会降低厂界声环境质量级别，同时项目建设过程中在厂界进行绿化，并加强噪声源的减噪、降噪，则本项目的建设不会对外环境噪声造成显著影响。

（4）固体废物

填埋场运营期间产生的固体废物主要是职工生活垃圾。通过源强核算，生活垃圾年产生量约6t/a。

（5）土壤环境

本项目所接收废物主要为煤化工、电厂产生的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、煤矸石、钻井水基岩屑等Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物。通过预测，扬尘中重金属大气沉降作用对评价范围内土壤环境的影响极小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，大气沉降对土壤环境影响较小。项目对可能产生的垂直入渗污染影响区域进行了防渗处理，防渗效果满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，设置渗滤液收集池，有效降低渗滤液入渗对下层和周边土壤的泄漏入渗风险。综合以上分析结果，本项目在做好场地防渗、风险防范和日常环境管理的基础上，本项目的垂直入渗土壤环境影响可以接受。
（6）环境风险

本项目为固体废物填埋场项目，主要产生的环境风险为：填埋场渗滤液发生泄漏，进而污染地下水，洪水冲击导致填埋库区被淹没，从而造成环境污染事故。

通过定性分析典型事故对环境造成的风险影响程度，针对本项目可能造成的各类风险事故，提出了相关预防及应急管理措施，企业应在加强生产环境管理的前提下，严格执行风险防范措施，加强事故应急演练，认真落实相关环保规定。在采取上述措施后，本项目环境风险影响程度可接受。

（7）生态影响分析

本项目运营期对生态环境影响主要表现在填埋作业扬尘对周边农作物的影响。扬尘通过大气沉降作用，进入周边土壤环境中，扬尘中含有的重金属进入土壤，在土壤中富集，对土壤造成污染，进而影响农作物的生产。本项目填埋废物为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、煤矸石、钻井水基岩屑等一般工业固体废物，不属于涉重金属重点行业，所填埋废物中重金属含量基本属于微量元素，通过土壤环境影响分析（见土壤环境影响评价章节），预测年限（30a）内各氟化物对土壤环境的贡献值叠加本底值后，均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值要求，大气扬尘对周边土壤环境影响较小。

（8）封场后的环境影响分析

封场期的污染影响因素主要为渗滤液。封场后，因填埋废物的含水率较低，当地气候条件干燥，降水量远小于蒸发量，防渗层杜绝了雨水的下渗，类比同类项目，渗滤液几乎不产生或产生量很少，考虑最不利情况，项目产生的渗滤液通过渗滤液导排系统收集后输送至渗滤液收集池中，用于填埋区抑尘用水，不外排。

9.5环境保护措施
9.5.1废气治理措施
（1）粉煤灰等粉料卸车时采用移动式防尘罩，降低卸车高度，同时喷洒灰渣结壳剂；炉渣卸车降低卸车高度，及时洒水；控制卸车速度和卸车物料落差，减少卸车扬尘产生强度。
（2）卸车结束后及时按填埋方案进行表面平整和压实，做到平整压实不隔夜，减少堆体风力扬尘产生量。

（3）灰渣填埋作业过程中可采取喷洒灰渣结壳剂达到进一步抑尘的效果。

（4）在填埋至坑顶时及时采取封场措施，做好场地表层的压实、植被恢复措施。

（6）卸车、填埋、覆土等易产尘作业应避开大风天气。对产尘作业面、填埋区、场区道路定期洒水。

（7）在进行填埋作业时，应在矿坑外边界设置围挡、水雾喷淋等防尘设施，保证不因本项目的车辆运输、卸车、平整等作业环节产生的大量扬尘对外环境造成不良影响。

（8）合理规划不同种类固体废物的填埋区域和时序。项目所接收的固体废物中粉状物料，如粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、煤矸石、钻井水基岩屑等的填埋作业，避免在矿坑靠近边界区域填埋，可集中在矿坑中心区域，通过距离沉降作用降低其无组织扬尘对外环境。

9.5.2废水治理措施
为防止运营期废水对环境造成不良影响，本项目应采取垃圾库区和渗滤液收集池设置防渗层、渗滤液收集池、渗滤液和生活污水间接排放的措施防止废水污染外环境。
（1）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。

（2）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他黏土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

（3）填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求，项目产生的渗滤液通过渗滤液导排系统收集后输送至渗滤液收集池中，用于填埋区抑尘用水，不外排。
（4）在项目区设置化粪池，生活污水排至化粪池，通过市政污水管网，排入鄯善工业园区污水处理厂处理。

9.5.3地下水污染防治措施
地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。
（1）源头控制

严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对填埋区和渗滤液收集池进行防渗处理，设置渗滤液收集系统。采购优质防渗层和导排设施建筑材料，加强填埋场施工期环境监理，保证施工和工程质量。

（2）分区防控

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2，本项目属于已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，即《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按其要求对项目区进行防渗处理，为避免冲突，不再结合包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性单独提出防渗技术要求。

（3）污染监控
建设填埋区防渗层监控系统（详见风险措施）和地下水监测井，制定监测计划（见第八章监测计划），环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。

本项目地下水为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），应至少在项目场地下游布置1口地下水监测井；根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）污染监测要求，本项目应至少设置3口地下水监测井（具体布置方案见“环境管理与监测计划”章节），本次评价地下水监测井布置要求从严，即按GB18599-2020要求布置。
（4）在风险应急预案（见风险章节）中包含地下水污染应急响应部分，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。
9.5.4土壤污染防治措施
按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”的理念对土壤污染防治提出以下措施：

（1）填埋作业进行前开展环境本底调查，按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）相关要求进行环境风险评估，重点评估对地下水、周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受。

（2）严格控制入场废物种类，不得接收危险废物、生活垃圾、与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物（食品制造、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物）以及其他有机物含量超过5%的一般工业固体废物。

（3）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，对填埋区、渗滤液收集池进行防渗，设置雨、污分流导排系统。

（4）在填埋场区四周种植绿化林带，减轻扬尘对周边农作物及土壤的影响。

（5）对土壤进行跟踪监测，设置土壤监测对照点，充填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受影响的土壤，即周边200m范围内耕地土壤，开展长期监测，监测要求见第八章“环境监测计划”要求。

以上措施可满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中有关土壤污染防治的有关要求，措施可行。

9.5.5噪声治理措施
噪声污染主要从声源、传播途径和受体防护三个方面进行防治。尽可能选用低噪声设备、设备消声、设备隔振、设备减振等措施从声源上控制噪声。采用隔声、吸声等措施在传播途径上降噪。针对本项目应采取噪声污染防治措施如下：

（1）合理安排作业时间，避免在夜间进行垃圾运输和填埋作业。

（2）选购低噪声设备，填埋作业所需的各种工程设备及运输车辆要定期维护保养，从源头上控制噪声产生强度。

（3）加强车辆运输过程管理，提出减速禁鸣等要求。

（4）设置绿化带，加强绿化隔声效果。

9.5.6固体废物治理措施
本项目固体废物主要是职工生活垃圾，生活垃圾集中收集后统一清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

9.5.7环境风险防范措施
（1）设置防渗层渗漏监控系统，设置地下水污染监测井、保证施工质量。

（2）防洪标准按重现期不小于50年一遇的洪水位设计。

（3）确保库周排洪沟的畅通，加强巡逻检查。

（4）及时清理渗滤液，留出渗滤液收集池的剩余容积以调节强暴雨的渗滤液。

（5）雨污分流，未填埋区的雨水经雨水引流管排至库区外。

（6）在填埋场投入运行之前，应对衬层系统的完整性、渗滤液导排系统等的有效性进行质量验收。

（7）严格设计并按要求施工，加强施工质量，严防偷工减料，认真把好质量关，并建立施工档案。

（9）制订环境风险应急预案，加强突发风险事故应急演练。

封场后的环境保护措施
（1）本项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对封场后要求进行封场作业。

（2）土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。

9.5.8运输过程环境保护措施
运输车辆由园区或各固体废物产生厂家协调提供和管理，本次评价针对运输过程中应采取的污染防治措施提供参考要求如下：

（1）保持运输车辆外表面基本清洁度，目测车轮不应黏附大量泥、土等污物；运输车辆应按道路运输管理及相关标准要求，对所拉运固体废物采取密闭措施，按路段要求车速减速慢行。防止固体废物因道路颠簸或风力作用产生大量扬尘，污染道路两侧大气环境，控制固体废物遗洒，造成固体废物对路面及两侧区域的污染。

（2）避免夜间（24:00~8:00）进行运输作业，车辆通过城区、居住区等人口较密集区域，应采取减速、禁鸣措施，防止交通噪声对两侧声环境造成较大影响。

（3）合理调度车辆运输时间和频次，防止集中、密集运输作业造成交通拥堵，影响交通和社会环境。

9.6公众意见采纳情况
项目在公开公示期间未收到任何公众意见及反馈；

9.7环境影响经济损益分析结论

本项目建成投产后，利用历史遗留矿坑建设填埋场，主要填埋生产企业产生的一般工业固废，有效解决了区域内一般工业固废处置难题，同时实现了土地资源再利用。通过环境经济损益分析，项目在环保投入与综合效益之间取得了良好平衡，既降低了固废处置的环境风险，又为区域可持续发展提供了支撑。
9.8环境管理与监测计划

公司拟设立安全环保管理机构，负责日常环境管理工作，并制定完善的安全生产管理制度和环境管理计划。本次评价根据项目特点，提出了环境监测计划要求，以满足本项目大气、噪声等日常监测的需要，同时提出了建设项目竣工环保验收清单的建议和排污口规范化管理要求。

9.9环境影响评价综合结论
项目的建设符合相关产业政策和规划。项目在认真落实报告书提出的各项污染防治措施、环境保护措施、生产恢复措施、环境风险防范措施与应急预案要求，严格执行环保“三同时”制度并加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析项目建设可行性。


