一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆吐鲁番市葡萄沟建筑用砂2号矿

	建设项目
行业类别
	八、非金属矿采选业10 11.土砂石开采101（不含河道采砂项目）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地30300m2
临时占地9318m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	无
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二、建设内容
	地理位置
	新疆吐鲁番市葡萄沟建筑用砂2号矿项目位于吐鲁番市高昌区。

	项目组成及规模
	1.建设内容及规模
矿山设计年开采建筑用砂6万m3（原矿）。矿山开采境界内利用矿石量18.93万立方米，采矿回采率97%。
本次建设1处砂石料矿，开采建筑用砂。砂矿设采砂区、筛选区、成品堆放区和临时堆场，配套建设生活办公、给排水、供电等公辅工程。
经现场核查，本项目主要工程内容见表2-1。
表2-1  主要工程组成情况一览表
	项目
	建（构）筑物名称
	主要建设内容及规模

	主体
工程
	露天采矿场
	全矿设露天采矿场1处，采矿区面积3.03hm2，采取露天式开采，开采标高为378～359m米，年生产规模为6万m3/a。

	
	工业
广场
	布置在采场西侧，面积0.9318hm2，场地内包括堆料场、输送及选矿加工设备等。场地地形坡度约3°。

	储运工程
	临时产品堆场
	占地面积约3000m2，在工业广场内，位于工业广场西侧，本环评要求砂石产品堆放设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取密闭防尘网及时苫盖。

	
	废石
堆场
	废石堆放场布设于矿区东部，开采过程中边采边回填。堆场位于工业广场东侧，占地面积5000m2，最大堆置高度2米。

	
	矿山
道路
	砂场附近已有简易公路与省道相连，设计采场开拓公路（矿区道路）与简易公路连接，矿区道路从矿区西侧进入矿区。矿区道路为泥结碎石简易路面，单车道，总长度为0.3km，路面宽5.0m，平均坡度6%，最小转弯半径15m。占地面积1500m2。

	辅助工程
	生活区
	位于矿区西侧，占地面积约350m2，主要为宿舍、厨房、办公室，为移动式板房。

	
	蓄水池
	设置一座300m3的蓄水池

	
	沉淀池
	设置一座400m3的沉淀池，位于工业广场中部。

	公用
工程
	供水
	矿山生产用水办理了取水许可证，取水水源为地表水，取水地点为高昌区葡萄沟街道葡萄沟水库干渠下游400米处；生活用水来源于葡萄沟镇市政管网。

	
	排水
	本项目洗砂用水循环利用；生活污水排入化粪池定期拉运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理。

	
	供热
	本项目生产无需供热

	
	供电
	区内供电线路已具备，在当地电力部门申请后就近接入。

	环保工程
	废气
	开采、运输产生的扬尘进行道路洒水降尘；筛分粉尘采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）措施；废石料使用篷布遮盖：密闭上料口并安装喷淋设施

	
	废水
	生活污水排入化粪池定期拉运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理；生产废水采用废水沉淀池二级沉淀后回用于生产。

	
	噪声
	选用低噪音设备及必要的减振、隔声、消声等措施

	
	固废
	本项目废石储存在废石堆场，废石用于筑坡处理，筑坡剩余废石回填采坑；沉淀池底泥定期清掏干化后回填采坑；生活垃圾暂存于垃圾桶由葡萄沟镇环卫部门定期拉运。废润滑油暂存在危废贮存点，定期委托具有危险废物处置资质的单位进行处置；除尘器收集的粉尘作为产品外售；废布袋产生后暂存在一般固废暂存区，定期由除尘器设备厂家回收。

	
	生态
环境
	对开采区采取表土剥离措施，开采区采取边开采边复垦的措施。矿区挖料后用土回填做绿化，恢复生态环境。






三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境保护目标
	（1）大气环境：本项目区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。
（2）声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
（3）地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境：根据现场踏勘，本项目所在区域为裸岩石砾地，荒漠，项目区及周边主要生态保护目标为骆驼刺等植被。


	评价
标准
	1.环境质量标准
（1）《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值；
（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；
2.污染物排放控制标准
（1）运营期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放浓度1.0mg/m3。有组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级排放标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3；15m高排气筒排放速率3.5kg/h）。
（2）运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类排放（即昼间60dB（A），夜间50dB（A））。
（3）生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。
（4）运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度：2.0mg/m3。
（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。
（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	其他
	

根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。






四、生态环境影响分析
	运营期生态环境影响分析
	1.大气影响分析
本项目运营期产生的大气污染物主要有开采、运输扬尘、临时废石场堆放粉尘、道路扬尘及筛分粉尘等。
2.水污染影响因素分析
运营期生产废水主要为洗砂废水，废水中主要含大量的泥沙悬浮物，废水经防渗沉淀池处理后回用，不外排；项目降尘用水渗入裂隙或自然蒸发，不外排。生活污水排入化粪池定期拉运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理。
3.声环境影响分析
项目营运后，噪声对外环境影响较小。
4.固体废物环境影响分析
项目生产期间产生的固体废弃物主要是废石、生活垃圾、废润滑油、除尘器收集的粉尘及废布袋，固体废物合理处置，因此不会对周围环境产生明显影响。
5.生态环境影响分析
矿山建设项目在其建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏一定量的土地，其中占用土地指生产、生活设施及开发破坏影响的土地；破坏的土地指露天采区、废石堆场及其它矿山地质灾害破坏的土地面积等。
就整个评价区域来看，由于人为的活动影响和改造，使生态系统结构发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统，但就整个区域来说，对生态系统不会产生明显影响。
6.环境风险影响分析
项目生产过程中涉及的危险物质为废润滑油。本项目危险物质影响环境的途径包括：废润滑油落地污染地，造成地下水、大气、土壤环境污染，影响地下水、空气、土壤环境质量；废石场溃坝、滑坡、泥石流等地质灾害、采矿引起采坑边坡崩塌等地质灾害等。
7.退役期环境影响分析
根据项目生态整治规划，在设计初期制定生态恢复方案，在营运过程中将采取边开发边治理措施，确保土地复垦规划、水土保持工程和生物措施的逐步实施，采取以上措施后，矿区生态环境将逐步得到改善和恢复。




五、主要生态环境保护措施
	运营期生态环境保护措施
	1、生态保护措施
严格控制开采边界，避免大量破坏地表植被；固定运输道路，严禁随意乱开便道；保持表土，开采完后覆土恢复地表，做好生态补偿。
2.大气环境保护措施
各个产尘环节洒水、密闭喷淋、围挡苫盖，根据国家关于矿山生态环境保护技术政策要求，对露天开采矿床应采用“边剥离-边排土-边开采-边复垦”一体化技术及单元操作工艺，减少扬尘的产生。
3.水环境保护措施
本项目洗砂用水循环利用；生活污水排入化粪池定期拉运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理。
4.声环境保护措施
建设单位应建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保减振、隔声措施发挥最佳有效的功能；防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号。
5.固体废物处置措施
本项目废石储存在废石堆场，废石用于筑坡处理，筑坡剩余废石回填采坑；沉淀池底泥定期清掏干化后回填采坑；员工产生的生活垃圾暂存于垃圾桶由环卫部门定期拉运。废润滑油暂存在危废贮存点，定期委托具有危险废物处置资质的单位进行处置；除尘器收集的粉尘作为产品外售；废布袋产生后暂存在一般固废暂存区，定期由除尘器设备厂家回收。
6、退役期环境保护措施
闭坑后及时进行环境恢复治理和土地复垦工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容





 
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	/
	/
	控制开采活动地表扰动面积；对采矿工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物；限制车辆行驶路线；加强道路维护；在道路边、矿区设置保护环境的宣传警示牌，从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护矿区生态环境的意识。
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	生活污水排入化粪池定期拉运至吐鲁番市高昌区污水处理厂处理。
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	分区防渗
	/

	声环境
	/
	/
	尽量选用低噪声、低振动机械设备，或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养，确保其高效运行，适时添加润滑油防止机械磨损；运输车辆少鸣笛或者不鸣笛，减少运输车辆对道路两侧的影响；加强矿区管理，合理安排作业时间，避免在晨昏进行高噪声作业活动。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	/
	/
	本项目开采粉尘采用洒水降尘措施；筛分有组织粉尘采用集气罩+布袋除尘器，处理后由15m排气筒（DA001）排放。筛分机头及砂石料输送走廊均做密闭处理等措施；砂石料堆场四周设置严密围挡，并采取密闭防尘网及时苫盖进行防尘，非作业情况下覆盖率需达到100%。砂石料堆场需定期洒水降尘；废石堆场遮盖防风抑尘网和洒水降尘；道路扬尘通过道路上覆盖碎石、鹅卵石并及时洒水抑尘。
	项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值标准

	固体废物
	/
	/
	废石储存在废石堆场，废石用于筑坡处理，筑坡剩余废石回填采坑；沉淀池底泥定期清掏干化后回填采坑；员工产生的生活垃圾暂存于垃圾桶由高昌区葡萄沟镇环卫部门定期拉运。废润滑油暂存在危废贮存点，定期委托具有危险废物处置资质的单位进行处置；除尘器收集的粉尘作为产品外售；废布袋产生后暂存在一般固废暂存区，定期由除尘器设备厂家回收。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	制定环境风险应急预案
	有无应急预案演练，设置警示标志。

	环境监测
	/
	/
	厂界噪声、扬尘
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值标准

	其他
	/
	/
	/
	










七、结论
	[bookmark: _GoBack]本项目的建设符合国家有关产业政策的要求，项目的实施有利于合理利用有效资源，在按评价提出的污染治理措施和生态恢复措施完善后，符合项目的建设特点和环境保护要求，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。建设单位在落实评价提出的各项污染防治措施及生态保护措施后，严格执行“三同时”，各项污染物可实现达标排放，生态恢复治理可实现预期效果。从环保角度分析，项目建设可行。






附图1  本项目所在管控单元位置图
附图2  项目区地理位置图
附图2  项目区地理位置图
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