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	建设项目名称
	鄯善县宝昌矿业有限责任公司10万吨/年废渣综合利用项目

	国民经济
行业类别
	C4210 金属废料和碎屑加工处理
	建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42/85金属废料和碎屑加工处理421

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
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二、建设项目工程分析
	建设 内容
	
1、项目名称、地点、建设单位及性质
项目名称：鄯善县宝昌矿业有限责任公司10万吨/年废渣综合利用项目；
建设单位：鄯善县宝昌矿业有限责任公司；
2、建设内容
新购筛选设备、重选设备、浮选设备、压滤设备等，在租赁区域露天空地建设一条10万吨/年废渣综合利用生产线，同时新建上料车间、给料仓、浮选药剂间等。其他产品料仓、员工宿舍、配电室等利用租赁区原有建筑物。
（三）项目组成
本项目组成情况见下表。
表2-1  项目组成一览表
	类别
	项目
	建设内容

	主体工程
	筛选生产线
	1条筛选生产线（露天），配备1台无轴滚筒筛。

	
	重选生产线
	1条重选生产线（露天），配备8台螺旋溜槽。

	
	浮选生产线
	1条浮选生产线（露天），占地面积674.7m2，配备有浮选搅拌机、浮选槽、浓密机等设备。

	储运工程
	上料车间
（钢结构，1F）
	新建密闭上料车间1座，面积150m2，内设1座20m³给料仓，给料仓底部配备给料机及密闭上料皮带。对厂区现有存量废渣（约10万吨）采用加厚阻燃篷布覆盖，仅保留小块取料作业面，废渣经铲车运输至新建上料车间，通过上料车间内的20m³给料仓进行上料。

	
	浮选药剂间
	建设1座浮选药剂间，面积100m2，用于存放浮选药剂（石灰、捕收剂、起泡剂、水玻璃）

	
	产品料仓
（钢结构，1F）
	利旧租赁区现有仓库作为产品料仓，面积740.5m2，用于存放产品精金粉。

	辅助工程
	办公生活设施
	利旧租赁区域现有办公室及员工宿舍。

	公用工程
	自来水供应
	来自鄯善县七克台镇自来水管网

	
	电力供应
	七克台镇供电所

	
	废气处理
	装料粉尘
	喷淋抑尘+设置围挡+进出车辆冲洗

	
	
	运输扬尘
	厂内道路洒水抑尘+控制车速

	
	
	卸料粉尘
	封闭车间+喷淋抑尘

	
	
	筛分上料口粉尘
	喷淋加水

	
	废水处理
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后由环卫部门吸粪车定期抽运，运输至七克台镇生活污水处理站集中处理后排放。

	
	
	生产废水
	生产废水中工艺用水经回水池沉淀后回用，不外排；抑尘用水自然蒸发损失，不外排。

	
	噪声治理
	选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备维护等

	
	固废处置
	生活垃圾
	生活垃圾经垃圾桶分类收集，交由环卫部门定期清运

	
	
	一般工业
固废
	建设1座200m2一般固废暂存间，用于存放生产过程中筛出的杂石、枯枝，浮选药剂废包装，压滤产生的干态废渣滤饼。

	
	
	危险废物
	建设1座5m2危险废物暂存间，设备保养维修过程中产生的废润滑油以及废润滑油桶作为危废暂存于危废贮存库，定期交由资质单位进行处置。

	
	土壤、地下水、环境风险防范
	通过采取环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理、及时编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	环境保护目标
	（一）大气环境
根据现场踏勘调查，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
（二）声环境
根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
（三）地下水环境
根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（四）生态环境
本项目在租赁场地空置区域内建设，用地类型为工业用地，且不新增用地，因此无需明确生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	（一）废气
本项目废气主要为装卸粉尘、运输扬尘、上料粉尘和筛分上料口粉尘，污染物主要为颗粒物，均为无组织排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度。
（二）废水
本项目生活污水排入化粪池，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫部门吸粪车定期抽运，送七克台镇生活污水处理站集中处理后排放。生产废水中工艺用水经回水池沉淀后回用，不外排；抑尘用水自然蒸发，不外排。
（二）噪声
1、施工期
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。
2、运营期
本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。

（三）固体废物
一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。
危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）进行分类收集，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存、处置。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	（一）施工期大气污染物排放及治理措施
施工期废气产生来源：
（1）施工扬尘。施工扬尘产生环节为：场地平整、基础主体工程等。（2）汽车尾气。施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车等）产生的尾气也使大气环境受到污染，尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOx等。
施工期废气防治措施：
（1）制定合理的施工计划。针对施工任务和施工场地环境，制定合理的施工计划，项目施工采取集中施工方式，缩短工期。
（2）设置围挡。在施工场地周围设置围挡，建筑垃圾的堆放不准超出场地围挡范围，施工场地内不准堆放生活垃圾；严禁高空抛洒建筑垃圾。粉料及其他原料堆存使用遮盖，建筑材料运输过程中进行遮盖，防止撒漏，尽可能减少运输中产生的扬尘。
（3）定期洒水。在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇大风或干燥天气可适当增加次数。
（4）合理规划车辆行驶路线。施工现场应合理布置车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。
综上所述，项目施工期大气污染物采取合理防护措施后对项目区及周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除，不会造成长期影响。
（二）施工期废水排放及处理措施
施工期废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。
（1）生活污水
生活污水由环卫部门吸粪车定期抽运，送七克台镇生活污水处理站集中处理后排放。
（2）施工废水
施工废水来源于施工设备和机械设备的洗涤水、建筑施工过程中的混凝土养护废水等，其中：混凝土养护废水自然蒸发后消耗；施工设备、机械设备废水中主要含有少量的泥沙、SS外，基本不含其他污染指标，经沉淀处理后回用。
综上所述，在严格执行以上环保措施后，项目施工废水对周围环境影响很小。

（三）施工期噪声污染及治理措施
本项目施工噪声主要为设备噪声。在施工期间，为降低本项目施工期间噪声对声环境造成的影响，施工方要加强管理，采取如下噪声控制措施：
（1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
（2）优先使用低噪声施工工艺和设备。
通过上述噪声预防控制措施落实后，项目施工用地噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准的要求，同时对周边声环境保护目标的影响可接受。
（四）施工期固体废物处置措施
（1）生活垃圾
生活垃圾经垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运至指定地点。
（2）废弃建筑材料
本项目建设过程中会产生部分废弃建筑材料，主要为废金属、废材料包装，外售废品回收站利用。
综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，施工期的固体废物可得到合理处置，不会造成二次污染。

	运营期环境影响和保护措施
	（一）废气
1、废气产污环节及治理措施
本项目废气主要为装料粉尘、运输扬尘、卸料粉尘和筛分上料口粉尘。
2、废气源强计算
（1）装料粉尘
本项目原料主要为含金废渣，装料粉尘主要为废渣装料时产生的粉尘（使用铲车仅装料，装料后送往上料车间内给料仓进行上料），装料产生的粉尘与物料的湿度、装卸区风速等因素有关，项目同步采取洒水、设置围挡、出入车辆冲洗等多重粉尘管控措施。
（2）运输扬尘
本项目运输过程会产生扬尘，通过控制车速，洒水抑尘等措施，控制运输扬尘。
（3）卸料粉尘
  废渣卸料位于密闭车间内（即上料车间），在废渣卸料点上方安装水雾喷头。
（4）筛分上料口粉尘
废渣经给料仓底部给料机经密闭传送带输送至无轴滚筒筛，进行物料筛分，物料经密闭皮带输送至无轴滚筒筛落料口，密闭传送带末端落料点位设置高压喷淋装置，持续喷洒清水使干渣充分润湿制浆后再落入无轴滚筒筛；物料完全以湿矿浆状态进入筛分设备，消除干料落差上料起尘条件，该工段筛分上料口粉尘产生量可忽略不计，因此不再核算源强。
（二）废水
1、废水产生情况
（1）生活污水
生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由环卫部门吸粪车定期抽运，送七克台镇生活污水处理站集中处理后排放。
（2）生产废水
生产废水排入回水池经沉淀后回用，不外排；抑尘用水自然蒸发，不外排。
（三）噪声
1、噪声源强
本项目噪声的来源主要为给料机、密封传输带、无轴滚筒筛、螺旋溜槽、摇床、浮选搅拌机、浓密机、泵类、铲车等运转过程中产生的噪声，项目建成投运后，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（四）固废
项目运营期固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。
1、生活垃圾
本项目生活垃圾经垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运至指定地点。
2、一般工业固废
（1）一般工业固废种类
①废石
金矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物”，暂存于一般固废暂存间，定期拉运至鄯善县汇鑫恒泰新型建材有限责任公司综合利用。
②捕收剂废包装袋
本项目浮选过程需使用浮选药剂，产生的固废主要为捕收剂包装袋（捕收剂即黄药）、水玻璃包装桶、起泡剂包装桶（起泡剂即2#油），其中起泡剂包装桶、水玻璃包装桶由厂家回收后再利用，属于“工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物”，送一般工业固体废物填埋场填埋。
③废渣滤饼
浮选压滤产出的废渣滤饼，根据《固体废物分类与代码名录（2024年版）》，金矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物”，拉运至鄯善县汇鑫恒泰新型建材有限责任公司综合利用。 
（2）废石、废渣滤饼依托处理可行性分析
本项目废石、废渣滤饼为一般工业固废，拟送往拥有相关资质单位综合利用。
3、危险废物
（1）废润滑油
本项目生产设备使用润滑油，暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。
（2）润滑油包装桶
本项目矿物油包装桶暂存于建设单位危废贮存库，定期交由资质单位处置。
2、污染防控措施
（1）源头控制措施
1）对液体药剂输送管道、设备、储存设施采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏现象。
2）加强对厂区暂存的液体药剂包装容器的检查，确保容器完好。
（2）分区控制措施
1）危废贮存库
危废贮存库需进行重点防渗，需使用2mm厚HDPE膜（或等效防渗材料）、抗渗混凝土、环氧树脂漆进行重点防渗，危废贮存库液体状危险废物贮存区需设置有围堰，内设收集池（0.2m3，可以容纳全部废润滑油）。
2）浮选药剂间
浮选药剂间需进行重点防渗，使用抗渗混凝土、环氧树脂漆进行重点防渗，设置导流沟，在起泡剂存放点四周设置15cm高环形围堰，内设防渗收集池（0.5m3，可以承接全部起泡剂）。
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防治地下水环境和土壤环境受到污染。
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
（厂界）
	颗粒物
	设置围挡、密闭车间、洒水抑尘、控制车速、出入车辆冲洗
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2 

	地表水环境
	员工生活污水
	生活污水
	经化粪池处理后拉运至七克台镇污水处理站处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	设备
	噪声
	选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	固体废物
	一般固废：暂存于一般固废暂存间，委托资质单位处置。
危险废物：危险废物分类收集暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、项目采取源头控制、分区防渗措施。
2、对液体药剂输送管道、设备、储存设施采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏现象。
3、加强对厂区暂存的液体药剂包装容器的检查，确保容器完好。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	通过采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理、及时编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。

	其他环境管理要求
	1、排污许可登记
本项目在验收前，应当按照有关规定，填报排污登记表，明确基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
2、环保验收
建设单位严格执行三同时制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件开展建设项目竣工环境保护验收。
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六、结论
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本项目行业类别属于金属废料和碎屑加工处理，项目符合国家产业政策，选址符合要求，项目所在区域内无重大环境制约要素。本项目正常生产运营过程中产生的废气（装料粉尘、运输扬尘、卸料粉尘、筛分上料口粉尘）、废水（生活污水）、噪声（设备噪声）、固体废物（废石、捕收剂废包装袋、废渣滤饼、废润滑油、润滑油包装桶），均已采取相应的环境保护措施，对区域环境影响较小；在落实相应的风险事故防范措施和应急措施预案的前提下，可以把项目的事故风险减少到较小程度，项目的环境风险可接受。
综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目建设可行。
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