
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	XXX氧气增压输送项目

	建设地点
	吐鲁番市鄯善县鄯善工业园区内

	建设项目

行业类别
	148危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	压缩间占地：453.96m2
管道长度7.4km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，建设危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）均需要开展环境风险专项评价。本项目管道输送物质为压缩氧气，属于《危险化学品目录》（2022调整版）中危险化学品，且部分管线为企业厂区以外的管线，故本项目参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）开展了环境风险专项评价。


二、建设内容

	地理位置
	该项目位于新疆鄯善工业园区内。

	项目组成及规模
	项目概况
项目性质：新建
建设地点：鄯善工业园区内
建设内容及规模
本项目新建480.36m2的压缩机厂房，配套新建2台6000Nm³/h氧气压缩机，沿现有已建管廊敷设DN350管道7400米，同时新增相关配套设施。本项目将10000Nm³/h低压氧气加压通过外管输送至脱硝综合楼，年供气量8000万Nm3/a。本项目工程组成详见表2-1。

表2-1   本项目工程组成一览表
工程类别
工程名称
工程规模与内容
备注
主体工程

压缩间
建设480.36m2的工业厂房，配套2台6000Nm³/h氧气压缩机。
新建
管道
总长约7.4千米DN350的输送管道及其他配套设施。
新建
辅助工程

缓冲罐
1个30m³出口储气缓冲罐，1个30m³进口储气缓冲罐。
新建
公用工程

供水工程
施工期用水依托现有工程已建厂区内供水管网进行供水。
本项目运营期用水为氧气压缩机冷却用水，冷却水由氧压机房南侧的现有工程循环水站提供，水量充足。
依托
供电工程
本项目施工期及运营期高低压负荷电源均取自站内已有电源点。
依托
空压站
本项目施工期清管过程及试压干燥过程中使用的压缩空气依托现有工程空压站提供。
依托
排水工程
本项目施工期废水主要为试压废水全部回用于现有工程冷却循环水站，作为冷却循环水使用；养护废水经临时沉淀池沉淀后，用于厂区洒水降尘，施工结束后，临时沉淀池回填；生活污水依托现有工程已建的施工期防渗化粪池收集，待现有工程运行后进入现有工程一体化生活污水处理设施预处理后，与现有工程生产废水共同进入生产废水处理站处理，最终进入现有工程已建中水回用水站处理后回用。
本项目运营期废水主要为压缩机冷却循环水排水，进入现有工程中水回用站处理后送回用水池，回用于循环水补水。
临时沉淀池新建，其他依托
环保工程
废气

施工期土建工程主要为压缩间建设，会产生施工扬尘，采用施工场地作业要严格执行“六个百分百”，采取定期洒水降尘和物料苫盖措施等。[image: image1.jpg]


施工区域相对空旷，空气扩散条件良好，施工期机械及运输车辆尾气、防腐废气经稀释扩散，对区域大气环境影响较小；施工期清管废气仅含有少量沙尘，排入环境空气，对周围大气基本无影响。
/
废水

施工期人员住在目前现有工程已建宿舍内，生活污水依托现有工程已建的施工期防渗化粪池收集，待现有工程运行后进入现有工程一体化生活污水处理设施预处理后，与现有工程生产废水共同进入生产废水处理站处理，最终进入现有工程已建中水回用水站处理后回用。

施工过程中养护废水经临时沉淀池沉淀后，用于厂区洒水降尘，施工结束后，临时沉淀池回填。
施工产生的试压废水，全部回用于现有工程冷却循环水站，作为冷却循环水使用。

运营期冷却循环水排水，废水最终进入现有工程中水回用站处理后，送回用水池，回用于循环水补水，无废水外排。
临时沉淀池新建，其他依托
噪声

施工期选用低噪声机械设备施工、控制施工时间段等措施。

运营期氧气压缩机采取基础减震、厂房隔声等措施控制噪声。
新建
一般固废

施工期废包装材料属于一般工业固体废物，由相关单位处置或综合利用；施工期建筑垃圾统一运至政府指定填埋场；施工期生活垃圾依托现有生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。
/
危险废物
本项目施工期废涂料桶属于危险废物，依托现有危废贮存库暂存后委托有资质单位定期处置。

运营期产生的危险废物为压缩机维修保养产生的废润滑油，依托现有危废贮存库暂存，定期交由有资质的单位进行处置。
依托
生态环境
本项目在园区内建设，管道依托已建管廊；压缩间在现有工程厂区内建设，用地为工业用地。本项目不新增用地，对生态环境影响较小。
/
依托工程
供水工程
施工期用水量共655m3，折合平均10.9m3/d，用水量相对较小，依托现有工程已建厂区内供水管网进行供水，能够满足本项目施工期使用。
本项目运营期用水为氧气压缩机冷却用水，冷却水由氧压机房南侧的现有工程循环水站提供，目前现有工程2座冷却循环水站已建成，冷却循环水规模共12万m3/h。根据企业提供资料，现有工程冷却循环水最大使用量为11.7万m3/h，至少剩余3000m3/h。本项目冷却循环水使用量为170m3/h，因此本项目依托现有工程冷却循环水站提供冷却循环水是可行的。
依托
排水工程
本项目施工期试压废水600m3，试压后全部回用于现有工程冷却循环水站，待现有工程运行后，作为冷却循环水使用。现有工程已建设2座有效容积9200 m3生产水池，冷却循环水站新鲜水补水量为932m3/h，因此试压废水回用于冷却循环水站是可行的。

施工期生活污水产生量36m3，依托现有工程已建的施工期防渗化粪池收集，待现有工程运行后进入现有工程一体化生活污水处理设施预处理后，与现有工程生产废水共同进入生产废水处理站处理，最终进入现有工程已建中水回用水站处理后回用。现有工程已建设1座18m3/h生活污水处理装置、1座70m3/h生产废水处理装置、1座430m3/h中水回用站，本项目施工期生活污水量较小，现有工程已建污水处理设施，能够满足本项目施工期生活污水处理需求。
本项目营运期排水主要为冷却循环水排水，依托现有工程中水回用站处理后送回用水池，回用于循环水补水。由于现有工程环评中已对冷却循环水站进行整体用排水情况分析，本项目依托现有工程冷却循环水站不会增加厂区整体冷却循环水排水量，因此本项目冷却循环排水依托现有工程中水回用站处理是可行的。
依托

供电工程
本项目施工期及运营期高低压负荷电源均取自厂区内已有电源点，本项目用电量较小，能够满足本项目需求。
依托
空压站
本项目施工期依托现有工程已建的2座空压站进行清管及干燥，现有工程共建设6台（4用2备）空压机组，每台空压机工作流量30600Nm³/h，且本项目仅在施工期使用，能够满足本项目需求。
依托
危废贮存库
本项目施工期及运营期产生的危废主要为废涂料桶（900-041-49）及废润滑油（900-217-08），且产生量较小，现有工程已建设1座784m2的危废贮存库，同时现有工程运营期产生的危险废物均包含两种危废类别，因此本项目依托现有工程已建危废贮存库是可行的。
依托
施工期生活垃圾收集桶
现有工程已建设垃圾桶收集厂区内生活垃圾，因此本项目施工期生活垃圾依托现有工程已建垃圾桶进行收集是可行的。
依托
企业及园区管廊
本次输送管线管径为DN350，依托园区已建管廊及企业内部已建管廊，输送氧气管线布置在园区公共管廊段位于第二层，旁侧为除盐水管道，下方为氮气管道。公共管廊剩余空间充足，本项目依托园区公共管廊架空敷设可行。
依托



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境保护目标
	（1）生态环境
本项目位于鄯善工业园区内，生态环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中定义的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，也不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，亦不涉及生态保护红线。

（2）大气环境
本项目运营期无废气产生，且周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，因此本项目不涉及大气环境保护目标。
（3）水环境
本项目运营期废水经处理后循环使用不外排，不涉及地表水敏感目标。

本项目氧气压缩间及输送管道外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不涉及地下水敏感目标。
（4）声环境
本项目位于鄯善工业园区内，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）项目所在区域环境空气划分为二类功能区，环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求；

（2）本项目位于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准。
2.污染物排放标准

（1）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类。
（2）废气
本项目正常运营期无废气排放；施工期废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃等，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
（3）施工期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（4）施工期、运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.大气环境影响分析

项目施工期的废气主要为施工扬尘、机械及运输车辆尾气、防腐废气、清管废气等。
1.1 施工扬尘
在不同施工阶段，产生扬尘的环节较多，施工过程中扬尘的起尘量与许多因素有关，为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物，干燥天气时需洒水以增加地面湿度，以减轻扬尘对周围环境带来的影响。施工期车辆运输产生的扬尘是另外一个重要的污染源，车辆运行时产生的二次扬尘污染会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量和扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。
根据国内现有施工场地类比调查，一般施工过程中的扬尘对场界外的影响范围在200m以内，由于本项目管道位于鄯善工业园，管廊已铺设完毕，无土方工程，因此管道施工过程中扬尘产生量较小。项目仅在氧气压缩间建设过程中涉及土方工程，由于氧气压缩间规模较小，因此在建设过程中产生的施工扬尘相对较少，同时施工期的污染源属暂时的短期影响，随着施工期的结束而消失。评价要求按照《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的要求，采取相应抑尘措施，减少扬尘污染。
1.2 机械及运输车辆尾气
施工阶段将投入一定量的机械设备和运输车辆，均用汽油和柴油燃料，尾气主要为车辆在发动、行驶及停车状态柴油燃烧产生的废气。这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。项目施工地点分散，主要在施工区内，机械及运输车辆尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。
1.3防腐废气
项目对管道进行涂刷防腐材料时会产生有机废气，为无组织排放。由于涂刷过程在室外进行，区域地面开阔，空气扩散条件良好，产生的少量有机废气容易扩散，且涂刷过程具有短期性的特点，因此对局部地区的环境影响较轻。

1.4清管废气
管道试压前需进行清管，采用空气吹扫，清管废气中仅含有少量沙尘，排入环境空气，对周围大气基本无影响。
2、水环境影响分析

施工期废水主要来自养护废水、施工人员生活污水以及管道试压过程中产生的试压废水。

2.1 施工人员生活污水

施工期间施工人员产生的生活污水主要污染物为CODcr、BODs、SS、氨氮、总氮、总磷。不在项目区设置施工营地，施工人员生活污水依托现有工程已建的施工期防渗化粪池收集，待现有工程运行后进入现有工程已建的一体化生活污水处理设施预处理后，与现有工程生产废水共同进入生产废水处理站处理，最终进入现有工程已建中水回用水站处理后回用，不直接向地表水体排放，对管道周围的水环境影响比较小。
2.2 养护废水
项目氧气压缩间建设过程中需使用混凝土，养护过程中会产生养护废水，经临时沉淀池沉淀后，用于厂区洒水降尘，施工结束后，临时沉淀池回填。
2.3 试压废水
本项目管道试压采用自来水作为试压介质，试压后会产生试压废水，废水基本没受到污染，只是在流经管道时，可能携带有管道中的少量泥沙等杂质。试压废水本身较为清洁，全部回用于现有工程冷却循环水站，作为冷却循环水使用，对周围水环境无影响。

3、声环境影响分析
本项目施工期噪声主要来源于管道架设和压缩间施工作业中的机械，主要有切割机、轮式装载机、吊车、挖机等。这些设备的噪声源强约在81至90dB（A）不等。

本项目施工期间机械运行时产生的噪声对施工场地影响较大，白天施工机械噪声在15m处能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中昼间70dB（A）的要求；夜间施工机械在80m处能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中夜间55dB（A）的要求，建议施工单位选用低噪声设备，做好隔声降噪的措施，并建议夜间不施工。

因此，本项目在采取以上措施后，能够有效降低对周围声环境影响，且周边200m范围内无声环境敏感目标，因此施工期对声环境影响较小。施工活动是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也随之结束。

4、固体废弃物影响分析

施工期的固体废物主要有建筑垃圾、废涂料桶、废包装材料以及施工人员的生活垃圾。

废涂料桶属于危险废物，危险废物代码为900-041-49，依托现有危废贮存库，集中收集暂存后委托有资质单位定期处置。废包装材料属于一般工业固体废物，由一般工业固体废物相关单位处置或综合利用；建筑垃圾统一收集后运至政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾依托现有生活垃圾桶收集后统一运至环卫部门指定地点。

本项目管道依托园区及企业内部已建管廊进行铺设，没有土石方工程量。同时项目压缩间在现有工程厂区内进行建设，现有工程厂区已做好三通一平，仅在压缩间基础建设过程中产生少量挖方量，约55m3，全部回填，不产生废弃土方。
综上所述，施工期产生的固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。
5、生态环境影响分析
本项目位于鄯善县工业区内，管道施工方式主要为沿园区公用管廊及企业内部管廊架空敷设，不涉及土建及基础施工等内容；氧气压缩间占地480.36m2，为现有厂区内的工业用地，无植被覆盖，且施工过程中挖填平衡，无弃土产生。项目施工期较短，不建设临时营地，无临时占地，施工期短暂，且在施工结束后对周围环境进行适当恢复，工程完工后不会引起明显的生态变化。

	运营期生态环境影响分析
	1、大气环境影响分析

本项目运营期实行专管专用，正常情况下无废气排放。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为压缩机冷却循环水排水，废水最终进入现有工程中水回用站处理后送回用水池，回用于循环水补水，无废水外排，不会对区域地表水环境造成影响。
3、声环境影响分析
噪声排放标准

厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见下表。
表4-3    噪声评价标准      单位：dB（A）

标准来源
类别

昼间

夜间

工业企业厂界环境噪声排放标准

3
65
55



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施
1.1施工扬尘防治措施
为使施工过程中对周围环境空气的影响降低到最小程度，施工单位应严格遵守《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》，具体如下：
建设工程施工应当在施工工地周围按照规范要求设置硬质密闭围挡，并采取覆盖、洒水、分段作业、择时施工等防尘措施。严格落实“六个100%”的措施要求。

1.2机械及运输车辆尾气防治措施
施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。
1.3防腐废气防治措施
本项目管道分别使用不锈钢材质和Q235B材质，其中不锈钢材质无需防腐，Q235B材质使用环氧漆+聚氨酯漆进行防腐，其产生量较少，且施工场地相对开阔，对周围环境影响较小。

1.4清管废气
管道试压前需进行清管，采用压缩空气吹扫，清管废气中仅含有少量沙尘，通过管道排气口排入大气，由于排气口处相对开阔，且管道中沙尘含量较小，因此对周围大气基本无影响。
2、施工期噪声防治措施
建议采用低噪声机械设备、合理安排施工时间和采取隔声、减振等噪声污染防治措施，使施工厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。材料运输尽量选在昼间进行，且合理控制车速，应尽可能减少鸣笛。选用低噪声的施工机械，从源头上降低施工噪声，或设备安装消声减振装置。加强施工机械设备的维修和保养，使车辆及施工机械处于良好的工作状态，以降低噪声源强。合理布局施工现场，尽量避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，亦可采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。

3、施工期废水防治措施

3.1施工人员生活污水

施工人员生活污水依托现有工程已建的施工期防渗化粪池收集，待现有工程运行后进入现有工程已建的一体化生活污水处理设施预处理后，与现有工程生产废水共同进入生产废水处理站处理，最终进入现有工程已建中水回用水站处理后回用。
3.2养护废水
施工期氧气压缩间施工养护废水主要污染物为SS，在施工场地建设临时沉淀池收集养护废水，经沉淀后的养护废水用于厂区洒水降尘。
3.3试压废水
本项目试压废水主要污染物为管道中残留的少量泥沙等杂质，废水中盐分较少，可用于冷却循环水站补水。
4、固体废弃物环境保护措施
施工过程中产生的废涂料桶属于危险废物，依托现有危废贮存库，集中收集暂存后委托有资质单位定期处置。废包装材料属于一般工业固体废物，交由一般工业固体废物相关单位处置或综合利用；建筑垃圾统一收集后运至鄯善县建筑垃圾填埋场处置。施工人员产生的生活垃圾依托现有生活垃圾桶收集后统一运至环卫部门指定地点。因此施工期固废均能够得到合理有效处置。
5、生态保护措施
本项目在园区地上管廊敷设管道，施工便道依托园区道路，不占用园区其他土地。针对本项目特点，提出如下生态保护措施：
（1）加强施工现场管理，严格控制施工作业带范围。

（2）加强生态环境保护教育，严禁施工人员随意毁坏管道周边土地、植被，严禁向抛洒任何物料。

（3）及时收集、处理施工作业带及周围因施工而产生的垃圾及有关废弃物。

	运营期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施

本项目运行过程中无废气产生。

2、水环境保护措施

本项目运营期排水主要为冷却循环水排水，依托现有工程中水回用站处理后送回用水池，回用于循环水补水。由于现有工程环评中已对冷却循环水站进行整体用排水情况分析，本项目依托现有工程冷却循环水站不会增加厂区整体冷却循环水排水量，因此本次评价不再定量分析本项目运营期冷却循环水排水情况。
现有工程建设1座430m3/h中水回用站，主要收集高盐废水处理站、含氟污水处理站、生活污水处理站及生产废水处理站处理后的排水及脱盐水站、超纯水站、循环水站、冷冻站等清净废水；处理工艺为“絮凝沉淀—超滤—反渗透”，可完全容纳本项目冷却循环水排水的处理需求，依托可行。
3、噪声防治措施

（1）生产设备选型时应优先选购低噪声设备，从源头降低噪声；
（2）在设计中合理布局，对高噪声安装减振基座、垫橡胶圈等减振措施，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播；
（3）加强设备的维护管理，减少项目运行过程机械磨损时产生噪声。

通过采取上述措施，运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周围声环境影响较小。
4、固体废物保护措施
本项目运营期正常工况下仅有压缩机维修保养产生的废润滑油，为危险废物；依托现有厂区东南侧建设一座占地面积为784m2的危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。
6、地下水及土壤防渗措施
本项目与地下水、土壤有关的污染源主要为现有工程危废贮存库，已采取防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，项目运营期不会对地下水和土壤造成不良影响。
5、环境风险防范措施

环境风险防范措施详见本文专项评价。


六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工现场管理，严格控制施工作业带范围；加强生态环境保护教育，严禁施工人员随意毁坏管道周边土地、植被，严禁向抛洒任何物料；及时收集、处理施工作业带及周围因施工而产生的垃圾及有关废弃物
	影响较小
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	施工期施工人员生活污水依托现有工程已建的施工期防渗化粪池收集，待现有工程运行后进入现有工程已建的一体化生活污水处理设施预处理后，与现有工程生产废水共同进入生产废水处理站处理，最终进入现有工程已建中水回用水站处理后回用；试压废水用于道路洒水降尘
	不外排
	运营期压缩机冷却循环水排水依托现有工程中水回用站处理后送回用水池，回用于循环水补水
	不外排

	地下水及土壤环境
	依托的危废贮存库按照重点防渗进行建设
	对地下水及土壤影响较小
	依托的危废贮存库按照重点防渗进行建设
	对地下水及土壤影响较小

	声环境
	选用低噪声机械设备、合理安排施工时间和设备加强维护保养等噪声污染防治措施
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	低噪声设备、隔声减振、设备加强维护保养
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	废涂料桶依托现有工程危废贮存库，集中收集暂存后委托有资质单位定期处置。废包装材料由一般工业固体废物相关单位处置或综合利用；建筑垃圾统一收集后运至政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾依托现有生活垃圾桶收集后统一运至环卫部门指定地点
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	废润滑油依托现有工程危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	保证材料质量，提高施工质量，加强施工人员的规范性操作培训，杜绝违规操作
	施工期正常状态下无环境风险事故
	严格按照设计规范要求进行施工；严格按照规章制度进行操作；定期巡检修复；设置压力监测报警装置、警示牌等；修订突发环境事件应急预案，定期进行突发环境事件应急培训
	落实本环评环境风险防范措施，正常状态下无风险事故影响

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目为氧气增压输送项目，建设符合国家及地方产业政策、鄯善工业园区规划及规划环评的相关要求，施工期及运营期废水、废气、噪声、固废等对周围环境影响较小；在加强环境风险防范后，本项目环境风险可防可控。

建设单位在严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，满足污染物达标排放的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。
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1.1编制目的

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

3 风险调查

3.1风险源调查

本项目从主要原辅材料、污染物、火灾伴生/次生物等方面，分析本项目运营过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质。

项目为氧气增压输送项目，项目危险单元主要是氧气压缩间、缓冲罐、危废贮存库及输送管道涉及的管廊区。项目存储情况详见表3-1。
表3-1  本项目危险废物存储情况一览表
	物质名称
	形态
	CAS号
	贮存形式
	最大贮存量
	储存场所/位置

	压缩氧气
	气态
	7782-44-7
	缓冲罐/管道
	9.346t
	管径DN350，长7.4km；1座30m3出口缓冲罐；1座30m3进口缓冲罐

	废润滑油
	液态
	/
	收集桶
	0.05t
	危废贮存库


3.2敏感目标调查
本次评价的环境风险敏感目标的调查，主要根据项目所涉及的现场储存的危险物质可能的影响途径，分别从大气、地表水及地下水三个环境要素分别识别环境风险敏感目标。

（1）环境空气

根据风险评价导则规定及项目特点、危险物质可能的影响途径，本项目管道中心线两侧200m范围内、厂界5km范围内无村庄、居住区等环境敏感目标。

（2）地表水

本项目周边无地表水体。

（3）地下水

本项目主要为氧气增压输送，项目管道敷设形式为依托园区公用管廊及企业内部管廊架空敷设，发生泄漏等易发现和处置。本项目氧气压缩间及输送管道外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不涉及地下水敏感目标。
4、环境风险潜势初判

4.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

4.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）
根据风险调查，本项目涉及的危险化学品为压缩氧气及废润滑油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B可知，本项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质为废润滑油，压缩氧气无临界量，根据附录B中危险物质的临界量，经计算，Q=0.00002，属于Q<1，本项目环境风险潜势为I。

5评价工作等级划分及评价范围

5.1评级工作等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，本项目Q＜1，环境风险潜势为I，本项目大气、地表水、地下水简单分析。

表5-1   评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


5.2评价范围

本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A要求，不需划定评价范围。
6环境风险识别

6.1物质风险性识别

根据导则HJ 169-2018规定，危险物质识别范围为：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目从事危化品的管道运输，根据导则HJ 169-2018附录B，本项目涉及的危险物质理化性质和危险特性见表6-1。

表6-1   危险物质易燃易爆、有毒有害数据一览表
	物料名称
	分子式
	CAS号
	理化性质
	危险特性

	氧气（压缩）
	O2
	7782-44-7
	无色无味气体，熔点-218.8℃，沸点-183.0℃；在标准状况下，气体密度约1.429g/L，压缩后密度随压力升高成正比增加；微溶于水，但在水中溶解度随压力增加而增加。临界温度-118.6℃，临界压力5.08Mpa；氧气是强烈的氧化剂，能支持燃烧，加速可燃物质的燃烧速度；在常温下稳定，但高温或放电条件下可与多种物质发生化学反应。爆炸风险：在高浓度氧气环境中，易燃物质可能更容易点燃并导致爆炸，且具有助燃作用。
	火灾与爆炸危险、低温伤害、窒息风险

	废润滑油
	/
	/
	深棕色、黑色或墨绿色，不透明黏稠液体，密度通常在0.85 ~ 0.95g/cm³之间；通常含有游离水和乳化水（0.5%~ 10%或更高）；含有大量的羧酸、酮、醛、醇、酯类等含氧有机物。
	毒性、易燃性


项目涉及的危险物质中，废润滑油及氧气如果发生泄漏，会引发火灾或爆炸事故，会产生次生污染物CO及洗消废水等，同时废润滑油如果发生泄漏也会污染土壤及地下水。
从物质毒性、火灾爆炸等综合考虑，经识别，对照导则HJ169-2018，本项目风险物质主要为火灾、爆炸产生的次生污染物CO、废润滑油。

6.2生产系统危险性识别
6.2.1识别内容

生产系统危险性识别包括生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

6.2.2危险单元划分及潜在风险源

本项目涉及氧气的压缩和管道输送，根据项目工艺流程和平面布置，结合项目物质危险性识别结果，本项目危险单元为氧气压缩间、缓冲罐及输送管道所在管廊区、危废贮存库。

本项目为管道输送工程，生产设施风险识别范围主要为压缩间、管廊管道泄漏事故；对环境的影响主要为泄漏引发的火灾爆炸事故和次生废气污染及消防废水等可能产生的污染。储运工程风险识别范围为危废贮存库，对环境的影响主要为泄漏后对土壤、地下水污染，以及泄漏后引发的火灾爆炸事故次生废气污染及消防废水等可能产生的污染。
根据本项目涉及的风险物质危险性识别分析，本项目氧气压缩、管廊管道输送过程，可能发生氧气泄漏及甚至引起火灾、爆炸事故。本项目管道全线无阀门、法兰，采用无缝钢管，“泄漏”发生的环节主要有：因管道质量或管道连接处存在质量缺陷等导致管道破损泄漏，或者其他人为破坏、操作压力过大等导致管道破损泄漏。发生事故的单元主要有氧气压缩间、管道及其控制系统。本项目废润滑油依托现有危废贮存库暂存，发生泄漏后，可能会造成对土壤、地下水污染，以及泄漏后引发的火灾爆炸事故次生废气污染及消防废水等可能产生的污染。本项目发生事故的单元为压缩间及管道、危废贮存库。

表6-2   危险单元划分结果及潜在风险源一览表

	序号
	危险单元
	主要危险物质
	危险物质最大存在量
	环境风险类型

	1
	氧气压缩间、缓冲罐、输送管道
	氧气
	9.346t
	输送物料泄漏；物料泄漏引发火灾、爆炸

	2
	危废贮存库
	废润滑油
	0.05t
	物料泄漏；物料泄漏引发火灾


6.3环境风险类型及危害分析

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及泄漏引起的火灾、爆炸等伴生/次生污染物排放。

（1）氧气发生泄漏
本项目管廊区，若发生管道破损等，氧气会泄漏；甚至受外因诱导引发火灾爆炸事故。氧气无毒性，不会对环境空气质量产生影响。氧气泄漏后若遇明火等可能发生火灾、爆炸等事故，会产生不完全燃烧产物CO等污染环境空气；消防过程中产生的消防废水如未有效收集，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境，对区域土壤环境和地下水环境造成污染。

（2）废润滑油泄漏
本项目废润滑油若贮存管理不当，发生泄漏，未及时收集处理，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境，对区域土壤环境和地下水环境造成污染。
故本项目的主要环境风险类型为管廊区管道破损泄漏导致发生火灾爆炸产生的次生污染物CO产生的环境空气污染风险；危险废物贮存库废润滑油泄漏及消防废水未有效收集，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境，对区域土壤环境和地下水环境造成污染。
表6-3   本项目环境风险类型、转移的可能途径及危害分析一览表

	风险源
	环境风险类型
	危险物质向环境转移的可能途径
	对周围环境的影响

	物料输送管道、缓冲罐、压缩间、危废贮存库
	火灾、爆炸
	泄漏遇明火可能引发火灾爆炸，产生消防废水收集不当外排污染影响和次生废气污染物扩散污染影响等
	主要会造成局部环境空气质量影响。对沿线企业员工等可能造成一定影响；爆炸可能造成严重影响。

	危废贮存库
	泄漏
	未有效收集，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境
	对区域土壤环境和地下水环境造成污染


7环境风险分析

7.1大气环境风险影响分析

本项目周边5km范围内无居民点等敏感目标，且根据前面的环境风险潜势分析和评价等级判定，本项目风险评价等级为简单分析，根据HJ169-2018导则规定，应定性分析说明大气环境影响后果。
根据本项目最大可信事故情形，管道氧气发生泄漏事故，但氧气无毒性，且管道两端均设有切断阀、配备可燃气体报警仪，一旦发生泄漏易被发现，并可通过中控远程切断，发生泄漏的物质量有限，泄漏挥发产生的污染物源强有限，对周边区域的环境空气质量基本无影响。

若氧气发生泄漏遇明火并引发火灾爆炸事故，则会产生次生污染物CO、消防废水等，对区域环境空气质量、地下水及土壤环境会产生一定的不利影响。氧气泄漏可通过远程切断控制，可以及时切断泄漏源，减少泄漏量，发生火灾燃烧的氧气量相对不会很大，对周边区域环境空气质量的影响有限。

若废润滑油发生泄漏，未及时收集处理，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境，对区域土壤环境和地下水环境造成不利影响，危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理，减少泄漏风险。
7.2地表水环境风险影响分析

本项目对地表水产生影响的风险源为废润滑油及氧气泄漏引发火灾爆炸事故产生的消防废水，但项目区周边无地表水体，故不会对地表水环境造成影响。
7.3地下水和土壤环境风险影响
本项目对地下水和土壤产生影响的风险源为废润滑油及氧气泄漏引发火灾爆炸事故产生的消防废水。现有工程危废贮存库已根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。在落实各项应急防控措施后，一旦污染局部土壤，及时对污染土壤进行清理，按危废妥善处置，本项目对地下水和土壤的环境风险影响有限。

8环境风险防范措施及应急要求

8.1 环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相 适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
8.2 环境风险防范措施

8.2.1管道合理选线

本项目管线布设依托园区现有公用管廊管架，选线路由位于鄯善工业园区内，不涉及现状及规划敏感保护目标，项目选线合理可行。

8.2.2管道设计风险防范措施

1.优选管材及防火防腐涂料，选用质量有保证的产品，确保管材质量可靠，符合规范设计要求；本项目管道全部采用法兰连接，降低泄漏风险概率；严格控制管道质量，精心施工安装，加强施工质量管理。
2、项目输送管道两端均设置紧急切断阀、流量和压力监测设施，设置相关参量异常报警和联动设施，接入相关企业中控系统，实行24h实时监控；利用鄯善工业园区中控系统实时监控管道输送流量、压力等参量，实行关联企业环境风险的联防联控，实行环境风险联防联控。
3、管道静电接地按照《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）5.3的要求与装置及设备的接地网连通；管道防雷按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的要求设置措施；管道按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的要求设计和使用防爆电器。
8.2.3施工期风险防范措施

1、严格保证各类建设材料的质量，严禁使用不合格产品。

2、在施工过程中，加强监理，确保涂层、管道接口连接等工程施工质量。

2、建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。

3、制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

4、进行水压试验，排除更多的存在于连接和母材的缺陷，增加管道的安全性。

5、选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。

6、制定吊装作业、临时用电、施工等各种作业的安全措施。
8.2.4管道泄漏风险防范措施

1、管道按照相关规范进行设计、施工和验收，严格把控管道等材料质量及施工质量。严格落实管道材质及连接、防腐质量，杜绝因管材质量缺陷发生泄漏事故。

2、每年定期检查管线管道防腐层的完好情况，对有明显腐蚀和冲刷减薄的管道进行壁厚抽样测定。检修时配备便携式可燃气体检测报警器。检修过程应制定相应的“安全生产操作规程”，并按该规程严格执行。动火检修时需严格执行安全防火规定。

3、制定完善的管道日常巡检管理制度，明确每个班次的巡检人员和责任，落实巡检记录和台账，加大巡线频率，提高巡线的有效性；定期检查管道施工带，关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

4、制定严格的运行操作规章制度，对操作员、管线巡查员等进行岗位培训，使其了解物料特性、输送工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能正确判断，经考核合格后方可上岗，加强职工安全教育。

5、管廊沿线设置警示牌，设置醒目的禁火区域标志，特别是在跨路段需加密布设。确保公用管廊长期安全、稳定的运行。

6、本项目所有管道都有压力监控，并把信号接到控制室，可以对管道进行压力监控，压力信号设置报警。管线两端设置紧急切断阀及可燃气体检测报警仪，一旦发生管道破裂，可及时自动报警，并立即关闭两端的截止阀，以降低管道破裂事故的物料泄漏量。

7、按规定进行设备检修、保养，防止跑冒滴发生，加强对管道完整性评价和检测，及时修复或更换腐蚀严重的管段：

8、本项目建设单位与鄯善园区在风险防范防控、应急处置等方面进行联防联控。
8.2.6危险废物环境风险防范措施
项目产生的废润滑油应暂存于现有的危废贮存库专门设计的、专用的和有标记的用于处置危险废物的容器内；容器的充满量不超过其设计容量；在运往有资质的危险废物处理单位最终处置之前，存放在现有的危废贮存库，危险废物于适当的密封且防漏容器中安全运出厂区。同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过“危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业作为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
8.3 应急要求与措施
（1）应急疏散

当本项目发生环境风险事故，可能影响周边人群时，应及时通知和引导管廊沿线企业职工往上风向进行疏散撤离。

（2）预警要求

公司采用人工巡检与自动报警装置相结合的监控形式，当通过人工巡检与自动报警装置发现可能发生突发环境事件时，现场人员立即报告部门负责人，并通知应急办公室，部门负责人视现场情况组织现场处置，应急办公室视情况通知相关应急工作组做好应急准备并报告应急指挥中心。公司应急指挥中心确定预警条件、预警级别后，立即向各部门负责人、公司员工通报相关情况，采取相应的预警措施。

主要预警条件有：管线周围发生火灾；巡检时发现管线外壁沾有油污、地面有油污滴漏迹象，管道发出漏气响声；巡检时便携式可燃气泄漏报警仪或检测器数据异常发出报警。

8.4 突发环境事件应急预案编制要求
本项目建设单位应根据《突发事件应急预案管理办法》《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等有关要求，将本项目管道纳入企业突发环境事件应急预案，报吐鲁番市生态环境局鄯善县分局备案，并每3年修订1次。建设单位应规定定期开展应急演练。本项目环境风险应急应与周边企业进行有效联防联控，与园区环境风险防控系统有效衔接。

应急预案应按照国家、地方和相关部门要求进行编制，主要内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

9、分析结论

本项目主要危险单元为氧气压缩间、缓冲罐及管廊区（两端闸阀之间约7.4km长的化学品管道），主要危险物质有压缩氧气；现有工程危废贮存库的废润滑油。

根据环境风险识别与分析，项目运营过程的主要环境风险事故为废润滑油泄漏事故或废润滑油、压缩氧气泄漏后遇明火引发火灾、爆炸导致的次生污染事故。项目危险物质Q值为0.00002，环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。本项目为中间无法兰、闸阀的全贯通管道，发生泄漏的概率很低，发生泄漏等环境风险事故所产生的环境影响有限，在严格落实各项风险防范措施后，环境风险可防可控。



