

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	托克逊县夏镇布拉克贝希村水洗厂煤改气工程

	

国民经济行业类别
	

D4430
热力生产和供应
	

建设项目行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业；91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的工程）--天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）
以上的

	
建设性质
	☑新建（迁建） □改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境
影响评价符合性分
析
	
/

	其他符合性分析
	/
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二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.工程建设内容及规模
本项目拟将托克逊县夏镇布拉克贝西村水洗厂燃煤锅炉拆除，新建 1 台 2 吨/小时燃气锅炉及配套设施。
具体工程组成内容见表2- 1。
表 2-1    本项目工程组成一览表
	工程组成
	工程名称
	建设内容
	备注

	主体
工程
	锅炉房
	地上一层，占地面积 100 平方米，安装 1 台 2 吨/小时燃气锅炉
	新建

	辅助
工程
	软水制备系统
	配套设置软水制备装置 1 套， 制水能力 6 立方米/小时
	依托

	

公用工程
	供水
	由市政供水管网供给
	依托

	
	排水
	锅炉排水、软水制备系统排水均直接排入市政污水管网，最终进入托克逊县污水处理厂
	依托

	
	供电
	由市政电网供电
	依托

	
	供气
	由市政燃气管网供给
	依托

	





环保工程
	
废气处理
	燃气热水锅炉配套安装低氮燃烧器 ，锅炉烟气经低氮燃烧+烟气再循环处理后通过 1 根 8 米排气筒（DA001）排放
	
新建

	
	废水处理
	锅炉排水、软水制备系统排水均直接排入市政污水管网，最终进入托克逊县污水处理厂
	新建

	
	固废处置
	软水制备产生的废离子交换树脂，属于一般固废，由厂家更换时直接回收
	新建

	
	噪声防治
	锅炉配套安装消声、减震设施，锅炉设备均安装在锅炉房内
	新建

	
	风险防范措施
	天然气泄漏报警装置
	新建
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	










污染物排放控制标准
	1.大气污染物排放标准
项目运营期锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉大气污染物排放限值要求。
2.水污染物
本项目锅炉排污水和软水制备系统排水以及生活污水排入市政排水管
网，最终排至托克逊县污水处理厂处理。出水水质执行《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）中表 4 三级标准。
3.噪声排放标准
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标准。
4. 固体废物控制标准
一般固废执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）。

	

总量控制指标
	


据工程分析内容，本项目在采取有效的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，氮氧化物排放量为 0.0708t/a。
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四、主要环境影响和保护措施

	施 工 期 环 境 保 护 措 施
	1.废气
本项目无新增用地，无土建工程，仅设备安装、调试等工序无废气产生。
2.废水
本项目施工期废水主要为生活污水，排入市政管网。
3.噪声
本项目施工期产生的噪声为设备安装噪声和运输车辆产生的交通噪声，设备安装主要在车间内进行，通过合理安排施工时间，缩短施工期；运输车辆场内禁止鸣笛等措施，施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。
4. 固体废物
本项目施工期产生的固体废物主要为生产设备的包装材料及生活垃圾，建议进一步采取如下措施：
（1）包装材料：分类收集，合理堆放最终全部运往指定的垃圾点进行处置。
（2）生活垃圾：集中收集至垃圾桶，交由环卫部门统一清运。
综上所述，项目建设将会对项目所在区域的水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。
5.生态环境
本项目不新增占地，对生态环境影响不大。

	运营期环境影响和保护措
	1.废气环境影响和保护措施
本项目建设 1 台 2t/h 的燃气锅炉，燃料为天然气，本项目产生的废气为锅炉燃烧时产生的颗粒物、氮氧化物和二氧化硫。烟气经配套的低氮燃烧+烟气循环燃烧后经 1 根 8 米高排气筒（DA001）排放。
2.水环境影响分析及防治措施

生产废水主要来自软水制备系统产生的含盐废水以及锅炉排污水。属于清洁下水，由锅炉房排水系统经市政排水管网最终进入托克逊县污水处理厂。
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	施
	3.噪声
本项目50m范围内无噪声敏感点。经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准限值。
4. 固体废物影响分析
本项目不新增劳动定员，因此无生活垃圾产生。运营期产生的固体废物为废离子交换树脂。不属于危险废物，由厂家更换带走，不在厂内储存。
5.地下水环境影响及保护措施
本项目运营期间，废水主要为锅炉设施排放，废水污染物类型较为简单，且废水经市政污水管网最终进入托克逊县污水处理厂集中处理，不直接排放。
6.土壤环境影响及保护措施
本项目位于托克逊县夏镇布拉克贝希村水洗厂厂区内，不新增用地，现有建构筑物已进行了基础防渗，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，发生非正常情况导致土壤环境污染的概率较小。
7.生态环境影响分析
本项目位于托克逊县夏镇布拉克贝希村水洗厂厂区内，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。在各项污染防治措施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放。因此，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。
8.环境风险分析
8.1环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值 Q 来表征危险性。本项目 Q=0.0002＜1 ，该项目无重大风险。
8.2 环境风险识别
本项目主要风险物质为天然气，存在的主要环境风险为天然气泄漏产生的爆炸、火灾，以及其对人体产生的毒害性。当天然气泄漏产生的爆炸、火灾、天然气逸散时，距离靠近灾区会有造成烧伤、中毒的危险。因此，天然气泄漏
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	将不可避免地对周边人员安全与生产设施产生一定的不利影响。
8.3环境风险防范措施
本次评价针对本项目的性质以及周边环境等情况，具体措施如下：
①加强运行管理，定期检查调整炉内燃烧情况，保证锅炉完全燃烧，并及时修理锅炉本体漏风点。定期校验可燃气体报警器，保证完好。定期用漏检仪检测燃气管路。保证室内通风换气。备足灭火器、灭火沙等灭火工具。
②加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决。本项目的防火等消防措施必须到位。
[bookmark: _GoBack]③严格按照规范选取设备、管道的材料以及装置、设备的设计压力和温度，压力设备、容器等制造及安装过程中严格进行气密性检测，在爆炸危险区域内选用符合相应国家标准规定的防爆型电气、仪表、通信设备，严格执行设备的维护保养，对各种装置、设备运行使用过程中定期进行维护、检修，以确保生产装置连续安全可靠运行，定期对设备管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验。
④发生天然气泄漏时，立即打开锅炉房所有窗户和通风换气设施，关闭室外燃气总阀门，汇报值班领导。当天然气浓度较高时，严禁掺和操作，严禁贸然进入，应到室外上风处。在安全条件允许情况下，进行强制通风，锅炉上水至正常水位，并防止火花产生。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体降至 20%以下时，锅炉房值班人员组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服、戴好防毒面具、使用防爆工具。
8.4环境风险评价结论
本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。
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五、环境保护措施监督检查清单

	内容要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	




大气环境
	



锅炉排放口DA001
	颗粒物
	


配套低氮燃
烧+烟气再循
环+8 米排气
筒
	



《锅炉大气污染物排放标
准》（GB13271-2014）表2
中燃气锅炉排放限值

	
	
	
SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	
	烟气黑度
（林格曼，
级）
	
	

	

地表水环境
	
废水排放口DW001
	pH 、COD、
SS、NH3-N、
溶解性总固
体
	排入市政污水管网，最终进入托克逊
县污水处理厂
	《污水综合排放标准》
（GB8978- 1996）表4中三级
标准

	
声环境
	
生产设备
	等效连续 A声级
	基础减振，房屋隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中 2 类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目废离子交换树脂由厂家更换回收。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	



环境风险防范措施
	




/

	其他环境
管理要求
	
/




9


六、结论

	本项目符合国家产业政策；项目选址符合相关要求；采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时 ”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。
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