[bookmark: _Toc239674211]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄯善县坎尔其小流域水库下游段水土保持综合治理工程项目

	建设项目
行业类别
	五十一、水利—127、防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）
	用地面积（m2）/长度（km）
	永久用地：129.03万m2
临时用地：0.2万m2
护岸工程长度：0.57km

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
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[bookmark: _Toc239674212]二、建设内容
	地理位置
	本项目位于吐鲁番市鄯善县坎尔其水库下游区域。

	项目组成及规模
	1.工程任务及规模
项目建设内容为：修建护岸工程570m及河道底部衬砌，进行林带补植1000棵，修建引水灌溉渠道1100m，新建围栏1.96km，警示牌15个，警示碑1座，保护区界标2个，道路警示牌2个，球机监控3个，光纤1.2km，实现水土流失治理面积为15km²。
依据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）规定确定，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。设计洪水标准为50年一遇（P=2%）。
具体工程组成见表2-1。
表2-1    工程组成一览表
	工程类别
	建设内容

	主体工程
	护岸工程
	修建护岸工程570m及河道底部衬砌，

	
	引水灌溉渠道
	修建引水灌溉渠道1100m。

	辅助工程
	水土保持造林
	进行林带补植1000棵。

	
	其他辅助工程
	新建围栏1.96km，警示牌15个，警示碑1座，保护区界标2个，道路警示牌2个，球机监控3个，光纤1.2km。

	临时工程
	施工生活营地
	租用火车站镇空置房屋，主要为施工人员生活提供用地。

	
	施工场地
	设1处施工场地，位于坎尔其水库管理站南侧约1km处鄯善县坎尔其水库二级水源保护区外，占地面积约0.05hm2，主要用于施工机械临时停放和工程物资、建筑材料的临时堆放。

	
	临时堆土场
	设置在工程施工场地旁边空地鄯善县坎尔其水库二级水源保护区外，占地面积约0.15hm2，主要用于堆放回填土方。

	
	施工便道
	坎尔其水库管理站有便道直通工程区，总长度约2km，双车道，路宽4m。

	公用工程
	供水
	施工用水从坎尔其水库管理站蓄水池取水。

	
	排水
	施工废水经隔油沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，混凝土养护废水自然蒸发；施工过程生活污水依托坎尔其水库管理站现有设施。

	
	供电
	接入附近10kV坎尔其水库管理站电线路。

	环保工程
	废气
	①施工机械燃油废气：使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；
②施工扬尘：定期对施工道路、施工场地裸露地表及堆场进行洒水降尘；对临时堆土场等其他易产尘物料采取遮盖措施，并避免露天堆放；在施工现场周边设置围挡，减轻土石方开挖、回填及装卸作业扬尘逸散，严禁大风天气进行土石方施工。

	
	废水
	施工废水经隔油沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘；混凝土养护废水自然蒸发。生活污水依托坎尔其水库管理站现有设施。

	
	噪声
	①优先选用低噪声设备，加强保养维护；
②加强运输车辆的管理，禁止随意鸣笛。

	
	固废
	建筑垃圾
	可以回收利用的优先回收利用，无法回收利用的集中收集后由施工单位委托拉运至当地建筑垃圾填埋场处置。施工过程中剩余土方全部就近河道附近现有沙坑填平及防洪堤背水侧用于培厚加固防洪堤。

	
	
	隔油沉淀池底泥
	施工结束后，对隔油沉淀池进行清掏，产生的底泥暂存于临时危废贮存点内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位处置。

	
	生态
	施工安排在非汛期，优化布局，控制施工范围；采用分段施工、分段防护方式，合理安排土石方开挖的时期，避开大雨天气，开挖土方及时回填；临时堆料进行拦挡、覆盖；施工临时占地待施工结束后及时清理平整。




	其他
	/



[bookmark: _Toc239674213]三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。根据相关导则，环境保护目标识别如下表所示。
表3-5    环境保护目标识别
	要素
	项目情况
	相关导则

	大气
	项目仅有施工期，评价等级三级，不设大气评价范围，项目占地范围无大气环境保护目标
	HJ 2.2-2018

	地表水
	评价等级为三级B，不设评价范围，地表水风险保护目标为：工程涉及河段
	HJ 2.3-2018

	地下水
	Ⅳ类项目，不设评价范围，地下水环境保护目标为鄯善县坎尔其水库水源地一级、二级水源保护区
	HJ 610-2016

	声环境
	项目位于2类声环境功能区，无运营期，评价等级为二级，周边200m范围内无环境保护目标
	HJ 2.4-2021

	土壤
	Ⅲ类项目，建设项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感，不设评价等级和评价范围，无环境保护目标
	HJ 964-2018

	生态
	生态评价等级为三级，评价范围为占地范围及外扩50m范围，生态保护目标为鄯善县天山水源涵养与生物多样性保护生态保护红线区
	HJ19-2022

	环境
风险
	大气
	本项目不设大气评价范围，无大气风险目标
	HJ 169-2018 

	
	地表水
	地表水风险保护目标为：工程涉及河段
	

	
	地下水
	不涉及地下水风险敏感区及较敏感区，地下水环境保护目标为鄯善县坎尔其水库水源地一级、二级水源保护区
	




	评价标准
	1、 大气污染物：
施工期厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。
2.废水
项目区生产废水排入沉淀池中循环使用，不外排；施工场地生活污水依托坎尔其水库管理站现有污水处理站处理。
2.噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）排放限值。
3.一般固体废物
施工一般固体废物《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）。

	其他
	根据国家规定的总量控制污染物种类，本项目为防洪除涝项目，属于非污染生态影响性建设项目，运营期无主要污染物排放，因此本项目不核算总量控制指标。



[bookmark: _Toc239674214]四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析
本工程的建设不会对项目区植物种类的生存和繁衍造成严重影响，不会使评价区植物群落发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。施工结束后及时进行覆土回填，并及时清理施工建筑废弃物，恢复原有地貌，对植被的影响分析较小。
2水土流失防治责任范围
[bookmark: _GoBack]同时本项目作为水土保持综合治理工程，通过项目建设，减少水土流失，保护生态环境。工程实施后，减少水土流失，改善当地生态环境，增强周边群众水土保持意识，推动全流域水土保持工作的开展。根据工程区的自然环境状况及本工程特点将在坎尔其水库下游段进行造林种植，实现水土流失治理面积15km²。通过治理措施从而使项目区的水土流失现象得到有效控制，生态环境得到局部改善。
3.大气环境影响分析
施工期间，大气污染源主要是施工扬尘和施工机械设备、运输车辆尾气。
4.施工期水环境影响分析
4.1对水文情势的影响分析 
根据建设单位提供项目施工方案，本项目在非雨季和汛期施工，避免影响正常行洪。施工期间自然冲沟内无积水，施工不会造成河流断流，项目实施对下游水文情势不会产生影响。同时由于本项目施工期较短，项目的建设对后期河道下游用水存在正效应。
4.2施工作业废水
施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活污水。本项目施工作业废水为机械设备冲洗废水和车辆冲洗废水。
4.3地下水环境影响分析
本项目建设规模较小，施工周期较短，且施工期间河道内无水，不会造成水位降深的影响。本项目所在地不属于岩溶地区，不会造成地下水径流方向发生重大变化。
5.声环境影响分析
施工期主要噪声源为：场地平整和开挖阶段采用挖掘机、推土机等大型机械设备；主体浇筑阶段主要有安装和拆卸模板时的打击声，捣振棒等产生的机械噪声；另外各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声。
6.固体废物影响分析
施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾、沉淀池底泥，多余土方均就近拉运到防洪堤背水侧用于培厚加固防洪堤。

	运营期生态环境影响分析
	本项目属于非污染性项目，具有明显的环境正效益，运营期项目本身不产生“三废”及噪声，对环境无不利影响。

	选址选线环境合理性分析
	根据资料分析及现场踏勘，本项目沿线200m范围内无环境敏感点，项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源取水口、饮用水水源保护区等环境敏感区，无明显的环境制约因素；项目周边供水、供电设施完善，周边道路通畅、交通便利。
因此，本项目的建设选址合理。



[bookmark: _Toc239674215]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。
施工期临时占地区域内生长的自然植物都是易于恢复的植物物种，项目实施不会造成评价区植物物种数量的改变，不会造成植物物种在评价区的消失。
在施工过程中周围的野生动物会本能地主动迁移，避开人类活动寻找到新的栖息、活动场所，对野生动物觅食、迁移、求偶等行为的干扰是有限的。所以总体来说，对野生动物带来的不利影响不大，不会对其种群数量和生存繁衍造成不利影响。
项目在施工建设过程中加强生态修复，尽量少占施工临时占地，施工期临时占地剥离表层砾幕，施工结束后对临时设施予以拆除，统一采取平整土地措施，迹地恢复原有砾幕，将工程建设的影响降到最低，使其恢复生态功能。在采取工程措施的同时，优选建设工期，强化施工期的管理、监理、监督体制，有效地防治项目区的水土流失，最大限度恢复原有土地使用功能，降低工程占地对土地利用现状的影响。因此，施工占地对周围地表的扰动是短暂的，项目占地对周边生态环境影响较小。
2.废气污染防治措施
[bookmark: _Hlk169870165]环评要求建设方严格落实本报告表提出的各项治理措施，必须保证项目施工建设对项目区周围环境的影响降到最低，将施工期粉尘污染降低到最低，施工期粉尘污染随施工期结束而消失，对环境空气影响不大。在采取大气影响防治措施后，厂界无组织颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求。
3.地表水环境影响减缓措施
施工人员租用火车站镇空置房屋，施工过程中生活污水依托坎尔其水库管理站现有污水处理站处理，生活污水不得随地倾倒，以防污染当地水质。车辆冲洗中只冲洗车身及车轮，冲洗废水排入沉淀池中沉淀，处理达标后用于路面泼洒和抑制扬尘。与此同时，本项目施工废水严禁排入河道内，生产废水经过沉淀后回用于生产，不外排。采取以上措施后，施工废水对周围环境影响较小。
做好鄯善县坎尔其水库水源地一级、二级水源保护区保护工作，严禁饮用水水源保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；严禁在保护区内设置产污设施。
4.噪声污染防治措施
施工期间的噪声问题是线性项目建设期最主要的环境影响问题，建设单位须严格落实本环评提出的各项噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。
在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。
5.固体废物处置措施
只要严格管理，对施工建筑垃圾、土石方和生活垃圾做到及时清运，对当地环境不会产生明显影响。
6.水土保持措施
采取本次评价提出的各项水土保持措施后可有效减轻对野生动植物和水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
[bookmark: _Hlk80273130]7.施工期水源地保护措施
因项目占地涉及鄯善县坎尔其水库水源地一级、二级水源保护区，应严格遵守《中华人民共和国生态环境法典》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关要求，严禁在水源保护区内倾倒、堆放生活垃圾及施工废弃物；严禁在水源保护区内设置施工生活营地、沉淀池、设备（车辆）冲洗场地、砂石料冲洗废水池等设施。
施工结束后，及时清理施工杂物及施工围堰，最大程度减少项目建设对水源地水质的影响；完善水源保护区警示性标志，大力开展饮用水源保护的宣传工作，合理控制河道两侧的人为活动范围；建立完善的预警监测系统，定期对饮用水源水质和河道来水水质进行监测，及时全面准确地掌握水质变化趋势。
8.防沙治沙措施
工程施工过程中如遇到植被覆盖度高的区域，施工结束后，及时采取泼洒草籽，种植树木等措施，恢复原地貌。针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运输路线和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
工程措施、植被措施及其他措施，在本工程投入运行前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。

	运营期生态环境保护措施
	本项目建成后由鄯善县水管总站管理，工程管理人员由鄯善县水管总站在职人员担任，预计2人。不增加新的管理人员，现场不新设办公用房。
运营期项目本身不产生“三废”及噪声，对环境无不利影响。

	其他
	本项目在施工期间对周围环境的影响主要为噪声、运输车辆扬尘。施工期监测计划如下：
表4-7    施工期环境监测计划一览表
	监测地点
	监测项目
	监测频次
	执行标准
	实施机构

	施工场地下风向处
	TSP
	施工期内每季度一次，每次连续2d
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	由建设单位委托具有相应资质的环境监测机构

	施工作业点距离保护目标最近的施工现场
	噪声
	施工期内每季度一次，监测1d，昼夜各一次
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	






[bookmark: _Toc239674216]六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc20361]内容

[bookmark: _Toc15510]要素
	[bookmark: _Toc26131]施工期
	[bookmark: _Toc2143]运营期

	
	[bookmark: _Toc13091]环境保护措施
	[bookmark: _Toc29711]验收要求
	[bookmark: _Toc19218]环境保护措施
	[bookmark: _Toc8293]验收要求

	陆生生态
	①严格划定车辆运输路线，禁止乱碾乱轧；避免各种污染物对土壤环境产生不利影响；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③施工结束后施工机械、设备及时撤离，固体废物妥善处置，现场禁止遗留；④施工结束后及时对临时占地地表进行清理、平整并压实。
	施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被自然恢复；现场无废水和固体废物遗留。
	/
	/

	水生生态
	禁止抛弃有害物质进入河道内，不得随便破坏河床、河岸及河岸植被，加强施工人员对水生生态意识宣传，合理控制施工时间，严禁物料带入水体，严格落实水土保持措施。
	不造成太大生态影响。
	/
	/

	地表水
环境
	工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境；施工人员的生活污水，不得随地倾倒，以防污染当地水质，生活污水依托坎尔其水库管理站现有公厕。
	落实措施，不造成明显环境影响。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	施工废水设置隔油池、沉淀池（2×10m³），隔油沉淀处理后回用洒水降尘。
	落实措施，施工现场不得有机油跑冒滴漏现象。
	/
	/

	声环境
	在施工设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查保养；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工现场四周设置围挡；临时堆土场及易产尘物料建议覆盖防尘布或防尘网，堆土及时回填；合理规划运输线路，尽量利用现有公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；严禁在大风天气进行土方作业；施工机械及施工车辆采用符合国家标准的油品；施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。
	落实施工过程中废气治理措施。
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾：可以回收利用的建筑垃圾优先回收利用，无法回收利用的集中收集后由施工单位委托拉运至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处置。
沉淀池底泥：待施工结束后交由有危险废物处置资质的单位进行处置。
余方：施工过程中剩余土方全部就近河道附近现有沙坑填平及防洪堤背水侧用于培厚加固防洪堤，无弃方产生。
	施工期固废均合理处置；查阅清运协议及拉运记录。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强监督管理，加强宣传，禁止施工生产废水、施工人员生活污水等随意乱排。加强工程建设期生态保护措施，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复。另外，加强对施工人员的环境保护和动物保护意识的宣传教育等。加强对砂石运输、建材运输车辆的安全运输管理和机械养护监督，杜绝事故隐患和燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象，防止燃油、机油等污染水质产生不利影响；严禁施工机械直接下河向水体排放含油污水。加强施工人员的环境保护教育，增强环保意识，严禁乱向河道倾倒生活污水、乱扔垃圾。
	/
	/
	/

	环境监测
	施工期对施工场地的TSP和距离保护目标最近的施工场界噪声进行监测
	检测达标。
	/
	/

	其他
	/
	建设项目环评及审批手续完备、环境保护档案资料齐全
	/
	/



[bookmark: _Toc239674217]七、结论
	本项目为水土保持综合治理工程，项目不设置排污口，工程主要用于防洪及水土保持综合治理，项目施工期在做好本次评价提出的各项污染防治措施的情况下不会对环境造成污染，项目运营期无废气、废水、固体废物等污染物排放，在全面落实“三同时”制度，加强运营期环境管理，定期监测，确保污染防治设施稳定达标运行，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。
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