一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆固能盈实仓储服务有限责任公司铁路装车（集装箱）中转站及配套设施建设项目（重大变动）

	国民经济

行业类别
	B0690其他煤炭采选、G5990 其他仓储业
	建设项目

行业类别
	煤炭开采和洗选业 06烟煤和无烟煤开采洗选；褐煤开采洗选；其他煤炭采选：煤炭储存、集运

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

☑重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2、项目概况

（1）项目名称：新疆固能盈实仓储服务有限责任公司铁路装车（集装箱）中转站及配套设施建设项目（重大变动）。

（2）建设单位：新疆固能盈实仓储服务有限责任公司。

（3）建设性质：新建。
（4）项目规模：新建200万吨/年封闭式仓储罩棚、地磅，配套建设生活区、道路、消防、充电桩等附属设施

3、主要建设内容

本次建设主要包括：项目建筑面积24113.21平方米，新建200万吨/年封闭式仓储罩棚、地磅，配套建设生活区、道路、消防、充电桩等附属设施。本项目主要工程建设内容见表2-1。

表2-1 主要工程建设内容

工程类别

工程名称

原环评内容及要求
变更后实际建设内容

主体工程

堆煤罩棚
堆煤罩棚3座，1#、2#、3#堆煤罩棚建筑面积各为 5500m2，堆煤罩棚主体结构为钢结构，地上一层，层高为8m。顶棚设置喷淋抑尘系统，装卸过程中使用 喷淋抑尘和6台移动式雾炮洒水降尘，地面硬化。

堆煤罩棚1座，建筑面积为22769.11m2，堆煤罩棚主体结构为钢结构，地上一层，层高为19.465m。顶棚设置喷淋抑尘系统，装卸过程中使用喷淋抑尘和移动式雾炮洒水降尘，地面硬化。

辅助工程

生活区（附属用房）

2000m2 ，主体结构为框架结构，地上二层。
1#附属用房建筑面积963.91m2，12#附属用房建筑面积380.19m2，均为砖混结构，均为1层
消防水池

建筑面积为 300m2，共 1 栋，主体结构为框架结构，地上一层，地下一层，地下部分为消防水池。

2座容积为972m3消防水池

配电室

建筑面积为10m2，框架结构，地上一层。

建筑面积为10m2，框架结构，地上一层。

充电桩
/

建设充电设施，设置充电车位，安装交直流充电桩，配套建设场地、配电、防雷、消防、监控及运营系统。

公用工程

给水

市政供水管网。
市政供水管网。

排水

生活污水排入经一体化处理设施处理后用于厂区绿化。洗车废水经处理后循环使用，不外排。
生活污水排入经一体化处理设施处理后用于厂区绿化。洗车废水经处理后循环使用，不外排。
供电

本工程电源从用地南侧市政电力管线接入本工程配电室，变压后经线槽送至各单体电
井内。低压供电：低压供电半径200~250m
本工程电源从用地南侧市政电力管线接入本工程配电室，变压后经线槽送至各单体电
井内。低压供电：低压供电半径200~250m
供热

附属用房采用空气能采暖，原煤车间不采暖。
附属用房采用空气能采暖，原煤车间不采暖。
环保工程

废气

（1）煤炭堆场粉尘及装卸扬尘（无组织）：堆煤罩棚顶棚设置喷淋抑尘系统，并配套雾炮，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，从而减轻粉尘的影响；（2）汽车运输扬尘：定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度，严格控制汽车装载量，运输时加盖篷布，同时限制车速，低速行驶；（3）对堆煤罩棚进行地面硬化，道路硬化。（4）一体化污水处理设施加盖密闭、喷洒除臭剂。
（1）煤炭堆场粉尘及装卸扬尘（无组织）：堆煤罩棚顶棚设置喷淋抑尘系统，并配套雾炮，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，从而减轻粉尘的影响；（2）汽车运输扬尘：定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度，严格控制汽车装载量，运输时加盖篷布，同时限制车速，低速行驶；（3）对堆煤罩棚进行地面硬化，道路硬化。（4）一体化污水处理设施加盖密闭、喷洒除臭剂。
废水

生活污水排入经一体化处理设施处理后用于厂区绿化。洗车废水经处理后循环使用，不外排。
生活污水排入经一体化处理设施处理后用于厂区绿化。洗车废水经处理后循环使用，不外排。配套清水暂存池（容积为200m3）
噪声

选购低噪声环保设备；采用橡胶伸缩接头；加强日常维护；厂房隔噪。
选购低噪声环保设备；采用橡胶伸缩接头；加强日常维护；厂房隔噪。

固体废物

隔油沉淀池沉渣、废机油、废机油桶暂存危废贮存点，委托有资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门清运。污水处理设施污泥运至当地生活垃圾填埋场处理。
隔油沉淀池沉渣、废活性炭、废石英砂、废机油、废柴油、废机油桶及废柴油桶暂存危废贮存点，委托有资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门清运。污水处理设施污泥运至当地生活垃圾填埋场处理。
土壤和地下水污染防控措施
分区防渗，设置环境风险防范措施
分区防渗，设置环境风险防范措施



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	环境

保护

目标
	（1）大气环境：项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标分布；

（2）声环境：项目区厂界外50m范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域保护目标分布；

（3）地下水环境：项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目洗车水循环使用不外排，生活污水排入一体化处理设施处理后用于厂区绿化，可确保项目所在区域的水环境不改变其现有使用功能。

（4）生态环境：项目区位于新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇，本项目占地范围不属于特殊及重要生态敏感区，不设生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

表3-1 废气排放标准  mg/m3
产污环节
污染物

监控点

限值
标准依据

煤炭堆场粉尘及装卸扬尘

颗粒物
周界外质量浓度最高点
1.0
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5的规定限值
汽车运输扬尘、装煤的集装箱外粉尘
颗粒物
周界外质量浓度最高点
1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
汽车尾气
CO、THC、NOX
-

-

《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）

一体化污水处理设施恶臭
H2S
厂界

0.06

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
NH3
1.5

臭气浓度

20（无量纲）

2、废水排放标准

（1）生活污水：项目生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019） 中表 2 农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值 A 级标准。
（2）洗车废水经“隔油+格栅与调节池+混凝破乳+溶气气浮+过滤”工艺处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中车辆冲洗浓度限值后，用于车辆清洗，
3、噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固废排放标准

1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；

2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目属于新建项目，目前已部分建成，施工影响随施工期结束而消除，因此，本次仅进行简单分析。

1、施工期环境保护措施

1.1大气环境影响保护措施

施工场地常态化洒水抑尘，裸露土方及建筑材料全覆盖防尘网；

出入口设置车辆冲洗设施，运输车辆密闭加盖；
选用低排放施工机械，规范燃油使用，减少废气无组织排放。

（4）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；
（5）渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放；
（6）对开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并设置防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟和用防尘网遮盖；

（7）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

1.2水环境保护措施

（1）生活用水

生活污水排入一体化处理设施处理后用于厂区绿化。

（2）生产废水

项目施工期间的生产用水主要为施工区喷洒抑尘用水和建筑过程的混凝土养护水等，该部分用水排放量较少，其成分主要为泥沙，不含有害物质和其他有机物。由于当地气候干燥，养护废水量较少，在自然状态下自然蒸发，不外排。
1.3声环境保护措施

为了减小施工噪声对周边声环境质量的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下： 
（1）加强施工管理，合理安排施工设备位置和作业时间，在经济条件允许情况下尽量选用低噪声施工设备和先进工艺进行施工；
（2）做好施工人员噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备以降低对施工人员不利影响；日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的噪声； 

（3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个角度对施工噪声进行控制。 

1.4固体废物污染防治措施
施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施：

（1）在工程区设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放；

（2）建筑垃圾及时清运至鄯善县垃圾填埋场处理，不在厂区内随意堆放；

（3）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司定期集中清理和转运；

（4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、弃土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物清理工作，将其妥善处置。

1.5施工期生态环境保护措施

①施工完毕后对施工垃圾进行清理，恢复临时占地原有地貌，并加强绿化。

②工程施工过程中，要严格作业，不允许将工程弃方任意弃于道路一侧，更不允许随挖随倒，破坏土壤植被。

③施工中控制人员、车辆行动，减少占地和对环境的破坏。

随着工程建设的结束，大部分地表已硬化，各项水土保持措施逐步落实及完善，水土保持功能日益得到发挥，生态环境在营运期间将逐步得到恢复和改善，水土流失逐渐减少直至达到新的稳定状态。

综上，加强对施工活动的管理，按环评及生态环境部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。采取上述措施后，可有效降低施工过程各污染物对周围环境的影响，确保施工期产生的各污染物达到相关规定要求，施工结束后，所有施工影响将一并消失。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

1.1大气环境影响

本项目生产过程中的大气污染源主要有：煤炭堆场粉尘及装卸扬尘、汽车运输扬尘等。

（1）煤炭堆场粉尘及装卸扬尘

本项目储煤棚均全封闭，四周上方设置喷淋洒水抑尘装置，转载采用密闭输煤廊道，入煤口落煤处设置雾炮喷淋设施，原料库和成品库顶棚设置喷淋抑尘系统，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，冬季使用保暖材料如棉麻布、海绵、棉絮等捆扎水管，并在外层包裹防水材料如塑料布，防止水管受冻‌。

（2）汽车运输扬尘

项目产品的运出全部为汽车运输，本项目各物料在运输过程中会产生道路扬尘。
建设单位拟采取如下措施：

①对进厂道路经常进行清扫维护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤引起扬尘，加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，在车辆运输过程加苫盖，定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度；

②严格控制汽车装载量，产品尽量采用厢式密封车，或加盖篷布，同时限制车速，低速行驶。

③在厂区设置一处车辆清洗台，对出场前运输汽车车辆进行清洗。

装煤的集装箱外粉尘

为控制箱体起吊、转运过程中煤尘无组织逸散，项目在集装箱装卸点位设置移动式吸尘装置，作业时同步开启负压捕集，对箱体表面脱落煤尘进行收集处理。
参考《煤炭装卸、堆存扬尘治理技术规范》及同类煤炭集装箱转运项目环评成果，对集装箱表面松散附着煤尘采用移动式吸尘装置捕集。
（4）运输车辆尾气
施工机械废气包括：运输车辆产生的尾气和柴油发电机产生的废气等。

（5）一体化污水处理设施恶臭

项目一体化污水处理设施为地埋式，各处理单元均设置为密闭形式，喷洒除臭剂。

1.2污染防治技术可行性分析

（1）装卸堆存扬尘：本项目煤炭堆场采用全封闭的储煤罩棚并在仓顶安装喷淋装置和雾炮，喷雾抑尘装置作业时对煤堆可达到全覆盖，可有效抑制扬尘的排放量。本项目储煤罩棚设有台铲车，在仓内将原煤装入集装箱，装车机送至装车站火车外运；储煤棚转载煤炭时采用密封皮带进行转载，煤炭转载过程中采用喷淋和雾炮抑尘。堆场产生的颗粒物大部分无组织降落在储煤罩棚内部，无组织排放量较小，排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值，故本项目采取的治理设施可行。
（2）运输扬尘：本项目车辆运输过程采用洒水抑尘+覆盖苫布措施，可有效抑制扬尘的排放量，运输过程中颗粒物无组织排放量较小，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）排放限值要求，故本项目采取的治理设施可行。

（3）装煤的集装箱外粉尘：采取吸尘措施后，颗粒物无组织排放量较小，故本项目采取的治理设施可行。

（4）汽车尾气：以无组织面源的形式排放，污染物排放量不大，再加上本项目后期区域绿化，对局地大气环境的净化起到一定作用，因此汽车尾气的排放对环境影响很小。

（5）一体化污水处理设施恶臭：一体化污水处理设施为地埋式，各处理单元均设置为密闭形式，喷洒除臭剂，采取的治理设施可行。
1.3结论

项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物，煤炭堆场粉尘及装卸扬尘采取对储煤罩棚设置密闭车间，仅保留进出口，顶棚设置喷淋抑尘系统和雾炮；在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度；汽车运输扬尘主要采取篷布遮盖密闭运输、及时清扫和洒水降尘措施，尤其是在干旱大风天气要增大洒水次数及洒水量等措施后，无组织粉尘排放浓度可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值（颗粒物：1.0mg/m3）要求，通过采取以上措施后将粉尘对周边环境空气的影响降到了最低。

2、水环境影响分析

2.1水环境影响
据工程分析可知，本项目主要废水为洗车废水，处理后回用于车辆冲洗，不外排。生活污水排入一体化处理设施处理后用于厂区绿化。

2.2洗车废水循环利用可行性分析

=本项目在项目区进出口设置洗车台。清洗废水经“隔油+ 格栅与调节池+混凝破乳+溶气气浮+活性炭吸附过滤器+石英砂过滤器” 工艺处理，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中车辆冲洗浓度限值后，循环使用于车辆清洗。

3、声环境影响分析

本项目的主要噪声源为生产设备，噪声源强约为80-95dB(A)。在采取隔声减振措施后项目区边界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（1）对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内。

（2）尽量选用低噪声设备。

（3）加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等。

（4）在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。

（5）场内道路设置限速标识（≤20km/h），场外道路设置限速抓拍设备（≤40km/h），严禁超速行驶；

（6）合理安排运输时间，严禁夜间（22:00-次日6:00）运输车辆通行场外道路，确需夜间运输的特殊情况，需提前报备鄯善县生态环境局及社区管理部门，采取降噪措施并避开居民休息时段。

（7）中转站出入口设置车辆减速带及缓冲区域，减少车辆制动噪声。
4、固体废弃物影响分析

①生活垃圾

本项目生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运。
②隔油池煤泥、气浮浮渣、格栅废渣：对车辆冲洗产生的废水采用隔油沉淀池沉淀处理后回用，由此产生隔油池煤泥、气浮浮渣、格栅废渣，分区暂存于危废贮存点，定期交由有相应资质的单位处理。

③废活性炭：活性炭吸附过滤器饱和更换产生，属于危险废物，分区暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置；

④废石英砂：石英砂过滤器滤料板结老化定期更换产生，滤料截留矿物油及煤尘，沾染危险废物，分区暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置。

⑤污水处理设施污泥

项目一体化污水处理设施处理污水为项目区生活污水，运行过程中会产生污泥，属于一般固废，污泥脱水后使污泥含水率小于60%，污泥泥质满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中“污水处理厂污泥经处理后含水率不大于60%。
⑥废机油、废柴油

本项目废柴油主要来源于场内移动设备等日常维修保养时更换的废弃油品及受污染柴油，暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
⑦废机油桶、废柴油桶
根据建设单位提供的资料，本项目使用的机油会产生废油桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物：其他生产、销售使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，暂存危废贮存点，定期交由有资质单位处置。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煤炭堆场粉尘及装卸扬尘（无组织）
	颗粒物
	原煤储仓设置全封闭车间，顶棚设置喷淋以及配套安装雾炮，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，对煤棚地面清扫，从而减轻粉尘的影响。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值（颗粒物：1.0mg/m3）

	
	汽车运输扬尘（无组织）
	颗粒物
	定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度；严格控制汽车装载量，运输时加盖篷布，同时限制车速，低速行驶。
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	
	装煤的集装箱外粉尘
	颗粒物
	吸尘
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值

	
	汽车尾气
	CO、THC、NOX等
	采用高效的尾气净化装置。
	《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）

	
	一体化污水处理设施恶臭
	氨、硫化氢、臭气浓度
	加盖密闭、喷洒除臭剂。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物
	生活污水排入一体化处理设施处理后用于厂区绿化；配套清水暂存池（容积为200m3）
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级标准

	
	洗车废水
	pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物等
	采取“隔油+ 格栅与调节池+混凝破乳+溶气气浮+活性炭吸附过滤器+石英砂过滤器” 工艺
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

	声环境
	生产设备
	机械噪声
	设备安装于室内，安装减振垫、消声器等，加强设备维护。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	隔油沉淀池沉渣、废活性炭、废石英砂、废机油及柴油、废油桶分区暂存危废贮存库，交由有相应危险废物处理资质的单位处置。生活垃圾交由环卫部门统一清运。污水处理设施污泥运至鄯善县生活垃圾填埋场处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	对储煤罩棚进行地面一般防渗（水泥硬化）。危废贮存点、隔油沉淀池进行重点防渗。办公区、道路进行简单防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	原料、危险废物贮存安全防范措施

（1）堆放场地设置明显的标志，分区存放，按生产计划合理进料；

（2）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入原料堆放场地、成品堆放场地，对有原料堆放场、成品堆放场地作业动火实行全过程安全监督制度；

（3）贮运区与其他构筑物间按照消防要求留出足够的安全距离； 

（4）实行安全责任制。

火灾处理措施一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）确定危险废物贮存容器及贮存场所的选址及设计要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废贮存库防渗要求。明确危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人，填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物。

严格安全生产制度，配备一定的应急物资以应对突发环境事件；企业需编制突发环境应急事件应急预案并于生态环境主管部门备案。

	其他环境

管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于排污许可登记管理；开展本项目的自行监测工作；项目竣工后完成竣工环境保护验收。

煤棚顶部喷淋抑尘系统运行维护要求
煤棚顶部喷淋抑尘系统是控制煤场扬尘扩散的关键设施，需通过规范的运行与维护，保障系统长期稳定、高效运行，满足环保与安全生产要求。以下为具体运行维护要求：

1.运行前检查要求

水源与水质检查

确认喷淋水源压力稳定在设计值范围内（一般为0.3–0.8MPa，具体以项目设计文件为准），压力不足时需检查水泵工况或管网堵塞情况。

水质需满足无明显悬浮物、颗粒物要求，避免喷头堵塞；若水源为中水，需确认过滤装置（滤网、过滤器）处于正常工作状态，滤网目数需匹配喷头孔径（建议不低于80目）。

电气与控制系统检查

检查配电柜、控制柜电源是否正常，指示灯、仪表显示无异常，急停按钮处于复位状态。

测试自动控制系统：设定的喷淋时间、间隔周期需与现场扬尘管控需求匹配，远程 / 就地控制切换功能正常，与煤棚内粉尘浓度检测仪联动的系统需验证触发阈值（如粉尘浓度≥10mg/m³ 时自动启动）。

检查线路绝缘性，电缆接头无破损、进水，接地保护可靠。

管网与喷头检查

巡查顶部喷淋主管、支管、立管连接部位，无松动、漏水、锈蚀现象，法兰、阀门密封良好。

逐点检查喷头：喷头无堵塞、变形、缺失，喷嘴朝向符合设计要求（一般垂直向下或与水平方向呈15°–30°夹角，确保覆盖煤堆顶部区域）；手动开启单个喷头测试出水状态，水流需呈均匀雾状或柱状（依喷头类型而定）。

辅助设施检查

检查防冻伴热装置（北方寒冷地区）：伴热带通电正常，保温层无破损，确保冬季管网不冻结。

检查排水系统：煤棚地面排水沟、集水坑无堵塞，排水泵可正常启停，避免喷淋废水积留。

2.运行过程操作要求

启停操作规范

启动顺序：先开启水源阀门→启动增压水泵（若需）→待管网压力稳定后，通过控制系统开启喷淋支路阀门→系统进入正常喷淋状态。

停止顺序：先关闭喷淋支路阀门→停止增压水泵→关闭水源总阀→打开管网末端放空阀，排空管内残留水（尤其冬季）。

严禁在无水状态下长时间开启水泵，避免设备空转损坏。

运行参数监控

实时监测喷淋压力、流量，记录运行数据，若出现压力骤降 / 骤升、流量异常，需立即排查管网泄漏或堵塞问题。

自动运行模式下，需定期核查粉尘浓度联动逻辑的准确性，避免误触发或漏触发。

单次喷淋时长需根据煤堆湿度、扬尘情况调整，一般单次运行15–30分钟，间隔周期2–4小时（或依据粉尘浓度自动调整），防止过度喷淋导致煤料含水率超标影响后续使用。

安全操作要求

运行期间禁止人员进入喷头直射区域，避免滑倒或高压水冲击伤害。

检修、维护时必须先切断电源、关闭水源，并悬挂 “禁止操作” 警示牌，执行挂牌上锁制度。

煤棚内存在动火作业时，需暂停喷淋系统运行，并清理周边易燃物。

3.日常维护与定期保养要求

巡查管网、阀门、喷头有无漏水、堵塞、损坏，发现问题及时处理。

清理水源过滤器滤网，去除截留的杂质，确保水流畅通。

检查控制系统指示灯、传感器数据是否正常，做好运行记录。

冬季停机后必须排空管内积水，防止冻裂管道和喷头。




六、结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策，项目建成后，对区域的大气、地下水、声环境、土壤环境及生态环境的影响轻微，不会导致评价区域环境功能明显改变，没有明显的环境制约因素。该项目应严格按照报告表提出的施工期和运营期污染防治及生态保护措施要求，加强环境管理，严格执行环保验收制度，实现污染物达标排放和生态有效保护，将项目对环境的影响降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。




