一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄯善县楚捷环保科技有限公司尾矿综合利用技术改造项目

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、 生态保护和环境治理业103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目概况

项目名称：鄯善县楚捷环保科技有限公司尾矿综合利用技术改造项目；

建设单位：鄯善县楚捷环保科技有限公司；

建设性质：技术改造；

建设内容及规模：对现有项目的螺旋溜槽、球磨浮选车间、上料系统、尾矿干排系统、精粉干排等生产系统进行技术改造，改造方式以新增、更新设备为主，同时对破损部位进行维修，技改前年处理200万吨尾矿砂，年产5万吨磁铁精矿、5万吨赤铁精矿、3万吨硫精矿、0.73万吨金精矿、160万吨建筑用砂、6000万块混凝土砌块。技改后年处理252万吨尾矿砂，年生产建筑用砂176万吨，年生产吨45%品位硫精粉15万吨，年产金精矿0.12t，其他产品产量不变，供排水等公共设施及办公生活设施依托现状已有设施。

项目主要建设内容见下表。

表 1   项目建设内容一览表
名称

现有项目建设内容
技术改造内容
备注
主体工程

磁选车间

建筑面积800m2，配套滚筒筛、球磨机、磁选机等设备。
更新激振式振动筛，干式强磁机，搅拌桶、渣浆泵。

更新设备
重选车间

建筑面积400m2，配套渣浆泵等设备，年产中间半成品硫化铁精矿3万吨。
更新螺旋溜槽，将原有3层更新成5层溜槽，原有的合并工艺更改为一粗一精，提高选矿回收率。

调整工艺，新增设备。
浮选车间

建筑面积700m2，配套搅拌桶、浮选机等设备，年产硫精粉2.0万吨、金精粉0.73万吨
新增MQG2445型2台，浮选槽更新为8立方17槽，充气型，硫精粉产量达到15万吨/年。
新增设备
干排工艺

尾渣经脱泥、脱水后用于生产干粉砂浆、混凝土砌块
尾渣干排新增浓密罐直径24米，500平方板框压滤机3组。

精粉干排系统新增浓密罐直径9米，板框压滤机2组。
新增设备，产能提高。
储运工程

尾矿渣原料堆放区

占地面积10500m2
占地面积10500m2
维持现状
精矿成品库

封闭库房，建筑面积121.1m2，主要用于产品堆存
封闭库房，建筑面积121.1m2，主要用于产品堆存
维持现状
辅助

工程

办公用房

建筑面积88.3m2
建筑面积88.3m2
未变化

公用工程

供电

市政电网
市政电网
未变化
供水

市政供水管网
市政供水管网
由地下水改为自来水

供热

电采暖
电采暖
未变化
环保工程

废水

浮选废水经三级沉淀后循环使用，底部沉淀干排处理。
浮选废水经三级沉淀后循环使用，底部沉淀干排处理。
维持现状
生活污水采取地埋式污水处理装置处理，处理达标后用于厂区洒水降尘
生活污水采取地埋式污水处理装置处理，处理达标后用于厂区洒水降尘
维持现状
废气

堆料场定期洒水抑尘
堆料场定期洒水抑尘
维持现状
噪声
密闭生产车间、使用隔声材料
密闭生产车间、使用隔声材料
维持现状
固废

选矿尾渣全部综合利用，不外排
维持现状
危险废物暂存于10m²危废贮存点内，定期交由新疆鼎瑞环保科技有限公司处置。
维持现状
生活垃圾袋装后定期送至堆放点，由环卫部门统一处理，设置垃圾箱1个。
维持现状



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	污染

物排

放控

制标

准
	大气污染物

运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的限值。
废水

本项目运营期选矿水闭路循环不外排。生活污水经集中收集后排入地埋式一体化污水处理装置处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表2二级排放标准后用于周边绿化。
噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，
固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	按照《关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），本项目可不提供区域颗粒物削减方案

本项目大气污染物主要为颗粒物；生产废水、生活污水经处理后综合利用，不外排。因此本项目不建议设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期大气治理措施

施工阶段废气主要为施工扬尘、运输车辆尾气。综上，施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。

施工期废水防治措施

施工期废水主要为建筑施工废水及施工人员生活污水。建筑施工废水污染物以悬浮物为主，不含有毒有害物质，经沉淀处理后回用于项目区降尘；生活污水依托厂区现有污水处理站处置。施工期废水对周边环境影响较小，且随施工结束而消除。

施工期噪声防治措施

施工期噪声主要来自施工机械及运输车辆。采取合理布设高噪声设备、优化施工时段、选用低噪低振设备、运输车辆途经村庄减速禁鸣、夜间停止施工作业、强化施工人员环保意识等措施防控，厂界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，影响随施工结束消除。

施工期固废治理措施

施工期固废包括建筑垃圾、废弃包装材料及生活垃圾。原有生产线拆除产生的废钢筋、钢结构件等可回收物集中回收回用，不可回收废料清运至指定处置地点；生活垃圾设箱收集，定期清运至垃圾填埋场。各类固废分类规范处置，对周边环境无明显影响。

水土流失防治措施

施工期基础开挖造成地表裸露，易加剧水土流失。通过表土分层开挖堆放、避让雨天作业、修建挡土墙与排水沟、裸露土体覆盖防护、减少作业区外植被破坏、优先利用现有施工便道等措施，可有效防控水土流失。

防沙治沙影响
施工期地表扰动会破坏土壤结构、降低抗侵蚀能力，大风天气易加重区域沙尘影响。通过优化施工组织、严控作业范围、设置沙袋沙障、完工后及时平整硬化场地并清运污染物，同时开展防沙治沙宣教，可有效减轻土壤沙化风险。

综上，施工期各类环境影响均为暂时性，落实各项环保措施后可得到有效控制，施工结束后区域环境可逐步恢复。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气
项目废气污染物主要为颗粒物，集中产生于磁选车间进料仓堆放装卸、震动筛分工序；重选、浮选工序物料含水率较高，颗粒物产生量极少；食堂运营产生少量油烟。

采取分级防控措施治理扬尘：进料仓采用半封闭围挡 + 洒水降尘，震动筛分环节采取密闭收集 + 布袋除尘，球磨分级实行全湿法密闭作业，成品库采用封闭结构并定时洒水降尘，进出车辆冲洗轮胎，装卸场所定期洒水清扫。食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

落实上述措施后，厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求，对周边大气环境影响较小。

运营期每年开展 1 次厂界无组织颗粒物监测，确保污染物稳定达标排放。

废水
项目生产废水为选矿废水，全部经沉淀后进入回水池闭路循环回用，定期补充新鲜水，无生产废水外排。生活污水依托厂区现有地埋式一体化污水处理设施处理，出水达标后全部用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。

现有污水处理设施处理能力为 5.0m³/d，本次技改后全厂生活污水产生量为 4.97m³/d，设施处理能力可满足需求，出水水质稳定达标，依托现有设施处理生活污水合理可行。

项目废水全部回用不外排，无需开展废水自行监测。

噪声
运营期主要噪声源为震动筛、物料输送设备等生产设备，设备源强约 60~89dB（A）。 经预测，项目厂界昼间、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，评价范围内无声环境敏感保护目标，对周边声环境影响较小。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	固体废物

本次技术改造后，运营期固体废物主要包括板框压滤尾泥、废机油、沾染药剂的废包装及生活垃圾。

尾泥：全部输送至厂区下游配套项目作为原料，用于生产混凝土砌块和干粉砂浆，实现资源化利用。

废机油：属于危险废物（HW08，废物代码 900-217-08），暂存于厂区现有危废贮存点，定期委托具备资质的单位回收处置。

浮选药剂废包装：属于危险废物（HW49，废物代码 900-041-49），暂存于现有危废贮存点，定期委托具备资质的单位回收处置。

生活垃圾：厂内集中收集后由环卫部门定期清运处置。

尾泥消纳依托厂区内已建、在建下游项目，运距短且环保手续齐全，纳入全厂统一管理，资源化利用路径可行。现有危废贮存点已按规范完成防渗处理，本项目危废种类与现有项目一致、产生量较小，现有贮存能力可满足需求。危险废物运输委托具备相应资质的单位实施，严格执行危险废物收集贮存运输相关规范，落实转移联单制度，建立环境管理台账。

地下水、土壤
项目可能造成地下水、土壤污染的途径主要为危废贮存转运过程中的物料泄漏，以及污水处理设施破损导致的废水泄漏。

现有厂区已按风险等级划分为三级防渗区：危废贮存点为重点防渗区，磁选、重选、浮选等生产车间为一般防渗区，其余区域为简易防渗区，防渗措施均符合相关规范要求。本次技改新增的浓密罐设置于已建厂房内，现有防渗条件可满足其防渗需求，无需新增整改。

通过落实分区防渗管控，可有效防范污染物下渗，项目不会对区域地下水、土壤环境造成污染。
环境风险评价

对照《建设项目环境风险评价技术导则》《企业突发环境事件风险分级方法》识别，项目主要危险物质为废矿物油及浮选药剂（辛基黄药、丁胺黑药）。经核算，风险物质储存量与临界量比值 Q＜1，环境风险潜势为 Ⅰ 级，开展简单分析。风险物质主要分布于危废贮存点、药剂库及生产单元，主要风险为物料泄漏、火灾，可能影响大气、水环境及土壤环境。

主要风险场景包括：贮存及生产过程中因操作不当、设备破损导致物料泄漏；物料火灾引发有毒烟气污染；废机油贮运过程泄漏污染土壤及地下水。

落实分级防控措施：危废贮存点严格执行防渗、防流失要求，定期检查存储容器；药剂库采用专用密封容器存储，专人管理并建立台账，配备应急处置设施；厂区配备消防器材与应急物资，封闭物料库房并定时降尘，严格管控明火，建立日常巡检、定期排查的隐患闭环整改制度。

企业已编制突发环境事件应急预案并完成生态部门备案，本项目获批后将对应急预案修订并重新备案。应急体系与区域联动，定期开展应急演练，强化人员安全教育，环境风险总体可控。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	颗粒物
	设置封闭式厂房，定期清扫、洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	食堂
	食堂油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
	一体化污水处理设施处理达标后，用于项目区绿化、洒水等
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表2二级排放标准

	
	选矿废水
	SS等
	经沉淀后循环利用不外排。
	/

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	采用建筑物隔声，安装隔声罩、消声器、基础减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①尾泥经管道输送至下游项目生产混凝土砌块和干粉砂浆；

②废机油、沾染药剂的废包装属于危险废物，暂存于现有危废贮存点，由有资质单位拉运处置。
③生活垃圾在厂内集中收集后，由当地环卫部门清运处置。

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	土壤及地下水

污染防治措施
	1、源头控制：本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

2、分区防控：严格按照防渗分区及防渗要求，结合厂区磁选、重选、浮选车间、浓密罐等布局，实行重点防渗区、一般防渗区的防渗原则，满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	（1）风险防范措施

①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）》的相关要求规定，对危废贮存点采取防渗漏、防流失措施，定期检查危废贮存点储存废机油的容器或包装袋以及沾染药剂的废包装等，防止危险废物泄漏的事故发生。

②药剂库采取防渗漏、防流失措施，设专人负责药剂的采购、储存，建立药剂台账，记录药剂，做到账物相符；定期检查药剂储存容器或包装袋，防止药剂泄漏的事故发生。

③项目区内应配备一定的消防设施，如灭火器、消防沙等；同时配备一定数量的应急物资，如沙袋、吸油毡、防护物资等；定期检查消防设施，保证火灾发生时消防设施可以正常使用。加强物料堆放管理制度，物料堆放区域采用封闭库房，采取定时洒水降尘、进出车辆冲洗等措施降低粉尘浓度。

（2）应急管理措施

①突发环境事件应急预案

风险事故发生后，能否迅速做出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定和要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故须制定应急预案原则要求，鄯善县楚捷环保科技有限公司已编制完成应急预案，并完成备案。本环评要求建设单位在项目审批后对应急预案进行修订，并及时向生态环境部门和有关部门或单位报告修订情况，并按照有关程序重新备案。

②环境风险应急体系

本项目应急系统应与周边企业、鄯善县等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。

	其他环境

管理要求
	（1）排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于“十七、生态保护和环境治理业103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，本项目无需申请排污许可。

（2）排污口规范化要求

环境影响评价文件及其批复是建设项目排污许可证管理、环境监测等事中、事后管理的技术依据，结合《排污许可证管理暂行规定》的相关要求，本次评价要求项目从以下几个方面进行排污口规范化管理。

项目应完成废水、噪声排放源、一般固废堆放场以及危险废物贮存间的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995），固废堆场执行《环境保护图形标志志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单。



六、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策；在严格贯彻执行国家环保法律法规，认真落实评价提出的各项污染防治措施和环境管理措施后，各项污染物能够达标排放，对区域环境质量影响较小，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。
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