[bookmark: _Toc19458]     
1.概述
[bookmark: _Toc7401][bookmark: _Toc25948]1.1项目建设背景及特点
[bookmark: _Toc17506]1.1.2项目特点
[bookmark: _Toc16963]（1）本项目以电解铝固废资源化加工得到的再生冰晶石为原料，有助于减少电解铝固废堆存、填埋处置压力，降低环境风险，契合自治区铝产业循环经济、固废减量化治理要求。
（2）再生冰晶石内含氟、铝、锂多组分，本项目同步提取产出高分子比冰晶石、碳酸锂，不再只单一回收氟化盐，锂资源同步实现资源化，实现再生冰晶石中氟、铝、锂有价组分高效分离利用，资源综合利用效率远高于单一冰晶石再生项目。
[bookmark: _Toc2254]1.2环评工作过程
依据《中华人民共和国生态环境法典》及相关生态环境保护法律法规要求，本项目需依法开展生态环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目为二十三、化学原料和化学制品制造业26中44、基础化学原料制造，该类别要求编制环境影响报告书。
[bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc724][bookmark: _Toc21335]1.3分析判定相关情况
（1）产业政策符合性
本项目以再生冰晶石为原料，生产碳酸锂及高分子比冰晶石，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于26化学原料和化学制品制造业261基础化学原料制造2613无机盐制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目。本项目符合国家产业政策。
本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》等产业政策。
（2）节能降碳相关政策符合性
本项目符合《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》等降碳政策文件。
（3）环境政策符合性
本项目符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》《新疆维吾尔自治区推动工业资源综合利用实施方案》等环境政策。
（4）规划符合性分析
本项目位于托克逊能源重化工业园区伊拉湖循环经济产业园，属于氟化工行业中游产业，项目用地为园区规划的三类工业用地，符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023—2035年）》《关于同意〈托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035）〉的批复》《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》《关于〈托克逊能源重化工工业园区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》。
根据《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新》，托克逊能源重化工业园区伊拉湖循环经济产业园不在生态保护红线区及一般生态空间范围内，属于重点管控单元。本项目符合吐鲁番市生态环境准入清单的要求。
[bookmark: _Toc23174][bookmark: _Toc10926][bookmark: _Toc7938]1.4关注的主要环境问题
项目环评过程中关注的主要环境问题有：
（1）项目是否符合产业政策、相关规划及区域生态环境分区管控要求。
（2）本项目所在区域为环境空气不达标区，运营期以废气为主要污染特征，其大气污染物处理措施是否合理是本项目重点关注的问题。
（3）项目投运后采取的污染防治措施能否保证各项污染物达标排放，环境风险是否可以接受。
[bookmark: _Toc93328736][bookmark: _Toc29801][bookmark: _Toc95730894][bookmark: _Toc1062][bookmark: _Toc155627692][bookmark: _Toc151579087][bookmark: _Toc14082][bookmark: _Toc7093][bookmark: _Toc225413247][bookmark: _Toc17861][bookmark: _Toc166755144]1.5环境影响报告书的主要结论
[bookmark: _Toc24769][bookmark: _Toc24810]本项目以电解铝固废资源化加工得到的再生冰晶石为原料，生产碳酸锂及高分子比冰晶石，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家及地方产业政策；项目选址于托克逊能源重化工工业园区伊拉湖循环经济产业园，符合园区总体规划及区域生态环境分区管控要求；本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区，不存在严重制约的不良因素。项目拟采取的各项环保措施具备技术经济可行性，可确保各项污染物稳定达标排放，对外环境不会产生明显的不良影响，不会降低项目所在区域环境质量；新增大气污染物满足污染物总量控制要求；在严格落实各项环保措施、环境风险防范措施的前提下，对环境的影响在可接受范围内。
综上，建设单位在项目建设过程中严格按照国家法律法规要求，认真落实环境保护“三同时”制度，在确保项目各项环保设施正常运行，严格实施环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度出发，项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc2610]2.总则
[bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc9420][bookmark: _Toc17175]2.1编制依据
[bookmark: _Toc21827][bookmark: _Toc28698][bookmark: _Toc17448]2.2评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc22174][bookmark: _Toc19639][bookmark: _Toc20136]2.3评价目的
[bookmark: OLE_LINK67]（1）开展评价区域自然环境、社会环境和环境质量现状调查，确定实施本项目影响的环境要素和主要环境保护目标。
（2）通过详细的工程分析，明确本项目的主要污染源及核算污染物排放情况。
（3）对本项目实施可能造成的环境影响进行预测和评价，确定影响范围和程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。
（4）根据建设项目的排污特点，通过类比调查与分析拟采取的环保措施的可行性，为项目环保措施的设计和环境管理提供依据。
（5）从环保法规、产业政策、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论。
[bookmark: _Toc29852][bookmark: _Toc5187][bookmark: _Toc31789]2.4环境影响评价因素及评价因子筛选
根据区域环境功能的要求与特征，并结合项目所处的地理位置、生产工艺和污染物排放特点，全面分析建设项目对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。在分析掌握环境影响因素的基础上，进一步筛选出评价的污染因子。
[bookmark: _Toc14830][bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc225413253][bookmark: _Toc6802]2.5评价工作等级及评价范围
[bookmark: _Toc31934][bookmark: _Toc28098][bookmark: _Toc1415]2.6环境质量功能区划及评价标准
[bookmark: _Toc27438]2.6.1环境质量功能区划
2.6.1.1环境空气功能区划
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及《托克逊能源重化工工业园区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》中功能区的划分，项目实施区域为二类功能区。
2.6.1.2地下水环境功能区划
根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）及《托克逊能源重化工工业园区化工产业集中区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》，园区规划范围内地下水均划为Ⅲ类功能区，以人体健康基准值为依据，主要适用于生活饮用水水源及工、农业用水。
2.6.1.3声环境功能区划
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的声环境分类区域划分，本项目所在区域声环境为3类声环境功能区。
2.6.1.4土壤环境功能区划
土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地限值。
[bookmark: _Toc1207][bookmark: _Toc410564940][bookmark: _Toc414619130]2.6.2环境质量标准
2.6.2.1环境空气质量评价标准
本次评价中常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；总悬浮颗粒物（TSP）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值；氮氧化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A参考浓度限值；氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度参考限值。
2.6.2.2地下水质量标准
地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
2.6.2.3声环境质量标准
本项目厂界声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间65dB(A），夜间55dB(A）。
2.6.2.4土壤环境
本项目所在区域土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的相关限值要求。
2.6.3污染物排放标准
2.6.3.1废气
本项目运营期有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值；厂界氯化氢、氟化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）的标准要求。
2.6.3.2废水
本项目生产废水全部回用，不外排。生活污水排入新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站，经处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）水质指标要求，由新疆嘉信能源科技有限公司回用。
2.6.3.3噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。
[bookmark: OLE_LINK198]运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。
2.6.3.4固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc25049][bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc26329]2.7评价内容与评价重点
2.7.1评价内容
本次评价工作的主要内容为：产业政策及规划符合性分析、工程分析、环境质量现状调查及评价、施工期环境影响评价、运营期环境影响评价、污染防治措施可行性论证分析、清洁生产分析、总量控制、公众参与、环境风险评价、环境管理与环境监测计划、环境经济损益分析等。
2.7.2评价重点
在污染源调查、综合分析的基础上，把工程分析、大气环境影响评价、污染防治对策作为本次评价重点。
[bookmark: _Toc442180947][bookmark: _Toc32488][bookmark: _Toc489258991][bookmark: _Toc377604982][bookmark: _Toc17935][bookmark: _Toc225413256][bookmark: _Toc15986][bookmark: _Toc1220][bookmark: _Toc485640224][bookmark: _Toc286617450][bookmark: _Toc414619135][bookmark: _Toc6113][bookmark: _Toc166755152][bookmark: _Toc290048778]2.8污染控制目标及环境保护目标
2.8.1污染控制目标
（1）大气环境
保证本项目废气稳定达标排放，区域环境空气质量不因本项目的建设运行而产生明显变化。
（2）水环境
控制废水治理，本项目循环冷却排污水回用于厂区洒水抑尘（冬季排入蓄水池暂存）；喷淋废水回用于碳酸锂生产线沉锂工序；生活污水经厂内化粪池处理后送至新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理，经处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）水质指标，由新疆嘉信能源科技有限公司回用。厂区做好地面硬化的防渗措施，防止污染地下水。
（3）声环境
控制设备噪声，将噪声对环境影响降至最低，保护项目区的声环境质量；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。
（4）固体废物
固体废物实现分类处置，不对周围环境产生危害和二次污染。危险废物按照规范处置，临时贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定。
2.8.2环境保护目标
本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、集中供水水源地保护区、居民区等特殊环境敏感区。
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[bookmark: _Toc225413257][bookmark: _Toc19056][bookmark: _Toc17962][bookmark: _Toc3894]3.建设项目工程分析
[bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc16359][bookmark: _Toc6304]3.1项目概况
3.1.1项目基本情况
项目名称：新疆锂信科技有限公司年处理5万吨固废再生冰晶石资源化高值利用项目
建设单位：新疆锂信科技有限公司
建设性质：新建
建设内容及生产规模：新建再生冰晶石暂存区、高分子比冰晶石生产车间、碳酸锂生产车间、碳酸钙生产车间、辅料库、成品库、事故水池、消防水池、初期雨水池、蓄水池、配电房、办公楼等；购置磨粉、浸出、合成、压滤、蒸发结晶、过滤干燥、自动化控制系统及环保治理设施，配套建设道路、绿化、防渗、管网等公用辅助工程。建成后年处理再生冰晶石50000吨，年产29873.45吨高分子比冰晶石、3034.43吨碳酸锂及配套副产品。
3.1.2建设内容
新建再生冰晶石暂存区、高分子比冰晶石生产车间、碳酸锂生产车间、碳酸钙生产车间、辅料库、成品库、事故水池、消防水池、初期雨水池、蓄水池、配电房、办公楼等；购置磨粉、浸出、合成、压滤、蒸发结晶、过滤干燥、自动化控制系统及环保治理设施，配套建设道路、绿化、防渗、管网等公用辅助工程。项目工程组成见表3.1.2-1。

表3.1.2-1项目工程组成一览表
	类别
	工程名称
	工程内容/工程规模
	备注

	主体工程
	高分子比冰晶石生产车间
	主要为冰晶石浸出及合成。内设一条冰晶石浸出、合成、干燥包装生产线，包含冰晶石浸出槽、冰晶石合成槽、冰晶石搅洗槽、压滤机、烘干机、包装机等设施。单层结构，占地面积约4500m2。
	新建

	
	碳酸锂生产车间
	主要用于碳酸锂浸出、沉淀、干燥包装。内设一条碳酸锂生产线，包含锂浸出槽、沉锂反应槽、离心机、压滤机、烘干机、包装机等设施。单层结构，占地面积4125m2。
	新建

	
	碳酸钙生产车间
	主要用于液碱再生和碳酸钙生成，内有液碱再生、碳酸钙压滤生产线。生产车间内设有液碱再生槽、斜板沉降槽、压滤机等设备设施，压滤产生的湿碳酸钙存放于碳酸钙生产车间。单层结构，占地面积2280m2。
	新建

	储运工程
	原料储存
	再生冰晶石
	原料再生冰晶石存放于再生冰晶石暂存区，使用吨袋包装，每袋1吨。再生冰晶石暂存区为单层结构，占地面积4400m2，内部设有再生冰晶石粉碎区，再生冰晶石经粉碎后送往原料仓储存，经原料仓送往碱浸工序，再生冰晶石原料仓位于再生冰晶石暂存区内部东南侧，本项目共设有2座100m³再生冰晶石原料缓冲料仓。
	新建

	
	
	氢氧化钙
	氢氧化钙存放于碳酸钙生产车间外部东北侧，紧邻碳酸钙生产车间。本项目设有2个100m³氢氧化钙料仓。
	新建

	
	
	盐酸
	盐酸（31%）主要用于碳酸锂生产，盐酸存放于盐酸罐区，位于高分子比冰晶石生产车间外部东南侧，盐酸罐区设置2个100m³盐酸储罐。
	新建

	
	
	二氧化碳
	在高分子比冰晶石生产车间外部西侧，设置1座300m³二氧化碳储罐，用于存放外购的液态二氧化碳。
	

	
	
	其他辅料
	氢氧化钠、氟硅酸钠、碳酸钠、次氯酸钠溶液存放于辅料库，辅料库为单层结构，占地面积约3100m2。
	新建

	
	成品储存
	本项目主产品高分子比冰晶石、碳酸锂；副产品氯化钠、湿碳酸钙。高分子比冰晶石、氯化钠存放于高分子比冰晶石成品库，碳酸锂存放于碳酸锂成品库，湿碳酸钙存放于碳酸钙生产车间。高分子比冰晶石成品库为单层结构，占地面积2160m2，碳酸锂成品库占地面积1000m2。
	新建

	辅助工程
	备件库房、维修间
	单层结构，占地面积430m2。位于辅料库东侧，内设五金库房等。
	新建

	
	消防水池及泵房
	位于办公区最北侧，占地面积280m2。设有1座600m3消防水池，1座消防泵房。
	新建

	
	办公区
	建设1座办公楼。用于日常办公、生产集中监视、远程操作、调度、应急处置。建筑面积5400m2，共三层，单层1800m2。
	新建

	公用工程
	供水
	本项目供水依托园区管网供给。
	依托

	
	循环水冷却系统
	建设1座循环水站，位于盐酸储罐东侧，循环水量100m3/h，配套建设600m3循环水池。
	新建

	
	排水
	本项目生产废水厂内闭路循环不外排，生活污水经化粪处理后送至新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理后回用。
	依托

	
	空压站
	建设空压站1座，设置2台螺杆式无油润滑空气压缩机，单台压缩空气供应量为10m³/min。
	新建

	
	供电
	10kV电源由园区110kV变电站专线引入，配电房内设10kV/0.4kV降压变压器，低压配电采用放射式+树干式结合方式向各车间供电。
	依托+新建

	
	供暖
	采暖使用空调+电采暖方式供暖。
	新建

	
	蒸汽
	生产用汽依托新疆嘉信能源科技有限公司多联产项目蒸汽系统。
	依托

	环保工程
	废气
	原料预处理工序废气：采用袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
	新建

	
	
	高分子比冰晶石、碳酸锂生产车间上料废气：采用袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。
	

	
	
	高分子比冰晶石干燥包装车间废气：配备低氮燃烧器+旋风除尘器+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放。
	

	
	
	酸性废气：碳酸锂生产车间酸性废气负压收集后，采用三级喷淋（二级碱喷淋+一级水喷淋）处理后经15m高排气筒（DA004）排放。
	

	
	
	碳酸锂干燥包装车间废气：采用袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
	

	
	废水
	生产废水
	本项目无工艺废水产生，循环冷却水排污水回用于厂区洒水抑尘、喷淋废水回用于碳酸锂生产线沉锂工序。建设1座250m³蓄水池，用于冬季循环冷却水排污水的暂存。
	新建

	
	
	生活污水
	通过化粪池处理后送至新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理。
	依托

	
	噪声
	设备入室、基础减振，风机进风口安装消声器，泵的进出口连接处安装柔性接头，房间采用隔声门窗等
	新建

	
	固废
	一般固废
	建设1座200m2一般固废暂存间。位于辅料库内部西北侧，再生冰晶石废包装袋、碳酸钠废包装袋等一般固废暂存于一般固废暂存间，收集后外售物资回收单位综合利用。
	新建

	
	
	危险废物
	建设1座200m2危废暂存库。位于辅料库内部西北侧，氢氧化钠废包装袋、氟硅酸钠废包装袋、次氯酸钠废包装桶、废滤布、废除尘布袋、废润滑油、废润滑油桶等危险废物暂存于危废暂存库，定期交由资质单位处置。
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集后交由园区环卫部门处理。
	依托

	
	风险
	参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行分区防渗。
	新建

	
	
	装置区参照《石油化工防火设计规范（GB50160-2008）(2018版》盐酸罐区设置围堰
	新建

	
	
	1座400m3事故池、1座600m3消防水池、1座400m3初期雨水池。
	新建



3.1.3产品方案
3.1.3.1产品方案
本项目主要产品为高分子比冰晶石、碳酸锂，副产品为碳酸钙和氯化钠。
3.1.3.2产品质量标准
本项目以再生冰晶石为原料生产高分子比冰晶石、碳酸锂、碳酸钙及氯化钠。
（1）高分子比冰晶石
本项目产品高分子比冰晶石执行《冰晶石》（GB/T4291-2017）中高分子比冰晶石CH-1牌号。
（2）碳酸锂
本项目碳酸锂执行《碳酸锂》（GB/T11075-2013）Li2CO3-0牌号标准。
（3）碳酸钙（含水率33%）
本项目副产碳酸钙作为水泥生产原料销售，干基碳酸钙含量≥91.5%。满足《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》（GB/T 35164-2017）技术要求（亚甲蓝值Ⅰ级、45μm方孔筛筛余A型）。
（4）氯化钠
本项目副产氯化钠执行《工业盐》（GB/T 5462-2015）中精制工业盐－工业湿盐一级标准。
3.1.4原辅料材料及能源消耗
3.1.4.1主要原辅材料及能源消耗
3.1.4.2主要原辅材料理化性质
3.1.4.3原料来源稳定性
本项目主要原料为再生冰晶石，新疆电解铝产业集聚规模大，新疆锂信科技有限公司已与新疆农六师铝业有限公司签订五年再生冰晶石供应协议，年可供再生冰晶石不低于4万吨，余下1万吨神火铝业、其亚铝业、天山铝业、东方希望铝业等完全可以满足。
3.1.5主要生产设备
3.1.6公辅工程
3.1.6.1用水水源
[bookmark: OLE_LINK575]本项目生产给水、生活给水依托产业园现有供水设施，由园区给水管网供给至现有工程，本项目直接从现有工程引入。
[bookmark: OLE_LINK286]3.1.6.2给排水
3.1.6.3供电
本项目用电由园区110kV变电站引出10kV专用线路进厂，厂区新建独立配电房，设置10kV/0.4kV降压变压器，供电可靠性满足连续化工生产要求。
3.1.6.4水池
本项目拟建设初期雨水池400m3、事故水池400m3、消防水池600m3各1座，均为地下建筑钢混结构。
3.1.6.5供热
本项目生产过程需要工业蒸汽加热，蒸汽来源于新疆嘉信能源科技有限公司多联产项目蒸汽系统。冬季厂区办公、中控室、值班室采用分体空调+电采暖方式供暖，不新建燃煤、燃气锅炉。
3.1.6.6循环冷却水系统
循环水系统主要向工艺装置及公辅设施提供所需的循环冷却水。循环水系统由冷却塔、冷却水池、循环水泵、旁滤器、加药装置和管网等组成。
（1）设计规模
设计规模：100m3/h，冷却水池600m3。
（2）处理流程
循环冷却水系统主要流程为：装置循环水回水一冷却塔一冷却水池一循环水泵加压一循环水管网一装置。
3.1.7储运工程
3.1.7.1厂内外运输
（1）厂外运输
在物流出入口处设置值班岗亭，对出入货物运输车辆登记再放行。厂外部运输依托社会车辆。在厂区内按照统一管理的原则，所有运行车辆按照规定的行驶路线行驶。严禁货物运输车辆无许可情况下驶入生活区域。
（2）厂内运输
厂区内生产所需的原材料进场后，有关生产车间之间的物料主要依靠管道、封闭式皮带和叉车运输。
3.1.7.2储存
3.1.8厂区总平面布置
3.1.8.1平面布置原则
（1）在满足安全、方便施工及检修的条件下，因地制宜，经济合理集约利用土地，力求做到节约用地，节省投资；
（2）符合园区总体规划要求，尽可能利用园区现有公用工程设施；
（3）综合考虑厂区的地理位置、自然条件的要求，以“工艺流程顺畅、方便管理、确保安全生产、注重环境质量和企业后续发展”为原则进行布置，并满足国家有关防火、防爆、安全卫生等有关标准和规范的要求；
（4）根据“一体化”原则，在生产设备、工艺条件、操作条件和自然条件许可时，生产装置尽可能联合、集中布置；生产类别及性质相同或相近的建构筑物尽量合并；
（5）根据生产装置的性质，合理分区，便于生产管理，并注意环境保护；
（6）根据工厂的组成和装置用地要求，以及地下管线和管廊的走向，按现代化企业的新模式合理划分街区，确定通道宽度；
（7）公用工程设施根据需要，集中或分散布置，尽量靠近负荷中心；
（8）合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、货流交叉，减少相互干扰，保证交通安全；
（9）共用的仓储设施集中设置，并位于运输方便的地段；
（10）仓储设施的布置，按储存货物的性质和要求，尽可能靠近原料和成品的装卸地和用户，减少二次倒运；
（11）近期与远期相结合，考虑远期发展的可能性。
3.1.8.2总平面布置方案
项目用地划分为本项目建设区域与远期二期预留用地。本项目工程布置于地块南部，为本项目此次实施范围；地块北部划定为二期远期预留发展用地，暂不开发建设，规划作为企业后续产业扩能项目建设用地。本次项目生产区由西向东依次排布，配套仓储、公用工程、辅助办公设施布置在生产车间北侧；盐酸储罐位于高分子比冰晶石生产车间与碳酸锂生产车间之间，消防水池、化验室及办公附属用房布置在厂区最东侧。
[bookmark: _Toc23482][bookmark: _Toc21444][bookmark: _Toc5243]3.4施工期污染源强核算
项目施工期主要为项目基础设施建设及设备安装。一般情况下，基建建造等建筑施工过程主要影响为：在施工建设阶段占用土地、改变原有景观，由建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘、建材处理和使用过程中产生的废弃物所导致的对周围环境的不良影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短，高峰期施工人员约50人。
3.4.1施工废气
施工期影响环境空气的主要污染物是施工扬尘。扬尘主要来源于粉状建筑材料堆存、装卸、搅拌使用过程中产生扬尘，车辆运输引起的二次扬尘等，为无组织排放源。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节和天气条件等诸多因素有关，施工扬尘主要影响施工场地内及下风向的区域。 
施工期间通过采取设置围挡，控制减少粉状物料堆放量，临时露天堆放的物料要苫盖，施工场地及运输道路洒水降尘，保持出入运输车辆车轮及运输道路路面清洁等控制措施，把施工扬尘控制在最低水平。
3.4.2施工废水
施工期产生的污水主要包括施工生产废水和施工人员的生活污水。
施工生产废水为砂石料加工系统污水，少量混凝土现场搅拌产生的废水、混凝土拌和冲洗污水、混凝土养护废水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，肆意排放会造成周边水环境的污染，必须妥善处置。施工生产废水通过临时隔油沉淀池处理后部分回用于施工生产，其余部分用于施工场地喷淋降尘。
生活污水经罐车收集后排入新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理。
3.4.3施工噪声
本项目施工内容包括场地清理、土方开挖回填、构筑物的修建等。本项目施工期噪声源主要是设备噪声和机械噪声。施工机械较多，这些声源具有噪声高、无规则等特点，噪声源强在75~110dB(A）之间。此外还有施工车辆的交通噪声，噪声源强在80~90dB(A）之间。
3.4.4施工固废
施工期间产生的固体废物主要为渣土、材料包装、钢筋头、施工人员生活垃圾等。
生活垃圾集中堆放在具有防渗功能的垃圾池内，由环卫部门定期清运。
本项目在建设过程中需进行土方开挖，会产生土石方及弃土弃渣，预计土石方量将达数百立方米。所有的弃土弃石全部用于回填、绿化等内部消化，土石方尽量做到内部平衡。施工期产生的各类建筑材料包装物、钢筋头及其他金属边角料等可回收物资，分类收集后外售至废品回收站综合回收利用。
[bookmark: _Toc22037][bookmark: _Toc29699][bookmark: _Toc13059]3.5运营期污染源分析
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）6.4核算方法的确定，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目主要采用产污系数法进行源强核算。
3.5.1废气
3.5.1.1高分子比冰晶石生产线废气
3.5.1.2碳酸锂生产线废气
3.5.1.3交通运输移动源
机动车尾气按污染物 CO、HC、NOX、PM2.5及 PM10按照《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南》中的公式进行计算，国五柴油车运输污染物排放系数见下表。
3.5.1.4非正常工况分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。一般非正常工况选取单一设施故障、环境影响最不利情景。
项目设有5根排气筒，其中4根排气筒污染物以颗粒物、氟化物为主，排放浓度较低；仅有1根酸性废气排气筒氯化氢排放浓度较高，氯化氢腐蚀性强、危害大，其碱喷淋系统依赖碱中和反应，一旦喷淋/加药系统失效，去除效率会大幅下降，短时间内污染物排放增量最大。其余4套设施故障带来的污染物增量小，环境影响有限。根据项目特点，本次非正常工况分析主要考虑酸性废气处理设施非正常运行，导致酸性废气处理效率为0，污染物通过DA004排气筒直接排入环境空气。非正常工况发生时，为避免对大气环境造成影响，建议企业停产。
3.5.2废水
根据项目工程特点及工艺过程分析，本项目废水主要为生活污水和生产废水（循环冷却系统排污水、喷淋废水）。
3.5.2.1生活污水
本项目生活污水排放量按照生活用水量的80%计算，生活用水量为12m3/d，则生活污水产生量为9.6m3/d，生活污水经厂内化粪池处理后送至新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理。经处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）水质指标，由新疆嘉信能源科技有限公司回用。
3.5.2.2生产废水
（1）循环冷却系统排污水
本项目循环冷却系统排污水量约2.4m³/d，水质较为清净，统一收集后，夏季用于厂区道路及作业场地洒水抑尘，冬季排入厂区蓄水池。厂区拟建设1座250m³蓄水池（按照冬季90天计算，冬季排水量约216m³，250m³蓄水池可以满足要求），用于冬季循环冷却系统排污水的暂存，待次年夏季再抽回用于厂区洒水抑尘，实现循环冷却排污水全部厂内回用，不外排。
（2）喷淋废水
本项目设有1套三级喷淋系统，主要用于去除碳酸锂生产线收集的酸性废气，喷淋系统日补水量为6m³。其中喷淋系统蒸发损失量为3m³/d，喷淋废水产生量3m³/d，喷淋废水送往碳酸锂生产线沉锂工序回用（主要为氯化钠盐）。
3.5.2.3初期雨水、事故废水
3.5.3噪声
项目建成运行后，高噪声设备主要为各生产工序设备噪声，包括雷蒙磨、风机、泵类、离心机、烘干机等，噪声值在70~90dB（A）之间。
本项目对噪声源的控制措施主要有：合理设计与布局，生产车间周围设置绿化带，与厂界留有一定距离；高噪声设备尽可能远离厂界布置，采取基础减振、厂房隔声等措施；选用低噪声设备，并做好维护保养管理，减少设备异常噪声。
3.5.4固体废物
本项目固体废物主要包括再生冰晶石废包装袋、碳酸钠废包装袋、二氧化硅压滤渣、净化除杂压滤渣、氢氧化钠废包装袋、氟硅酸钠废包装袋、次氯酸钠废包装桶、废滤布、废除尘布袋、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾等。
[bookmark: _Toc14452][bookmark: _Toc13012][bookmark: _Toc16556]3.6项目拟采取的环境保护措施
[bookmark: _Toc14162][bookmark: _Toc29425][bookmark: _Toc8180]3.7污染物产生及排放统计
[bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc27450][bookmark: _Toc28975]3.8依托工程
本项目所需的燃料煤气、蒸汽及生活污水处理依托新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目。
[bookmark: _Toc26891][bookmark: _Toc25970][bookmark: _Toc22720]3.9总量控制
污染物排放总量控制是可持续发展战略的要求，是控制污染，使国民经济持续、稳定发展的有效手段。
为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。
3.9.1总量控制原则
对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。
3.9.2污染物总量控制因子
结合本项目排污特点、区域环境特征以及当地环境管理部门的要求，本次环评推荐拟建项目的污染物总量控制因子：
大气污染物：NOx。
3.9.3污染物排放总量控制指标
污染物排放总量控制的目的是要达到区域的环境（质量）目标，对特定的建设项目而言，实行污染物总量控制是为了确保实现所在区域的环境目标，总量控制目标确定的前提条件是“三废”达标排放，环境影响在环境质量标准的限制范围内，尽可能实现清洁生产。
根据本项目生产特点、废气、废水、固废等性质及排放去向，在实现污染物达标排放和环境中污染物浓度达标的前提下，确定污染物排放总量控制指标。
环境影响分析表明，只要按计划和要求采取一系列污染防治措施后，本项目将实现三废达标排放、在正常生产情况下对周围环境影响不显著，投产运营后，厂区周边环境能够满足环境质量功能要求。
根据吐鲁番市生态环境局的通知，污染物排放总量应按照最大排放量核算；本项目氮氧化物的排放总量按照最大排放标准进行核算。本项目氮氧化物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值（排放浓度200mg/m3），烟气量为1228.277m3/h，项目年运行时间为7200h，可计算出氮氧化物最大排放量为1.769t/a。
本项目大气污染物排放总量控制指标为：NOx1.769t/a。NOx总量指标来源于托克逊金林实业有限公司半焦尾气发电锅炉超低排放改造项目。
[bookmark: _Toc7875][bookmark: _Toc30966][bookmark: _Toc26302]3.10清洁生产分析
本项目以电解铝固废资源化加工得到的再生冰晶石为原料，生产碳酸锂及高分子比冰晶石，不涉及电池制造，不适用《电池行业清洁生产评价指标体系》，本次从原材料、产品，生产工艺设备，资源与能源利用指标，污染物达标排放，生产管理体系和措施等方面采用定性、定量相结合的方式进行清洁生产水平分析。
3.10.1原辅料、产品的清洁性分析
本项目以电解铝固废资源化加工得到的再生冰晶石为原料，制备高分子比冰晶石、碳酸锂产品，同时副产氯化钠；高分子比冰晶石外售电解铝企业作为助熔剂，碳酸锂可外售锂电池制造企业作为原料；本项目以电解铝固废资源化加工得到的再生冰晶石为原料制备各类产品，有利于实现固体废物的资源化、减量化和无害化，符合清洁生产要求。
3.10.2生产工艺设备的先进性
本项目以电解铝固废资源化加工得到的再生冰晶石为原料，制备高分子比冰晶石、碳酸锂产品，同时副产氯化钠、碳酸钙。主要通过磨粉进行原料预处理，采用浸取、除杂、化学沉淀及浓缩结晶等工艺技术。该工艺技术在回收碳酸锂以及高分子比冰晶石等过程中进行除杂脱氟处理，有利于实现固体废物“无害化、减量化、资源化”的政策要求。
本项目选用的工艺技术可行，产品质量高、生产成本低、操作运行安全可靠，经济效益好。项目选用国内先进设备，项目选用的生产设备自动化程度高，材料、刚度、强度、操作控制系统、安全防护装置都要符合规范要求。设备技术先进，生产性能可靠，经久耐用。生产工艺和设备选型方面充分考虑了各操作步骤之间的协调性。各主要设备均配备变频设备，可节约10%～15%的电能，又可减少机械设备故障，在保证连续生产的情况下节约能耗。
3.10.3资源与能源利用指标
项目以再生冰晶石为原料，制备高分子比冰晶石、碳酸锂产品，同时副产氯化钠，最终实现固体废物的资源化利用，极大节约原生资源。根据工艺过程及物料平衡，回收过程氟、锂主要在除杂过程中进入固废损失，本项目采用的工艺技术氟综合回收率约60.67%，锂综合回收率不低于85.9%。
能源方面，本项目生产过程中主要消耗电能，用电量2862.92万KWh/a；生产用热由新疆嘉信能源科技有限公司多联产项目蒸汽系统提供，蒸汽消耗量63000t/a；本项目生产用水主要包括工艺用水、喷淋用水、循环冷却水系统用水，通过优化用排水环节，采取闭路循环，生产废水实现零外排，水资源利用效率显著提高。
3.10.4污染物达标排放情况分析
（1）废气
本项目生产过程中废气主要为上料、磨粉、干燥包装等物理过程产生的含尘废气，污染物主要为颗粒物和颗粒物存在的氟化物，采用袋式除尘器处理后通过排气筒排放，污染物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）排放标准限值。
高分子比冰晶石生产线干燥包装过程使用燃料煤气燃烧热烟气作为烘干热源，烟气中含有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，采用低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器处理后排放（二氧化硫、氮氧化物因产生浓度较低不再设置末端治理设施），污染物排放浓度可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）排放标准限值。
碳酸锂生产线锂浸出工序、除碳酸根工序、盐酸储存过程中产生的酸性废气，主要污染物为氯化氢，采取三级喷淋工艺（二级碱喷淋+一级水喷淋）处理后通过排气筒排放，污染物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）排放标准限值。
（2）废水
本项目废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水中循环冷却水排污水收集后回用于厂区洒水抑尘（夏季用于厂区道路及作业场地洒水抑尘，冬季排入厂区蓄水池）；喷淋废水回用于碳酸锂生产线沉锂工序。生活污水经厂区化粪池处理后送往新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理，经处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）水质指标，由新疆嘉信能源科技有限公司回用。
（3）噪声
本项目采取合理布局、选用低噪声设备、减振消声、厂房隔声等降噪措施。经预测，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准要求。
（4）固废
本项目产生的各类固体废物均合理有效处置，危险废物委托有资质单位处置。各类固废的收集、暂存、处置及储存设施的建设均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599 -2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。
本项目固废均采取合理有效的收集、暂存、处置措施，不会造成二次污染。
3.10.5生产管理体系和措施的先进性分析
公司制定了一系列严密可行的质量管理体系和环境管理系统，建立和健全相应的规章制度，做到专人负责，层层落实。公司员工在上岗前都必须进行严格的培训，使每个员工都树立起清洁生产的意识，将制定的各项清洁生产的措施落到实处，并配备专职的环保技术人员和管理人员，负责厂内环境管理、监督以及对外与生态环境行政主管部门联系并接受监督。
企业管理措施是推行清洁生产的重要手段。有效的企业管理措施可削减大量污染物，并使生产成本大为降低。公司强化企业管理的措施主要包括：工艺设备管理措施、原材料管理措施、生产组织管理措施和环境管理措施等方面。
（1）工艺设备管理措施：
设备管理是清洁生产的重要组成部分，包括设备的维修保养、技术革新、挖掘设备的生产潜力等方面。
（2）原辅材料管理措施：
原材料管理包括原材料的定额、储运、包装物的管理，废物的回收利用和处置等。加强对原料的科学管理，妥善存放，并保持合理的原料库存量，不但使资源得到合理的配置，而且减少原料的流失，降低产品的成本，从源头上控制了污染物的排放，减少污染物排放对环境的危害，带来可观的经济效益和环境效益。在固体废物的管理方面，对生产过程中产生的固体废物，做到专人分类收集存放，公司委托有资质的单位统一处置或回收各种生产固体废物。
（3）生产组织管理措施
清洁生产实质上是一种以物耗、能耗最少的生产活动的规划和管理。因此，所制定的生产管理措施，能否落实到企业的各个层次，分解到生产中的各个环节，是企业推行清洁生产成功与否的决定性因素。这些措施主要有：
①组织措施：将清洁生产纳入生产管理的全过程，设立清洁生产常设机构，负责领导全企业的清洁生产工作。组织人力、物力、财力，实施持续的清洁生产。  
②广泛宣传：利用多种形式对企业员工进行清洁生产教育，提高员工参与清洁生产的积极性。
③岗位培训：严格岗位技术培训是企业实施清洁生产的重要手段之一。通过对员工的培训，掌握新的工艺和操作技能，有利于提高员工的技术水平。
④进行有效的生产调度，合理安排批量生产日程。
（4）环境管理措施
清洁生产的宗旨是降低物耗、能耗、提高产品质量，降低成本，减少污染，增强企业市场竞争力，这是实现企业生产与环境持续发展的必由之路。环境管理就是将清洁生产贯穿于生产的全过程，建立相互联系、自我约束的管理机制。环境管理的措施可概括为：
①以治本为主，在生产过程中控制污染物的产生，兼顾末端治理，达标排放，降低末端治理成本；
②尽量选用无污染、少污染的原料和清洁能源，最大限度地将污染物消除在生产工艺前和生产过程中；
③把环境管理纳入生产管理中，建立有环境考核指标的岗位责任制和管理职责，提高环境管理工作的有效性。
3.10.6清洁生产分析结论
[bookmark: _Toc1905][bookmark: _Toc15558]本项目以电解铝固废资源化加工得到的再生冰晶石为原料，生产高分子比冰晶石、碳酸锂、氯化钠、碳酸钙等外售下游生产企业作为原料，有利于固废“资源化”“减量化”和“无害化”，符合《中华人民共和国生态环境法典》（第四编 绿色低碳发展编）中的资源再利用的要求，项目属于允许类项目。对推进区域循环经济发展、提高资源利用效率、保护和改善环境、实现可持续发展具有积极的促进作用，结合以上评价分析结果可知，本项目符合《中华人民共和国生态环境法典》的要求。
[bookmark: _Toc6537]3.11碳排放分析
为贯彻落实中央和生态环境部“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头防控、过程管理中的基础性作用，本次评价按照相关政策及文件要求，根据《碳排放核算与报告要求 第17部分：氟化工企业》（GB/T 32151.17-2023），计算本项目碳排放量，提出项目碳减排建议。
3.11.1碳排放源分析
3.11.2碳排放核算过程
3.11.3节能降碳措施
（1）增加绿电使用比例
本项目总消耗电力为28630MWh，绿电消耗量约为14315MWh（占总电量的50%），预计本项目使用绿电可减少二氧化碳排放量8619.062t。
（2）优化总图布置
根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及物料的重复装卸和搬运，减少厂内运输物料周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的二氧化碳排放量。
（3）工艺设备
①工艺设备和建构筑物合理布局，变配电设施等均设置在负荷中心，减少电力等能源输送损耗，减少电力隐含的二氧化碳排放量。
②各种电力设备均选用能效等级为1级的节能产品，实际功率和负荷相适应，达到降低能耗，提高工作效率的作用。
③负载变化较大的风机、泵类采用变频器调速控制，进一步降低能耗。
3.11.4碳排放评价结论
项目建设符合碳排放相关政策要求，在绿电消纳比例、工艺技术、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取较完善的减污降碳措施，有利于减少二氧化碳排放。综上分析，项目碳排放水平可接受。












[bookmark: _Toc16799][bookmark: _Toc18420][bookmark: _Toc225413279][bookmark: _Toc9649][bookmark: _Toc195863447]5.环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc182815935][bookmark: _Toc15155][bookmark: _Toc25552][bookmark: _Toc4693]5.1施工期环境影响分析
[bookmark: _Toc33302853][bookmark: _Toc658]5.1.1施工期大气环境影响分析
（1）施工扬尘影响分析
施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在废土回填、建筑材料的装卸、搅拌等过程中，由于外力而产生的尘粒在空气中悬浮而造成，其中废土回填、建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。
（2）燃油废气
在项目施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、运输等过程中将排放燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2和CO。施工期燃油废气属于间断无组织散排，污染物排放具有临时性、局部性、间歇性特点；项目区地域开阔，大气扩散条件较好，燃油机械尾气经大气稀释后，区域环境空气质量影响轻微。
（3）大气污染防治措施
①施工场地周边必须设置高1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。
②尽量缩短施工工期，认真做好施工计划，安排好施工线路及时间顺序；
③应在工程规划范围内施工，杜绝规划外土方、材料的占道，尤其为回填土方工程中要尽可能地保证土方的含水率，定时洒水，保持土方的潮湿，以减少扬尘污染对周围环境的影响；
④建设单位在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；
⑤对易起尘的建筑材料，如水泥、砂子等，采取覆盖措施，减少起尘。
[bookmark: _Toc33302852][bookmark: _Toc16434]5.1.2施工期水环境影响分析
施工期主要有两种类型废水，一是施工生产废水，二是施工人员生活污水，分析项目施工期废水产生及排放对周围环境的影响如下：
（1）施工生产废水
施工生产废水产生于制作砂浆、混凝土养护、清洗模板、机具、车辆设备及场地卫生等。根据类比同施工规模工程，项目施工期产生的废水量较小，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L之间，悬浮物排放量（主要是沙土等）约为10kg/d。施工生产废水经沉淀池处理后回用于施工作业。
（2）施工生活污水
生活污水送至新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理，基本不会对周围环境造成明显不利影响。
[bookmark: _Toc139167906][bookmark: _Toc138064342][bookmark: _Toc33302854][bookmark: _Toc110255387][bookmark: _Toc145690028][bookmark: _Toc110070418][bookmark: _Toc22009][bookmark: _Toc110834784][bookmark: _Toc110069682][bookmark: _Toc110070419]5.1.3施工期噪声影响分析
（1）施工设备声源
本项目施工过程中产生的噪声源主要来自机械噪声，其噪声源强较大，对周围环境将产生一定影响。其主要施工机械有推土机、挖掘机、振捣棒、电锯、起重机、运输车辆及金属的碰撞声和敲打声等。噪声源的源强在80～110dB（A）之间，且大多属于高噪声设备，但声源特性均属间歇性声源，因此施工噪声对外界远距离环境造成的影响较小，但对相邻企业及现场施工人员危害较大。
（2）施工厂界控制标准
施工期厂界噪声标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（3）施工噪声影响分析
本项目周围均为空地，最近的企业距本项目的距离大于10m，因此施工期机械设备等产生的噪声对周围声环境有一定的影响。
（4）噪声防治措施
①施工期夜间禁止施工。若需夜间施工，必须到生态环境主管部门办理夜间施工许可证。
②施工部门要合理安排好施工时间，尽量缩短施工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工设备在同一区域同时使用。
③施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，采取个人防护措施，如戴耳塞、头盔等。
④严格控制设备噪声源强。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，防止因设备故障工作时产生高噪声。
⑤对运输车辆进行管理。运输车辆出入现场时应低速、禁鸣。
⑥加强施工管理，合理进行施工场地平面布置。对施工人员进行环保教育，增强施工人员环保意识，遵守各项环保规章制度。
经采取上述措施后，施工噪声对区域声环境的影响可降至最低。
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施工期固体废物主要为渣土、材料包装、钢筋头、施工人员生活垃圾等。固体废物处理处置不当，会造成大面积占用土地，易引起二次扬尘污染和不利景观影响。经分析后如下：
（1）地基挖掘
开挖地基土方全部用于场地回填，无弃方。
（2）主体建设及竣工
主体建设部分固废相对较少，主要有建筑材料边角料、材料包装物等，集中收集后及时外运处理。
（3）施工人员生活垃圾
施工场地内按照施工人员50人计，垃圾产生系数按照1kg每人每天计，工地每天产生生活垃圾50kg。
（4）施工期固废防治措施
①施工期产生的固体废物应进行分类收集，将可利用的废品回收处置；其他废土、碎砖石可回填砂坑处置，做到固废分类处理处置。
②施工人员产生的生活垃圾，应设专用容器收集箱，不允许随地乱抛，最终由园区环卫部门收集处理，建设单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，避免对周围环境造成影响。
[bookmark: _Toc26672][bookmark: _Toc32399][bookmark: _Toc26023][bookmark: _Toc225413284]5.5运营期声环境影响分析
本节主要预测项目运行时各主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，计算贡献值与现状监测值叠加后的各厂界昼间及夜间噪声值，本项目所在区域声功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值的要求。
[bookmark: _Toc28589][bookmark: _Toc12068][bookmark: _Toc4537]6.环境风险评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）；对事故所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急、减缓与事后恢复等措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。
[bookmark: _Toc5332][bookmark: _Toc4278][bookmark: _Toc7857]6.10突发环境事件应急预案
6.10.1突发环境事件应急预案编制要求
为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设单位企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制突发环境事件应急预案。应急预案应适用于公司范围内危险化学品生产、使用、贮存过程中由于各种原因造成的泄漏、火灾、爆炸等突发环境事故的应急救援和处理，并且与园区及社会区域风险防范措施、公共安全预案进行衔接。
6.10.2区域应急预案联动
本项目环境应急预案应与园区突发环境事件应急预案、托克逊县突发环境事件应急预案、吐鲁番市突发环境事件应急预案相衔接。环境事件发生后，首先应启动本单位应急预案，按照环境风险事故级别，及时向园区、托克逊县、吐鲁番市、自治区等相关部门报告。同时，企业的应急响应行动应与园区的应急响应保持联动，确保信息传递和人员的救助以及事故处理的及时和准确无误。
[bookmark: _GoBack]因化工企业发生突发生产事故的不确定性和瞬时性，须结合发生事故的大小和现场实时气象条件（风向、风速、温度、气压、大气稳定度、相对湿度等）、地形及交通条件、事件类型及实际影响后果、应急监测结果，由现场应急指挥人员制定合理的应急疏散路线图，以确保受影响人员生命安全。当需要疏散项目周边居民及相关人员时，应在园区应急指挥中心的领导下组织周边居民有序撤离。
6.10.3 强化环境风险管理意识
安全生产是企业立厂之本，本项目涉及危险化学品的贮存和使用，因此，企业一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：
（1）必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。
（2）将“ESH（环保、安全、健康）”作为一线经理的首要责任和义务。
（3）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。
（4）安全环保部负责全厂的环保、安全管理，由具有丰富经验的人员担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。
（5）全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，各车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全厂参与的管理模式。
（6）在开展ISO14001认证的基础上，积极开展ESH审计和OHSAS18001认证，全面提高安全管理水平。
（7）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）等。
[bookmark: _Toc11463][bookmark: _Toc15068][bookmark: _Toc8896]6.11环境风险评价自查表
拟建项目原料罐区配有围堰、事故废水有足够的事故池等容纳设施，能确保物料和废水不外排，对周围水环境产生污染的可能性较小。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防控。
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[bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc9237]7.1.1大气污染防治措施
工程施工期间，装卸和运输过程中产生的扬尘会对所在区域的大气环境质量造成一定影响。同时扬尘的产生及影响程度与风力大小和气候因素有一定关系。因此，首先应合理安排施工时间，避免在风季破土开工。施工临时道路应铺设砂砾或粘土面层，经常洒水，减少扬尘对环境的污染。此外，施工弃土、施工废物的堆放也是造成扬尘的重要来源之一，如果其堆放场地选择不当或堆放方式不合理，不但会影响景观，还会造成二次扬尘污染。为控制扬尘对大气环境造成的污染，可以在施工期采取以下控制措施：
（1）本项目施工过程中使用的建筑材料，施工单位必须加强施工区域的管理，可在施工区域设置围栏。当风速2.5m/s，有围栏可使施工扬尘影响距离缩短40%，相对无围栏时有明显改善。
（2）建筑材料堆场以及混凝土拌合应定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对路面和散料堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖料堆，停止施工。干旱多风季节可增加洒水次数，以保持下垫面和空气湿润，减少起尘量。
（3）加强运输管理，如运输车辆应加盖篷布，不能超载过量；坚持文明装卸，避免使用散装水泥，运输车辆卸完货后应清洗车厢；
（4）对可能产生扬尘的建筑材料加盖篷布或避免露天堆放；
（5）加强对施工人员的环保教育，增强施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。
7.1.2水污染防治措施
施工期主要有两种类型废水，一是施工生产废水，二是施工人员生活污水，分析项目施工期废水产生及排放对周围环境的影响如下：
（1）施工生产废水
施工生产废水产生于制作砂浆、混凝土养护、清洗模板、机具、车辆设备及场地卫生等。施工生产废水经沉淀池处理后回用于施工作业。
（2）施工生活污水
施工人员的生活污水排入项目西侧新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理，基本不会对周围环境造成明显不利影响。
7.1.3噪声污染防治措施
本项目施工期的噪声影响是短期和区域性的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理。
（1）严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）对不同施工阶段作业的噪声限值；
（2）在工地布置时应考虑将搅拌机等高噪声设备安置在离敏感点相对较远的一侧，并设立简单屏蔽以减少噪声源的影响范围。运输车辆的进出应确定固定运输路线，保持行驶道路平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。
7.1.4固体废物污染防治措施
本项目施工期间，产生的固体废弃物主要有：厂区地面硬化工程产生的工程渣土，废建筑材料包装，废钢筋，施工人员产生的生活垃圾等。施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程渣土处置管理的规定进行合理处置，在施工期间固体废弃物的处置过程中，采取如下管理措施：
（1）外运建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应及时交由环卫部门清运统一处置。
（2）在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废弃物处置清理工作。
7.1.5生态保护、恢复措施
项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基的开挖、修建构筑物等对地表土壤及植被的破坏，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为了将这些负面影响降低到最低程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程，采取一定的环保对策与措施，是工程设计中必不可少的工作，为此提出以下要求：
（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。
（2）施工时尽量减少场地外施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，以减轻对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被和道路的破坏。
（3）在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。
（4）对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。
（5）对完工的裸露地面要尽早平整，及时绿化场地。
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7.2.1有组织排放废气治理措施
（1）含尘废气处理技术可行性分析
本项目含尘废气污染物主要为颗粒物、氟化物。主要产污环节为高分子比冰晶石生产线拆包上料粉尘（G1-1）、磨粉粉尘（G1-2）、料仓缓存废气（G1-3）、碱浸工序氢氧化钠上料粉尘（G1-4）、氢氧化钙料仓缓存废气（G1-5）、补氟工序氢氧化钠上料粉尘（G1-6）、氟硅酸钠上料粉尘（G1-7）、冰晶石干燥包装废气（G1-8）、冰晶石成品料仓缓存废气（G1-9）；碳酸锂生产线碳酸钠上料粉尘（G2-3）、除碳酸根工序氢氧化钠上料粉尘（G2-7）、碳酸锂干燥包装废气（G2-4）、碳酸锂成品料仓缓存废气（G2-5）。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ 1035-2019）表A.1，本项目高分子比冰晶石生产线及碳酸锂生产线颗粒物、氟化物有组织废气污染防治可行推荐技术见下表。
1）废气收集方式
根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010），污染气体的收集宜采取密闭措施，逸散的污染气体采用集气罩收集。本项目主要集气方式为半密闭集气罩收集和密闭集气收集。本次评价密闭收集效率取100%，半密闭集气罩收集效率取95%合理可行。
2）含尘废气的治理
①治理措施的选择
按照捕集分离粉尘粒子的机理来分类，除尘器可分为机械式除尘器、湿式除尘器、过滤式除尘器、电除尘器等四大类。
a.机械式除尘器
机械式除尘器利用重力、惯性力及离心力使颗粒物从气体中分离出来，包括重力沉降室、离心分离器、旋风除尘器。
b.湿式除尘器
湿式除尘器是以水或其他液体为捕集粉尘粒子介质的除尘设施，包括喷雾塔、水膜除尘、文丘里除尘器等。
c.过滤式除尘器
过滤式除尘器依靠含尘气体与过滤介质直接的惯性碰撞、扩散、截留、筛分等作用，实现气固分离，包括袋式除尘器和颗粒式除尘器。
d.电除尘器
电除尘器利用高压电场产生的静电力，使粉尘从气流中分离出来。
本项目含尘废气主要来自上料、破碎、物料存储、干燥包装等工序，颗粒物浓度较大，粒径小，拟选择应用广泛的袋式除尘器对含尘废气进行处理。
②可行性分析
布袋除尘器工作原理为：含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
布袋除尘器是一种传统高效除尘器，具有除尘效率高，处理风量的范围广，结构简单、维护操作方便，对粉尘特性不敏感、不受粉尘及电阻影响等特点，除尘效率一般在99.9%以上，通过采用先进的过滤材料和安装技术，可以实现颗粒物的高效净化。
本项目含尘废气大部分粉尘粒径大于1um，可以保障出口浓度维持在较低水平，同时，要求每套布袋除尘器配备压差检测报警仪，确保布袋除尘器正常有效运行。
经工程分析计算，本项目DA001~DA003、DA005排气筒颗粒物、氟化物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3大气污染物排放限值。
综上分析，本项目含尘废气采用袋式除尘器处理可行。
（2）酸性废气处理技术可行性分析
对于本项目酸浸废气（G2-1）、盐酸储罐呼吸废气（G2-2）、除碳酸根废气等酸性废气（G2-6），拟采用吸收法，使用三级喷淋（二级碱喷淋+一级水喷淋）的方法，在设计合理的情况下去除效率较高，运行管理方便。本项目酸性废气（HCI）易溶于水且易与氢氧化钠发生中和反应的性质，选择氢氧化钠溶液作为吸收液。氢氧化钠溶液浓度控制在8%～16%左右，碱液浓度低时定期进行补充，确保吸收液浓度在规定范围内。
7.2.2无组织排放废气控制措施
生产装置开工运营，无组织排放是不可避免的。本项目的无组织排放气主要来自配料区、罐区、生产装置区等逸散的无组织废气。针对这些无组织废气，采用以下防护措施，尽量减少无组织废气逸散和对周围大气环境的影响。
（1）颗粒物（其中冰晶石生产工段颗粒物含氟化物）
项目产生的粉尘主要来自原料上料、烘干、破碎、包装过程。粉尘颗粒大小的分布亦广，直径有的大至100μm以上，也有小至1μm以下。原料上料位于封闭车间内，且易产尘工序均配备密闭设施或半密闭集尘罩进行收集，少量未收集部分沉降至车间地面。根据颗粒物源强计算与预测，项目产生颗粒物较少，厂房为封闭厂房，可实现颗粒物稳定达标排放。
（2）氯化氢
①碳酸锂生产工序，在锂浸出反应槽，将碱浸渣与盐酸反应，该过程会产生氯化氢气体，为减少酸性废气的影响，拟在锂浸出反应槽、盐酸储罐呼吸口、除碳酸根反应槽排气口上方使用硬管直接密闭对接，分管道汇入总管，对酸性废气进行密闭负压收集（收集效率100%），收集酸性废气引至三级喷淋塔处理后排放。
项目氯化氢在厂界处浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值要求。
（3）生产装置以及易发生泄漏的泵、法兰和阀门等设备，优先选用国内密封性能良好的设备和管件；在设置安装方面必须严格控制装置动、静密封点泄漏率，必须达到“无泄漏工厂”的规定。
（4）在日常生产中需加强对输料泵、管道、阀门的经常性检查及更换，以保持良好工况，以尽量消除物料的跑、冒、滴、漏现象发生，同时建立必要的各项管理制度，加强岗位巡逻检查制度。
综上所述，项目主要排放废气的治理措施可行。
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7.3.3地下水污染防治措施及可行性分析
7.3.3.1地下水污染防治
地下水环境保护措施与对策应遵循“源头控制、分区防控、污染监测、应急响应”的基本要求，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
（1）主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
（2）被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至综合污水处理厂处理；
（3）以重点装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。
（4）实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
（5）坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道尽可能在地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
7.3.3.2地下水污染防治对策
由于地表以下地层复杂，地下水流动极其缓慢，因此，地下水污染具有过程缓慢、不易发现和难以治理的特点。地下水一旦受到污染，即使彻底消除其污染源，也得十几年，甚至几十年才能使水质复原。从源头防止污染物进入地下含水层是我国地下水污染防治的关键。
（1）源头控制措施
地下水的污染是不可逆的，因此，做好地下水污染的源头控制对地下水环境保护有重要作用。
项目在生产过程中的无生产废水外排。可能对地下水环境造成影响的污染源主要为高分子比冰晶石生产车间、碳酸锂生产车间、盐酸罐区物料管线泄漏。在生产过程中应加强管理杜绝此类现象的发生。针对本项目工程特点，提出以下源头控制措施。
①生产运行开始前进行试运行，检查设备、管线、污水储存及处理构筑物是否存在“跑冒滴漏”现象；
②相关部门对设备设施检查、维护，要制定严格的检修标准、周期和考核标准，落实责任人，检查、维修人员要按照相关标准认真执行，定检后要验收；并做好记录；
③加强设备防腐蚀及老化管理，明确装置重点部位及监测方案，及时消除因设备腐蚀、老化导致的“跑冒滴漏”；
④急管理应结合自身实际情况，制定泄漏应急预案，尽量减少物质泄漏导致装置大面积停工，防止在生产装置调整过程中发生次生事故。
（2）分区防控措施
①防渗设计基本内容与要求
本项目防渗设计具体结构参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）等相关完善对不同构筑物提出具体防渗结构。
②防渗分区划分
本项目地下水防渗分区参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）相关防渗要求进行划分，若《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）未提及的工程按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）建设项目分区防渗的划分依据和地下水污染防渗分区参照表将建设项目地下水分区防渗划分。
装置内防止地下水污染优先采用主动防渗措施，即从工艺、管道、设备、机械设计等方面采用避免或减少污染物泄漏的方式，加强密封。在平面布置上把可能污染的区域与非污染区域分开，在污染区域内进行防渗设计。
污染区域内易发现和处理污染物的地面划分为一般污染区，设计防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的粘土层的防渗性能。污染区域内不易发现和处理污染物的地下工程划分为重点污染区，设计防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的粘土层的防渗性能。
本项目备件库房、维修间、办公楼为简单防渗区，再生冰晶石暂存区、辅料库、一般固废暂存间、循环水站、消防水池、高分子比冰晶石成品库、碳酸锂成品库为一般防渗区，碳酸钙生产车间、危废贮存库、高分子比冰晶石生产车间、MVR蒸发结晶系统、事故水池、初期雨水池、蓄水池、盐酸罐区、酸性废气处理系统、碳酸锂生产车间为重点防渗区。
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7.4.1拟采取的治理措施
工业噪声可分为机械性噪声、空气动力性噪声。机械性噪声是由于固体振动而产生的；空气动力性噪声是由于空气或气体振动产生的。本项目拟采取的噪声污染防治措施包括：
（1）设计中优先选用低噪声设备，在与设备厂家签订的技术合同中对设备噪声给予明确要求，从源头上治理噪声。
（2）合理布局，将高噪声区域和低噪声区域分开布置，防止噪声叠加和干扰。
（3）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流；对与机泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接。
（4）对高噪声设备，采取消音、隔声、减振等措施：
①机械噪声采用加装隔声罩、安装减振垫等方式进行处理；
②对于空气动力性噪声，如空气压缩机、各种泵类、引风机等，可设置在专门的隔音间内，机座减振；
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7.4.2噪声处理措施可行性分析
本项目的噪声主要为空气动力性噪声以及机械性噪声两大类。如引风机、空压机属空气动力性噪声，各类泵属机械噪声。针对噪声的来源、强度等情况，可采取各种防治措施，如隔声、吸声、消声、减振等。这些方法可归结为两类，其一是降低声源噪声，其二则是切断噪声的传播途径。
（1）降低噪声源，即改进设备结构、材料，减少噪声产生。
设备结构是否合理，所用材料是否合适，都与噪声的产生有很大关系，在安装时一定要注意不要让连接真空箱与真空泵的管子有低于真空泵进口的地方，若存在这种情况，会使噪声提高10~20分贝。
（2）对于空气动力性噪声，空气压缩机、各种泵类、引风机等。可设置在专门的隔音间内，机座减振；并在空压机进气口安装消声器；这样噪声值可降低30~35dB（A）。
各类压缩机是本项目的主要噪声污染源，在运行过程中发出的高强度噪声，以中高频噪声为主。噪声主要是空气动力噪声和设备本体机械噪声，由叶片转动所产生的旋转分割声和涡流声组成，此外还有减速箱、联轴节等处产生的机械噪声以及机械润滑密封系统的噪声。噪声通过空压机壳体和进排气管道向外传播，类比相关监测资料，压缩机房室内噪声高达100dB（A）。环评建议采取隔声罩降噪措施。
采取上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，本项目位于托克逊能源重化工业园区伊拉湖循环经济产业园，周边无敏感点存在，不会产生噪声扰民现象，环境影响可接受。
[bookmark: _Toc2974][bookmark: _Toc18605][bookmark: _Toc26155]7.5运营期固体废物防治措施
7.5.1一般固废污染防治措施
本项目一般固废包括再生冰晶石废包装袋、碳酸钠废包装袋，收集后外售物资回收单位综合利用。
本项目新建1座200m2一般固废暂存间，一般固废暂存间需满足防风、防雨、防晒、防扬尘的要求；应设置防止废水流入的导流渠和固废储存场标识，地面硬化。建设严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求进行，满足相应的选址、防渗、入场、运行等技术要求。一般固废暂存间进行防渗处理，防渗层为至少0.75m厚黏土层（渗透系数≤10—7cm/s）或1.5mm高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10—7cm/s。危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物暂存间；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。
根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）相关规定，建设单位根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息及流向信息，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。建设单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
本项目产生的一般工业固废均在一般工业固废暂存区暂存，一般工业固废暂存区内禁止存放危险废物，各类一般工业固废分类收集，便于后期运输、处置和利用。
综上，本项目产生的一般固体废物去向明确，处置措施可行。
7.5.2待鉴别废物污染防治措施
本项目二氧化硅压滤渣、净化除杂压滤渣产生后委托有资质的危险废物鉴定机构进行鉴定，若为一般工业固体废物，按照一般工业固体废物进行管理，在未鉴定前严格按照危险废物进行管理。
7.5.3危险废物污染防治措施
本项目产生的危险废物处置严格按照《固体废物污染环境防治信息发布指南》《危险废物转移管理办法》《危险废物环境管理视频监控设置规范》（DB65/T 4805-2024）等要求进行管理。
本项目产生的危险废物主要为氢氧化钠废包装袋、氟硅酸钠废包装袋、次氯酸钠废包装桶、废滤布、废除尘布袋、废润滑油、废润滑油桶，暂存于厂区危废贮存库，交由资质单位处置。
厂区拟建设1座200m2危废贮存库，贮存库建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物在危废贮存库临时存放，并进行安全处置。
（1）收集过程中的污染防治措施
本项目危废厂内收集须严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求：危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应满足如下要求：包装材质要与危险废物相容；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危废应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
建设单位应该根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。该计划应包括：收集任务、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等内容。同时，危险废物收集应制定详细的操作规程，至少包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交换、应急防护等。收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备。
（2）内部转运过程的污染防治措施
当危险废物进行内部转运作业应达到如下要求：①综合考虑厂区的实际情况，尽量避开办公区和活动区；②采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运申请表》。当内部转运结束，应对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路上。
（3）贮存过程的污染防治措施
危险废物储存设施应配备照明设施和消防设施；危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定建设危废贮存库，各类危险废物收集后分类分区暂存于危废贮存库，并定期送有资质单位处理。同时要求根据项目所产生危险废物的类别和性质，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的贮存容器要求、相容性要求等进行贮存。
（4）危险废物转移
危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》执行。
①在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。
②对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。
③制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。
④建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息。
⑤填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。
⑥及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
⑦禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
（5）运输过程的污染防治措施
①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。
②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。
③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。
④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
（6）危险废物管理计划和管理台账
本项目投运后，建设单位应严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的要求，制定危险废物管理计划和管理台账。危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当按年度制定并于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。建设单位应建立危险废物管理台账（包括管理计划、申报登记、处置合同、处置情况及管理台账、转移联单）并装订成册存档备查，对危险废物的产生、暂存、运输进行全过程严格管理。危险废物管理台账保存时间原则上应存档5年以上。
（7）危险废物贮存设施的安全防护
危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（含2023年修改单）》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志，危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按照危险废物处理。
综上所述，项目产生的各类固体废物均得到妥善处理处置，其处置措施可行，处置去向明确。项目固体废物分类处置不会对周围环境产生二次影响。
[bookmark: _Toc9532][bookmark: _Toc28808][bookmark: _Toc3095]7.6土壤污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施以及跟踪监测计划。
7.6.1源头控制措施
本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：
（1）企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。
（2）企业应采用先进的工艺技术，减少生产废水的产生量；若发生泄漏事故时，应马上将泄漏的污水切换收集至事故池，避免污水在地面漫流。
（3）企业应采用先进的工艺技术，减少固废的产生量，并提高固废的综合利用率，减少固废的堆存量。
7.6.2过程控制措施
项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施：
（1）企业应在占地范围内加强绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加大对废气污染物的吸附，减少最终进入土壤的污染物量，从而减少对土壤的污染。
（2）企业应把泄漏液体尽量控制在小范围内，并及时导入事故池，减少液体在地面的漫流面积及时间，以防止土壤环境污染。
（3）根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021），项目运营后应进行土壤环境跟踪监测。

[bookmark: _Toc28965][bookmark: _Toc763][bookmark: _Toc6322]8.环境影响经济损益分析
环境经济损益分析是分析评价项目实施过程中环保治理措施的可行性、实用性、合理性和有效性，通过环境损益分析，为企业在建设过程中算好环境保护投入的经济收益账，为整体的环境管理服务，为项目建设提供最佳决策，为实现社会、经济、环境“三统一”提供科学依据。
环境影响经济损益分析是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体做出经济评价。根据理论发展和多年的实践经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子做出经济评价，因此环境影响经济损益分析的重点，是对工程的主要环境影响因子做出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用-效益总体分析评价。
本项目建设与运营期间对区域环境造成了一定的影响，但在工程各项环保措施落实到位并正常稳定运行的前提下，可确保项目生产过程中产生的各种污染物稳定达标排放。本项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。

[bookmark: _Toc17693][bookmark: _Toc943][bookmark: _Toc30660]9.环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc14398][bookmark: _Toc9594][bookmark: _Toc5640]9.1环境管理体制
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方生态环境部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
9.1.1.环境管理机构及职责
企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由总经理负责监督落实。企业下设安全环保处及环境监测化验中心，配备专责工程师负责全厂环境保护监督管理工作，各生产装置设置1名环境管理人员负责日常环保管理工作。工程部班长负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作。安全环保处有专人负责企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地生态环境主管部门开展本企业的相关环保执法工作等。
（1）主管总经理职责
①负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。
②负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。
（2）安全环保部职责
①贯彻上级领导或生态环境部门有关的环保制度和规定。
②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其他环境统计资料，并定期向当地生态环境主管部门汇报。
③汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。
④制定环保考核制度和有关奖罚规定。
⑤对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。
⑥负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。
⑦总结对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。
⑧负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备、污水处理设施的运行情况，并负责对污水处理设施的大、中修的质量验收。
⑨组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。
（3）相关职责
①在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。
②按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。
③组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。
（4）车间环保人员职责
①负责本部门的具体环境保护工作。
②按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。
③负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。
④参加厂内环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。
9.1.2环境管理手段和措施
为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：
（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；
（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；
（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位员工；
（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；
（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；
（6）及时修订应急预案。
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9.2.1项目审批阶段的环境管理要求
项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应的机构编制。
企业在建设项目环评文件编制前应积极配合编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。
9.2.2建设施工阶段的环境守法要求
项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查。
建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、废水、噪声等对周围生活居住区的污染和危害。
9.2.3投产前的环境管理
（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；
（2）向当地生态环境部门进行排污申报登记，投产运行。
（3）项目稳定运行后，编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。
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9.3.1排污许可证制度
根据《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》要求，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。本项目在取得环评批复后，在启动生产设施或者发生实际排污之前须在全国排污许可证管理信息平台变更排污许可证，取得排污许可证后方能正式投入生产，严禁无证排污。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）等相关要求等相关技术规范的要求，梳理项目排污许可证大气污染物排放信息、水污染物排放信息、自行监测要求、执法（守法）报告要求、信息公开、环境管理台账记录要求。
建设单位应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责；环境管理台账应真实记录污染治理设施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息等内容。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，环境管理台账应采用电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不少于5年。
9.3.2环境信息公开
排污企业应按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）要求，依法通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，企业环境信息公开采取自愿公开与强制公开相结合。
国家鼓励企业事业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。企业可通过网站公示信息、编制环保白皮书等方式向公众发布本企业的环境信息。
9.3.3排污口规范化
本项目应按污染物排放口和固体废物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。
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9.4.1环境监测的意义
环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。
9.4.2环境监测工作
（1）基本原则
根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。
（2）监测内容
根据项目特点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测。
9.4.3监测项目
（1）环境质量监测
根据《排污单位自行监测技术规范 总则》（HJ819-2017）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）《排污单位自行监测技术指南无机化学工业》（HJ 1138-2020）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目建设后，对区域环境质量有一定的影响，尤其是事故和非正常工况下。
（2）污染源监测
运行期污染源监测包括废水污染源、废气污染源和噪声污染源，根据《排污单位自行监测技术规范 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南无机化学工业》（HJ 1138-2020）。
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9.5.1竣工验收管理办法
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》指出取消环保竣工验收行政许可。建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制。对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明。将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提。鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展建设期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向生态环境部门备案。
9.5.2环保设施竣工验收
（1）环境工程设计
按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置、噪声治理及危险固体废物的安全处置等各项工作，确保三废达标排放；污染治理设施必须与主体工程实现“三同时”。
（2）验收标准与范围
①按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中有关规定执行；
②与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、绿化设施；
③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。
（3）竣工验收
建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。
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项目名称：新疆锂信科技有限公司年处理5万吨固废再生冰晶石资源化高值利用项目
建设单位：新疆锂信科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊能源重化工工业园区伊拉湖循环经济产业园。
建设内容及生产规模：新建再生冰晶石暂存区、高分子比冰晶石生产车间、碳酸锂生产车间、碳酸钙生产车间、辅料库、成品库、事故水池、消防水池、初期雨水池、蓄水池、配电房、办公楼等；购置磨粉、浸出、合成、压滤、蒸发结晶、过滤干燥、自动化控制系统及环保治理设施，配套建设道路、绿化、防渗、管网等公用辅助工程。建成后年处理再生冰晶石50000吨年产29873.45吨高分子比冰晶石、3034.43吨碳酸锂及配套副产品。
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10.2.1产业政策、环保政策及规划的符合性
（1）产业政策相符性
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。
（2）环保政策相符性
本项目符合《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》、《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》等环境保护政策。
（3）生态环境分区管控符合性
本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）及《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新》要求。
（4）选址合理性
项目厂址位于托克逊能源重化工工业园区伊拉湖循环经济产业园，厂址用地规划为工业用地。本项目建设符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）》产业布局规划。因此，项目选址合理。
10.2.2与规划、规划环评的符合性分析
本项目属于化学原料制造和化学制品制造业，项目用地为园区规划的三类工业用地，符合《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）》及批复、《托克逊能源重化工工业园区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》及审查意见相关要求。
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10.3.1环境空气质量
价区域内监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值；氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A浓度限值；氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D浓度限值。氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的过渡阶段二级浓度限值，评价区各监测点现状环境空气质量均达标。
10.3.2水环境质量
区域地下水中各监测点现状监测指标均符合《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准。
10.3.3声环境质量现状
项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
10.3.4土壤环境质量现状
本次评价在厂区内设置3个柱状样点，1个表层样点，在厂界外0.2km范围内，设置2个表层样点，对土壤环境质量进行了现状监测，检测结果显示，土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地土壤污染风险筛选值，厂址及周边土壤环境质量良好。
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10.4.1废气污染防治措施
（1）原料预处理工序废气
原料预处理工序废气包含拆包上料粉尘（G1-1）、磨粉粉尘（G1-2）、料仓缓存废气（G1-3），废气收集后经布袋除尘器处理后排放，废气中颗粒物、氟化物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中表3排放限值要求。
（2）高分子比冰晶石、碳酸锂生产车间上料废气
冰晶石、碳酸锂生产车间上料废气包含碱浸工序氢氧化钠上料粉尘（G1-4）、氢氧化钙料仓缓存废气（G1-5）、补氟工序氢氧化钠上料粉尘（G1-6）、氟硅酸钠上料粉尘（G1-7）、碳酸钠上料粉尘（G2-3）、除碳酸根工序氢氧化钠上料粉尘（G2-7），废气收集后经布袋除尘器处理后排放，废气中颗粒物、氟化物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中表3排放限值要求。
（3）高分子比冰晶石干燥包装车间废气
高分子比冰晶石干燥包装车间废气包含冰晶石干燥包装废气（G1-8）、冰晶石成品料仓缓存废气（G1-9），冰晶石干燥设备配套燃气热风炉，热风炉配备低氮燃烧器，废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后排放，废气中颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中表3排放限值要求。
（4）酸性废气
酸性废气包含酸浸废气（G2-1）、盐酸储罐呼吸废气（G2-2）、除碳酸根废气（G2-6），废气收集后经水喷淋+碱喷淋处理后排放，废气中氯化氢排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中表3排放限值要求。
（5）碳酸锂干燥包装车间废气
碳酸锂干燥包装车间废气包含碳酸锂干燥包装废气（G2-4）、碳酸锂成品料仓缓存废气（G2-5），废气收集后送布袋除尘器处理后排放，废气中颗粒物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中表3排放限值要求。
10.4.2水污染防治措施
本项目废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水中循环冷却水排污水收集后回用于厂区洒水抑尘（循环冷却水排污水主要污染物为盐类、SS，冬季排入厂区蓄水池）；喷淋废水回用于碳酸锂生产线沉锂工序（主要为酸碱中和反应后生成的氯化钠和少量氢氧化钠，可用于碳酸锂生产线生产副产品氯化钠）。生活污水经厂区化粪池处理后送往新疆嘉信能源科技有限公司污水处理站处理，经处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）水质指标，由新疆嘉信能源科技有限公司回用。
厂区采取分区防渗措施，同时设置事故池，以减小事故情况下对地下水的影响。
10.4.3噪声污染防治对策
噪声源集中布置，选用低噪声设备并置于室内，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。
10.4.4固体废物防治措施
本项目固体废物主要包括再生冰晶石废包装袋、碳酸钠废包装袋、二氧化硅压滤渣、净化除杂压滤渣、氢氧化钠废包装袋、氟硅酸钠废包装袋、次氯酸钠废包装桶、废滤布、废除尘布袋、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾等。
再生冰晶石废包装袋、碳酸钠废包装袋属于一般工业固废，暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售给物资回收单位进行综合利用；二氧化硅压滤渣、净化除杂压滤渣为待鉴定固废，如后期鉴定结果为一般固废，则优先作为建材原料外售建材公司综合利用，若属于危险废物则委托有资质单位进行处置；氢氧化钠废包装袋、氟硅酸钠废包装袋、次氯酸钠废包装桶、废滤布、废除尘布袋、废润滑油、废润滑油桶为危险废物，暂存于厂区危废贮存库，定期委托资质单位进行处置；生活垃圾收集后由园区环卫部门定期清运。
[bookmark: _Toc26647][bookmark: _Toc25224][bookmark: _Toc8002]10.5环境影响预测与评价
10.5.1环境空气影响分析
本项目对高分子比冰晶石生产线：原料预处理工序废气、高分子比冰晶石生产车间上料废气、高分子比冰晶石干燥包装车间废气；碳酸锂生产线：酸性废气、碳酸锂生产车间上料粉尘、碳酸锂干燥包装车间废气均采用了成熟可行的措施进行收集、处理后严格按照行业污染物排放限值的要求达标排放，不会对区域大气环境造成明显影响。有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢排放能达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值；无组织氯化氢、氟化物排放能达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。项目采取的大气污染治理措施是可行的。
通过进一步预测分析，各大气污染因子小时最大落地浓度、日均最大落地浓度及年均最大落地浓度贡献值均未超过相应标准限值要求。预测贡献值与拟在建源及相应背景值叠加后，本项目各污染物均未超过相应标准限值要求，采用AERMOD模型模拟评价本项目全厂所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，根据预测结果可知本项目厂界外各污染物贡献值均不存在超标现象，大气环境防护距离为0m，因此确定本项目无大气环境防护距离。
经预测，本项目新增污染源正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为38.07%，小于100%，新增污染源正常排放下各污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率为2.41%，小于30%。项目环境影响符合环境功能区划，叠加现状浓度的环境影响后，主要污染物的保证率日平均浓度和年均浓度均符合质量标准，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。
因此，本项目满足“达标区域建设项目大气环境影响评价”的条件，环境影响可以接受。
10.5.2地下水环境影响分析
本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，对场地地下水污染防治进行分区，并采取相应防渗措施，同时加强生产管理，及时对泄漏至地面的污染物进行收集处理，可有效减少渗入地下的污染物量，正常生产情况下对地下水影响较小。
本次选择了本项目地下水污染风险最大的高分子比生产车间浸出料浆低位槽为预测对象。根据地下水导则9.5，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，最终选择氟化物为预测因子进行预测，预测了非正常状况下对地下水的影响。若企业能按照设定的地下水污染跟踪监测频率进行跟踪监测，发现泄漏及时采取措施切断污染物向含水层的泄漏通道，依靠地下水自然稀释降解作用消除污染，可将泄漏引起的地下水污染控制在可接受的范围内。从地下水环境保护的角度分析，本项目建设可行。
10.5.3土壤环境影响分析
根据大气沉降影响预测结果，本项目废气中排放的污染物通过大气沉降进入土壤中，项目运行20年后，氟化物预测值增量为0.0115g/kg，新增量较小，对土壤环境影响不大；根据土壤垂直入渗影响预测结果，泄漏发生100d时氟化物影响深度未超过50m，深层土壤未受污染。
本项目对土壤环境的影响途径为大气沉降、垂直入渗。项目在严格做好大气
污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。
10.5.4噪声环境影响分析
本项目主要噪声设备有压滤机、风机、各类泵等，其噪声源强约为70~90dB（A）之间。本项目采取建筑隔声、基础减振和设置消音器等降噪措施，同时通过优化平面布置、设置绿化带等措施以降低噪声的传播。采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求，不会对区域声环境产生明显影响。
10.5.5固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要包括再生冰晶石废包装袋、碳酸钠废包装袋、二氧化硅压滤渣、净化除杂压滤渣、氢氧化钠废包装袋、氟硅酸钠废包装袋、次氯酸钠废包装桶、废滤布、废除尘布袋、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾等。
再生冰晶石废包装袋、碳酸钠废包装袋属于一般工业固废，暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售给物资回收单位进行综合利用；二氧化硅压滤渣、净化除杂压滤渣为待鉴定固废，如后期鉴定结果为一般固废，则优先作为建材原料外售建材公司综合利用，若属于危险废物则委托有资质单位进行处置；氢氧化钠废包装袋、氟硅酸钠废包装袋、次氯酸钠废包装桶、废滤布、废除尘布袋、废润滑油、废润滑油桶为危险废物，暂存于厂区危废贮存库，定期委托资质单位进行处置；生活垃圾收集后由园区环卫部门定期清运。
本项目拟建设1座200m2危废贮存库和1座200m2一般固废暂存间。危废贮存库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物在危废贮存库临时存放，并进行安全处置。一般固废暂存间需满足防风、防雨、防晒、防扬尘的要求；应设置防止废水流入的导流渠和固废储存场标识，地面硬化。建设严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求进行，满足相应的选址、防渗、入场、运行等技术要求。一般固废暂存间进行防渗处理，防渗层为至少0.75m厚黏土层（渗透系数≤10—7cm/s）或1.5mm高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物暂存间；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。
综上分析，本项目各类固体废物均可妥善存放和处置，因此项目运行期间固体废物对环境的影响较小。
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企业在认真落实各项风险防控措施、严格执行各项风险管理制度的前提下，可有效降低生产过程中突发环境事件发生概率，降低损失，保证环境风险影响后果在可接受范围之内。
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本项目大气污染物排放总量控制指标为：NOx1.769t/a。
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本项目生态环境影响报告书编制过程中，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求进行了三次公示。第一次公示采用网络公开的形式，第二次采用网络、报纸、园区公示栏张贴三种方式进行了同步公示，第三次采用网络公示，三次公示期间均未收到反对意见和建议。
2026年7月20日，新疆锂信科技有限公司在生态环境公示网进行了首次生态环境影响评价信息公开。2026年9月15日—2026年9月28日在生态环境公示网进行了征求意见稿公示（网络、报纸、园区公示栏张贴三种形式）。2026年10月14日在生态环境公示网进行了拟报批前公示。
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新疆锂信科技有限公司年处理5万吨固废再生冰晶石资源化高值利用项目符合国家产业政策和环保要求；项目选址于托克逊能源重化工工业园区伊拉湖循环经济产业园，符合园区规划及规划环评要求；项目建设遵循清洁生产的发展理念，各项污染物经有效处理后可保证达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别；项目在采取有效的事故防范和减缓措施后，环境风险可控；通过公众参与调查，没有收到反对项目建设的意见；项目具有良好的经济效益和社会效益。因此，在认真落实本项目的各项污染防治措施的前提下，从环保的角度分析，该项目建设可行。


