
[bookmark: _Toc24437][bookmark: _Toc21216]1 概述
[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc17154]1.1 项目背景
本次技改项目完成后建成一套20万吨/年单体合成反应器，可提升资源利用率，解决副产物产出问题，能降低成本，提高质量。
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc25671]1.2 项目特点
（1）本项目为技改项目，对单体合成装置进行技术升级改造，建成单套规模为20万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，不影响全厂生产规模和产品方案。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）国家标准第1号修改单，本项目为制造业中[C2614]有机化学原料制造。
（2）项目所在园区及厂区基础设施完备，项目供热、供水、供电、排水等依托现有。
（3）项目产生废水经厂区现有配套建设的污水处理站处理达到园区污水处理厂接管标准后排至园区污水处理厂，污水处理厂深度处理后全部回用于园区企业，不外排环境，对地表水环境无直接影响。
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc20712]1.3 环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应进行环境影响评价。根据项目建设内容，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于名录中第“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中“44.基础化学原料制造261：全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”类别，应当编制环境影响报告书。
[bookmark: _Toc26981]1.4 分析判定相关情况
1.4.1 与产业政策符合性分析
本项目为技改项目，对单体合成装置进行技术升级改造，建成单套规模为20万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的淘汰类和限制类项目。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。
1.4.2 与相关法律法规、政策、规范等符合性分析
本项目符合相关法律法规、政策及规范要求。
1.4.3 与规划符合性分析
本项目符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《“十四五”工业绿色发展规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》等相关规划。
1.4.4 “三线一单”的符合性分析
1.4.4.1 “三线一单”符合性分析
本评价中项目实施与“三线一单”相关要求相符
1.4.4.2 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
本技改项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相符。
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1.4.5 选址合理性分析
项目所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等环境敏感区域，从环境功能区划的角度看对本技改项目建设制约不大。项目位于鄯善工业园区新材料产业区北片，用地类型为工业用地，符合所在园区的产业规划及布局要求。区域环境敏感程度较低，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，环境防护距离满足要求。
综上所述，从规划、周边环境特征、基础设施条件等因素综合考虑，本技改项目选址可行。
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc21951]1.5 关注的主要环境问题及制约因素
1.5.1 项目主要环境问题
通过对本项目工程特点、所在区域的环境特点以及周边环境现状调查，确定本次环评关注的主要环境问题有：
（1）本项目是否符合国家法律法规、产业政策和相关文件的要求；项目选址是否可行；项目建设是否符合园区规划、环境功能区划等的要求；
（2）重点关注本项目运营期大气环境影响及其污染防治措施的可行性；
（3）重点关注本项目废水依托处置的可行性；
（4）重点论证本项目产生的各类固体废物处理处置措施的可行性；
（5）论证本项目可能产生的环境风险是否达到可以接受的水平。
1.5.2 项目主要环境影响
本项目建成运营后的主要环境影响体现在以下几个方面：
（1）工艺废气对大气环境的影响及控制措施；
（2）生产废水对水环境的影响及控制措施；重视厂区内的防渗措施，防止对地下水环境造成不利影响；
（3）固体废物对周围环境的影响及控制措施；
（4）各生产装置的生产设备以及风机、泵等运行产生的噪声对周围环境的影响及控制措施；
（5）突发环境事件风险识别及环境风险防范措施和应急体系的建立。
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc15469]1.6 环境影响评价主要结论
本项目符合国家及地方产业政策要求；项目工艺及设备处于国内先进水平；技改项目不新增污染物，现有项目采取的各项污染防治措施技术和经济可行，可确保污染物稳定达标排放，对外环境影响较小。技改项目不会降低区域环境功能类别，并能满足总量控制要求；现有项目采取的事故风险防范措施到位，环境风险可控；项目建设具有良好的环境效益和经济效益；项目公示期间未收到公众反馈意见。
本技改项目建设地点位于新疆鄯善工业园区，项目无新增用地，项目选址符合新疆鄯善工业园区总体规划。本评价认为项目建设过程中需按照国家法律法规要求认真落实环境保护“三同时”制度，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，加强环保设施的运行维护和管理。在保证各项环保设施正常运行和污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。


[bookmark: _Toc26548][bookmark: _Toc23968]2 总则
[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc12543]2.1 编制依据
（1）拟建项目环境影响评价技术咨询合同及环评编制委托书；
（2）项目可研资料；
（3）《鄯善工业园区总体规划（2024—2035年）环境影响报告书》；
（4）建设单位提供的其他有关技术资料。
[bookmark: _Toc11759]2.2 环境影响因素识别与评价因子筛选
2.2.1 环境影响因素识别
项目施工期和运营期可能对环境产生的污染因素包括：废气、废水、噪声、工业固体废弃物，这些因素可能导致的环境影响涉及环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境等。
（1）施工期
项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素，见表2.2-1。
表2.2-1          施工期主要环境影响因素
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	环境空气
	土地平整、挖掘、土石方、建材储运、使用
	扬尘

	
	施工车辆尾气
	NO2、CO、THC

	水环境
	施工人员生活污水等
	COD、BOD、SS

	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	固体废物
	施工垃圾、生活垃圾
	扬尘、占地、恶臭

	生态环境
	土地平整、挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	土石方、建材堆存
	占压土地等



（2）运营期
项目运营期不新增污染物，不会对环境增加新的污染影响。现有项目产生废气、废水、噪声以及固废等污染，均得到有效治理。
[bookmark: _Toc15910]2.3 环境功能区划与评价标准
2.3.1 环境功能区划
（1）环境空气质量功能区划
按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的规定，现状该区域的环境空气质量功能区划属二类功能区；环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。
（2）水环境功能区划
本项目评价范围内无地表水体分布，未开展地表水环境影响预测与评价。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类标准，本项目所在区域地下水环境功能区划确定为Ⅲ类。
（3）声环境功能区划
根据《鄯善县声环境功能区划实施方案》，本项目应属于3类声环境功能区。
（4）土壤环境
本项目占地类型为工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。
（5）生态功能区划
根据《新疆生态环境功能区划》，本项目所在地区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区－Ⅲ3天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区-50吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区。
2.3.2 环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》给定值，二噁英年平均浓度参照日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准。
（2）地下水质量标准
评价区域地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（3）声环境质量标准
项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。
（4）土壤环境质量标准
土壤环境现状执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的表1第二类用地土壤污染风险筛选值。
土壤酸化与碱化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D的表D.2。
2.3.3 污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
有组织废气：本次技改项目单体合成生产过程产生颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值标准；产生的有机废气经焚烧处理后排放的颗粒物、SO2、NO2、HCl、NMHC、二噁英执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3规定限值；氯甲烷执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表6限值。
无组织废气：NMHC（非甲烷总烃）厂内无组织废气排放监控执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值；厂界无组织颗粒物、氯甲烷执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；厂界无组织NMHC、HCl执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7限值。
（2）废水污染物排放标准
本项目生产废水及生活污水进入厂区现有配套建设的污水处理站处理，污水处理站出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位”二级标准，后经管网排入园区污水处理厂进一步处理。
（3）噪声污染物排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）建筑施工场界噪声排放限值。
（4）固体废物贮存污染控制标准
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）。
[bookmark: _Toc29658]2.4 评价工作等级与评价重点
2.4.1 环境评价工作等级
2.4.1.1 大气环境评价工作等级
根据工程特点、污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法，选择工程排放的主要污染物，采用导则推荐模型中的AERSCREEN模型计算工程污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级方法确定本次大气环境评价等级。
由上表可以看出，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为6.38%，Cmax为63.8μg/m³。因本项目属于化工行业的多源项目，项目评价等级提高一级，对照评价工作等级划分依据，结合上述估算模式的计算结果，确定本项目大气环境影响评价等级为一级。
2.4.1.2 地表水环境工作等级
根据对项目的初步工程分析，项目运行期产生生产废水及生活污水送园区污水处理厂深度处理后回用项目生产装置，不排放到外环境，故本项目与地表水系无直接水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，参照地表水评价技术导则水污染影响型建设项目评价等级判定依据中的注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。故确定项目地表水评价等级为三级B。
项目仅对地表水环境进行简要影响分析。
2.4.1.3 地下水环境工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作级别的划分根据下列条件进行，即：建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度。综合判定本项目地下水环境影响评价工作等级，并按所划定的工作等级开展评价工作。
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A建设项目分类方法，本项目甲基氯硅烷生产属于“L 石化、化工类中85 基本化学原料制造”，属Ⅰ类建设项目。
项目区非水源地，占地为工业园区工业用地，项目与所在区域地下水无水力联系，不是集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，周边水井不作为饮用水井，不是分散式水源地，因此不是地下水环境敏感区或较敏感区，敏感程度为“不敏感”。
2.4.1.4 声环境工作等级
项目位于鄯善工业园区内，声环境功能区属于3类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目建设前后噪声值变化较小且厂址附近没有声环境保护目标，受影响人口数量基本不发生变化，因此本项目声环境评价等级定为三级，噪声评价范围为厂界。
2.4.1.5 土壤工作等级
（1）项目类别
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目甲基氯硅烷属于“石油、化工-化学原料和化学制品制造”，项目类别为Ⅰ类。
（2）占地规模
建设项目永久占地分为大型(≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型(≤5hm2），本技改项目无新增占地，在原有装置框架进行改造，占地规模为小型。
（3）土壤环境敏感程度

项目所在地为鄯善工业园区内，周边不存在耕地、居民区等土壤环境保护目标，项目区土壤环境敏感程度为不敏感。
本项目为Ⅰ类项目，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，综上确定项目土壤环境影响评价等级为二级。
2.4.1.6 生态环境工作等级
本技改项目位于已批准规划环评的新疆鄯善工业园区内且符合规划环评要求，影响区域内未涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；未涉及自然公园；未涉及生态保护红线；地下水水位和土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）有关规定，符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，可不确定评价级别，直接进行生态影响简单分析。
2.4.1.7 环境风险工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。”本项目的环境风险潜势为Ⅳ，因此环境风险评价等级为一级。
2.4.2 评价重点
本次评价工作将从项目工程分析入手，确定项目运行期的各个污染环节及主要污染因子，针对项目特有环境污染问题提出切实可行的污染防治措施，定量及定性地描述出该项目对区域环境的污染影响程度和范围。结合本项目生产工艺特点，分析确定各项风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施。
[bookmark: _Toc20241][bookmark: _Toc447541157][bookmark: _Toc446160669][bookmark: _Toc659][bookmark: _Toc7362][bookmark: _Toc28006][bookmark: _Toc27921]2.5评价范围及环境保护目标
2.5.1 评价范围
根据评价工作等级判定结果，结合各环境要素导则要求，确定本项目评价范围见下表。
表2.5-1         技改后全厂环境评价范围一览表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	一级
	以项目区为中心，边长为5km的矩形区域。

	地下水环境
	二级
	厂界上游北侧外延1km（上游），南侧外延3km（下游），西、东两侧各外延1.5km的矩形区域范围。

	声环境
	三级
	项目区及其边界外200m。

	生态环境
	/
	项目区占地范围内。

	土壤环境
	二级
	项目区及其边界外200m范围内

	环境风险
	三级
	地下水：与地下水环境评价范围一致

	
	/
	环境空气：以建设项目危险源为起点，四周外扩5km的范围


2.5.2 环境保护目标
经调查核实，评价区无自然保护区、集中饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线、文物保护单位、基本草原、永久基本农田等特殊环境敏感目标。
本项目环境保护目标见表2.5-2。
表2.5-2   环境影响评价阶段环境保护目标
	环境
要素
	保护目标
	功能要求
	相对位置
	保护级别

	地下水
	区域地下水环境
	Ⅲ类功能区
	/
	水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	声环境
	厂界外200m范围
	3类声环境功能区
	/
	达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

	土壤
环境
	项目区及周边200m范围土壤质量
	工业用地
	/
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准

	生态
环境
	评价范围内景观
	吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区
	/
	不改变生态功能




[bookmark: _Toc1975][bookmark: _Toc16870]3 建设项目工程分析
[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc24343]3.1 现有工程回顾性分析
3.1.2 现有工程污染防治措施及污染物达标排放情况
3.1.2.1 废气
（1）有组织废气
本次评价对厂区现有工程污染防治措施及污染物排放情况进行分析，根据监测结果，项目固定污染源均能够达标排放。
（2）无组织废气
本项目无组织废气主要为原料运输、装卸、储存、生产过程中产生的扬尘和物料存放过程中产生的罐体呼吸气。主要处置措施为：建设全封闭式生产厂房及封闭式原料库；厂区地面做硬化处理并定期洒水；用合适的罐型、氮封、LDAR等措施减少挥发性有机物无组织排放；盐酸罐区放空至水解工段酸洗洗涤塔处理。根据企业厂界无组织废气监测数据结果，根据监测数据，厂界无组织废气均能达标排放。
3.1.2.2 废水
现有项目废水主要有生产废水和生活废水。
生产废水主要包括：单体合成工段洗涤塔洗涤废水、单体精馏工段水洗塔酸性废水、盐酸解析工段酸性废水、氯甲烷洗涤碱性废水、水解装置酸碱性废水、硅氧烷裂解工段裂解碱性废水、含氢硅油工段水洗及调聚工艺产生的酸性废水、生胶工段脱水工艺产生的废水和喷淋塔废水，尾气焚烧装置碱洗塔碱性废水等。
生活污水经化粪池处理后和生产废水进入厂区污水处理站，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，经园区下水管网排入园区污水处理厂进一步处理。
废水经污水处理站处理后：各项因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的要求。
3.1.2.3 噪声
本项目噪声主要来源于生产过程中生产设备、风机、气泵产生的噪声，通过厂房隔声、气泵基础加装减振装置、风机安装隔声罩等措施，有效地控制了噪声对环境的影响。各测点昼间厂界环境噪声监测值范围52dB(A)~64dB(A），夜间厂界环境噪声监测值范围49dB(A)~54dB(A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
3.1.2.4 固废
现有工程产生的固体废物主要有一般固体废物和危险废物。
（1）一般固体废物
一般固体废物主要为硅粉制备车间除尘器细硅粉、废包装材料、职工生活垃圾等。
（2）危险废物
危险废物包括高沸物浆渣、单体转化废油、干废触体、裂解残渣、焚烧装置残渣、废硫酸、活性炭残渣、生胶滤渣、混炼胶滤渣、污水处理站污泥、化验室废液及试剂废瓶、废铅蓄电池、废润滑油及沾染危险废物的废弃包装物。
[bookmark: _Hlk100678504][bookmark: _Toc25591]3.1.3 现有工程环评批复及验收意见落实情况
现有项目环保工程与主体工程、配套基础设施同时设计、施工、运营，且环保设施运转良好，建设项目基本执行了“三同时”制度。
3.1.4 现有工程存在的主要问题及整改提升建议
（1）作为新疆维吾尔自治区2025年环境监管重点单位名录中的单位应严格按照自行监测方案要求的频率、监测点落实监测工作。
（2）针对厂界无组织废气中HCl浓度较高，需找出原因，进行减排。本次后评价建议企业在储罐以及计量罐顶部设置废气收集管道和平衡管，将这部分呼吸废气直接接入废气吸收塔集中处理后高空排放，减少废气排放量。并加强管道、阀门的密闭检修，重要工段设置HCl气体报警仪，以减少无组织排放。
（3）酸性气体洗涤塔氯化氢以及有机废气焚烧炉执行标准应为《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表4限值要求。
（4）对固体废物产生入库台账增加入库累积量，规范填写固体废物产生入库台账。
[bookmark: _Toc29812]3.2 技改项目工程概况
3.2.1 项目基本情况
建设性质：技改
项目投资：企业自筹。
3.2.2 项目建设内容
本项目对现有单体合成装置进行技术升级改造。
建设主要内容为年产20万吨有机硅单体合成反应器及装置改造，包括工艺装置设备、管道、仪表、管件等及装置内公用工程、辅助设施等。
[bookmark: _Toc143767398]3.2.3 公用及辅助工程
本项目技术改造，公用工程依托现有项目公用工程及辅助工程。厂区已建空分制氮站、空压站（含冷冻站）、循环水站、消防水站等，生产及生活用水由工业园区管网供应。厂区各公用工程管网已敷设，新建装置可就近从管廊接入。
3.2.4 储运工程
本项目改造不影响生产设施，辅助生产设施不需要改变。
3.2.5 厂区平面布置
[bookmark: _Toc30356][bookmark: _Toc143767401][bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc83196354]本次技改项目位于现有厂区内，不新增占地。
综上所述，厂区总平面布置功能分区明确，各区块内外连接顺畅，相关装置联系紧密，管线短捷、物流组织和平面布置合理。
[bookmark: _Toc83196355][bookmark: _Toc17304][bookmark: _Toc143767404][bookmark: _Toc5398]3.3 污染源分析
3.3.1 施工期污染源分析
本项目建设对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工人员的生活污水。环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。施工期对扬尘、生活污水和噪声采取适宜措施予以处理处置，对周围环境影响可控。
3.3.2 运营期污染源分析
3.3.2.1 废气
[bookmark: _Toc27624]1.有组织废气
（1）含尘废气
单体合成含尘废气主要污染物为颗粒物，设备密闭，管道收集，废气收集率为100%。该废气经管道输送至“滤芯过程+水洗除尘”装置处理，由15m排气筒达标排放，处理效率为99%。其中部分因法兰、机泵、阀门等动静密封点泄漏损耗量为无组织排放。
（2）不凝气
单体合成产生的不凝废气主要污染物为一甲、二甲、三甲等单体混合气体（以非甲烷总烃计）和氯甲烷，这些废气经管道收集送至废气焚烧装置处理，由35m排气筒排放。根据设计提供资料及物料衡算，项目技改后废气中氯甲烷产生量为75.2t/a，其他挥发性有机物产生量为8.14t/a。
[bookmark: _Toc17456]2.无组织废气
（1）装置区废气
本次技改项目无组织废气污染物主要为颗粒物、氯甲烷及非甲烷总烃等，主要来自生产装置各动静密封点泄漏，根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附录一编制的《设备动静密封点泄漏VOCs排放量参考计算表》，对本项目装置区设备动静密封点泄漏量进行核算，则颗粒物无组织排放量为0.005t/a，氯甲烷无组织排放量为1.56t/a，非甲烷总烃无组织排放量为0.19t/a。
（2）交通运输移动源污染源
本次改造主要涉及洗涤塔、换热设备、机泵、容器罐类、过滤器、旋风分离器、空冷器等的拆除/重新设计，及流化床反应器重新设计。不改变产品方案及原辅料，故不新增运输量。
3.3.2.2 废水
本项目改造后未新增废水污染源、工艺装置废水排放量未变化。原有项目单体合成单元产生废水主要有单体合成洗涤废水以及循环水站产生的排污水，生产废水排往污水处理站处理，循环水站产生排污水用于地面冲洗后排入污水处理站。
（1）单体合成洗涤废水
根据工程分析可知，现有单体合成洗涤废水此部分废水进入废水处理站处理。
（2）循环冷却水系统排水
本项目循环冷却水全部用作地面冲洗水。
（3）地面冲洗水
地面冲洗废水进入废水处理站处理，不外排。
3.3.2.3 噪声
本项目噪声源主要来自生产设备及辅助生产设备运行噪声，生产系统主要噪声设备为各种泵类、压缩机等，其源强在85-105dB（A）之间。为了改善操作环境，对噪声比较大的泵类等除设备防震基础外还要进行隔离操作；与机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接；此外，设备布置时，噪声比较大的设备尽量集中，并在室内放置，厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物。
3.3.2.4 固体废物
本项目改造前后产生的固体废物种类及产生量不变，分别为单体合成洗涤塔分离出的高沸物渣浆和单体合成流化反应后产生的干废触体。
①高沸物渣浆
本项目单体合成洗涤塔分离出的高沸物渣浆，属于危险废物，定期交由具有危废处理资质的单位进行处置。
②干废触体
单体合成流化反应后产生的干废触体为危险固废。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码900-407-06，定期交由具有危废处理资质的单位进行处置。
3.3.3 非正常工况
本技改项目主要涉及洗涤塔、换热设备、机泵、容器罐类、过滤器、旋风分离器、空冷器等的拆除/重新设计，及流化床反应器重新设计，未新增环保设施。项目废气非正常排放情况主要为原有环保设施异常，达不到正常处理效率及处理装置出现故障状态下废气、废水的排放。
[bookmark: _Toc143767407]3.3.4 污染物排放总量控制
本项目拟更改部分设备及管线的尺寸、拆除部分设备将两条线路合并以实现单线年生产能力达到200000t，未新增废气污染源、废水污染源、固体废物和噪声源，因此不设总量。
[bookmark: _Toc16433]3.4 清洁生产
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。其核心是从源头做起、预防为主，通过全过程控制，促进经济与社会的可持续发展。
本项目在采用先进生产工艺的同时，注重生产过程的“三废”控制，并对“三废”尽量回收利用，对不能回收的“三废”均采取切实可行的末端治理，固体废物能得到妥善处置。通过工艺路线的先进性及合理性、设备先进性及物耗能耗、污染物产生等方面的分析表明，本项目符合清洁生产要求，项目总体清洁生产水平可以达到国内清洁生产先进水平。




[bookmark: _Toc21134][bookmark: _Toc10133]4.环境现状调查与评价
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc30031]4.2 环境质量现状调查与评价
4.2.2 地表水现状调查与评价
本项目运营期产生的生产废水及生活污水送园区污水处理厂深度处理后回用于园区企业；本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，参照地表水评价技术导则水污染影响型建设项目评价等级判定依据中的注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按照三级B评价”，故本次评价未开展区域地表水环境现状调查与评价。
4.2.3 地下水现状调查与评价
[bookmark: _Hlk33666934]根据监测结果可知，五个地下水监测井中监测因子均满足《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水质量较好。
4.2.4 声环境质量现状调查与评价
根据监测结果看出，项目区厂界四周的噪声背景值均满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中3类区标准要求。
4.2.5 土壤环境质量现状调查与评价
根据土壤环境质量评价结果可见，各监测点的监测因子监测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状良好。
[bookmark: _Toc26284][bookmark: _Toc32397][bookmark: _Toc30482]4.2.6 生态环境影响现状调查
根据《新疆生态功能区划》，本项目属于天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲生态亚区，吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。
[bookmark: _Toc12111][bookmark: _Toc9652][bookmark: _Toc8517]5 环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc98775427][bookmark: _Toc20333][bookmark: _Toc113702866][bookmark: _Toc86488924][bookmark: _Toc31107][bookmark: _Toc1400][bookmark: _Toc21289][bookmark: _Toc25953]5.1 施工期环境影响分析
5.1.1 施工期大气环境影响分析
（1）施工扬尘影响分析
本项目施工期通过采取污染防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等建筑材料按照施工进度购买，堆放时应入库储存，如无法放入临时堆棚中的物料全部采用苫盖覆盖；运输道路利用紧邻厂区的硬化道路，并采取定期洒水等措施后，项目施工扬尘不会对周边环境造成太大影响。
（2）施工机械、施工车辆废气影响分析
施工机械燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，本项目施工场地四周较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械、施工车辆废气对环境空气的影响轻微。
[bookmark: _Toc31942][bookmark: _Toc9357][bookmark: _Toc6214]5.1.2 施工期废水影响分析
（1）工人员生活污水影响分析
本项目不设置施工营地及食堂等生活设施，施工人员夜间不在工地居住，生活废水量较小，因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。
（2）建筑施工废水影响分析
环评要求施工单位设置临时隔油沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，其余部分用于施工场地喷淋降尘。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排。
[bookmark: _Toc17116][bookmark: _Toc6535][bookmark: _Toc30101]5.1.3 施工期声环境影响分析
本项目周边200m范围内无声环境保护目标，在采取措施后，本项目施工期噪声可以得到有效控制，对周边环境影响不大，且施工期结束后，噪声对环境的影响也将随之消失。的影响也将随之消失。
5.1.4 施工固废对环境影响分析
施工期固体废弃物主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
（1）建筑垃圾
在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。施工生产的钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，外售处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，集中后统一清运至建筑垃圾填埋场处置。
（2）生活垃圾
施工生活垃圾以有机污染物为主，施工人员30人，生活垃圾产生量以0.5kg/人d计，则生活垃圾产生量15kg/d。施工人员的生活垃圾集中收集后于园区的垃圾箱内，定期送至鄯善县垃圾填埋场处理。
本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不致造成二次污染，对周围环境影响较小。
5.1.5 施工期生态环境影响分析
本技改项目在现有，不新增占地，现有厂区，道路已硬化，本次技改项目区受已建项目及人为活动干扰，基本无野生动植物分布，故本技改项目对生态环境不会产生较大影响。
[bookmark: _Toc31831][bookmark: _Toc29207]5.2 运营期环境影响分析
[bookmark: _Toc143767421]5.2.2 地表水环境影响分析
本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，根据导则要求，水污染物影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容为：（1）项目用水对区域地表水环境影响分析；（2）项目废水对区域地表水环境影响分析。
5.2.2.1 项目用水对区域地表水环境影响分析
根据《新疆鄯善工业园区总体规划（2022~2035）水资源论证报告》，本项目区域地表供水水源为柯柯亚二库和二塘沟水库，柯柯亚二库向园区净水厂的输水能力为10万m3/d；二塘沟水库向园区的输水能力为4.8万m3/d。
本技改项目不新增用水量，因此，本项目用水不会对鄯善县地表水资源造成明显不利影响。
5.2.2.2 项目废水对区域地表水环境影响分析
本技改项目生产过程中主要是合成洗涤排水和地面冲洗废水排入现有污水处理站处理后排入园区污水处理厂集中处置，处理达标后回用于园区企业，不外排，对地表水环境影响不大。
5.2.4 声环境影响预测与评价
由生产工艺及所用的设备可知，本项目噪声源主要来自生产设备及辅助生产设备运行噪声，生产系统主要噪声设备为各种泵类、压缩机等，其源强在85-105dB（A）之间。在采用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声等降噪措施后，噪声源源强为65~85dB(A），
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）规定，本项目为技改项目，结合项目厂区平面布置图，经噪声衰减公式计算，本项目建成运行后，厂界的噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周边环境影响不大。
[bookmark: _Toc113702870][bookmark: _Toc86488928][bookmark: _Toc98775431][bookmark: _Toc143767425][bookmark: _Hlk18655559][bookmark: _Toc83196369]5.2.5 运营期固体废物环境影响分析
5.2.5.1 固体废物的产生、分类及处置情况
本技改项目不新增固体废物，原有项目产生的危险废物为单体合成闪蒸釜分离出的高沸物渣浆和单体合成流化反应后产生的干废触体。危险废物暂存于厂区现有危废贮存库，定期委托具有危废处理资质的单位进行处置。
5.2.5.2 产生影响的环节
本项目产生的固体废物在产生、收集、贮存、运输、利用和处置过程中可能会对外环境造成影响：
（1）危险废物在产生、分类收集、贮存过程中，如危废贮存场所贮存能力不满足要求或管理不善造成的危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放；
（2）危险废物从厂区内工艺环节产生、运输到贮存场所或处置设施过程中可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。
5.2.5.3 污染影响分析
（1）贮存场所环境影响分析
①危险废物贮存场所环境影响分析
本项目危废暂存库依托现有危废暂存间，危废暂存间建筑面积756m2暂存间设有6个库房，用于分区存放危废，危险废物采用密封的容器单独收集，危废贮存间地面进行了防火、防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s，与危废处置单位签订危险废物安全处理服务合同，实行严格的联单制度，并按照规定办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染，定期将危险废物交由以上公司处置。
本环评对固废暂存、转移和处置提出如下措施：
a.对危险固体废物进行全过程严格管理，必须交由有资质的单位安全处理处置，严禁随意堆放和扩散，必须设置专用贮存场所，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定贮存及管理，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，由专业人员操作，单独收集和贮运，对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。
b.危险废物根据其类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程应根据其形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液、废气等污染物的产生，防止其污染环境。贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，妥善处置。
c.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。设置专职管理人员进行规范化管理。
②一般工业固体废物贮存场所环境影响分析
企业必须建立和完善固体废物管理制度，按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，对产生的固体废物实行分类管理，对一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行贮存和处置。
③生活垃圾
本项目新增生活垃圾经现有垃圾船集中收集后，定期由园区环卫部门送至当地生活垃圾填埋场填埋处理。
（2）运输过程环境影响分析
①为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在性污染风险，危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，必须交由危废处理资质单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④生活垃圾就近垃圾收集点集中收集后，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场进行无害化处理。
综上所述，建设单位加强各类固废的管理，并及时妥善处理或处置，不会对周围环境造成污染。
5.2.5.4 固体废物环境影响结论
本技改项目不新增固体废物，原有项目产生的一般工业固体废物优先考虑综合利用，无法综合利用的全部拉运至一般工业固废填埋场填埋；危险废物依托现有二期危废贮存库，定期由有资质的单位拉运处理；生活垃圾经垃圾船收集后定期由园区环卫运至生活垃圾填埋场填埋处置。
综上所述，本项目所有固废均得到妥善处理。
[bookmark: _Toc98775434][bookmark: _Toc86488931][bookmark: _Toc113702873]5.2.6 土壤环境影响预测与评价
5.2.6.1 正常情况下对土壤环境的影响分析
本项目严格按照规范和要求对生产车间、罐区、污水处理站、原料仓库、危险废物暂存库等采取有效的防渗漏、防溢流、围堰等措施，并加强对各种原料、固体废物的管理，在正常运行工况下，各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境。事故情形下的泄漏也能及时被发现并进行处理，对土壤的影响很小，不会降低区域土壤的环境质量。
[bookmark: _Toc98775444][bookmark: _Toc29733][bookmark: _Toc86488942][bookmark: _Toc113702883]6 环境风险评价
[bookmark: _Toc113702885][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc98775446]6.1 风险源调查
6.1.1 建设项目风险源调查
（1）危险物质数量和分布
本技改项目生产过程中原辅材料、中间产品及成品均未发生改变，原有项目涉及的危险物质主要为氯甲烷、粗单体。
（2）生产工艺特点调查
本项目涉及的风险物质氯甲烷、粗单体全部采用储罐储存，本次技改项目未新增储罐，均依托厂区已有储罐，厂区现有3个2000m3氯甲烷储罐和3个2000m3粗单体储罐。
[bookmark: _Toc113702886][bookmark: _Toc98775447]6.1.2 环境敏感目标调查
本项目位于新疆鄯善工业园区新材料产业园北区，评价区无自然保护区、集中饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线、文物保护单位、基本草原、永久基本农田等特殊环境敏感目标。
[bookmark: _Toc19950]6.2 环境风险潜势判定
6.2.1 危险物质及工艺系统危险性（P）判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
本项目危险物质及工艺系统危险性为P1，环境敏感区中大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势均为Ⅳ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“6.4”的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值”，本技改项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ级。
[bookmark: _Toc30531]6.3 风险评价等级及评价范围
6.3.1 评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。”本项目的环境风险潜势为Ⅳ级，根据环境风险评价工作分级规定，本项目的环境风险评价等级为一级。
6.3.2 评价范围
本技改项目各要素的环境风险评价范围具体如下：
（1）大气环境风险评价范围
以重大危险源为中心，周围5km的范围。
（2）地表水环境风险评价范围
本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，因此不设地表水环境风险评价范围。
（3）地下水环境风险评价范围
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）确定，本项目地下水环境风险评价范围为以项目区为中心，以北－南向为中轴线，向北侧外延1km（上游），南侧外延3km（下游），西、东两侧各外延1.5km的矩形区域。
[bookmark: _Toc19220]6.4 环境风险识别
根据（HJ169-2018），环境风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。
（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。
（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。
6.4.1 物质危险性识别
根据分析，本技改项目涉及的危险物质主要为氯甲烷、二甲基二氯硅烷。
6.4.2 生产系统危险性识别
本项目主生产装置为单体合成生产装置；储存工程包括原料罐区，本次技改项目未新增原辅材料及产品，氯甲烷储罐、粗单体储罐均依托企业现有储罐区储罐，未新增储罐；项目生产装置、贮存系统以及厂内运输系统均依托现有工程。
根据《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》，项目单体合成生产装置不涉及危险工艺。拟建项目产品生产涉及危险物质氯甲烷，氯甲烷属于可燃易爆介质，与空气形成的混合物遇火源可导致着火爆炸；氯甲烷压缩机如操作失误、安全附件失灵，造成压力超高，可导致与压缩机相连的管道、设备及氯甲烷球罐，因超压而爆裂，氯甲烷泄出与空气形成爆炸性混合气，遇火花发生火灾爆炸。同时氯甲烷泄漏可引起人员中毒。
6.4.3 环境风险类型及危害分析
生产过程中可能发生的环境风险事故为危险物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等。本项目环境风险评价和管理的主要分析对象是：火灾、爆炸、有毒物泄漏和由泄漏、火灾及爆炸引起的伴生/次生污染及事故连锁效应产生的环境影响。
6.4.4 环境风险识别结果
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险识别结果应包括危险单元、风险源、主要危险物质、环境风险类型、环境影响途径、可能受影响环境敏感目标。
[bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc30308]6.5 风险事故情形分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险事故设定的原则如下：
（1）同一种危险物质可能涉及泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放等多种环境风险类型，其风险事故情形设定应全面考虑。同一物质对不同环境要素均产生影响，风险事故情形分别进行设定。
（2）对于火灾、爆炸事故，将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发至大气中，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容。
（3）设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。根据导则，将发生概率小于10-6/年的事件认定为极小概率事件，作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考值。
（4）由于事故触发因素具有不确定性，因此本项目事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，事故情形的设定建立在环境风险识别基础上，通过对代表性事故情形的分析力求为风险管理提供科学依据。
（5）环境风险评价主要针对项目发生突发性污染事故通过污染物迁移所造成区域外环境影响进行评价，大气风险评价范围包括厂界外污染影响区域，地下水风险评价范围包括厂界内地下水及厂界外地下水环境敏感点；安全评价着眼于设备安全性事故后暴露范围内的人员与财产损失，通常设备燃爆安全性事故的范围限于厂界内。因此，本次评价为项目发生突发性污染事故后影响环境的区域，不包括单纯因火灾和爆炸引起的厂界内外人员伤亡事故。
[bookmark: _Toc32161]6.6 环境风险预测与评价
6.6.1 环境风险大气影响分析
经过前文风险潜势判断，氯甲烷储罐发生泄漏时，在最不利气象条件下，氯甲烷浓度超大气毒性终点浓度-1的最远距离为170m，超过大气毒性终点浓度-2的最远距离为470m，评价范围内敏感点氯甲烷最大浓度未超标。
二甲基二氯硅烷储罐发生泄漏时，在最不利气象条件下，二甲基二氯硅烷浓度超大气毒性终点浓度-1的最远距离为100m，超过大气毒性终点浓度-2的最远距离为30m，评价范围内敏感点二甲基二氯硅烷最大浓度未超标。
发生火灾事故燃烧释放一氧化碳时，在最不利气象条件下，一氧化碳浓度超大气毒性终点浓度-1的最远距离为1360m，超过大气毒性终点浓度-2的最远距离为870m，评价范围内敏感点一氧化碳最大浓度未超标。
本项目储罐、管道泄漏事故，以及火灾事故发生后理论上会对周围人群及环境的造成一定的影响。因此，企业从生产、贮运、危险废物贮存库等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内。
6.6.2 环境风险地表水影响分析
本技改项目不产生废水，原有项目的单体合成洗涤废水经污水处理站处理后接管园区污水处理厂集中处置后回用，不外排，不会降低项目所在区域现有水环境功能。
②事故状态下
现有项目企业车间、危废贮存库区域均设防渗硬化地面和围挡，防止物料泄漏后外溢；厂区已有2座有效容积为5500m3的事故水池，为事故状态下的储存和调节手段。当发生事故时，事故废水进入事故池储存，可确保一般事故状态事故废水不外排，发生火灾事故时，将事故废水收集，分批排至污水处理站处理达标后排至园区污水处理厂。
综上所述，事故状态下，项目废水和泄露的物料不会引发水环境污染事故。因此，技改项目不再单独考虑地表水环境风险情景。
6.6.3 环境风险和地下水影响分析
[bookmark: _Hlk4084384]本项目主要考虑废水输送管线泄漏，COD对地下水的影响。根据5.2.3章节地下水影响分析，突发事故时，废水池防渗失效，项目所在地污染源COD最大迁移距离为40m，未超出厂界范围。但存在对地下含水层造成影响的风险，需采取相应的措施加以防范。
因此，建设单位除了对污水处理区进行相应的防渗措施，还需要建立地下水的监控体系。包括：建立完善的监测制度；配备先进的检测仪器及设备；科学、合理在污水处理区周边或厂界位置布设专门的地下水污染监控井，以便及时发现污染、及时控制污染。通过地下水监测井的监测数据及反馈，启动应急处置方案或变监测井为抽水井等，及时发现地下水的污染事故以及其影响的范围和程度，从各个方面减免对周围地下水环境造成不利影响。
[bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc26172]6.7 风险防范措施及应急要求
（1）工艺设计风险防范措施
（2）危险化学品贮存防范措施
（3）危化品运输过程环境风险防范措施
（4）水环境风险防范措施
（5）地下水污染风险防范措施
[bookmark: _Toc171][bookmark: _Toc10575]6.8 分析结论
通过评价可以看出，本工程在运行中落实本次环评提出的各项环境风险防范措施、编制应急预案落实的基础上，在加强风险管理、采取积极的风险防范措施的条件下，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平的，并能够有效降低各种风险事故发生的概率。因此项目的运行，从风险评价的角度分析是可行的。


[bookmark: _Toc143767436][bookmark: _Toc18698][bookmark: _Toc16745]7 环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc27662][bookmark: _Toc31994]7.1 施工期污染防治措施及可行性分析
7.1.1 大气污染防治措施
为使施工过程中产生的施工废气和施工扬尘对周围大气环境的影响降低到最低程度，参考《建筑施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020），采取以下防护措施：
（1）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆；对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大；尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。
（2）施工场地四周设置围栏，围挡总高度不低于1.8m且不高于3m，当起风时，可使影响距离缩短。
（3）施工现场应合理设置车辆出入口，出入口处路面应采用混凝土硬化处理。
（4）施工现场材料堆场地面应进行硬化；物料应分类堆放、整齐有序，并设置标识标牌，严禁在现场围挡外堆放物料；施工现场使用的砂、石等散体材料堆放区应采取防尘网覆盖。水泥等易扬尘细颗粒材料，必须存放在库房或密闭容器内，严禁露天存放。
（5）当出现四级以上大风天气时，禁止进行动土作业等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取洒水降尘措施。施工现场洒水降尘频次不少于2小时一次。
（6）施工前对进厂车辆应限制车速，进出道路定时适量洒水，减少车辆行驶产生的扬尘。
（7）加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸。
（8）施工期注意要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业5个“百分百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业等。确保项目施工不会对周边大气环境造成明显影响。
评价认为，在采取上述措施后，施工废气和施工扬尘对周围环境的影响可降至最低，由于项目施工期较短，对大气环境的影响是有限的。
7.1.2 水污染防治措施
施工期间水污染物主要包括施工人员的生活污水、施工机械维修中产生的少量油污水和施工过程中产生的泥浆水。为使本项目施工过程中产生的施工废水对周围环境的影响降低到最低程度，采取以下防护措施：
（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境，施工产生的泥浆水经临时沉淀池沉淀后回用到施工中。
（2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；不得在施工区域内清洗施工设备和冲洗汽车。
（3）施工期间，施工单位生活污水依托，进入鄯善工业园区污水处理厂集中处理。
通过上述措施，施工期的废水可得到妥善处理，不会对外环境产生明显影响。
7.1.3 噪声污染防治措施
施工期噪声主要来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械产生的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准的规定。由于本项目周围没有学校、医院、居民住宅区等敏感点，建设单位只要按照正常的施工要求便可。为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下：
（1） 对路经城镇、村庄和进入工地运输建筑物料车辆，应减速慢行，并减少鸣笛等，以减少其交通噪声对沿线及周边环境敏感点的影响。
（2） 工机械的工作频次，应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，减少夜间施工量并限制车辆运输。
（3）尽量采用低噪声机械，工程施工采用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生。
（4）要求施工单位通过文明施工、加强有效管理，以缓解敲击、工人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该制定合理有效的施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内。
评价认为，采取上述措施后，可有效减轻项目施工噪声对周围环境的影响程度，各项措施技术、经济可行。
7.1.4 施工期固体废弃物污染防治措施
为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，采取如下措施：
（1）施工建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、混合材料等。大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，其他无回收利用价值的建筑垃圾，由当地环卫部门处理。建筑垃圾不能混入生活垃圾排放，单独收集运往指定地点。
（2）施工期车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。
（3）生活垃圾集中堆放到垃圾桶等临时收集系统，交由当地环卫部门统一处置。
评价认为，采取上述环保措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小，各项措施技术、经济可行。
7.1.5 生态环境保护措施
7.1.5.1 施工期对植被的保护措施
项目区地表植被稀疏，植被覆盖度较低。施工期间要严格控制作业带宽度，不跨作业带占用土地，基础开挖采用分层开挖，保留表层土壤，遵循分层堆放原则，之后分层覆盖，将施工对区域植被覆盖度减小的影响降到最低。
7.1.5.2 施工期对动物的保护措施
施工期间施工人员活动以及工程施工过程都会对区域动物造成惊扰。
施工期间，建设单位在施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作；尽量减少人员活动、施工噪音来控制对区域野生动物的生活环境的影响。
[bookmark: _Toc7517][bookmark: _Toc6694]7.2 运营期环保措施可行性分析
7.2.1 废气污染防治措施及可行性分析
7.2.1.1 有组织废气污染防治措施及可行性分析
本项目有组织排放的废气主要为各生产装置工艺废气。
（1）含尘废气治理措施可行性分析
技改项目实施后单体合成工序将会产生颗粒物，根据本项目实际情况，对本项目运行后产生的粉尘废气拟采取滤芯过滤+水洗除尘+15m高排气筒进行处理排放，综合处理效率不低于90%。根据现有工程监测数据，粉尘排放浓度可满足现行标准，
滤芯除尘器是利用滤芯进行除尘的设备。滤芯除尘器通常采用分外材质制成的滤芯，如聚酯纤维、聚丙烯等，这些滤芯有着较高的过滤精度和过滤效率，适用于需要高精度过滤的场合。滤芯除尘器体积小、重量轻，结构紧凑，便于安装和维护。滤芯的高过滤精度和高过滤效率，使得滤芯除尘器具有良好的除尘效果。
根据工程分析，本项目单体合成颗粒物排放速率为0.0625kg/h、排放浓度为62.5mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级标准（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）的限值要求。
综上所述，本项目粉尘废气采取滤芯过滤+水洗除尘处理是技术可行、经济合理的。
（2）有机废气治理措施可行性分析
本次技改项目不新增污染物，现有项目中单体合成装置产生废气主要为不凝气，主要污染物为氯甲烷、一甲、二甲、三甲等，为有机废气。现有焚烧装置处理工艺过程为：“焚烧+SNCR脱硝+半急冷却塔+布袋除尘+水洗+碱洗+活性炭吸附”，处理达标后外排，排放浓度均达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3规定限值要求。
7.2.1.2 无组织废气处置措施可行性分析
（1）单体合成生产装置区无组织废气控制措施
①各工艺操作应尽可能减少敞开式操作。在项目生产中，对易挥发溶剂和物料均应采用密闭投加方法，有效降低溶剂和物料的挥发，减少溶剂和物料的损失，最大限度地利用物料。投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道输送。尾气应以密闭管道收集汇入废气收集系统。
②加强废物转移管理，废物转移出口，应立即用密封容器暂存，不准暴露在环境中；
③对液体物料的使用，应严格按规范进行操作。
④对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致物料大量挥发、物料储罐的泄漏等，必须加强管理，采取切实有效措施保障安全和防止污染环境。
⑤根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》，废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏监测。企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。
⑥定期清除收尘器中粉尘等；
（2）罐区、仓库区无组织废气
本项目罐区具有挥发性的储罐主要来自氯甲烷储罐（球罐），以及粗单体储罐（球罐）。加强管道、阀门的密闭检修，重要工段设置气体报警仪；氯甲烷及粗单体储罐采用球罐，球罐为压力罐，密封性能最佳，蒸发与损失量极小，通过持续实施泄漏检测与修复技术（LDAR技术），对漏点进行修复减少挥发性有机物无组织排放。除此之外还可采取以下措施：
（1）储罐表面喷涂浅色涂层
小呼吸损耗量与涂层颜色有关。储罐外表喷涂银灰色或浅色的涂层，可以反射阳光，减少太阳热量吸收，降低储罐内液体原料的温度，减少储罐内原料因吸热向气态转化。由小呼吸计算公式可知，白漆的涂层系数为1.02，铅漆的涂层系数为1.39。也就是说，在其他条件相同的状况下，采用白漆作为表面涂料的储罐比采用铅漆作为表面涂料的储罐每年少排放有机废气接近40%。
（2）氮封
氮封装置由快速泄放阀及微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成。储罐内压力升高至设定压力时，快速泄放阀迅速开启，将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时，开启阀门，向罐内充注氮气。采取氮封后，由储罐呼吸阀排出的气体为氮气，不会是有机气体蒸汽，杜绝小呼吸。
（3）双管式原料输送
即槽车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，不会发生大呼吸。
通过以上对无组织废气污染控制措施，本项目仓库区无组织排放量极少，在加强通风、换气情况下，使得少量无组织得到很快扩散，对外环境影响很小。
[bookmark: _Toc167][bookmark: _Toc23760]7.2.2 水污染防治措施及可行性分析
[bookmark: _Toc1480][bookmark: _Toc20909]7.2.2.1 废水污染防治措施
（1）废水污染防治措施
本项目废水包括生产废水和生活污水。
①生产废水主要包括：生产过程产生的地面冲洗水，经管道排入污水处理站处理，处理后排至园区污水处理厂处理，不外排。
②生活污水经化粪池预处理后排入二期硅氧烷污水处理站处理，处理后排至园区污水处理厂处理。
生活污水先由化粪池预处理，然后再与生产废水混合，排至污水处理站采用的是“反渗透+二级软化+蒸发浓缩”处理工艺。
本项目废水经污水处理站处理达园区污水处理厂接管标准后排至园区污水处理厂，经园区污水处理厂深度处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准中“工艺与产品用水”标准后全部回用。
（2）废水处理方案可行性分析
本项目按照“清污分流、分类处理、梯级利用”的原则处理废水。生产废水均经管道排入污水处理站处理，处理后排至园区污水处理厂处理。产生的生活污水经化粪池预处理后送现有污水处理站处理，达接管标准后排入园区污水处理厂。

[bookmark: _Toc325111405][bookmark: _Toc415167753][bookmark: _Toc352074351][bookmark: _Toc325109686][bookmark: _Toc417227879][bookmark: _Toc417227135][bookmark: _Toc325117134]7.2.2.2 地下水污染防治措施
（1）地下水污染防治措施
针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。
①源头控制措施
主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
②末端控制措施
主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理系统处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。
③污染监控体系
实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。
④应急响应措施
一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（2）分区防渗方案及要求
本项目厂区已采取分区防渗措施，根据建设单位提供资料，本项目各个罐区均设有围堰，装置区罐区围堰地坪、室外装置地坪及排水明沟等重点污染区防渗均按《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934-2013的规定进行。
（3）污染监控措施
本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。
本项目应建立地下水环境监控体系，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备相应的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，评价应在项目占地范围内及上、下游至少布设3个地下水跟踪监测点位。
[bookmark: _Toc12249][bookmark: _Toc447876568][bookmark: _Toc488353181][bookmark: _Toc447876845][bookmark: _Toc530415384]7.2.3 声环境保护措施及可行性分析
本技改项目噪声主要来自压缩机、泵类等，噪声主要为机械运转噪声和空气动力性噪声，噪声源声级范围约85~105dB（A）。根据现场调查和业方提供的资料，项目设备选用低噪声设备，进行了消声减振处理，均置于室内，降噪效果约为20dB（A）左右，以上噪声治理措施是目前降低设备噪声最常用的方法，有效缓解噪声对周围的污染，无论是在技术上还是经济上都是比较可靠可行的。本项目经采取以上环保措施后，项目在运行期间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区的排放限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。因此，本项目声环境保护措施是可行的。
[bookmark: _Toc530415385][bookmark: _Toc19539]7.2.4 固体废物污染防治措施及可行性分析
技改项目不新增污染物，现有项目中单体合成工艺产生的固体废物为干废触体和单体合成高沸渣浆，均属于危险废物，上述危险废物均依托厂区内已建危废贮存库进行暂存，定期交由具有危废处理资质的单位进行处置。
7.2.5 土壤环境保护措施及可行性分析
结合本项目特点与调查评价范围内的土壤环境质量现状，在分析土壤污染途径的基础上，根据环境影响预测与评价结果，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、可操作性强的土壤环境影响防控措施。
本项目通过以上措施后采取源头控制措施，并从大气沉降、垂直入渗途径采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施来尽可能降低项目运营对土壤环境的影响，同时在厂址周边设置土壤污染物监测点，跟踪监测土壤污染情况，因此，在采取相应措施后，可有效防止土壤环境污染。
[bookmark: _Toc60794349][bookmark: _Toc9848]8 环境经济损益分析
环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，它是从整体角度衡量建设项目需要投入的环保投资，以及所起到的环境和经济效益，充分体现建设项目经济效益、社会效益与环境效益对立与统一的关系。通过分析项目经济收益水平、环保投资及其运转费用与可能取得效益间的关系，说明项目的环保综合效益状况。
[bookmark: _Toc16811905][bookmark: _Toc7088][bookmark: _Toc60794350][bookmark: _Toc533841167]8.1 社会效益分析
本项目的建设，具有良好的社会效益，主要表现为以下3个方面：
（1）促进地区经济发展
（2）解决当地人口就业问题
（3）向社会提供急需的产品
[bookmark: _Toc9756]9 环境管理与环境监测
为了贯彻执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
[bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc8766]9.1 环境管理
9.1.1 环境管理机构及职责
企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由副总经理负责监督落实，安全环保部负责环境保护工作，负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作，以及企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地环保部门开展本企业的相关环保执法工作等。
9.1.2 环境管理制度
为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。
（1）排污定期报告制度
（2）主要污染物控制和监测制度
（3）污染处理设施的管理制度
（4）奖惩制度
（5）制定各类环保规章制度
9.1.3 环境管理计划
[bookmark: bookmark80]为减少建设工程给周围环境产生的影响，本项目管理方面工作计划如下：
	项目
	环境管理要求
	执行机构

	废水
	加强重点防渗区的跑冒滴漏管理及巡查，避免污水泄漏对地下水、土壤环境造成影响。加强污水收集管线及事故池的管理和维护。
	吐鲁番市生态环境局鄯善县分局

	废气
	对各废气排放源进行严格控制，采用环评报告中所要求的废气处理设施；并制定设备维护管理责任制，维修人员定期检修废气治理设施，确保正常运行，保证各生产环节废气达标排放；提高车间自动化操作水平；加强废气处理设备巡检，及时消除设备隐患，定期检查、更换布袋等，保障废气管路通畅，保证系统正常运行；鼓励配置供电应急保障等确保废气处理系统稳定运行的措施；由于事故或设备维修等原因造成废气治理设备停止运行时，应按规定及时报告当地生态环境主管部门。
	

	噪声
	选用低噪声设备，做好减振、隔声措施，确保厂界噪声达标。
	

	固废
	厂区内配套建设一座一般固废库，固废规范收集暂存、及时清运并做好台账，一般工业固体废物暂存库应设置防渗、防风、防晒、防雨措施，设置环境保护图形标志；危险废物集中管理，依托现有危废贮存库暂存，定期交由资质单位处置；生活垃圾及时清运；制定一般工业固体废物管理台账和危险废物管理台账。
	

	地下水及土壤污染
	实行源头控制、分区防控措施；对管道、储罐等配置泄漏、渗漏检测装置，定期巡检，做好泄漏、渗漏应急措施及预案。
	

	环境风险管理
	①修编突发环境事件应急预案，并落实相关措施；
②当发生污染事故时，应根据具体情况采取污染控制措施，增加监测频次，并进行跟踪监测。
	

	台账管理
	①应对本项目新增污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、排放量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理；
②对各项环保设施运行状况进行记录，对重要的环境因素、环保检查、环境事件、非常规“三废”排放、环保设施的常规检测形成相应的台账存档；
③针对本项目产生的一般固废制定一般工业固体废物管理台账，并设置专人负责台账的管理与归档，保存期限不少于5年；一般工业固体废物管理台账实施分级管理，应采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作；
④本项目建成后将新增危险废物，危险废物贮存及处置已按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的分类管理要求，制定了危险废物管理计划，并建立了危险废物管理台账，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。本项目建成后，针对新增危险废物建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。
	

	组织机构
	组织形成环保管理队伍，负责公司的日常环境管理和环保设备的运行、维护。
	

	环境监测
	按照环境监测技术规范和生态环境部颁布的监测标准、方法执行。
	有资质的监测单位



[bookmark: _Toc10949]9.2 环境监测计划
9.2.1 环境监测机构及设备配置
为保障污染治理措施正常有效地运行，控制污染影响范围，对项目运营期污染源及环境质量现状进行监测。本项目环境监测委托有资质的检测公司完成，建设单位安环部人员对委托环境监测工作进行协调管理。监测结果按相应监测频次编制报表，并派专人管理并存档。
9.2.2 环境监测计划
本技改项目不新增污染物，也不新增排放口，故污染源监测计划仍与厂区现有的监测计划相同。
[bookmark: bookmark82][bookmark: _Toc990]9.3 排污口规范化
本次技改项目未新增排污口，现有工程应根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等完善排污口规范化管理。规范化整治包括立标要求、建档要求。
[bookmark: _Toc32348]10 结论建议
[bookmark: _Toc10140]10.1 项目概况
本项目的建设符合园区规划及产业政策，同时有效带动当地国民经济发展，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
[bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc31392]10.2 环境质量现状
（1）环境空气
本项目位于鄯善县，除2024年项目所在区域的PM10和PM2.5超标外，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值，项目所在区域环境空气为不达标区域。
根据环境空气现状评价结果，各监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求。
（2）地下水
根据地下水环境现状评价结果，评价区域范围内各监测因子监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。
（3）环境噪声
根据噪声环境现状评价结果，各监测点环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准限值，项目所在区域声环境质量现状较好。
（4）土壤
根据土壤环境现状评价结果，监测因子监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状良好。
[bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc5500]10.3 运营期环境影响分析
10.3.1 大气环境影响分析
本工程非正常工况排放时，虽然各污染物最大地面小时浓度均未超过相应标准限值，但落地浓度占标率较正常工况时有所增长，因此工程运营期需要经常对废气治理设施进行检查、维护，尽量避免非正常工况发生，并在非正常工况发生时对系统事故进行及时抢修，减少对环境的污染。
综上所述，在各环保设施正常运行的情况下，项目排放的废气污染物对周围大气环境的影响是可以接受的。
10.3.2 地表水环境影响分析
本技改项目生产废水最终经园区污水处理厂集中处理达标后，回用于园区企业，不外排，对地表水环境影响不大。
10.3.3 地下水环境影响分析
在正常情况下，本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，严格控制厂区污水泄漏，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝厂区长期事故性排放源的存在，确保本项目的建设及运营，对地下水环境没有明显影响；在非正常情况下，可将废水先排入厂区的事故池中暂存，待污水处理设施正常运转后进行处理，不会造成超标废水外排，污水池或排水管道发生泄漏现象时可能影响地下水水质，在落实防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，项目的实施对地下水的影响属于可接受范围。
10.3.4 声环境影响
本项目建成运行后，厂界的噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周边环境影响不大。
10.3.5 固体废物
本项目产生的危险废物暂存于现有二期危废贮存库，定期由有资质的单位拉运处理。固体废物都能得到妥善地处理处置，实现减量化、资源化、无害化，采取相应的措施后，本项目产生的固体废物对环境的影响不大。
10.3.6 土壤环境
正常情况下，防渗系统、设备及管道正常运行，本项目生产废水和生活污水向地下渗透将得到很好的控制，对土壤环境的影响较小，不会降低区域土壤的环境质量；
在非正常情况下，土壤中COD会不断累积，但由于泄漏持续时间较短，且在土壤的吸附及后续的修复作用下，对土壤的影响持续时间也较短。本次环评要求项目在建设过程中做好防渗措施，同时在运行过程中加强对易发生跑、冒、滴、漏区域的巡视和维护，防止发生长时间的泄漏，对土壤及地下水含水层产生影响。
10.3.7 环境风险分析
本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。项目在建成后将能有效地防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。一旦发生事故，建设单位应严格按照应急预案要求采取必要的风险防范措施，降低对外环境的影响程度。
为使环境风险减小到最低限度，本项目必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，在事故发生时及时采取行之有效的应急措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。同时，本项目存在较大环境风险，项目运行后建设单位应及时进行环境影响后评价。
综上所述，在加强管理、严格落实本环评提出的风险防范措施后，本项目环境风险是可以防控的。
[bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc18588]10.4 环境保护措施
针对项目施工期和运营期污染物产生情况，本项目采取了相应的废气、废水、噪声和固体废物污染防治措施以及地下水和土壤环境保护措施，所采取的措施技术可行，经济合理，长期稳定运行，能够确保污染物的达标排放，并减少对周边环境的影响。
[bookmark: _Toc9678]10.5 环境经济损益分析
环保投资得到落实后，项目产生的“三废”均达标排放。环保投资的效益是显著的，减少了排污，保护了环境和周围人群的健康，实现了环保投资与社会效益的有机结合。同时本项目的建设对当地具有较好的经济效益和社会效益。
[bookmark: bookmark102][bookmark: _Toc25971]10.6 环境管理与监测计划
本项目应建立健全环境监测与管理体系，规范企业管理、落实环境管理职责，确保各项环保设施的正常运转；通过定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测，做到达标排放，同时对废气、废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark106][bookmark: _Toc12293]10.7 公众意见采纳情况
[bookmark: _GoBack]建设单位在鄯善县人民政府网站、生态环境公示网站发布公示，向公众告知本项目的建设情况，并进行本项目环境影响报告书（征求意见稿）及网络公众意见调查表的公告。同期在吐鲁番日报对项目环境影响报告书的环境影响评价信息进行了两次公告。环评信息公示期间未收到任何反馈意见。
[bookmark: bookmark108][bookmark: _Toc17978]10.8 环境影响可行性结论
本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合园区规划；生产工艺和装备先进成熟，清洁生产处于国内较先进水平；所采用的废气、废水、固体废物处理工艺符合相关技术规范要求，污染防治措施经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；环境风险影响在可接受范围内；本项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；环评报告公示期间未收到公众意见反馈。
[bookmark: bookmark110]综上，本项目在严格执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc10891]10.9 建议与要求
（1）加强企业内部的环境管理，确保污染治理设施的正常运行，完善清洁生产各项措施，最大限度减少污染物排放。项目严格按环评报告提到的治理措施实施，做各项污染物长期稳定达标排放；
（2）进一步加强安全生产，定期组织安全生产学习，落实各类环境风险防范措施，定期开展应急演练，提高环境风险事故应急处置能力。
（3）项目实施后，应尽快开展清洁生产审核工作，以提高清洁生产水平，从源头降低“三废”排放量，实现节能减排。
