2026年吐鲁番市照明配电箱产品质量监督抽查实施细则
[bookmark: _GoBack]
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	依据标准

	1
	介电性能
	GB/T 7251.1-2023
GB/T 7251.3-2017

	2
	电气间隙和爬电距离
	

	3
	机械操作
	

	4
	成套设备的防护等级
	

	5
	成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性
	

	6
	标志
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细
则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则
GB/T7251.3-2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板
（DBO）
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明
示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不
参与判定。
4 附则
本细则首次发布。
