2026年吐鲁番市车用润滑油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2桶且总量不少于4L（kg），其中检样1桶且总量不少于2L（kg），备样1桶且总量不少于2L（kg）。
2检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1及表2。
表1发动机润滑油（GB 11121-2006、GB 11122-2006）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	低温动力黏度
	GB/T 6538-2022

	2
	运动黏度（100℃）
	GB/T 265-1988

	3
	倾点
	GB/T 3535-2025
GB/T 3535-2006

	4
	水分
	GB/T 260-2016

	5
	机械杂质
	GB/T 511-2010

	6
	闪点（开口）
	GB/T 3536-2008

	备注：适用于生产日期在2026.7.1之前的产品



表2 发动机润滑油（GB 11121-2025、GB 11122-2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	低温动力黏度
	GB/T 6538-2022

	2
	运动黏度（100℃）
	GB/T 265-1988

	3
	倾点
	GB/T 3535-2025
GB/T 3535-2006

	4
	水分
	GB/T 260-2016

	5
	机械杂质
	GB/T 511-2010

	6
	闪点（开口）
	GB/T 3536-2008

	注：适用于生产日期在2026.7.1之后、标明检测标准为GB 11121-2025、GB 11122-2025的产品


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: _Hlk32567754]GB 11121-200《汽油机油》
GB 11121-2025《汽油机油》
GB 11122-2006《柴油机油》
GB 11122-2025《柴油机油》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
[bookmark: _GoBack]若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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