吐鲁番市卫健委2023年第三季度饮用水水质监测结果公示

为掌握吐鲁番市饮用水水质卫生状况，市卫健委根据《2023年自治区基本公卫饮用水水质卫生监测项目实施方案》要求，在全市范围内开展饮用水水质监测，设置监测点32个。2023年第二、三季度共采集水样32份，其中出厂水1份，二次加压水5份及末梢水26份。依据《生活饮用水卫生标准检验方法（GB/T 5750-2006）》对水质常规指标（微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等）和水质非常规指标（氨氮）指标进行检测，并按照《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》进行评价，监测结果32份水样中，合格水样29份，不合格3份，主要指标检测情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 色度 | 32 | 32 | 100% |
| 2 | 浑浊度 | 32 | 32 | 100% |
| 3 | 臭和味 | 32 | 32 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 | 32 | 32 | 100% |
| 5 | pH | 32 | 32 | 100% |
| 6 | 总硬度 | 32 | 32 | 100% |
| 7 | 溶解性总固体 | 32 | 32 | 100% |
| 8 | 挥发酚类 | 32 | 32 | 100% |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 32 | 32 | 100% |
| 10 | 硫酸盐 | 32 | 32 | 100% |
| 11 | 氯化物 | 32 | 32 | 100% |
| 12 | 游离余氯 | 32 | 32 | 100% |
| 13 | 氟化物 | 32 | 32 | 100% |
| 14 | 氰化物 | 32 | 32 | 100% |
| 15 | 硝酸盐（氮） | 32 | 32 | 100% |
| 16 | 氨氮 | 32 | 32 | 100% |
| 17 | 耗氧量 | 32 | 32 | 100% |
| 18 | 铝 | 32 | 32 | 100% |
| 19 | 铁 | 32 | 32 | 100% |
| 20 | 锰 | 32 | 32 | 100% |
| 21 | 铜 | 32 | 32 | 100% |
| 22 | 锌 | 32 | 32 | 100% |
| 23 | 砷 | 32 | 32 | 100% |
| 24 | 硒 | 32 | 32 | 100% |
| 25 | 汞 | 32 | 32 | 100% |
| 26 | 镉 | 32 | 32 | 100% |
| 27 | 铬（六价） | 32 | 32 | 100% |
| 28 | 铅 | 32 | 32 | 100% |
| 29 | 三氯甲烷 | 32 | 32 | 100% |
| 30 | 四氯化碳 | 32 | 32 | 100% |
| 31 | 菌落总数 | 32 | 31 | 96.9% |
| 32 | 总大肠菌群 | 32 | 29 | 90.63% |
| 33 | 耐热大肠菌群 | 32 | 29 | 90.63% |
| 34 | 大肠埃希氏菌 | 32 | 32 | 100% |

吐鲁番市卫生健康委员会

2023年11月3日